内燃机爆发原理的演示
1. 在一个圆筒（可利用小罐头铁筒或机械能、内能互变演示器）内加入两三滴汽油，找一个木塞或橡胶塞，中间穿两个细孔，插入两根导线[image: image17.jpg]


，使导线两端相距约2 mm ~3 mm，将塞子塞在筒口，把导线的另外两端接[image: image2.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




在感应圈的高压端。通电后，火花放电将混合气点燃，产生大量高温高压气体，塞子被冲开，同时发出很大的爆炸声。这个实验形象直观，简单易做，而且安全，缺点是看不到圆筒内爆发时混合气被点燃的情形。
2.
如图1所示，一个厚壁玻璃筒两端都装有木塞，底端木塞上插有两根上端是尖的细铜棒，两铜棒下端分别用导线与感应圈的高压端相接，感应圈的原线圈接蓄电池。另有一喷雾器，内装汽油。为了预防玻璃爆破伤人，玻璃前可设一层铁纱网。
按[image: image3.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




图1将器材装好，检查玻璃筒是否牢固，下塞是否塞紧。
取下玻璃筒上端木塞（稍加一点凡士林），用喷雾器向玻璃筒内喷入少量汽油，然后立即将木塞塞好。
接通感应圈的电源，铜棒尖端发出可见的电火花，并点燃筒内汽油，将上[image: image4.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




端木塞冲开，显示爆发做功。
[来源:学+科+网Z+X+X+K][image: image1.png]b 22 2B (ZXXK.COM)
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蒸汽快艇模型
【制作方法】
选用一根直径3 mm的铜管，绕在一[image: image6.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




根直径约3 cm的圆形木棒上，成螺旋状作为引擎，如图2所示。用薄铁皮做一个汽艇，长约13 cm，宽6[image: image7.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




 cm，高5 c[image: image8.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




m，[image: image9.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




把引擎安装在汽艇内，引擎的两个管口[image: image10.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




，通过汽艇[image: image11.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




尾部两边的小孔伸出汽艇外，接缝处用焊锡密封。再用薄铁皮做一个舵，装在汽艇尾部两管的中间。引擎下面放一个酒精盘，如图3所示。[image: image12.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




（汽艇做好以后，放入水中，水面应在螺旋状引擎的中间）。
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【使用[image: image13.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




方法】
把汽艇[image: image14.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




放入水中，水进入螺旋状的引擎内。在引擎下的酒精盘内放入酒精棉球，点燃酒精棉球给引擎加热，水沸腾后变成蒸汽，从管口喷出，汽艇受到蒸汽的反作用力，在水上前进。当引擎内的蒸汽喷完后，汽艇则停止前进。这时要熄灭酒精棉球，让水再次进入管内，重新点燃酒精棉球，蒸汽喷出后，汽艇又开始前进。
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