电压习题
一、是非题
　　1．电路是有电流，就一定有电压。 ( )

　　2．电路是有电压，就一定有电流。 ( )

　　3．用电压表测量电压时，流过它的电流是很大的。 ( )

二、填充题
　　1．用图6中所示电压表，可测得蓄电池组b、c两点间的电压是______伏。

　　2．1节干电池的电压为1.5伏，这就是说在由1节干电池作电源的电路里，每通过1库电量时，电流做功是______焦。在220伏电路中，电流做功44焦，通过电路的电量为______库。
　　3．图7所示电路中，电源是4节干电池串联成的电池组。图(a)中，电键闭合前电压表示数为______伏，闭合后示数为______伏。图(b)中，电键闭合前电压表示数为______伏，闭合后示数为______伏。
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　　4．为了使蓄电池能向外供电，需要先给它______电，这时要把蓄电池的正、负极分别接到另一个电源的______、______极上。电流从蓄电池______极流入。蓄电池放电时，电流从它的______极流出。图8所示有关蓄电池的两个电路，其中蓄电池充电和放电的电路示意图分别是图______和图______。
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三、作图题
　　图10是一种常用电压表的表盘。请在图上画出用它测量1节干电池两端电压时的接线情况及指针所在的位置。
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四、说理题
　　电压表可以用来判断电路中的常见故障。如图11所示，闭合电键后灯不亮，用电压表测得电源两端电压为6伏，灯两端电压为零伏，电键两端电压为6伏。已知导线良好，导线与接线柱连接正常。
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　　某同学据此认为电路的故障是断路，可能是电键接触不良，而小灯灯丝未断。你认为对否？请说说你的理由。
参考答案
　　一、1．√ 2．× 3．×
　　二、1．2 2．1.5；0.2 3．零；6；6；6 4．充；正；负；正；正；a；b

　　三、略
　　四、略
　
