滑轮  滑轮组

基础知识与基本技能
*1．使用    滑轮不省力，但能改变动力的方向，这种滑轮相当于一个         杠杆。使用    滑轮能省一半力，但不能改变动力的方向，这种滑轮相当于一个           的杠杆。[1.0]
*2．根据杠杆知识，费力杠杆省距离，省力杆费距离。可见，      滑轮是费距离的，而      滑轮既不省距离也不费距离。[0.5]
*3．由定滑轮和动滑轮组合起来的装置叫          ，它既可以省力又能改变动力的方向。[0.5]
*4．定滑轮有这样的特点：拉动绳子时，物体移动，轮子也转，但它的轴的位置是不变的。动滑轮有这样的特点：拉动绳子时，物体移动，轮子也转，并且它的轴的位置是移动的。请在图9-34所示各滑轮旁边的括号内写上定滑轮或动滑轮。[2.5]
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*5．将两个滑轮装配成图9-35的样子，用力F拉动绳端时，物体会向      移动。其中A是     滑轮，B是      滑轮。[1.0]
*6．用一个动滑轮来提升重物，若动滑轮重为10N，物重为40N。摩擦不计，则当物体匀速上升时，作用在绳端的动力F是    N；若动力移动20cm，则物体上升     cm。[1.5]
*7．在图9-36和图9-37中的轮子上画一根线表示杠杆，并标出支点O；画出动力F1和阻力F2，以及力臂L1和L2。[2.0]
*8．如图3-38所示，沿三种不同的方向拉绳使物体上升，所用的力分别是F1、F2、F3，则（    ）。[1.5]
A．F1最大．    B．F2最大．    C．F3最大．    D．三个力一样大．
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[image: image4.bmp]**9．用一个动滑轮竖直向上匀速提升重物。已知物重G＝180N，摩擦不计，绳端的拉力是F＝100N。动滑轮重为       N。[1.5]

**10．图9-39甲和乙都是由一只定滑轮和一只动滑轮组成的滑轮组，但是它们有不同点。请回答：（1）     滑轮组能改变动力的方向，而     滑轮组不改变动力的方向；（2）甲滑轮组有     段绳子承担物重，而乙滑轮组有      段绳子承担物重，      滑轮组更省力些；（3）如果都使物体上升h高度，那么甲滑轮组的绳端必须向下移动        ，乙滑轮组的绳端必须向上移动          。[3.5]
**11．仍然看图9-39甲和乙．如果摩擦不计，动滑轮重不计，G＝300N，则图甲中的拉力F甲＝     N，图乙中的拉力F乙＝      N；如果摩擦不计，动滑轮重是30N，G＝300N，则F甲＝    N，F乙＝    N。[3.5]
**12．下列说法中正确的是（     ）。[1.0]
A．滑轮组的省力情况是由其中的动滑轮个数决定的
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B．剪刀实际上是两个杠杆的组合

C．费力杠杆是不好的，实际应用中应当尽量避免使用

D．不论是定滑轮还是动滑轮，其轮心都相当于杠杆的支点

**13．下列几种说法中正确的是（    ）。[1.0]
A．任何一个滑轮组都具备既省力又改变动力方向的优点

B．滑轮组的省力情况决定于动滑轮的个数

C．滑轮组的省力情况决定于承担物重的绳子段数

D．任何滑轮组都具有既省力又省距离的优点

**14．如图9-40所示，不计摩擦及滑轮重，重为G1、G2的两个物体现在处于静止，则（    ）。[1.5]
A．G1=2G2    B．G1=G2    C．2G1=G2      D．G1=3G2   
知识的应用

**15．图9-41是一个杠杆式简易起吊机，它上面装了一个定滑轮可以改变拉绳的方向，杠杆OBA可绕O点转动。在图上画出动力臂L1和阻力臂L2。[1.5]
**16．在图9-42中，画出滑轮组的绕线，使人站在地面上能把物体提到高处。画好后再回答：（1）该滑轮组有     段绳子承担物重；（2）如果拉动绳端向下移动Lm，则物体能上升的高度h=       。[2.5]
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**17．用如图9-43的滑轮匀速提升重物：（1）如果G＝200N，滑轮重不计，则挂钩承受的拉力是       N，拉绳的力F为       N；（2）如果G＝200N，滑轮重为10N，则挂钩承受的拉力是      N，拉绳的力F为       N。[2.5]
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***18．如图9-44所示，某人用滑轮先后以甲、乙两种不同的方式来匀速提升重物。如果该人的体重为800N、手臂所能发挥的最大拉力为1000N，滑轮重和摩擦均忽略不计，则：以图甲方式最多可提升重为      N的物体；而以图乙方式最多可提升重为       N的物体。[3.0]
***19．在图9-45虚线框内画一个用于竖直提起重物的滑轮组。要求该滑轮组有这样的特点：有4段绳子承担总重，所用滑轮个数为最少。[2.5]

知识的拓展
***20．用某滑轮组提升重物，已知重物和动滑轮的总重由5段绳子承担，绳重和摩擦不计，动滑轮共重20N。若在匀速提升重物时，绳端的拉力是100N，则被提升的重力为（    ）[1.5]
A．400N．       B．480N．      C．500N．       D．520N．

***21．画出用动滑轮提升重物的示意图，并证明使用动滑轮可以省一半力。[3.5]
***22．一个体重为500N的人，经测定他的手臂最大可发挥700N的拉力。若这个人用一个定滑轮来提升重物，他所能提起的最大物重为（    ）。[1.5]
A．1200N      B．700N      C．500N      D．200N
***23．要用滑轮组匀速提起重为1250N的重物，而串绕滑轮组的绳子最多只能承受250N的拉力。若不计摩擦和滑轮重，则该滑轮组中至少有（    ）。[2.5]
A．一只定滑轮和两只动滑轮．    B．两只定滑轮和三只动滑轮．

C．两只定滑轮和两只动滑轮．    D．三只定滑轮和两只动滑轮．
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***24．如图9-46所示，绳及滑轮重不计，绳与滑轮的摩擦不计。已知物重为100N，使物体匀速运动时物体与水平地面的摩擦力是40N。则物体在匀速运动过程中受的合力是

      N，作用在绳端的拉力是      N。[2.5]
[image: image9.png]


***25．在图9-47中，画出滑轮组的串绕方法，要求是：绳端往上提，重物往上升。并回答下列问题：[5.5]
（l）这个滑轮组有     段绳子承担物重，若绳端的拉力向上移动l.5m，则物体上升      m。

（2）若物重G＝30N，摩擦及动滑轮重均不计，使重物匀速上升时，绳端的拉力F＝    N。

（3）若物重G＝30N，摩擦不计，动滑轮重为G动=6N，使重物匀速上升时，绳端的拉力F＝      N。

***26．如图9-48甲和乙中，都各有两个定滑轮和两个动滑轮。请按下列要求画图并回答问题：[3.5]
（l）在图甲中画绕线，使得绳端往下拉时，重物往上升。它将有     段绳子承担物重。
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（2）在图乙中画绕线，使得绳端向上拉时，重物往上升。它将有     段绳子承担物重。

***27．如图9-49甲和乙。在甲图中画绕线，使绳端向右拉时物体向左移；在图乙中画绕线，使绳端向左拉时物体向左移。[2.5]
****28．仍然请看图9-48甲和乙。（绕线已经画好了吗？）设物重G为200N，摩擦不计，动滑轮的重不能忽略，串绕滑轮组的绳子最多只能承受50N的拉力。[2.5]
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（1）你将选用它们中的哪一个来提升重物？

答：选用          ；

（2）若在实际提升物体匀速上升时，绳端的拉力是44N，求该滑轮组动滑轮的总重。

[image: image12.png]


****29．如图9-50所示，物重G＝30N，绳的一端拴在地面，拉力F使滑轮匀速上升。（l）若滑轮重不计，滑轮向移动20cm，则拉力F=    N，物体上升     cm。（2）若滑轮重为2N，使物体上升20cm，则拉力F＝    N，滑轮向上移动     cm。[3.5]
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****30．如图9-51所示，滑轮重不计，滑轮与转轴的摩擦不计，在拉力F作用下可使物体匀速运动。（l）如果拉绳的速度是v，则物体移动的速度v物=     v；（2）如果已知拉力F是6N，那么可知（    ）[3.5]
A．物重为12N．

B．物重为3N．
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C．物重为2N．

D．物体受摩擦力12N．

E．物体受摩擦力3N．

F．物体受摩擦力2N．

****31．在图9-52中，画出滑轮组在提升重物时的最省力的绕法。[1.5]
****32．利用图9-53的滑轮组起吊物体，摩擦不计。物重G＝400N。当拉力F为140N时，可使物体以0.5m／s的速度匀速上升。想想看，根据这些条件，你能求出哪些物理量，并把它们一一求出来。[4.5]
****33．如图9-54所示，绳及滑轮重不计，滑轮转动时的摩擦不计。物体A重800N、B重l00N，B在运动时受地面的摩擦力是fB＝20N。当拉力F＝200N时，物体A以3m/s的速度沿水平面匀速运动。求：（l）物体B运动的速度；（2）物体A所受的摩擦力fA。[3.5]
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****34．如图9-55所示，每只滑轮重都是2N，当拉力F为5N时，物体G可保持静止。则物重G为    N，图中所标a绳承受的力是    N，b绳承受的力是     N。[2.5]
****35．如图9-56甲、乙两个滑轮组，它们吊着的物体重都是G，滑轮重及摩擦均不计。当绳端拉力分别为F甲和F乙时，物体匀速上升。则F甲与F乙之比是（    ）。[2.5]
A．l∶l．          B．2∶3．         C．3∶2．         D．4∶5．
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****36．画出图9-57滑轮组的绕线。要求是：绳往下拉，物体往上升，有三段绳子承担物重[1.5]
****37．如图9-58所示，滑轮重及滑轮转动时的摩擦均不计。向上拉绳的速度是1.2
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m／s，拉绳的力F是9N。由此可知（    ）。[2.5]
A．物重是27N，物体的速度是0.4m／s．

B．物重是18N，物体的速度是0.6m／s．

C．物体受到的摩擦力是27N，物体的速度是0.4m／s

D．物体受到的摩擦力是18N，物体的速度是0.6m／s
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****38．如图9-59所示，摩擦不计，滑轮重2N，物重10N。在拉力F的作用下，物体以0.4m／s的速度匀速上升，则（    ）。[2.5]
A．F＝5N，F向上的速度是0.2m/s．

B．F＝7N，F向上的速度是0.2m/s．

C．F＝6N，F向上的速度是0.8m/s．

D．F＝22N，F向上的速度是0.2m/s．
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****39．如图9-60所示，滑轮重及滑轮摩擦不计，物体A和B都处于静止状态。下列几种说法中正确的是（    ）。[3.0]
A．两物体重力的大小关系是G1＝2G2．

B．A物体受到的摩擦力的大小fA=2G2．

C．A物体所受的合力的方向是向右的．

D．A物体受到三个力的作用，B物体受到两个力的作用．

****40．用如图9-61所示的滑轮组提升重物，摩擦不计，当物重G=1600N、拉力F为450N时，可使物体匀速上升。求：

（1）当拉绳的速度为多大时，可使重物以0.5m／s的速度匀速上升；

（2）当被提起的物体重为G’＝2600N时，拉力F’为多大可以使物体匀速上升。[4.5]

[参考答案]
http://www.DearEDU.com
检测题

1．动力臂大于阻力臂  费  动力臂小于阻力臂  省  不省力，改变用力方向  

2．不省力，改变用力方向  省一半力，不改变用力方向  3．50  2  4．（1）见图9-1 （2）费力，因为动力臂小于阻力臂  5．费力  省力  等臂  费力  6．B  A  7．（1）C  （2）C  8．3  9．见图9-2  10。3  200  磨擦，动滑轮重不计。
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杠杆  杠杆的应用

基础知识与基本技能

1．绕固定点转动  静止或匀速转动  2．大于  羊角锤  3．b  4．50  5．400  6．（1）×  （2）√  （3）√  （4）√  7．D  8．便于求力臂  左  6  3  竖直向上  9．20  20  竖直向上  10．（1）√  （2）×  （3）×  （4）√  11．B  12．C  13．C   14．（1）图略  （2）200N。

知识的应用

15．AC  （1）会  （2）先变小后变大  16．C  17．D  18．见图9-3  19．图略  20．（1）G1=196N  G2=294N  （2）0.9m  21．80  左  4  22．2  20  （1）小些  小些  （2）偏小秤砣  23．B  24．B  25．B  26．C  27．见图9-4  28．小男孩后仰，使重心后移。
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知识的拓展

29．A  C  B  30．C  31．A  32．E  33．A  34．见图9-5   35．16cm  36．（1）F=36N  （2）G=2.25N  37．G=30N。

滑轮  滑轮组

基础知识与基本技能

1．定  等臂  动  动力臂为阻力臂2倍  2．动  定  3．滑轮组  4．（动）（定）（动）（定）  5．左  动  定  6．25  10  7．略  8．D  9．20  10．（1）甲  乙  （2）丙  三  乙  （3）2h  3h  11．150  100  165  110  12．B  13．C  14．A。

知识的应用

15．见图9-6  16。（1）4  （2）L/4  17．（1）200  100  （2）200  105  18．800  2000  19．见图9-7 。

知识的拓展

20．B  21．见图9-8   22．C  23．C  24．0  20  25．图略（1）3  0.5  （2）10  （3）12  26．见图9-9（1）4  （2）5  27．见图9-10  28．（1）乙  （2）20N  29．60  40  62  10  30．（1）1/2  （2）E  31．同图9-7  32．（1）绳向上移动速度为0.5m/s（2）G动=20N  33．(1)vB=6m/s   (2) fA=160N  34．8  12  5  35．B  36．图略37．C  38．D  39．B  40．(1)2m/s  (2)F/=700N。
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