如何提高机械效率
1. 小刚用力将一桶水从井里提上来，他对        做的功是有用功，他对        做的功是额外功。
2. 关于机械效率，下列说法正确的是（     ）

A.有用功越大，机械的效率就越高

B.额外功越大，机械的效率就越低

C.总功越大，机械的效率就越低
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D.有用功与总功的比值越大，机械的械效率就越高

3. 将重物从长4m、高1m的斜面底部匀速推上斜面顶端．已知沿斜面所用的推力是300N，斜面的机械效率是75％，则推力做的总功是        J，推力做的有用功是        J，物体的重是          N。
4. 某人用图13-7所示的两种方法分别将同一物体匀速提升相同的高度，不计摩擦和绳重，他所做的有用功W甲        W乙，两种装置的机械效率η甲        η乙。(选填“>”、“=”或“<”)

5. 在“测量滑轮组机械效率”的实验中，小明同学测得的实验数据如下表所示：

	钩码重G/N
	弹簧测力计读数F/N
	钩码上升的高度h/m
	弹簧测力计移动的距离s/m
	滑轮组的机械效率η

	3
	1.2
	0.1
	0.3
	


（l）根据表格提供的信息请你帮小明完成图 13-8 中滑轮组的装置图。 
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（2）在表中空白处写出机械效率的值。 

（3）你认为同一滑轮组机的械效率发生变化的主要原因是　　　　         　　　。
6. 工人利用如图13-9所示的滑轮组将重900N的物体竖直向上匀速提升0.5m，工人对绳的拉力为600N，求：⑴滑轮组对重物所做的有用功，⑵该滑轮组的机械效率。
参考答案
1. 水  绳和桶    2.D    3. 1200   900   900     4. =  >    5.（1）略  （2）83%  （3）滑轮组所挂重物的重力发生改变   6.提高物体所做的有用功：
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；工人拉绳子所做的功为总功，根据滑轮组的结构知，拉力移动的距离：s=nh=2×0.5m=1m，则拉力所做的总功：
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；滑轮组的机械效率：
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