2011年物理期中质量检测卷

一、选择题（每题3分，共30分）
1. 下列物质中属于导体的是（    ）
A．陶瓷         B．石墨            C．玻璃           D． 硅
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2．如图4所示，当滑片P向a端移动时，对电路中的电流、灯泡的亮度变化判断正确的是（       ）
 A  电流变大，灯泡变亮
.

B  电流变大，灯泡变暗 .    

C  电流变小，灯泡变亮
.

D  电流变小，灯泡变暗 .     

[image: image2.emf]3．图（6）中，下列关系中正确的是（　）
A．I＝I1＋I2　　　　　　　　　　B．U＝U1＝U2
C．R＝R1＋R2　　　　　　　　　D．[image: image21.png]R
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4. 关于R=    ，下列说法中正确的是                                        （    ）
  A. 导体的电阻与导体两端的电压成正比 

B. 导体的电阻与通过导体的电流成反比
C. 导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比
D. 导体的电阻与导体两端的电压和通过导体的电流都无关
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5. 如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压以及通过它们的电流的大小，有 （    ）
  A. UAB＞UBC，IAB=IBC         B. UAB＜UBC，IAB=IBC 

C. UAB＞UBC，IAB＜IBC        D. UAB =UBC，IAB＜IBC
6. 如图所示的是阻值不同的两个电阻的电流随电压变化的I—U图线，从图中可知 （    ）
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A. R1＜R2
B. R1、R2串联后的总电阻的I—U图线在区域II

C. R1、R2并联后的总电阻的I—U图线在区域I

D. R1、R2并联后的总电阻的I—U图线在区域III
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7. 如图所示，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，
电流表的指针几乎指在零刻线处，电压表指针则
有明显偏转。该电路中的故障可能是
A. 灯泡L1短路
B. 灯泡L2短路
C. 灯泡L1断路
D. 灯泡L2断路
8.以下是常见的四种家用电器，正常工作时的功率接近100W的是                 （    ）
  A. 电暖器           B. 电冰箱          C. 电饭煲           D. 微波炉

9. 关于电流表和电压表的使用，下列说法中错误的是                          （    ）
  A. 使用前都应检查指针是否指零
B. 若有两个量程，一般都先用大量程“试触”
C. 两表都不能将两接线柱接到电源的两极上
D. 接入电路时，都应使电流从正接线柱流入、从负接线柱流出
10. 判断灯泡亮度的主要依据是                                            （    ）
  A. 加在灯泡两端的电压                         B. 通过灯泡的电流
C. 灯泡的额定功率                             D. 灯泡的实际功率

二、填空题（每空1分，共20分）

11、完成下列单位换算：
 （1） 12KV=              V      320MA=_____________A
（2）  3200Ω=              KΩ=               MΩ 

12、家庭电路电压是       V，一种节日小彩灯，20只一组串联，接在家庭电路中，则每只小灯泡两端的电压为       V。
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13. 在如图所示电路中，已知电源电压是9V。断开开关S时，
电压表示数为6V，电流表示数为0.5A，则电阻R1的阻值
为        ；合上开关S后，电流表的示数为        。
[image: image8.png]


14. 如图所示电路中，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表
的示数为6V时，电流表示数为0.5A；当电压表的示数为7.2V时，
电流表示数为0.3A。则电阻R1为      Ω，电源电压为       V。
[image: image9.png]


15. 脉冲式电能表表盘上有“2500imp/kW·h”等信息，其表示指示灯每闪2500次，电路中耗电1kW·h。小明家只接通“220V、100W”的电灯，使其单独工作2h，则电灯消耗的电能是            J，指示灯闪了        次。
16. 如图所示，电源电压为6V，电阻R1=20Ω，R2=30Ω，
当开关S1闭合、S2断开时，电流表的示数为        A；
当开关 S1 、S2都闭合时，电流表的示数为        A，
17、一条电阻丝电阻值为200Ω,把它接入电压为220 V的电路中时, (不考虑温度的影响)其电阻为       ；把它拆出电路放在桌上, 其电阻为           。
18. 一个白炽灯泡标有“PZ220-100”字样，“220”表示这盏灯的_________________,

“100“表示这盏灯的________________________,它正常工作1h消耗的电能是_________.
19．有一个灯泡当接入家庭电路时它正常发光，测得通过它的电流是0.5A，则此灯泡的额定功率是_____________
三、实验探究题（共23分）
20.（12分） 现要用电压表和电流表测小灯泡两端的电压和通过的电流，己经知道小灯泡中电流小于0.4A，电路图下图左所示，所用的元件如下图左所示。
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（1）请在下图左中的两个“○”中填入正确的仪表符号；并根椐左边的电路图，用笔划线代替导线将右边的实验器材连接电路；
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（2）连接电路是开关必需       ，滑动变阻器的滑片应调到        的位置。
（3）电路闭合后，调节滑动变阻器，此时电流表的示数如图甲所示，电流表读数为     A，这时电压表的示数如乙所示，电压表的读数为      V。
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（4）欧姆定律的公式为I＝        ，可以变形为R＝        ，根据上面的测量结果，计算出这个小灯泡的电阻为        Ω。

21.（6分）小宇同学通过实验，探究电流跟电阻的定量关系，得到实验数据如下表：
	电阻R/Ω
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	电流I/A
	1.20
	0.60
	0.40
	0.30
	0.24
	0.20
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（1）实验中加在导体两端的电压是       V。
 （2）请在坐标系上画出电流I随电阻R变化的图象。
 （3）分析上表中的数据（或图象），你能得出什么探究结论？
                                                           。
22、(6分)在探究串、并联电路规律的实验里，王海小组同学进行了如下操作：
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(1)①把两个标有“2.5V  0.3A”的小灯泡L1和L2串联起来接到电源上，使灯泡发光(如图l5所示)．

   ②分三次接人电压表，分别测量AB之间、BC之间、AC之间的电压并记入表一。

(2)①把上述两个灯泡改接成并联后，接到另一电源上，使灯泡发光(如图l6所示)．
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②分三次接入电流表，分别测量A、B、C三点的电流并记入表二。

请你评估：(1)表一的测量结果有一个是错误的，错误的是     ，判断的依据是     _____________；(2)表二的测量结果是否可能?谈谈你的观点。_______________________
______________________________________________________________________________

(3)你认为王海小组同学用两个相同的小灯泡做这个探究实验科学吗？如果是你做，你还会怎样设计实验呢？

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

五、计算题（共27分）

23.（6分）有一个标有“6V 3W”的小灯泡，当把它接入12V的电源时，要使其正常发光，应怎么办？（通过计算说明）请画出相应的电路图。

24、（7分）如图所示电路中，R1电阻为20Ω，R2电阻为30Ω，电流表示数为0.3A， 请计算：

（1）电源电压；
（2）电路中的总电流。
25.（6分）小刚同学在实践活动中自制了一个可调节亮度的台灯，他设计的电路如图所示，灯泡L上标有“220V、40W”，滑动变阻器RP上标有“990Ω、1A”，设灯泡的电阻不随温度改变，电源电压保持220V不变。求：

  （1）灯泡的电阻。
（2）灯泡最暗时，灯泡消耗的电功率。
26.（8分）如图所示，小灯泡L标有“6V、6W”字样，R1=3Ω。当开关S1、S2、S3都闭合时，电流表示数为1.6A，这时小灯泡L正常发光。求：
 （1）电源电压U。
（2）电阻R2的阻值。
 （3）当开关S1、S3断开时，小灯泡L消耗的功率。
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