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2012-2013学年度第一学期阶段检测（三）　
九年级物理试题
命题：东台市溱东镇学校    崔爱军
（满分：100分  时间：90分钟）

亲爱的同学，这份试卷将记录你的自信、沉着、智慧和收获，我们一直投给你信任的目光。请认真审题，看清要求，仔细答题，祝你成功!

第一部分  选择题（24分）

1、 选择题（每小题只有一个答案正确，请将正确答案的序号填入答题纸对应的方框内。每小题2 分，共24分）
1． 如图所示[image: image27.jpg]


，下列几种杠杆类工具中属于费力杠杆的是
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2．小宇同学想用10N的力提起重20N的物体，下列简单机械中（不计机械重及摩擦），不可以使用的是

A．一个定滑轮     B．一个动滑轮   

C．杠杆     　　  D．一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组

3．为了使快速降落的“神舟”九号返回舱安全着陆，返回舱在距离地面几米处，向下迅速喷出高温高压气体。从开始喷气减速到安全着陆，返回舱的机械能变化情况是
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A．动能增加，重力势能减少，机械能不变    

B．动能不变，重力势能减少，机械能减少

C．动能减少，重力势能增加，机械能不变     [来源:学#科#网]
D．动能减少，重力势能减少，机械能减少
4．如图所示为汽油机工作时的某冲程示意图，该冲程是

A．吸气冲程  B．压缩冲程   C．做功冲程  D．排气冲程

5．下列实例不能用水的比热容较大解释的是

   A．沿海地区的气温温差比内陆地区小        B．夏天向马路上洒水降温

   C．汽车发动机用循环水冷却                D．初春的傍晚向秧田里灌水
6．下列物体中是导体的是

A．塑料尺    B．陶瓷碗    C．橡皮    D．2B铅笔芯
7．为了改变导体的电阻，下列方法中不可行的是

A．改变导体的粗细            B．改变导体的长短

C．改变导体的温度            D．改变导体两端的电压
8．超导现象是20世纪的重大发现之一，科学家发现某些物质在温度很低时，如铅在－266℃以下，电阻就变成零。若常温下超导体研制成功，则超导体适合做

A．电铬铁　　  　　　　　　B．输电线　　 

C．滑动变阻器的线圈　　 　D．电炉丝

9．小丽晚上想用台灯照明看书，她把“220V  40W”台灯的插头插入插座后，当闭合开关时，台灯灯泡不亮且室内所有电灯立即全部熄灭.原因可能是
A、插头与插座接触不良      B、台灯灯泡的灯丝突然烧断
C、台灯的灯座内短路        D、台灯的插头内短路
10. 下列做法中，符合安全用电要求的是
　
A．用湿布擦抹插座

　
B．使用绝缘皮破损的插头


　
C．不断开开关，直接更换不亮的电灯泡

　
D．发现家用电器或电线着火时，先切断电源再灭火
11．为保证司乘人员的安全，轿车上设有安全带未系提示系统．当乘客坐在座椅上时，座椅下的开关S1闭合，若未系安全带，则开关S2断开，仪表盘上的指示灯亮起；若系上安全带，则开关S2闭合，指示灯熄灭．下列设计最合理的电路图是
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12．小华发现宾馆里的“插卡取电器”有两种类型，第一种无论插入哪种卡片都能使房间通电，第二种用专门的磁卡插入或靠近都能使房间通电，小明设计了如下三种方法用于判断取电器类型：①将硬纸片插入，看能否通电；②将专用磁卡插入，看能否通电；③将专用磁卡贴在面板上不插入，看能否通电．其中可行的方法是

　
A．①②
B．
②③   C．①③
D．
①②③

第二部分   非选择题（共76分）
二、填空题：(每空1 分，共24分) 

13．家庭电路中电压是  ▲  V．家庭电路中用电器是  ▲   联的．熔断器是在电路用电器总功率过大或电路发生  ▲   (选填“短路”或“断路”)故障时起保护作用的装置．
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14．电能表是用来测量电路消耗   ▲   的仪表．小红家的电能表

9月底的示数如图所示，10月份小红家共用电50kW•h，10月底小红

家的电能表的示数为    ▲   kW•h．　50kW•h=   ▲    J．
15．标有“9V 18W”的灯泡正常发光时额定电流是 ▲  A，灯丝电阻为  ▲  Ω．如果电

源电压是12V，为使该灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为  ▲  Ω的电阻．

16. “可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力，同等条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量达到煤气的数十倍，说明“可燃冰”的   ▲  很大。以10倍的关系粗略计算，1kg为  ▲  J，可以使   ▲  kg的水从20℃加热至60℃。 [假设“可燃冰”完全燃烧放出的热量全部被水吸收，c水=4.2×103J/〔kg·℃〕，q煤气=4.2×107J/kg ] 
17．冬天手冷时，我们经常将两只手相互搓搓使手感到暖和，是利用 　 ▲　   的方法使手的内能增加的；用热水袋使身体变暖，是利用　　 ▲　   的方法使人身体的内能增加的。这两种方法在改变物体的内能上，效果是　　 ▲　  的 (填“相同”或“不同”) 。
18．某电子体重计的电路如图所示，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB间有可收缩的导线，R。是保护电阻，当称量的体重增加时，变阻器的电阻值   ▲   ；电压表示数   ▲ ；电路消耗的总功率   ▲  ．（以上均选填“变大”、“ 不变”或“变小”）
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19．甲、乙两灯的额定电压均为9V，测得其电流与电压变化的关系图像关系图像如图所示，则甲灯的额定功率为(((▲(((W；若将甲、乙两灯并联接入9V的电路中，两灯消耗的总功率为((▲((((W；若将甲、乙两灯串联接入9V的电路中，通电10s，两灯消耗的总电能为((▲((((J。

20．用测电笔可辨别火线和零线，使用时手一定要接触  ▲    ，笔尖接触电线．如果氖管发光，表明接触的是   ▲    ．小明同学在闭合开关后，发现电灯不亮，他用测电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，那么可能发生的故障是    ▲       。
三、解答题（（本题共9小题，共52分．解答22、23题时应有解题过程）
21.作图题（共6分）

（2分）（1）、如图甲所示，画出作用在“开瓶起子”上动力F1的力臂和阻力F2的示意图．    
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（4分）（2）、请在图乙中用笔画线代替导线将灯泡与开关正确接入电路，并将三孔插座正确接入电路．
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22．（6分）装卸工人用如图所示的装置将重为800N的货物提至高处，人对绳的拉力为500N，货物在1min内匀速上升了5m，在此过程中求：
（1）有用功；
（2）拉力做功的功率；

（3）滑轮组的机械效率．
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23．（8分）在“家电下乡”活动中，小明家买了一只WSJ-60型号电热壶，其铭牌标志如图所示．现将一满壶20℃的0.5 kg的水在额定电压下烧开需时5min，已知外界气压为1标准大气压 〔 c水 = 4.2×103J/（kg·℃）〕．求：

（1）电热壶正常工作时的电阻；

（2）正常工作烧开一满壶水（初温为20℃）所消耗的电能；

（3）水吸收的热量；
（4）电热壶的效率。
24．（4分）在“探究杠杆的平衡条件”的实验中
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（1）如图（a），杠杆在支架上，要使其在水平位置平衡，可将杠杆左端的平衡螺母向____调节．
（2）如图（b），在右边用弹簧测力计竖直向下拉，使杠杆在水平位置平衡，这样做的好处是__________________．若左边钩码离支点20cm，右边挂钩离支点15cm，每个钩码重为0.5N，则此时弹簧测力计示数应为_______N． 
（3）如图（c），当杠杆在水平位置平衡时，与图（b）相比，弹簧测力计示数将__________（选填“变大”、“变小”或“不变”）．
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25．（4分）为探究重力势能的大小与什么因素有关，小明利用带有四个铁钉的小方桌、沙箱及质量不同的重物设计并进行了如图所示实验．
（1）实验中通过观察__________________方桌陷入沙中的深浅来判断物体重力势能的大小．
（2）要探究重力势能大小与高度的关系应选择图________1和图______2进行分析比较．
（3）图2和图3探究的问题是高度相同时，重力势能的大小与质量的关系____________________________________．
[image: image23.png]


26. （4分）用如图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为

电阻箱 ，s为单刀双掷开关，R。为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有：
    A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I,

    B．读出电阻箱的示数R

    C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I

[image: image24.jpg]


    D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大
(1)上述步骤的合理顺序是________________ (只需填写序号)．
(2)步骤A中电阻箱调节好后示数如图乙所示，则它的示数为________Ω．若已知R。的阻值为1OΩ，则待测电阻的阻值为  ___  Ω．

 (3)本实验所采用的物理思想方法可称为_______________(选填“控制变量法”、“转换法”或“等效替代法”)．
27．（8分）在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)连接电路时开关应         。

(2)请你用笔画线代替导线，将图(a)中的实物电路连接完整。
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(3)闭合开关前，图(a)中滑动变阻器的滑片P应位于      （选填“A”或“B”）端。

(4) 小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图(b)所示）为

       V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图a中滑片P向   　  （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V。
 (5)小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图(c)所示的I－U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是        W。
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(6)小勇同学在实验中正确地连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是             （写出一种即可）。

28．（5分）用如图所示的实验装置探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”。

⑴实验中通过观察                 来比较电流产生[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




的热量的多少。

⑵为了便于比较两种电阻丝通过电流后产生热量的多少，甲乙两瓶中要装入         、       [image: image3.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




   的同种液体。

⑶为达到实验目的，选用的两电阻丝的阻值不能        。

 ⑷该实验装置还可以研究通电时间一定时导体产生的热量与  [image: image4.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




        的关系。
29．（7分）阅读短文，回答问题：

新型发热材料──PTC

　　PTC是一种新型的半导体陶瓷材料，它以钛酸钡为主，渗入多种物质后加工而成，目前家用的陶瓷暖风器、陶瓷电热水壶、固体电热灭蚊器等就是用这种材料做成的。

PTC有一个根据需要设定的温度，低于这个温度时，其电阻值随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值则随温度的升高而增大，我们把这个设定的温度叫“居里点温度”。用PTC材料制成的电热器具有发热、控温双重功效，应用十分广泛。

(1)、家用固体电热灭蚊器就使用了PTC陶瓷电热元件，如图(a)为其电阻随温度变化的图象，由图可知，该PTC材料的居里点温度为________℃。
(2)、家用固体电热灭蚊器工作时的温度基本恒定在165℃左右，若它的温度高于165℃时，电阻__________(填“变大”、“变小” 或“不变”)，功率____________(填“变大”、“变小” 或“不变”)，使其温度__________(填“升高”、“降低” 或“不变”);反之，也能自动调节。因此用PTC材料制成的电热器具有自动调节的功能。

(3)、如图(b)所示的陶瓷电热水壶就使用了这种材料。它的发热效率较高，PTC有一个人为设定的温度。它的工作电路如图(c)所示，R0是定值电阻，其阻值不受温度的影响。RT是PTC的电阻，它的电阻值与温度的关系如图(d)所示。该电热水壶在RT设定温度（100℃）状态工作时，电路消耗的总功率1100W。



则当在设定温度状态工作时，R0、RT是___________联，

连入电路的电阻RT ＝___________Ω，R0＝___________Ω。

2012～2013学年度第一学期阶段检测　　　2012.12
参考答案与评分建议
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分）
	题号
	1
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	8
	9
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	11
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	答案
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	C


二、填空题（本题共8小题，每空1分，共24分）
13．220   并    短路           14． 电能    2188.2    1.8х108
15．2   　4.5　　1.5            16． 热值　　4.2х108　　　2500

  17．做功　热传递　相同         18．变大　　　变大　　　变小   

19．7.2    11.7　　3.6　　　　　20．笔尾金属电极 火线　a、b间断路         
三、解答题（本题共9小题，共52分）
21．（6分）　　　甲图2分，乙图4分，答案略．
22．（6分）    （1）4000J         2分；   （2）83.3
27．（8分）　　（1）断开　　（1分）　　　（2）图略（1分）
　　　　　　　（3）A　　　　（1分）　　　（4）2.2　　B　（共2分）
（5）0.5　　　　　（1分）　　　　　

（6）小灯泡断路（或小灯泡灯丝断了或小灯泡灯座接触不良或小灯泡接线柱接触不良等）（2分）
28．（6分）   (1) 两支温度计示数变化       (2) 质量相同　　初温相同  

(3) 相等相等　　　　　　　　　　　(4)   电流大小
29. （7分）   （1）100℃       　　　　　　（2） 变大   变小   降低   
（3）串　　　　34　　　　10　　　　
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