2014级初三上期第三学月物理测试题

班级：     姓名：       Ⅰ客观题  36分

一．单项选择题（每小题2分，共计36分）

1、关于温度、热量、内能，以下说法正确的是【    】
A、0℃的冰没有内能                    B、水沸腾时继续吸热，温度保持不变

C、物体的温度越低，所含的热量越多

D、物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变

2、由
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，关于同一种物质的比热容c，下列说法正确的是【    】
A、若吸收的热量增大一倍，则比热容增大一倍B、若质量增大一倍，则比热容减至一半

C、若加热前后的温度差增大一倍，则比热容增大一倍D、无论质量多大，比热容都一样

3、“0.15A”最可能是下列哪个用电器工作时的电流【    】
A、家用电冰箱    B、家用空调器    C、普通计算器  D、普通的白炽灯

4、在下列现象中，利用热传递的方式使物体内能增加的是【    】
A、 用锯锯木头，锯条发热；               B、烧水时，水逐渐变热；

C、流星在大气层中高速下落，发出光和热；  D、小孩从滑梯上滑下，臀部有灼热感。
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5、在探究串联电路电压关系实验中，物理实验小组按如图所示的电路
测得V的示数是3.8V，V1的示数是2.3V，V2的示数应为【    】
A、1.5V   B、3.8V    C、2.3V        D、6.1V

6、导体两端的电压为5V时，导体中电流为0.5A，如果电压增大到10V，
导体的电阻和电流分别为【    】
A、10Ω   0.2A      B、10Ω  2A   C、10Ω   1A      D、20Ω   1A    
7、将标有“220V  100W”的灯泡接入电压为110V的电路中，灯泡的实际功率是【    】（不考虑温度对电阻的影响）

A、100
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B、通过灯L2的电流

C、通过灯L1和L2的电流

D、电源供给电路的总电流

14、田甜同学在家发现客厅白炽灯的发光比房间白炽灯的
发光亮，对这种现象判断正确的是【    】
A、客厅白炽灯灯丝的电流大        B、客厅白炽灯灯丝的电阻大
C、客厅白炽灯两端的电压大        D、以上判断都有可能
15、如右图所示，电源电压保持不变，当电键S闭合，滑动变阻器的
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滑片P向右滑动时，下列说法正确的是【    】
A．V1示数减小，V2示数增大     B．V1示数增大，V2示数增大

C．V1示数减小，V2示数减小     D．V1示数增大，V2示数减小
16、如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，两灯均发光．
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一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，
出现这一现象的原因可能是【    】
A、灯L1断路     B、灯L2断路     
C、 灯L1短路     D、灯L2短路
17、下列关于如图所示实验的说法中错误的是【    】
A、 该实验研究的是电流的热效应 

B、 实验中采用了控制变量法
C、观察实验现象可知：在其它条件相同时，电阻越大产生的热量越少                  

D、 实验中是通过观察温度计示数的高低来判断电流通过导体时产生热量的多少
18、如图甲所示的两个电流表均为学校实验室里常用的电流表（如图乙所示）．闭合开关后，两电流表的指针都正常偏转且偏转角度相同，此时灯L1和L2的所消耗的电功率P1和P2的比值为【    】
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A、4：1    B、1：4    C、5：1     D、1：5

2014级初三上期第三学月物理测试题

学校_____________班级________姓名____________考号___________得分______
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一、选择题答案：

Ⅱ客观题（49分）
二、填空题（每空1分，共计12分）

19、在测量小灯饱电阻的实验中．正确连接电路并闭合开关后，电压表和电流表的示数如图所示．则流过小灯泡的电流为　  　A，小灯饱的电阻为　  　Ω．
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20、晓敏家新买了一个自动电饭锅，铭牌上部分数据如右图所示此
电饭锅正常工作时的电阻是          Ω，正常工作2h耗
电          kW﹒h。
21、引入“总电阻”概念时运用的科学方法是______________
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(选填“等效替代”或“控制变量”)法。阻值为10Ω和40Ω的两个
电阻串联在电路中，其总电阻为________Ω。

22、如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S由断开到闭合时，
电流表的示数将      ，电压表与电流表示数的比值将        
(以上两空均填“变大”、“变小”或“不变”)
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23、在“怎样使两个灯泡都亮起来”的活动中，小明采用如图
11所示的方法连接，结果两个灯泡都亮了。这时，两灯的连
接方式是         。若电源电压为3V，灯泡的规格均为
“2.2V 0.22A”，则每个灯泡的电阻是         Ω，
每个灯泡的实际功率是          W。  
24、某汽车的散热器用水作冷却剂，已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），散热器中水的质量为5kg，水的温度升高10℃时吸收的热量是　        　J．
三、简答、作图与实验：（本大题包括4个小题，共计22分）
25、如右图所示，实验过程中，闭合开关后，小灯泡不亮，但电流表有示数。艾力同学猜想有可能是小灯泡的实际功率太小，你认为对吗?为了使小灯泡发光，提出你的解决办法。(4分)
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26、 (1)如图[image: image2.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




11所示，电源电压为12 V，用笔画线代替导线，将图中元件连接成电路，要求：电压表测量灯泡两端的电压，当滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮。(2分

(2)小明在探究“比较水和煤油的吸热能力”的实验时，利用两根完全相同的电阻丝作为发热体给质量相同的两种液体加热，为了节省时间，他将两根电阻丝并联接人电路，用一个开关控制同时通电或断电请在题图中用笔画线代替导线，使电路满足要求。(2分)
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27、同学利用电压表和电流表测量电阻R1的阻值(约9Ω左右)，电源选用两节干电池。（8分）

(1)按图甲电路，将图乙中电流表正确连入电路。（2分）
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(2)该同学检查电路连接正确，合上开关，可是无论怎样移动滑片，电压表示数总为3v不变，你认为发生故障的原因可能是_________________或___________________。（2分）
(3)清除故障后，小明将滑片P向左滑动时，电压表示数将________(填“增大”、“减小”、“不变”)，当P滑到某一位置时，两表读数如图丙所示，由此可知R=____Ω。你认为这个结果可靠吗?理由是____________________                                     。（3分）
28、小灯泡标有“3.8V  ××”字样，由于磨损，小灯泡的额定功率字样已模糊。某同学用如图甲所示的电路来测定该灯泡的额定功率（已知电源电压为6V，灯丝电阻约为10Ω）。（6分）
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（1）请用笔画线代替导线将实物图连接完整。（2分）

（2）闭合开关前，应使滑动变阻器的滑片置于          端。若闭合开关，灯不亮，电压表的示数接近6V，电流表示数几乎为零，出现这种故障的原因可能是               。（2分）

（3）闭合开关，电压表的示数为1.8V，应将变阻器的滑片向         端移动，直至电压表的示数为3.8V时，电流表示数如图乙所示，那么，小灯泡的额定功率是          W。（2分）

四、计算题（本大题包括2个小题，共15分）

29、如图所示，小灯泡L标有“8V  4W”字样。闭合开关，小灯泡正常发光，电流表的示数为2A。求：（1）小灯泡L的电阻；（2）通过R0的电流；（3）电阻R0消耗的电功率。（7分）
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30、生活中大多数电热器都有多个档位，学习了电功率知识后，小锐同学利用电压为6V的电源，两个阻值不同的定值电阻，设计了如图所示的电路来探究电热器多档位的问题。已知R1=10Ω，R2=30Ω，请计算:
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（1）S1、S2断开，S3闭合时，电路中的电流是多少?

（2）S1断开，S2、S3闭合时，通电5min电路消耗的电能是多少?

（3）该电路的最大功率和最小功率之比是多少? （8分）

额定容量5 L


额定电压220V


额定频率50Hz


额定功率800W
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