第十五章　电流和电路单元检测
(时间：60分钟　满分：100分)
一、选择题(每题3分，共30分)
1．下列现象与静电无关的是(　　)

A．用塑料梳子梳干燥的头发，越梳越蓬松

B．通信卫星采用硅光电池板提供电能

C．运送石油的大卡车常在地上拖一条铁链

D．晚上脱化纤毛衣时会有火花产生

2．日常的生活经验告诉我们，家中的电灯、插座、彩色电视机、电冰箱等电气设备之间的连接方法是(　　)

A．一定是串联

B．一定是并联

C．可以串联，也可以是并联

D．电灯与插座应该串联，彩电与电冰[image: image1.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




箱应该并联

3．使用电池的时候，不允许用导线直接把电源的两极连接起来，这是因为[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




(　　)

A．这样连接电路中没有电流

B．这样连接有触电危险

C．这样连接会在导线中产生很大的电流，损坏电池

D．这样连接电路中电流太小，用电器无法工作

4．如图是一连入电路的电流表的示意图，指针所指的示数为(　　)

[image: image3.wmf]
A．2.4 A
B．0.48 A

C．0.44 A
D．2.8 A

5．如图所示，当开关S闭合后，三盏灯并联的电路是(　　)

[image: image4.wmf]
6.小明在使用手电筒时发现小灯泡不亮，进行检修前，他对造成该现象的直接原因进行了以下几种判断，其中不可能的是(　　)

A．开关处出现短路

B．小灯泡灯丝断了

C．小灯泡接触不良

D．电池电能耗尽

7．在如图所示的电路中，灯泡L1和L2完全相同，当S、S1、S2都闭合时，电流表的读数是0.54 A，下面的说法中你认为错误的是(　　) 
[image: image5.wmf]
A．两个灯泡中的电流相同，都等于0.27 A

B．无论断开S1或S2，电流表的读数都是0.54 A

C．无论断开S1或S2，电流表的读数都是0.27 A

D．电流表的读数是干路电流，大小等于L1、L2电流之和

8．某同学使用电流表时，估计待测电路中的电流应选用0～0.6 A的量程，但他误用0～3 A的量程来测量。这样做的结果是(　　)

A．指针摆动角度大，会损坏电流表

B．指针摆动角度小，会损坏电流表

C．指针摆动角度小，读数比较准确

D．指针摆动角度小，读数不够准确

9．在下列电路图中，能正确测出干路电流的是(　　)

[image: image6.wmf]
10．如图所示，重击剑比赛中，当甲方运动员的剑(图中用“S甲”表示)击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮。下面能反映这种原理的电路是(　　)

[image: image7.wmf]
[image: image8.wmf]
二、填空题(每空1分，共21分)
11．电路中的电流是由电子的______形成的，电流是有方向的，其方向就是从电源的______出发，经过开关和用电器，再回到电源的________。   
12．电流是表示______________的物理量，电流的单位是______，用符号______表示。

13．计算器中的电流很小，大约100 μA，也就是______ A；雷电是一种常见的自然现象，发生雷电时的电流高达2×105 A，相当于______ mA。

14．两个验电器A和B，A带负电，B带正电，用一根有绝缘柄的金属棒将两验电器上端的金属球连接起来，在金属棒上形成瞬时电流，则电流方向是由______到______。

15．如图甲所示的电路图，L1和L2是______联的。开关闭合时，两个电流表的示数分别如图乙和图丙，判断A2表的读数是______；流过灯L2的电流大小是______。

[image: image9.wmf]x*kb*1.c*om
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[image: image11.wmf]
16.在如图所示的电路中，闭合开关后将出现______(选填“通路”“开路”或“短路”)，要使电路中两灯串联，只要拆除导线______；要使电路中两灯并联，只要将导线______接到______。

[image: image12.wmf]
17．如图所示的电流表的刻度盘可能你没有见过，但只要仔细观察，你一定能读出它的示数。电流表的示数为______。

[image: image13.wmf]
18．如图所示，电流表A1、A2和A3的示数分别为1.2 A、0.8 A和0.3 A；那么通过L1的电流为______ A，通过L2的电流为______ A，L3中的电流为______ A。

[image: image14.wmf]
三、作图题(共8分)
19．按下边的电路图连接实物。

[image: image15.wmf]
[image: image16.wmf]
四、实验题(共25分)
20．(7分)如图所示电路中

[image: image17.wmf]
(1)若使L1、L2串联，则应闭合________，断开______；

(2)若使L1、L2并联，则应闭合________，断开______；

(3)如果只闭合S1而断开S2、S3，则灯______亮；

(4)同时闭合开关______和______是不允许的。

21．(9分)某同学在使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图所示的位置，于是[image: image18.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




他立即断开开关。则：

[image: image19.wmf]
(1)测量时产生这种现象的原因是________________；

(2)该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是____________________________。

(3)改正错误后，该同学再闭合开关，发现指针的读数是1.8 A，请你在图中画出指针的位置。
[image: image20.wmf]
22．(9分)在“组成串联电路和并联电路”的实验中

(1)连接串联电路的过程中，下列几点要求中没有必要的是(　　)

A．按照电路图连[image: image21.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




接电路的过程中，开关应该是断开的[image: image22.png]ok [ SR (ZXXK.COM)





B．每处接线都必须接牢

C．必须从电池的正极开始依次连接开关S，灯L1和L2，最后连到电池负极

D．连接完毕，对照电路图仔细检查电路，确认无误后再闭合开关

(2)在串联电路中开关的作用是_______________________________________________。

(3)在并联电路中支路开关的作用是________________________。

五、综合能力题(16分) 
23．(10分)请根据你学过的知识和生活经验，写出你所知道的不同种类的电路元件的名称，每个写出3种：

(1)电源：______________、______________、______________；

(2)用电器：________________________、______________、______________；

(3)开关：_____[image: image23.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




_________、______________、______________[image: image24.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




。

24．(6分)芳芳家里有一盏电灯不亮了，是停电了[image: image25.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




还是灯泡坏了？芳芳采用了以下两种办法进行判断，请你分析每一种办法的理由：

(1)打开电视机可以正常观看电视节目，这说明：____________________________。

(2)取下灯泡，与电流表串联，[image: image26.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




接在另外电路中，观察电流表发现指针无偏转，这说明：________________________________。
参考答案

1答案：B　点拨：选项A、C、D都是摩擦起电现象，选项B中采用硅光电池板作电源提供电能。

2答案：[image: image27.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




B　
3答案：C
4答案：B　点拨：电流表有两个量程，读取表盘数据时，应注意观察使用的哪两个接线柱，此题中使用的是0～0.6 A的量程，读表盘下一行的数据。

5答案：B
6．A　点拨：如果开关处出现短路，则电路始终是通路，小灯泡会始终发光，不会是小灯泡不亮，所以选项A的判断是不可能的。

7答案：B
8答案：D　点拨：本题中该同学选择的量程过大，这样指针摆动的角度很小，读数不准确，使误差变大。

9答案：B
10答案：D　点拨：根据情景和题意可知，甲[image: image28.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




击中乙，相当于甲闭合了乙灯的开关，乙灯亮。相同的，乙控制着甲灯的开关，两个灯能够单独亮，也能够同时亮，[image: image29.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




说明两灯是并联的，因此正确的电路应是D。

11答案：定向移动　正极　负极
12答案：电流强弱　安　A
1[image: image30.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




3答案：10－4　2×108 
14答案：B　A
点拨：正电荷定向移动的方向规定为电流方向。

15答案：并　0.5 A　0.5 A
点拨：A1测量干路电流，测量值一定比A2大，故其用大量程。

16答案：短路　c　a(或d)　A(或C)

17答案：3.5 mA
点拨：读数前要认清电流表的量程和分度值。

18答案：0.4　0.5　0.3
点拨：首先要辨认电路的连接方式及电流表所测用电器，A1测量L1、L2、L3的电流，

A2测量L2和L3的电流，A3测量L3的电流。

1[image: image31.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




9答案：如图所示
[image: image32.wmf]
20答案： (1)S2　S1、S3
(2)S1、S3　S2x#k#b#1#新#课#标
(3)L2
(4)S2　S3 
21答案： (1)量程选错
(2)把量程改为0～3 A
(3)如图。

22答案： (1)C　(2)控制整个电路的通断　(3)控制支路的通断
23答案： (1)发电机　[image: image33.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




干电池　蓄电池
(2)电视　冰箱　电灯
(3)拉线开关　按键开关　声控开关
24答案： (1)没有停电　(2)灯丝断了
