2013-2014学年度上学期期中模拟试题（2013/10/24）

一、单项选择（15×2/）

1、下列有说法中正确的是
　
A．
物体内能增大，一定从外界吸收热量．
　
B．
汽油机在做功冲程中把机械能转化为内能
　
C．
物体的温度越高，分子无规则运动越剧烈
　
D．
燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多
2、关于物体的内能，下列说法正确的是

　
A．
物体温度升高，它的内能一定会增加
　
B．
物体内能增加，一定要从外界吸收热量
　
C．
温度为0℃的物体没有内能
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D．
温度相等的1kg水和100g水内能相同
3、质量相等、初温相同的水和煤油，分别用两个相同的电加热器加热（不计热损失），加热过程中温度变化如图所示，则下列判断正确的是

A．甲的比热容大，是水　　B．甲的比热容大，是煤油
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C．乙的比热容大，是水　　D．乙的比热容大，是煤油  
4、用两个相同的电热器给质量同为2kg的物质甲和水加热，它们的温度随时间的变化关系如图所示，据此判断甲物质10min吸收的热量为
A. 5.04×105J    B. 4.2×105J    C. 2.52×105J    D. 条件不足，不能计算
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5、四个悬挂着的带电通草球，相互作用情况如图所示，那么D球
A．带与A球不同种的电荷      

B．带与B球不同种的电荷

C．带与C球不同种的电荷       
D．一定带正电荷
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7、小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。关于此实验，下列说法正确的是：
A．小灯泡越亮，表示接入的合金丝电阻越大[来~*源:中国教育出版&@网^]
B．利用此装置只能探究导体电阻大小和横截面积的关系
C．利用此装置能探究导体电阻大小和横截面积、长度的关系
D．为了准确比较两条合金丝的电阻，可在电路中串联一个电压表
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8、在如图示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，开关S1由断开到闭合，下列说法正确的是
   A．电流表A1示数变大，电流表A示数也变大
   B．电流表A1示数变小，电流表A示数也变小
   C．电流表A1示数不变，电流表A示数变大
   D．电流表A1示数不变，电流表A示数变小
9、如图所示的电路图和实物图相对应的是 
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10、如图所示，闭合开关，两灯并联，各电表都能正常工作。下列判断正确的是
 A.甲、乙、丙都是电流表           B.甲、乙、丙都是电压表
C.甲、乙是电压表，丙是电流表     D.甲、丙是电流表，乙是电压表
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11、如图所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是

A．
灯L1与灯L2是串联，且灯L1被短路
B．
电压表可测出灯L1两端的电压
C.电流表A1测的是灯L1的电流
D．
电流表A2没有示数
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12、如图所示，闭合开关S，电路正常工作．过了一段时间，灯泡L熄灭，两只电表示数都变大．则下列判断正确的是
   A．电阻R断路              B．电阻R短路
   C．灯泡L短路              D．灯泡L断路
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13、LED灯带在装饰材料中被广泛应用．芳芳同学在研究其内部结构时发现，灯带中的LED灯串联后经电流适配器接入照明电路，如图所示．她取下一只LED灯接在电 池两端，灯不亮，对调电池正负极后灯亮了，但用手触摸几乎不发热．以下推断符合上述事实的是
 A.一只LED正常工作的电压是220V
B.灯带中一只LED灯断路后其它灯还亮
C．
LED灯工作时主要是将电能转化为内能
D．
LED灯具有单向导电性
[image: image14.png]


14、如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮。调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是
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．灯泡L2灯丝断了 B．滑动变阻器短路了C．灯泡L2短路了

D．滑动变阻器接触不良
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15、如图是某取暖器的工作电路图。为了安全起见，取暖器一般都要安装一个跌倒开关S，使取暖器倾倒时整个电路断开。则跌倒开关S应安装在

    A．a处        B．b处       C．c处        D．d处
二、实验与探究（每问2分，共32分）
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16、某同学在做“比较不同液体吸热能力”的实验时，使用相同的电加热器给液体甲和乙加热．

	液体
	次数
	质量m/kg
	升高的温度△t/℃
	加热的时间t/min

	 甲
	1
	0.1
	5
	1

	
	2
	0.1
	10
	2

	
	3
	0.2
	10
	4

	乙
	4
	0.1
	10
	1

	
	5
	0.1
	20
	2

	
	6
	0.2
	20
	4


（1）分析第1、4次，第2、5次或第3、6次实验数据，某同学认为：加热相同的时间时，乙升高的温度高一些，这说明乙吸收的热量多一些．这位同学的判断是否正确？      理由是

                                     　
（2）分析第2、3次或第5、6次实验数据，可以得出的初步结论是：同种物质升高相同温度时，物质的　     　越大，吸收的热量就越　         　．（选填：“多”或“少”）

（3）通过比较第2、4次实验数据可知，液体吸收的热量多少与液体的　    　有关，　   　的吸热能力更强（选填“甲”或“乙”）．

17、在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关．

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．
	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5
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（1）按照如图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察                      来比较导体电阻的大小．

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．
（3）分别将A和D两电阻丝接入图电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟           有关．

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差          ，解决这一问题的措施是                    ．
[image: image18.png]



18、某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的金属丝拉直连接在A、B接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P。实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组（电压3V）、滑动变阻器（20Ω 2A）、刻度尺、开关和导线若干。

（1）闭合开关前，将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最    （选填“左”或“右”）端。电流表指针偏转如图乙所示，则电流表的读数为I=      A

（2）试画出电路图，电阻丝AP用“     ”表示
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   （3）实验中移动金属夹P，分别测得AP段的长度L和对应的电阻值R，数据如下表：

	L/cm
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	R/Ω
	2.1
	2.8
	3.5
	4.2
	4.9
	5.6


        分析表中数据，可知AP段电阻R与长度L的关系                。

   （4）小虎同学认为，[image: image3.png]


由于电源电压没有超过电压表所选量程的最大值，因此在闭合开关前，可以将变阻器的滑片置于任意位置。你认为他的想法是      （选填“正确”或“错误”）的，理由是：                                  。

四、计算(8分)
19、太阳能热水器是把太阳能转化为内能的设备之能热水器每小时平均接收4.2×106J的太阳能，在5小时的有效照射时间内，将热水器中质量为100kg、初温为20℃的水温度升高到40℃．求：
(1)热水器中的水吸收的热量Q；[水的比热容C=4.2×103J/(kg．℃)]
(2)热水器5小时内接收到的太阳能E；
(3)热水器的效率η；
(4)若改用煤气来加热这些水，需要完全燃烧多少千克煤气？（煤气的热值q=4.2×107J/kg，假设煤气燃烧放出的热量全部被水吸收）
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