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九年级物理月考试题

一、选择题（共40分，每小题2分）

1.在国际单位制中，电功率的单位是（

）
A．千瓦时  
B.帕斯卡    
C．焦耳     
D．瓦特

2.关于电流、电流的方向，下列说法正确的是（

）
A. 负电荷定向移动不能形成电流      

B. 物理学规定负电荷的运动方向为电流方向

C. 在电源外部，电流从电源正极经用电器流向负极

D. 金属导体中自由电子定向移动的方向和电流方向相同

3.下列四组电阻，分别并联后的等效电阻最小的是（　 ）
A、8Ω和14Ω　 B、6Ω和16Ω　 C、4Ω和18Ω　 D、2Ω和20Ω 
4.对于欧姆定律公式I=U/R的理解，下列说法中错误的是（　 ）
A、对于某一导体来说，导体中的电流与它两端的电压成正比。
B、在电压相同的条件下，不同导体中的电流与导体的电阻成反比。
C、导体中的电流与导体两端的电压，电阻有关。
D、导体中的电流与导体两端的电压电阻均无关，因此比值U/R是一个恒量。　　
5． [image: image6]如图2所示为一种声光报警器的电路图，闭合开关S1和S2后，会出现的现象是（  ） 

  A．灯亮，铃不响    B．灯不亮，铃不响    

  C．灯亮，铃响      D．灯不亮，铃响 

6.图3所示的四个电路中，闭合开关S，三盏灯都能发光。若其中任意一盏灯的灯丝烧断，其它两盏灯仍然发光的，一定是电路图（

）
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7. 如图4所示，是小明连接的实验电路，他连接这个电路所依据的电路图是图5中的：（

）
[image: image8]
8．关于家庭电路，下列说法中正确的是（

）

A．空气开关的主要作用不同于保险丝   

B．控制电灯的开关应与电灯串联

C．我国家庭电路的电压是不高于36V     

D．电冰箱中的压缩机和照明灯是串联的

9．现有“220V 40W”、“110V 40W”和“36V 40W”的三个电灯，分别在额定电压下工作，则（   ）。

A．“220V  40W”的电灯最亮      

B．“110V  40W”的电灯最亮

C．“36V  40W”的电灯最亮        

D．三盏电灯一样亮

10.在图6的电路中，电源电压不变。当滑动变阻器的滑片P向右滑动的过程中，电流表和电压表示数都变小的是（

）
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11.某导体接在电路中，如果把加在该导体两端电压减少到原来的一半，保持温度不变，则导体的电阻和通过它的电流（
）

A． 都减少到原来的一半                 

B．都保持不变 

C．电阻不变，电流减小到原来的一半     

D．电阻不变，电流是原来的2 倍
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12、下列说法中，不符合安全用电要求的是（　 ）　　

A．三孔插座的中间插孔必须接地

B．更换或维修用电器时应该切断电源

C．家中尽量不同时使用多个大功率用电器

D．为了方便，可以抓住导线拉出插座上的插头
13、关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　 ）  

A．客[image: image21.png]


厅里一个开关可以控制四只灯泡，这四只灯泡一定是串联

B．低于220V的电压都是安全电压

C．严禁在高压线下放风筝，避免发生触电事故

D．家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间
14、有一名同学在测量电压时，用的是0~3V的量程，但记录的读数却是6.5V，则该同学实际测的电压值是（　 ）

A、5V　 B、2.5V　 C、1.3V　 D、11.5V 
15、如图所示，当开关S和S1闭合时，电压表的示数为8V，则当开关S闭合而S1断开时，电压表的示数为（　 ）
　　[image: image2.jpg]



A、0V　 B、大于8V　 C、等于8V　 D、小于8V

16．图8是一个环境温度监控电路原理图。电源电压不变，R0为定值电阻，R是用半导体材料制成的热敏电阻，其电阻值会随温度的升高而变小。若环境温度升高，闭合开关S。则（  ）
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A．热敏电阻R的阻值变大

B．电压表的示数变大

C．通过电阻R的电流变小

D．电阻R两端电压变大

17.下列措施中不属于节约用电的是 （  ）

A．电视机不用时切断电源          

B．离开教室随手关灯

C．夏天用空调时把温度调得很低    

D．用节能灯代替白炽灯

18．下列做法不符合安全用电要求的是 （  ）   

A 用铜丝代替保险丝

B．使用冰箱时，电源插头插在三孔插座上

C．发生触电事故时[image: image3.png]2R (ZXXK.COM) R BT




，立即切断电源

D．使用试电笔时，手指不能碰到笔尖

19、关于电现象，下列说法正确的是  （     ）

A．电流做功越多，电功率越大

B．家用电器的金属外壳要接地

C．同种电荷相互吸引，异种电荷相互排斥

D．导体中没有电流通过时，导体就没有电阻

20. 如图2所示，闭合开关，两灯并联，各电表都能正常工作。下列判断正确的是（    ）

 A.甲、乙、丙都是电流表  

[image: image18.bmp] B.甲、乙、丙都是电压表

 C.甲、乙是电压表，丙是电流表  

 D.甲、丙是电流表，乙是电压表
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九年级物理月考试题
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	三、实验与探究题
	 四、计算题
	总分

	     得分
	
	
	
	
	


一、选择题（共40分，每小题2分）
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二、填空题（共1分，每空20分）

21、经验证明，只有不高于         V的电压对人体才是安全的。家庭电路的电压是______V，一节干电池电压是________V 。 
22、有一根导线，如果在它两端加上12V电压，通过它的电流是0.4A，那么它的电阻是____Ω；如果在它两端加15V电压，通过它的电流是     A，它的电阻是 __Ω；如果这根导线两端电压为零，则通过它的电流为_____A，它的电阻为_____Ω。 
23、电阻R1和R2串联接在电路中，已知R1：R2=1：4，那么通过它们的电流之比

I1：I2=_______，两只电阻两端各自的电压之比U1：U2=_______，这两只电阻两端的总电压跟R1两端电压之比U总：U1=_______。 
24、已知电阻R1=4Ω，把它和一个电阻R2串联后，再接到电压为4.5V的电源上，电路中的电流为0.45A，则R1两端的电压为_______V，R2两端的电压为_______V，

R2的阻值为_______Ω。 
25．电炉正常工作时，两端电压是220V，通过电阻丝的电流是2A，则1min电流做功          J。
26．两只灯泡L1和L2分别标有“PZ220-100W”“ PZ220-40W ”，当它们串连接在220伏电路中工作时，实际消耗的电功率P1      P2。(填“>”、“=”或“<”)

27．把一个标有“220V 500W”的电热杯接在电源上使其正常工作，在通电3min的时间内，该电热杯产生的热量为__________J。
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28、如图所示，R1=5Ω，变阻器R的最大电阻值为20Ω，电源电压为10V且不变，当变阻器滑片P从a端移到b端时，电压表的最小值是_______V，最大值是_______V。
29、如图所示， 两个电压表是完全相同的，都有0~3V和0~15V两个量程，闭合开关后发现两指针偏转角度相同，则两个电阻大小之比为R1：R2=_______。


三、实验与探究题（共30分，每空2分）
30．图11所示电能表的示数为____________kW(h。

31．如图12所示，电阻箱的示数为         Ω。


32．当导体两端电压一定时，通过导体的电流随导体电阻变化规律的图像如图13所示。请根据图像判断，当导体电阻为60Ω时，通过该导体的电流为            。


33.如图14所示，有甲、乙、丙、丁四根导线，其中甲、乙、丙为镍镉合金线，丁为锰铜线，甲、乙、丁长度相同，甲、丙、丁一样粗，乙比甲、丙、丁粗些.在温度一样时，研究导体的电阻与导体长度、横截面积、材料 的关系.

（1）选导线甲、乙，可研究导体电阻与           的关系；

（2）选导线           ，可研究导体电阻与导体材料的关系.

34． 图19为测量3.8V小灯泡额定电功率的实物图，电源电压为6V且稳定不变。      

（1）请用笔划线代替导线将电压表接入电路。htt p://
（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到      端(选填“A”或“B”)。
（3）闭合开关后，发现灯泡不亮、电流表无示数、电压表有示数且接近于电源电压， 出现此故障的原因可能是小灯泡           （“短路”或“断路”）。
（4）故障排除后，移动滑片位置，使小灯泡正常发光，电流表的示数如图19（乙）所示，则小灯泡的额定功率为     W。还可求小灯泡正常工作时的电阻是_____Ω.

（5）如果电压表15V量程损坏，3V量程仍能正常使用，若利用现有的器材测出3.8V
 小灯泡的额定电功率，你的操作是先将电压表接在            两端，调节滑动变阻器当电压表示数为      V时，读出电流表的示数        ，计算功率      。


35.用笔画线将图中的三孔插座、开关、螺口灯泡等未接好的元件的导线连接好．
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四、计算题（共10分，每问2分）

36.如图所示电路中，电源电压不变，灯L标有“4V、0.5A”字样，定值电阻R的阻值为10Ω．闭合开关S，灯L正常发光．则

（1） 电流表的示数是多少？

（2） 电源电压是多大？

[image: image5.png]



37. 电动汽车成为未来汽车发展的方向。若汽车所用电动机两端的电压为380V，电动机线圈的电阻为2Ω，通过电动机的电流为10A，则

(1) 电动机工作10min消耗的电能为多少焦？

(2) 产生的热量是多少焦？    

38.电阻R1和R2串联在电源电压为12V的电路中，已知R1两端的电压为8V，R2的电阻为10Ω，求通过R2的电流。

     考场_________          班级_________        姓名_________        学号_________
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