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1、干电池是一种常用、方便的电源.以下关于电池的说法中，正确的是（     ）
A．有的干电池提供直流电，有的干电池提供交流电
B．常用的1号、2号、5号干电池的电压随号数的增大而增大
C．干电池是把电能转化成化学能的装置
D．多数干电池中有汞、镉等重金属，随便丢弃会污染环境.所以废弃的干电池应集中分类处理
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2．用电压表分别测量电路中两盏电灯的电压，结果它们两端的电压相等，由此判断两盏电灯的连接方式是：（     ）

A．一定是串联                    B．一定是并联       

C．串联、并联都有可能             D．无法判断.

3．如图，要使滑动变阻器的滑片P向右移动时，电阻变大，应选择的接线柱是（     ）
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A．A、D      B．B、C     C．A、B      D．C、D
4．如图所示，电源电压为6V，当开关S闭合后，只有一灯泡发光，且电压表示数为6V，产生这一现象的原因可能是（　　　）
A．灯L1处短路                  B．灯L2处短路
C．灯L1处断路                  D．灯L2处断路
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5．如图所示的电路，闭合开关S后，电灯L1、L2都不发光，且两电表的指针都不动.现将两电灯的位置对调，再次闭合开关时，发现两只灯泡仍不亮，电流表的指针仍不动，但电压表的指针却有了明显的偏转，该电路的故障可能是（   ）

A.电流表内部接线断了         B. 灯L1灯丝断了

C. 灯L2灯丝断了              D.电流表和两个电灯都坏了
6．在图所示的电路图中，能用电压表正确测出灯Ll两端电压的是（     ）
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7．如图所示的电路中，电源电压保持不变.当开关S1断开、S2闭合时，电压表的示数为4.5V；当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数为3V，则L1和L2两端的电压分别为（  　）

A．3V和4.5V         B．1.5V和4.5V

C．3V和1.5V         D．1.5V和3V
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8．图所示电路中，电源电压不变，开关S闭合，灯L1和L2都正常发光，一段时间后，突然其中一灯熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能（        ）
A．L1短路                B．L2短路         
C．L1断路                D．L2断路
9．为了改变一根导线电阻的大小，下列方法中肯定不能达到目的的是（      ）
A．将导线拉长后使用                   B.将导线对折后使用
C. 给导线加热                          D.改变导线中的电流
10. 条形码扫描器广泛应用于商业、邮政、交通等领域，扫描器中光敏二极管的主要材料是（    ）Ａ．有机高分子材料　　Ｂ．超导材料　　Ｃ．半导体材料　　Ｄ．纳米材料   
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11．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较通过它们的电流的大小，有（     ）
    A． IAB＜IBC   　               B． IAB＝IBC
    C．IAB＞IBC　　　　　　                   D．无法确定
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12、在如下图所示的电路中，当开关S闭合时，电压表V1的示数为3V,V2的示数为6V,则电源电压为（     ）
A．3V    B.6V     C.9V     D. 12V
13、如右下图所示，在探究串联电路中的电压关系时，小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac=4V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是: （     ）
A．整理器材，结束实验;
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B．分析数据，得出结论;
C．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值;
D．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值.
14、小明按如图3甲所示的电路进行实验，当开关闭合后，电压表V１和V2的指针位置完全一样，如图3乙所示，造成这一现象的原因是  (     )
A．可能Ｌ１开路                 B．可能Ｌ２短路
C．可能 V１和V2所选量程相同，Ｌ1开路  D．可能 V１和V2所选量程不[image: image20.png]L L.

\_’UT 1 2

i+ i
Ee6-3 El6-4




相同，电路各处完好
15、.当温度降低到一定程度时，某些物质的电阻会变为零，这种物质叫做超导体，超导体的应用具有十分诱人的前景。假如科学家已研制出室温下的超导体，你认为把它用来制作下面所要求的材料中，合适的是: （    ）
  A.家用保险丝  B.白炽灯泡的灯丝   C.电炉的电阻丝   D.远距离输电中的输电导线.
二、填空题（   28分    ）
1、电源是提供_____的装置，要使一段电路中产生电流，它的两端就要有_______，同时电路要_______。
2.一般照明电路的电压为　　　　V，只有　　　　　　　　　V的电压对人体是安全的。将8节干电池串联起来组成一个电池组，此电池组的总电压是________V，给3只相同的灯泡串联而成的电路供电，每只灯泡两端的电压为______________V。
3. 电压表能直接接在电源两端测量电源电压，这是因为电压表的____非常大，不会形成电源________。
4．如图6-9，当量程为0～3V时，电压表指针的读数为_   _ _V； 当量程为0～15V时，如果电表的指针仍在原位置，则此时电压表的读数为__   _V。
5．如图6-10当开关闭合后，两灯都发光，此时V1、V2表的读数分别是4V和2.5V，则电源电压为__     _V ，灯L1 两端的电压为__          _V ，灯L2 两端的电压为_       __V。
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6．如图6-11所示的电路，电源电压为9V，当开关闭合时，灯L1两端的电压也为9V，则产生故障的原因可能是______或_____。
    7．如图6-12所示电路中，在〇内填上电流表或电压表的符号。
8．在图中，V表示数为4.5V，A1、A2两表示数分别为1.2A、0.9A，则电源由    节新干电池组成，通过L1、L2的电流分别为  　  A和        A。
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9、在图所示的电路中，电源电压不变．闭合开关S，电路正常工作．一段时间后，电阻R处发生故障，当R断路时，灯L        ；当R短路时，V2示数为         。
10、某同学在做电学实验时，不慎将电压表和电流表的位置对换，接成了如下图所示电路。此时若闭合开关，其后果是：电流表___ ，电压表_________。 (填“烧坏”或“不烧坏”)
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11．野营时，小红携带的手电筒不发光了，请你帮助找出原因。
  （1）请根据图6-7手电筒的结构示意图，将电路图补画完整。
  （2）写出手电筒不发光的三种可能原因。
    ①_______________________________________________；
    ②_______________________________________________；
③_______________________________________________。
三、作图题（  4    ）
1．在一次实验中需要测量小灯泡两端的电压和通过它的电流.聪明而粗心的小刚连接了如图所示的电路.同组的小林发现有错误,主张拆了以后重新连接,可是时间来不及了,小刚眼珠一转,在图示的电路中只增加了一根导线,电路就正常工作了.
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（1）如果闭合图中所示电路的开关,电压表示数、电流表示数情况如何?小灯泡发光情况怎样？
（2）在图中画出小刚连接的那根导线.(用虚线表示)
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2．如图6-8所示电路，将电灯和电动机组成串联电路，用电压表V1测量电灯两端的电压，V2测量电动机两端的电压，请把图中的实物连接好，并按连接好的实物图在右边虚线框中画出电路图.
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图6-8
四、简答题（    3  ）
1．有一种家庭用的小型彩灯，由24只小灯泡串联而成.现把它们接在220 V的电源上，这串彩灯中因为某只小灯泡被烧坏，造成彩灯串全部熄灭．由于彩灯上涂有颜色，无法看清是哪一只彩灯的灯丝被烧断.现在给你一只电压表，你如何查找故障所在？
五、计算题（   10    ）
1．在图6-19所示的电路中,当S1闭合,S2、S3断开时,电压表的示数为6 V,当S1、S3断开, S2闭合时, 电压表的示数为3 V.求：
（1）电源电压是多少?

（2）当S1、S3闭合, S2断开时, 电压表的示数为多少?
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2．图6-46所示，用电压表分别测量L1两端的电压U1、L2两端的电压U2以及L1、L2串联的总电压U，请根据表盘读数回答下列问题：            
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图6-46
⑴　L1两端的电压U1是多大？              ⑵　L2两端的电压U2是多大？
⑶　L1、L2串联的总电压U是多大？         ⑷　电源电压是多大？
六、实验探究题（   24   ）
1、在“用电压表测电压”的实验中，某同学进行了以下的步骤
A．根据电路图正确连接电路；
B．正确读出所测量的电压数据，并记录；
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C．了解电压表的量程，弄清每大格和每小格代表的电流值；
D．根据记录总结串联电路和并联电路的电压关系
以上步骤按合理的顺序排列是______          _．      
2．物理课上，小明探究了串联电路中电压的规律，他还想知道并联电路中的电压有什么规律，于是在课后请你和他合作进行了以下探究：

（1）提出问题：并联电路中，各电灯两端的电压有什么关系？

（2）你的猜想是：                                 ；

理由是：                                                 .
（3）设计实验:图6-17为两个灯泡并联的电路图,用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压.请在图上添加测电压的电压表.

所需的实验器材有：                                             .

（4）进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验数据.

    （5）分析论证：（只要求粗略地写出分析和论证的思路，即怎样得出结论的）

                                                                                     .

    （6）实验结论：两个灯泡L1、L2的电压和电源电压相等. 

    （7）实验评估：上述实验中，小明只进行了一次测量，得出的结论偶然性的机会很大.为了使实验结论具有普遍性，你将建议小明怎样做？

                                                                                      .

（8）实验问答：如果电源电压为3V，那么根据探究的结论，灯L1的电压
为          V，灯L2的电压为          V.结合实验结论分析：测量电压时，电压表为什么要与被测电路并联。
3．小芳同学在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：
    猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；
    猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；
    猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．
     供她选择的导体如下表所示：
	序号
	材料
	长度（m）
	横截面积（mm2）

	A
	镍铬合金
	0.8
	0.5

	B
	锰铜
	0.8
	1

	C
	锰铜
	0.8
	0.5

	D
	锰铜
	1.2
	0.5


她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：
 (1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是      和       ；
(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是       和      ；
(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是        和      ；
（4）这种物理研究方法，通常叫做                  。  
4、.(8分)如图6-42所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

1 按要求连接实物图                       

2 画出相应的电路图  
③连接电路时开关应处于___________状态，变阻器的滑片应处于_________端（A或B）。
④滑片P向左移动时，电流表示数变________，灯泡亮度______（填“变亮”、“变暗”或“不变”）
⑤若闭合开关灯不亮，但电压表示数约等电源电压，此时故障可能是____________   _    _______________________；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是______________________________；如移动滑片P发现两表示数均比较小且不变，则原因为          
____________________________________________。
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参考答案；
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	选项
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	C 
	B
	C
	C
	D
	D

	1
	电压
	电压
	闭合的
	

	2
	220
	不高于36
	12
	4

	3
	内部电阻
	短路
	
	

	4
	0.6
	3
	
	

	5
	4
	1.5
	2.5
	

	6
	L1断路
	L2短路
	
	

	7
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	8
	3
	0.9
	0.3
	

	9
	不亮
	0V
	
	

	10
	烧坏
	不烧坏
	
	

	11
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	电源电压过低
	灯泡断路
	开关接触不上


三、
1（1）电压表有示数，电流表无示数，灯不亮
（2）
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四、用电压表连接第一个灯泡到第12个灯泡处，如果电压表有示数，说明故障在第1到12个灯泡之间，如果没有，说明在第13到第24个灯泡之间，然后，再这样，折中的去测，最多只需5次便可找出。（有没有太麻烦了），这是我能想到的最快的方法

五、1、9V   9V
2     1.7V    1.3V      3V        3V    
六、1、CABD
2、（2）并联电路两端的电压相等，L1、L2并联，电压表与L1并联必然会与L2并联
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(3)电源，导线，开关，电压表，两个规格不同的灯泡
(5)比较每次测得的电压值，得出结论
(7)换用规格不同的灯泡再做几次实验
(8)3V     3V     因为并联电路两端的电压相等，这样才能使电压表的电压与被测电压相等
3、（1）A   C   （2）C   D   （3）B   C  （4）控制变量
4、[image: image8.png]
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断开    A    小   变暗   灯丝断了   把电源正负极对调    互动变阻器同时接到下边的接线柱了。
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