[image: image25.png]


2013年秋九年级电路测试题
一、选择题（每个题只有一个正确答案，每题3分，共     分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．四个悬挂着的带电通草球，相互作用情况如图1所示，那么D球A
[image: image26.png]


A．带与A球不同种的电荷      

B．带与B球不同种的电荷

C．带与C球不同种的电荷       
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D．一定带正电荷

2．现有A、B、C三个轻质小球，A带负电，A和B互相吸引，C和A互相排斥，则（　　）
	　
	A．
	B一定不带电，C带正电
	B．
	B可能带正电，C带正电

	　
	C．
	B一定带正电，C带负电
	D．
	B可能不带电，C带负电


3．用一根与毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一轻质小球，发现两者互相排斥，由此可鉴定（　　）
	　
	A．
	小球一定带正电
	B． 
	小球一定带负电

	　
	C．
	小球可能带负电，也可能带正电
	D．
	小球一定不带电


4．如图是某取暖器的工作电路图。为了安全起见，取暖器一般都要安装一个跌倒开关S，使取暖器倾倒时整个电路断开。则跌倒开关S应安装在A

    A．a处        B．b处     C．c处        D．d处
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5．如图所示的电路，要使两个小灯泡L1，L2串联，应（[image: image2.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




　　）B
	　
	A．
	断开开关S1，S2，闭合开关S3
	B．
	断开开关S1，S3，闭合开关S2

	　
	C．
	断开开关S1，闭合开关S2，S3
	D．
	断开开关S2，闭合开关S1，S3


6．高铁每节车厢都有两间洗手间，只有当两间洗手间的门都关上时（每扇门的插销都相当于一个开关），车厢中指示牌内的指示灯才会发光提示旅客“洗手间有人”．下列所示电路图能实现上述目标的是（　　）A
	　
	A．
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	B．
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	C．
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	D．
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7．LED灯是一种高效的节能光源，其核心元件是发光二极管。发光二极管的主要材料是 
A．陶瓷    D．半导体    C．超导体    D．橡胶

8．小青把以下物品分成两类：①铅笔芯、铜线、盐水；②塑料尺、橡皮擦、油。他分成两类后的物品分别属于
A．固体和液体    B．导体和绝缘体       C．金属和非金属       D．晶体和非晶体

9．新交通法规于2013年1月1日施行，驾驶员不系安全带记3分，罚100元．汽车上设置了“安全带指示灯”，提醒驾驶员系好安全带．当安全带系好时，相当于闭合开关，指示灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示灯发光．图中符合上述要求的电路图是（　　）
	　
	A．
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	B．
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	C．
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	D．
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10．如图所示，为保证司乘人员的安全，轿车上设有安全带未系提示系统．当乘客坐在座椅上时，座椅下的开关S1闭合．若未系安全带，则开关S2断开，仪表盘上的指示灯亮起；若系上安全带，则开关S2闭合，指示灯熄灭．下列设计比较合理的电路图是B
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11.从2013年4月9日起，交管部门将依法严管行人无视交规闯红灯行为。根据你对指挥行人过斑马线红绿交通信号灯的了解，下列控制红绿灯的电路图可行的是（ C ）
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12．如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能．当开关S1闭合，S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关S1和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明的作用．下列电路设计符合这种要求的是（　　）D
	
	A
	[image: image12.png]T




	B．
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	C．
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	D．
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13．小明学习了电路知识后，想利用发光二极管设计一个开关有指示灯的[image: image17.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




照明电路，晚间关闭照明灯后，利用二极管发出的光指示开关所在的位置。他共设计了4个电路，如图所示，[image: image18.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




其中L为白炽灯，规格为“220V  60W”、D为发光二极管，规格为“1.2V  0.002A”、S为单刀双掷开关、R为限流电阻。图中能够满足要求的电路D
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14.某取暖器在只闭合开关S1时送冷风，同时闭合开关S1、S2时送热风。为了安全起见，取暖器一般都要安装一个跌倒开关S，使取暖器倾倒时整个电路断开。下列符合该取暖器工作要求的电路是    Ａ
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15．太阳能路灯设计优美，为城市增添了亮丽的风景。图是一款路灯的图片，下列说法错误的是（  B  ）
A．太阳能电池板把太阳能转化为电能对灯泡供电
B．两只灯泡可以用一个开关控制，说明两灯是串联连接的
C．灯罩的作用除防尘外，还可以使灯泡发出的光经过反射变得柔和
D．漫反射也遵循反射定律
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16．有一种“浴霸”，具有照明、吹风和加热三个功能，其中照明灯和吹风机（用[image: image21.png]


表示），均可以单独控制，电热丝（用        表示）只有在吹风机启动后才可以工作。图5所示电路图中，符合上述要求的是　　答案：　　Ｂ
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17. 在探究电路的电流规律实验时用了图8中的某个电路，已知R1＝R2＜R3，电流表的读数分别是：A1为0.3A、A2为0.15A、A3为0.45A．测量时的电路图应是（B）中.考.资.源.网
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18．如图2所示的电路中，开关只控制灯L2的电路是（C）

[image: image23]19．（2010年广西桂林，8题）明在使用手电筒时发现小灯泡不亮，进行检修前，他对造成该现象的直接原因进行了以下几种判断，其中不可能的是（    ）
A．开关处出现短路         B．小灯泡灯丝断了

C．小灯泡接触不良         D．电池两端电压过低
20．（2010湖北荆州，34）楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。科技人员利用光敏材料制成“光控开关”，天黑时自动闭合；天亮时自动断开。利用声敏材料制成“声控开关”当有人走动发出声音时，自动控制闭合；无人走动时，自动断开。若将这
两个开关配合使用，就可以使楼道灯变得“智能化”，使灯只有在夜晚天黑之后，有人走过[image: image34.png]|\
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时才能亮，这种“智能化”电路正确的是  D
中.考.资.源.网
21.图2所示的是高压输电线路，其中高压输电线与变压器之司安装有避雷器，它的作用是防止变压器遭受雷击。关于这种避雷器，F列说法正确的是（   ）

A．避雷器在通常电压下是导体，在遇到雷击的电压时是绝缘体

B在任何电压下避雷器都是导体

C.在任何电压下避雷器都是绝缘体

D．避甫器在遇到雷击的电压叫是导体，在通常电压下是绝缘体

22.1999年以美国为首的北约军队用飞机野蛮地对南联盟发电厂进行轰炸时，使用了一种石墨炸弹，这种炸弹爆炸后释放出大量的纤维状的石墨覆盖在发电厂的设备上，赞成电厂停电。这种炸弹的破坏方式主要是：（　　）

A.炸塌厂房      B.炸毁发电     C.使设备短路      D.切断输电线

23．图中四个灯泡的连接方式是
[   ]

A．四灯串联。                B．四灯并联。
C．L2、L3、L4并联，再与L1串联。D．L1、L2、L3并联，再与L4串联。
[image: image36.wmf] 
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二、综合创新题题
24．在用电流表测电流的实验中，某同学连接的电路如图5—5一ll所示．(1)闭合开关，观察到灯泡L1和L2的发光情况是                  ． (2)针对上述现象，该电路存在的问题是                          
(3)请在原图上只改动一根导线，使两只电流表分别测干路和支路的电流．(要求：在需改动的导线上画“×”，用笔将改动后的导线画出，导线不许交叉) 
25．恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图14所示，起爆前定时开关S是闭合的，当设定起爆时间一到，定时开关S会自动断开．为使引爆装置停止工作，拆弹专家应在图中       (填“a”或“b”)处剪断导线．拆除前起爆器上           (填“有”或“没有”)电流通过．
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