2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

第十八章第1节：电能、电功
1、 选择题

1.（13玉林）安装在家庭电路中的电能表，测量的是A

A．电能



B．电压


C．电阻


D．电流
2.（13巴中）小张出差时恰逢抄表日，他家电能表示数为
 INCLUDEPICTURE "http://img.jyeoo.net/quiz/images/201307/1/1f40d763.png" \* MERGEFORMATINET 


，出差返回时发现家中有一盏60W台灯亮着，检查其他电器都已切断电源，再查看电能表的示数为，则小张出差时间长达  B

A．5天


B．10天


C．30天


D．100天
3.（12三明）物理关系式不仅反映了物理量之间的关系，也确定了单位间的关系。如关系式[image: image2.wmf] 
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，既反映了压强和压力、受力面积之间的关系，也确定了Pa（帕）与N（牛）和m2（平方米）的比值等效（即Pa与N/m2等效）。现有物理量单位：N（牛）、m（米）、s（秒）、W（瓦）、A（安）、V（伏）和Ω（欧），下列由它们组合成的单位不与功的单位J（焦）等效的是D 
A．N·m       

B．V·A·s     

C．W·s    

D．A·Ω·s
4. （12内江）如图所示，在以下的测量仪器中，属于电学测量的仪器是A
[image: image20.wmf]0

[image: image21.wmf]5

[image: image3]
5.（12深圳）如图所示的电能表中，可以获得的正确信息是C
A．电能表的读数为3672 kW·h
B．电能表的转盘转过2500转消耗电功率1kW

C．用电器正常工作时的总功率不得超过2200
[image: image22.wmf]10

12.（13镇江）小华发现家中空调每制冷工作 10 分钟后，就转变成送风状态工作 5 分钟，再转变为制冷状态，如此反复．为了测量空调制冷时的电功率，他在空调插座处接入一个电能表用于测量空调消耗的电能．相关数据见表．空调送风10 分钟所消耗的电能为为        kW·h，30分钟内空调消耗的电能为        kW·h，空调制冷时的电功率为         kW．0.03  0.5     1.41

[image: image23.wmf]15

13．（13荆门）某次雷电的电流是2×104A，电压约为1×108V，放电时间约为0.001s，这次雷电释放的能量是___________J，电功率约______________W。      2×109（J）     2×1012      
14.（11临沂）某日光灯接在照明电路中正常工作时，其电流是0．13A，若通电10min，有

J的电能转化成了热能和


能。  17160    光
[image: image24.wmf]1

15.（12河北）小明家有额定功率均为40W的电风扇和白炽灯，它们正常工作相同的时间，
产生热量多。小明家还有一个“220V 1500W”的电热水器，将其单独连接在电路中，发现电能表（如图所示）上的铝盘121s内转了125转，电热水器消耗了

J的电能，他家的实际电压为

V。（电热水器内电阻丝的阻值不变）
白炽灯   1.5×105   200
[image: image25.wmf]0

16.（12淮安）小明家电能表上月底的示数为[image: image4.png]o[s|1]1][¢]



，本月底的示数如图所示。本月消耗的电能为________kW•h。按0.5元/（kW•h）的电价计费，应付电费________元。电能表的参数表明，小明家能同时使用的用电器总功率不得超过________W。
140   70.00   2200
17.（12镇江）仅让一只“220V  100W”的白炽灯泡连续工作15min，如图所示的电能表转盘转动了60r，则灯泡消耗的电能为

kW·h，实际消耗的功率为


W，两端的实际电压

（选填“高于”、“等于”或“低于”）额定电压220V。 0.02   80   低于
18.（12福州）如图所示，电能表的示数是



kW·h。2480.5
[image: image26.wmf]2

   [image: image27.wmf]3

[image: image5]
[image: image28.wmf]4

19.（12莆田）我国家庭电路的电压为


伏，电灯与电冰箱是


（选填串联”或“并联”）的。用户每月消耗的电能用

表测量。220  并联   电能
20.（12常德）下课后王老师去关闭微机房的总电闸时，发现图所示的电能表转盘在缓慢地转动，他利用手表估测了一下，2min转盘转动了5R，那么2min内消耗了______J电能；经检查发现，原来机房内还有20台型号相同的电脑显示器处于待机状态．则一台电脑显示器的待机功率约为_____W。7200   3
21.（12来宾）如图所示的电表是测量


的仪表。其示数为

kW·h
电功   2012.6
22.（12广东）如图所示，电能表的示数为

kW•h；在某段时间内转盘转过1000转[image: image29.wmf]5

，表示此段时间内用了


kW•h电。
1931.6   0.4
23.（12大理）如图是某家庭用的电能表及某月月初、月末的两次读数。若当地电费为0.5元/度，则本月他家的电费为

元，家里同时使用的用电器总功率不得超过


W。40   2200 
[image: image30.wmf]6

[image: image6]
24.（12丹东）某用户电子式电能表的表盘上标有“2000imp/（kW·h）”的字样．若3min电能表表盘上的指示灯闪烁了40次，则这段时间内该用户消耗的电能为


J，所使用用电器的总功率为


W。7.2×104    400
25.（12沈阳）电能是________（填“一次”或“二次”）能源，通常用电能表来计量各种用电器工作时消耗的电能。小丽在月初读表时电能表示数如图所示，按现行电价0.50元/度计算，当小丽家电能表的示数显示为时，表明小丽家消费了100元的电能。[image: image31.wmf]7

[image: image32.wmf]8


二次   06360
[image: image33.wmf]9

26.（12怀化）家庭电路中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是



联在电路中的。小红家11月底电能表读数为2718.7kW·h，   12月底电能表读数如图所示，那么12月份他家消耗了


kW·h的电能。
并   100
27.（12哈尔滨）小明同学月初观察到家中电能表示数为[image: image34.wmf]10

[image: image7]，月末观察到电能表示数变为 [image: image35.wmf]1

[image: image8]，则他家这段时间内消耗的电能为

kW·h。他要借助电能表测量家中电水壶的实际电功率，还需要用到的一种测量仪器是


。

96.3   秒表

[image: image36.wmf]0

28.（12咸宁）小红在家中看电视时，把遥控器一摁，电视关了，可是还有一个指示灯亮着（此时，电视机处于待机状态）。学习了电能的知识后，于是她想：这时电视机是否还在消耗电能呢？如果消耗电能，具体情况又是怎样的？于是她设计了如下方案进行探究：全家外出旅游前，让电视机处于待机状态，然后拔掉其它电器的插头或关掉开关，记下时间和家中电能表的信息如下图甲；两天后回到家中，再记下此时的时间和电能表的信息如下图乙。
（1）从该电能表的表盘参数可知，当通过电能表的电流小于


A时，电能表可以稳定精确工作。

（2）在小红外出这段时间里，她家的电视机消耗的电能是



kW·h。

（3）小红家电视机在待机状态下电功率是

[image: image37.wmf]2




W。    10   0.2   4                                                            
29.（12天津）如图所示是某同学家中的电能表，现用它来测量一只灯泡的实际功率，他关掉其他用电器只让该灯泡工作，电能表转盘转过30转用时10min，这段时间灯泡消耗的电能是




，灯泡的实际功率是




W
0.01   60
30.（12玉林）小王家中的电能表如图所示，从表盘信息可知，他家接入的用电器总功率不能超过____________W；当家里只有电磁炉工作时，电能表在1min内转90转，则电磁炉在1min内消耗的电能为____________J。 2200   9×104
[image: image38.wmf]3

31.（12宜昌）小明家新换了一种电子式电能表，它用一个发光二极管代替普通电能表的转盘，发光二极管闪烁一次表示转盘转动一圈，电子式电能表参数是3200imp/kW·h．小明想利用这只电能表和钟表测量新买的微波炉的电功率．

（1）小明的实验方法是：先关闭家里其它用电器，只让微波炉工作，从电能表红灯闪烁开始记时，当电能表的红灯闪烁320次时，所用的时问为5min，则微波炉的电功率为_________W。
（2）当小明用同样的方法测家中电热水器的电功率时，发现电能表红灯闪烁更快，这说明电热水器消耗电能比微波炉________一些。
[image: image39.wmf]4

（3）小明在买微波炉时，听到两种说法：一种说法是微波炉很省电，用它加热食品花不了多少电费，另一种说法是微波炉很费电，微波炉一开就“烧保险”．前者是从_______的角度说的．后者足从________的角度说的。（1）1200   （2）快   （3）电能  电功率
32.（11北京）如图所示，电能表的示数为      kW·h。   

8272.6
33.（11龙岩）图中电能表的示数是              kW·h。82.6
[image: image9.png]



34.（11六盘水）5月份用电_________

[image: image10.png]



82 kW·h
35.（11邵阳）电能表是用来测量_________的仪表。电能表上标有“600revs/kW▪h”字样，表示电能表上的转盘转过600转时，电路中将消耗_______J的电能。

电功（电路消耗电能）   3.6×l0
36.（11大连）某家用电能表上标有“220V 10（20）A”等字样，表明这个电能表应该在      _______V的电路中使用，该家庭电路干路上允许通过的最大电流是       A。
220    20
[image: image40.wmf]5

[image: image41.wmf]6

37.（11泰州）小华发现家里电能表的示数在3h内由              变成了             ，则他家在这段时间用电     kW·h，用电器消耗的实际功率是      W.如果电能表上标有“220V 2.5(10)A”字样，则电路中     （选填“能”或“不能”）再接入一个额定功率为800W的电饭煲。1.2   400   能
[image: image42.wmf]7

38.（11威海）电子式电能表表盘上标有“3200imp/(kw.h)”字样（imp表示闪烁次数）。将某用电器单独接在该电能表上正常工作30min，电能表指示灯闪烁了320次，该用电器在上述时间内消耗的电能为



kw.h，该用电器的额定功率是


W。
0.1　　200　
[image: image43.wmf]8

39.（11兰州）暑假期间某同学和家人外出旅游，他忘记将家中电视机的电源关闭，电视机处于屏幕保护状态。出门前他家电能表的示数如图所示，10天后他回到家中，电能表的示数为1574.7。这段时间电视机消耗了________kw·h的电能，电视机处于屏幕保护状态时电功率约为_________W。你从电能表的盘面上还能获得什么信息：________________________（写出一条即可）。
2.4    10   额定电压220V

40.（11聊城）小刚家安装了新感应式电能表，一个月后此表的示数如图所示，这个月他家用电     kW·h；小刚家最多能接入总功率为     W的用电器。65.2   4400
41.（11山西）只将一个“220V 500W”的电熨斗接入示数为[image: image11.png]


的电能表所在的电路中，正常工作10h，消耗电能_______kw · h，此时电能表示数变为_________。

5    [image: image12.png]



[image: image44.wmf]9

42.（11铜仁）石刚家的电能表上月的数字是[image: image13.png]


，这个月的数字如右图所示，可知他家本月用电      度，若每度电0.45元，则他家本月应支付电费        元；目前他家已有40W的灯泡5颗，15W的台灯4个，70W的电视机一台，200W的洗衣机一台，200W的电冰箱一个，750W的电饭锅一个；一天他的父亲未经计算，又购回了一台800W的电磨，石刚的妈妈说：不行了。而石刚说：不要紧。于是石刚为家里提出了一条合理的用电措施，你认为这条用电措施可能是              。（此空的答案不唯一，只要回答合理均可给分）
114.3    51.435    不让所有用电器同时工作 （总功率小于或等于2200W） 
[image: image45.wmf]10

43.（11鞍山）接在家庭电路里的电能表如图所示，其额定电压为______V若安装时此表示数为零，则从安装电能表后到现在为止，用电器已消耗了____________J电能，电能表转盘已转了____________r(圈)。若测得转盘在12min内转动60r则所接用电器总功率为________________W。
220    7.2×107    6×104     100
[image: image46.png]


44.（11盘锦）电能表表盘上标有“600revs／kW·ｈ”字样，将电视机单独接在该电能表上正常工作30min，电能表上的转盘转过60转，该电视机在这段时间内消耗的电能为________kW·ｈ，它的额定功率为______________W。0.1　  200
[image: image47.png]


45.（11锦州）小明家中电能表的参数如图所示，他家同时使用的用电器总功率不能超过________W；五月初抄表的示数如图所示，若五月份交电费42元，且电价为0.5元／度，则五月末抄表的示数为___________kW·h，若１min内电能表的转盘转过10r，则这段时间内，小明家所使用的用电器的总功率为__________W。
2200    27975    500
46.（11重庆）小明家中的电能表如图所示，从表盘信息可知，小明家接入的用电器总功率不能超过_________W。当家里只有微波炉工作时，电能表在1 min内转60转，则微波炉消耗的电能为___________J。
2200    6×104 
[image: image48.png]


47.（11黄石）李明家中购买了一台空调，购买时广告宣传牌上标识有“1.5匹，制冷量3500W”，他查资料发现1.5匹≈1100瓦。李明想测量空调在一般情况下的实际功率，他只让空调工作，在6min内观察到他家的电能表的表盘转过了60转，电能表上标有600revs / kW·h。则此时空调的实际功率为((((((((W。1000
[image: image49.png]


48.（11德州）电能表刚接入电路时示数是0，两周后电能表的示数如图所示，则这段时间内消耗的电能是           kW·h，电能表中的铝质圆盘共转了             revs。
16.6     960
49.（11滇西八地）小红家新购买了一台标有“220V  1000W”字样的电热器，他想借助家中的电能表测一测该电热器的实际功率，他关闭了其它用电器，让电热器单独工作了2min，电能表转盘转过了80圈，电能表的铭牌如图所示，电热器在2min内消耗的电能是___________J，实际功率是__________W。
[image: image50.png]


9.6×104    800

50.（11常州、镇江）小明家的电能如图所，家中同时工作的用电器的总功率不能超过______W.当小明家只有一盏电灯工作时，3rnin内转盘正好转过5圈，则该电灯消耗的电能是______J，它的电功率为______W。
2.2×103     7.2×103     40
[image: image51.png]


51.（11南通）课外实践活动中，小明仔细观察了家中的电能表，表盘信息如图所示，电能表的示数为    kW·h．若一段时间内指示灯闪烁了320次，用电器消耗的电能为    J．该电能表连接到电压为380V的电路中    （选填“能”或“不能”）正常工作。
3512.0    3.6×105    不能
52.（11攀枝花）小丽家的电能表如图所示，由表上名牌可知，她家同时使用的用电器的功率最多只能为________________W；她发现，家里只使用洗衣机（其它用电器都关闭）时，电能表在1min里刚好转10圈，从而测量出她家消耗的电能为_________J，洗衣机的电功率为_____W。
[image: image52.png]
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4400    1.2×104       200
53.（10柳州）导线不通过用电器直接跟电源两极连接，这样状态的电路叫做_______________。电能表应连接在家庭电路的__________上(选填“干路”或“支路”)。短路    干路
54.(10娄底)如图是小明家5月31日电能表照片，其读数为         kW·h    31.6
[image: image53.png]


[image: image54.png]


55.（10盐城）家庭电路中，电能表是用来测量电路消耗                的仪表，熔断器是在电路超负荷运行或发生    (选填“短路”或“断路”)故障时起保护作用的装置．小红家的电能表2月底的示数为                   ，3月底的示数为
，则他家3月份消耗的电能为  ▲  kW•h。
电能　　短路　　40
[image: image55.png]


56.(10苏州)小华家电能表4月底的示数为[image: image15.bmp]，5月底的示数为[image: image16.bmp]，则小华家5月份消耗的电能为    kW·h，应付电费    元(按每度电均价0．5元计算)。40  20
57.（10南通）小明家安装了新的感应式电能表，一个月后此表的面板如图所示，这个月他家用电       kW·h，电能表的转盘转过了    圈，小明家最多能接入总功率为    W的用电器．

[image: image56.png]


125.0    2.5×105     4.4×103
58.（10上海）教室内日光灯正常工作的电压为         伏，日光灯与电风扇之间是      连接的（选填“串联”或“并联”），学校每月的耗电量用        表测量。
220；并联；电能
59.（10广安)小许家的电能表如图3所示，由表上铭牌可知，他家同时使用的用电器的功率最多只能为_____________W；他发现，家里只使用洗衣机（其它用电器都关闭）时，电能表在1里刚好转6转，从而测量出他家洗衣机的电功率为_____________W。 2200     600
60.（10鸡西）小明想利用电能表测出家中微波炉的电功率。他观察到电能表上标有1600imp/kw·h（imp的含义是闪烁次数），当电路中只有微波炉工作时，测出1min内指示灯闪烁32 次，1min内微波炉耗电          kW·h，它的电功率为         W。

[image: image57.png]


0.02     1200
61.（10江西）(2)萍萍家本月应交电费42元，本月末抄表时的示数是 [image: image58.png]


[image: image17] ，若电价为0.6元/度，请你把萍萍家上月末电能表的示数填入图18的空格中.从表盘上你还能获得的信息有:
①_________________________；②______________________________.
(2)01886      ①额定电压是220V   
 ②每消耗1kW·h的电能，铝盘转 动1250转
62. (10连云港)小明家的电子式电能表上标有“3200imp/(kw·h).当他家只开某个用电器时，发现在１０min内电能表指示灯闪烁了３２次，该用电器的功率为　　　Ｗ.若该用电器每天少开１h，则３０天可节约电能　　　　　　kW·h。60　   1.8
[image: image59.png]


63.（10湘潭）李明家5月1日电能表读数为9001.2kW·h,6月1日电能表读数如右上图所示，则5月份他家用电量是        kW·h，他家有一个“220V 2000W”的电热水器，该热水器工作0.5小时消耗了          度电。61.2   1
64.（10安顺） 脉冲式电能表表盘上有“3 000 imp／kW·h”、“220V  5A”等信息，该表指示灯每闪3 000次，电路中耗电l kW·h。小明家若用一盏“220V  100W”的电灯单独正常工作了1小时，则电灯消耗的电能是       J，指示灯闪了                         次。3 6×105     300
[image: image60.png]


65.（10大理）如图是某家庭用的电能表及某月月初、月末的两次读数，若按0.5元/kw·h计算，他家本月应缴纳电费        元，他家同时使用的用电器总功率不得超过       W；若电能表在10min内转了300转，则接在该电能表上的用电器消耗的电能
为         kw·h。

41    2200     0.1
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66.（10贵州崇左）黄跃同学家里的一只照明台灯，灯泡上标着“PZ220-25”的字样，它正常工作         h消耗1 kw·h的电能；他家的电子电能表上标有“220V 10(20)A”和“2500imp／kw·h”（表示电能表的脉冲指示灯每闪烁2500次，电路消耗1 kw·h的电能）的字样，他记下在10min内这个电能表的脉冲指示灯闪烁了250次，则他家里正在使用的用电器总功率为          W。40   600
67.（10日照）如图8所示的电能表表盘上标有“600revs/kw·h”字样。如果电能表上的转盘转过600转，接在这个电能表上的用电器消耗的电能是__________J。3.6×106
[image: image62.png]


68.（10邵阳）小勇同学家的电能表上标有“600r/kW·h”字样，一天，小勇同学只将一个家用电器接入家庭电路中，发现电能表在1min内转了10圈，则该家用电器的功率是____W.若每天少用该用电器0.5h,一个月（按30天算）他家可节约电能_______ kW·h.   1000   15  
69.（10酒泉、嘉峪关）小明搬入新家后，看到如图5所示电能表的示数。他想：安装时此电能表的示数为零，则从安装到现在为止，用电器所消耗的电能使电能表的转盘已转了____圈。此时他发现转盘转动，他测得在6min内转了30圈，则他家正在工作的用电器的总功率为____W。

60000     100

70.（10黔南州）小明家的电冰箱铭牌如下表，小明控制只有冰箱工作的情况下，观察冰箱从启动到停止工作用了6 rain．，电能表转盘转了1 8圈．则该冰箱启动1次耗电        J；工作电流是        A。一天实际工作        h。每消耗1度电，电能表转盘转       圈。4.32×1 04     0.55   6   1500
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71.（09重庆）所示的是生活中常用的电能表,它的作用是测量          ,示数是           KW·h 
电功（或消耗的电能）   306.9
72.（09上海）家庭照明电路的电压为     伏，电灯与电灯之间是     的（选填“串联”或“并联”），电能表是用来测量      能的仪表。

220   并   电
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73.（09齐齐哈尔）小明家的电能表的参数如图所示，他家可以同时使用的用电器的总功率最大是             W。图中电能表上所显示的数值是他家6月初的用电情况，6月末他家电能表示数是            ，则6月份小明家消耗的电能是               kW·h。   

2200   58     
[image: image67.png]


74.（09福州市）家庭中的电灯、电视机、电风扇等用电器都是        联在电路中的。小林家4月底电能表读数为2708.7 kW·h，5月底电能表读数如图7所示，那么5月份他家消耗了         kW·h的电能。
并     110
[image: image68.png]


75.（09巴彦淖尔市）电能表面板上有“3000revs/kW ·h”这样一个参数，它的含义是：接在这个电能表上的用电器，每消耗1千瓦时的电能，电能表上的转盘就转过            转。1千瓦时等于             焦耳。 

3000   3.6×106  
76.（09衡阳）如图10是一个电能表的正面照片．它是测量          的仪表，电能表上有几个重要的参数，其中“600revs／kW·h”是说：接在这个电能表上的用电器，每消耗          的电能，电能表上的转盘转过600转。
三、实验探究：

1. [image: image69.png]


（11济宁）电流做的功跟电压、电流和通电时间三个因素都有关。李明同学要通过实验探究电功跟电压的关系，他选用的器材如图4所示。其中甲、乙两容器完全相同，电阻丝R1的阻值大于电阻丝R2的阻值。 (1)请你用笔画线代替导线，帮他把实验电路连接完整。 (2)他在该实验中选用两根阻值不同的电阻丝，其目的是     。

（3）在这个实验中，李明是通过观察比较          来比较电流做功多少的。电流通过电阻丝           做的功多（填R1或R2）。                        

（4）由这个实验可以得到的结论是：                                         。
（1）如图2所示。   （2）使R1、 R2两端的电压不同。  （3）温度计示数的变化   R1  

（4）在电流一定、通电时间一定时，电压越高，电流做的功越多。
2.（11肇庆）如下图所示，在探究电流做功与哪些因素有关的实验中，小电动机通过细线将砝码吊起．
[image: image18.png]



（1）请将滑动变阻器接入电路中（要求连线不得交叉）；

（2）若不计摩擦及损耗，则电流通过小电动机所做的功，与小电动机对_______做的功相等；

（3）电流表和电压表的读数如图（甲）（乙）所示，则小电动机两端的电压是____V，电功率P电= _______ W；

（4）若砝码的重力是10N，小电动机在5s内将砝码匀速提升0.4m，则它的机械功率P=________W；

（5）P电与P的大小关系是P电________P (选填“＞”、“=”或“＜”)；造成这种情况的原因可能是_______________．（写出一条理由即可）
[image: image70.png]


（1）如图（2）物体  （3）4    0.8   （4）0.8    （5）=    测量时间不准确
3.（11南平）为了探究电流做功与哪些因素有关，小军依照电流的热效应设计了如图甲的装置，他将两段阻值不同的电阻丝（R1<R2）分别密封在两个完全相同的烧杯中，且通过瓶塞上的短玻璃管与 相同的气球连接。

[image: image19.png]



（1）在实验中电流做功多少是通过观察气球________来体现的，这种用能直接观测的量来显示不容易直接观测的量的方法叫“转换法”。

（2）甲装置可探究电流做功与________有关。

（3）教材上的实验装置如图乙所示（烧瓶与甲图中的相同）。比较甲、乙两种不同的实验装置，你认为较好的装置是_________，理由是：________________________。

（1）膨胀的程度大小（大小）    （2）电压（电阻）

[image: image71.png]


（3）甲，理由是：气体的热胀冷缩效果比液体更明显，实验现象更直观，时间更短。（或：乙，理由是：用温度计能较准确地测出煤油的温度变化，便于定量研究。）

4.(10龙岩)用如图17所示的装置探究“电流做功与电压的大小之间的关系”。两瓶煤油中都浸泡着一段材料、横截面积均相同的电阻丝，瓶中温度计显示煤油的温度。

(1)实验中电流做功的多少是根据煤油         变化的大小来判断的，为比较两电阻做功的多少，两瓶煤油的质量应        。
(2)“水比较容易获得，为什么不用水代替煤油?”对此
合理的解释是       。（填字母）

A.煤油有颜色便于观察    B.煤油密度较小
C.煤油比热容较小       
(3)两瓶中电阻     联使得通过它们的电流和通电时间

相等，甲瓶中的电阻丝较长，电阻较       ，电压较高。 

(4)实验发现，甲瓶温度升高较多。表明：在电流和通
电时间相同的情况下，导体两端的电压越高，电流做功越          
（1）温度；相等  (2)C  (3)串；大  (4)多
5.(10昆明）图所示电路是“探究电流做功与哪些因素有关”的实验装置。
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（1）请根据连好的实物电路图，在虚线框内将相应的电路原理图补充完整。
（2）根据此装置现在的连接方式，可以判断它是电流做功与　　　　　的关系，因此所选择的两段电阻丝的电阻大小应该　　　　　。
[image: image74.png]


（3）在这个实验中，电流做功的多少，是通过煤油温度变化的大小体现出来，在此过程中　　　　能转化为　　　　能。实验前如果使两瓶煤油的　　　　、　　　　都相同，更便于观察。

(1) 如右图

(2) 电流   不相等

(3) 电   内   初温   质量
[image: image75.png]


6.(10宿迁)在“探究影响电流做功多少的因素”活动中，同学们设计了如图甲、乙、丙三个电路．

(1)过讨论，认为不应该选择图甲电路，原因是


。

⑵为研究电流做功与电压的关系，应该选择图

所示的电路．

⑶利用图丙电路研究某问题，当闭合开关后，发现两灯都不亮，电压表V1有示数，电压表V2无示数，则电路发生的故障是


 ．

⑷学习电功率知识后，小明想测灯泡的额定功率，将标有“12V  6W”灯泡L1和“6V  4W”灯泡L2按图丙电路连接，再接入电流表．经分析，能测出灯泡


 的额定功率．

⑴无法使用控制变量法  ⑵丙  ⑶L1开路  ⑷L1
7. （09贵阳）对于“电流做功与哪些因素有关”的问题，刘星同学作了如下猜想：

猜想A：电流做功可能与电压有关；

猜想B：电流做功可能与电流有关；

猜想C：电流做功可能与通电时间有关。

为了验证自己的猜想，他选择了如图15甲所示的装置（除电阻丝阻值不同外，其余条件均相同）及电源．开关．电压表．导线若干。他将两电阻丝串联后接入电路，如图15乙所示。

（1）将两电阻丝串联接入电路的目的是为了控制通过电阻丝的          和通电时间相同，他采用的科学探究方法是：                 。

（2）接通电路前他想：通电一段时间后观察温度计示数的变化，若两只温度计示数变化不同，则说明电流做功与电阻丝两端的             有关；这就验证了猜想          。
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(1)　电流     控制变量法   　   ⑵  电压      A
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