2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

                    第十六章第1节：电压

1、 选择题

1．（13北京）在国际单位制中，电压的单位是  B

A．安培     [image: image40.png]uv




   
B．伏特       

C．焦耳       

D．瓦特 

2．（13北京）小云家卫生间安装了换气扇和照明灯，换气扇和照明灯的电路连接
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   如图所示，下列说法中正确的是   D
A．换气扇和照明灯不能同时工作

B．换气扇和照明灯只能同时工作 

C．换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等 

D．换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等 

3．(13温州）下列电表示数为1.4伏的是   D
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4．（12湘西）在我国家庭生活用电的电压是C
A．3.6V        

B．36V         

C．220V        

D．1.5V

5．（12怀化）以下说法符合事实的是  C
A．人正常步行的速度约为10m/s

B．家庭照明电路的电压为1000V

C．对人体的安全电压为不高于36V

D．夏天，怀化市的室外温度约为－30℃
6．（12黄冈）下列有关“电”的说法正确的是D
A．摩擦起电的实质是创造了电荷    B．运动的电荷一定形成电流

C．电路两端有电压就一定有电流    D．电阻中有电流，它的两端一定有电压
7．（12衡阳）如图电路中，甲乙两处分别接入电流表或电压表，当S闭合后，为使两灯均能发光，则D
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A．甲接电压表，乙接电流表                
B．甲乙均接电压表 

C．甲乙均接电流表                        
D．甲接电流表、乙接电压表
8．（11柳州）一节新干电池的电压是A
  A．1.5 V    

B．15 V    

C．36 V     
D.220 V
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9．（11广安）把两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”，用电压表测量水果电池的电压，如图所示，下列说法中正确的是A
A．水果电池把化学能转化为电能   

B．水果电池把电能转化为化学能

C．水果电池把内能转化为电能   

D．金属片B是水果电池的正极
10．（11阜新）下列说法符合实际的是：C
A．一名普通中学生的质量约为500kg    B．淋浴用热水的温度约为80℃

C．对人体安全的电压不高于36V        D．初中物理课本的宽度约为50cm
11．（11郴州）下列能正确测出灯泡L2两端电压的电路是D
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12．（11贺州）如图所示的电路中，当开关S闭合时，电压表能直接测出灯泡L1两端电压的是D
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13．（11怀化）关于电流与电源，下列说法中正确的是A
A．规定正电荷定向移动的方向为电流方向

B．只有电路断开时，电路中才能有电流

C．只要电路闭合，即使电路中没有电源，电路中也一定有电流

D．只要电路中有电源，即使电路断开，电路中也一定有电流

14．（10温州）如图所示，该电表的示数是B
   
A.4.00伏      B．0.90伏[image: image16.jpg]



   
C．4. 50安    D．0.90安
15．（10桂林）如图所示的电路中，各个元件均能正常工作。当开关
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闭合后，下列说法正确的是D
A．两表指针有明显偏转

B．两表指针几乎不动

C．电流表指针有明显偏转，电压表指针几乎不动

D．电压表指针有明显偏转，电流表指针几乎不动
16．(09广西柳州)我国家庭电路的电压是B 
A．380 V        B．220 V        C．110 V      D．36 V
17．（09兰州）在图3所示的电路中，闭合开关S，能用电压表测量L1两端电压的正确电路是D
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18．(09新疆)如图所示，当开关闭合时用电压表能测出灯L1两端的电压的是D
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2、 填空题

1．（13南充、南昌、江西、广安、巴中等）我国家庭电路的电压是

V。220
2．（12毕节）在解决物理问题的过程中，我们常常会用到一些隐含的已知条件。给遥控器换上两节新的干电池，隐含条件：电源电压为


。3V

3．（12江西）请您正确填写单位：我国家庭电路电压为220
 ；一个中学生的质量约为50
。

    V    kg

4．（12南宁）家庭电路中，电视机与电冰箱是
联连接的，对人体安全的电压是不高于
V。并   36

5．（12成都）我国家庭电路的电压是

V， 各个用电器之间的电路连接方式是

 联。220  并
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6．（12广东）如图所示的电压表，若选0~3Ⅴ的量程，读数为
Ⅴ；若选 0~15Ⅴ的量程，读数为

Ⅴ。2.6   13
7．（12柳州）钟表是测量_____________的仪器．如图甲所示的弹簧测力计的量程为_____________N。将电流表连入电路时，必须使电流从_____________（选填“正”或“负”）接线柱流进去．如图乙所示电压表的示数为_____________V。时间   5   正   1.8
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8．（11重庆）教室里的电风扇与日光灯是_________联，电风扇正常工作时电压     为_______V。  并      220
9．（11怀化）我国家庭电路的电压为_________V，对人体安全的电压为不高于       _______V。220    36
10．（11重庆）图中电压表的示数为__________V。 7.5
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11．（11清远）图中电压表的示数是          V．2.2
[image: image23.png]\\\\\\er/l/ //
f :3)\11



12．（11六盘水）电压表示数_______  11V

13．（11河池）电视机的遥控器由两节干电池供电，其工作电压为        V。电视机的荧光屏上常常带有灰尘，这是因为电视机工作时，荧幕上带有    而具有了吸引轻小物体的性质。  

        3   电（或电荷）
14．（10玉林、防城港）请你在下面的数字后面填上合适的单位：一节1号干电池的质量约是80____，电压是1.5       。g    V
15．（10烟台）我们日常生活用电的电压是        ，对人体来说只有不高于          的电压是安全的．      220V    36V
16．（10茂名）如图甲所示，是________表的刻度盘，当指针如图所示时，读数是________，若把这个表接在图乙所示电路中使用，应接在________ (选填“a”或“b”)处。电压   8.5V  b  
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17．（10百色）经验证明，只有不高于　　　Ｖ的电压才是安全的；当流过人体的电流达到25mA时，会      危及生命安全，那么25mA＝　   　　A。36  0.025
18．（10巴中）物理学中规定：          定向移动的方向为电流方向。大量事实表明：不高于         V      的电压才是安全电压。正电荷    36

19．（10漳州）我国提供给家庭电路的电压是    V；对人体的安全电压是不高于    V。 220   36
20．（10綦江）装有两节新干电池的手电筒，它的电压是     V；家庭照明电路电压是    V。 3   220
21．（10自贡）．请你给以下的物理量填写合适数值或单位：

  （1）人的正常体温是37__________。（2）我国家庭电路的电压是________V。
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  （3）学校实验室电学实验中通过小灯泡的电流大约为0.2__________。℃  220  A

22．（10钦州）如图12所示是电压表的刻度盘，当使用0~3V的量程进行测量时，刻度     盘的每小格表示     V，此时电压表的示数为     V． 0.1    2.4
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23．（10黔东南州） 我国家庭电路的供电电压是          V，家用电器通常以         的连接方式接入电路，用电烤箱取暖是因为电流具有         效应；不高于          V的电压是安全电压；一节新干电池的电压是          V。

    220；并联；热；3 6；1．5 
24．(10泰安)如图所示，当量程为0—3V时，电压表指针的读数为    _______V，
当量程为0—15V时，电压表指针的读数为________V。1.5；7.5
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25．(10昭通)图中电压表的读数为       V。2.2
   （2）在下列横线上填出各被测量的测量结果。63g     2.4V
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                        _________                           ________
26．（10盘锦）电源是为电路两端提供________的装置，电压是电路中形成_________的原因。电压  电流
27．（09广西河池）一节干电池两极间的电压是         V；一台家用电冰箱正常工作时的电流值约为1000mA＝           A. 1.5  1
28．（09北京市）图14所示的电压表的示数是      V。2.4
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29．（09海南）我国家庭电路的电压是_____V，电视机．电饭煲等家用电器的连按方式是___联。220；并　
30．（09重庆）如图所示，电压表表盘上的指针示数是        V。5
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三、作图题：

1．（11贵阳）如图所示，是验证串联电路电压特点的实验器材，请用笔画线代替导线完成电路连接。要求：电压表测量L1两端电压，导线不能交叉。
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      如右图

四、实验探究：

1．（12三明）科学探究：苹果电池的电压大小U与电极插入苹果的深度h的关系。
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在苹果中插入铜片和锌片就能成为一个苹果电池，铜片是电池的正电极，锌片是负电极。那么苹果电池的电压大小与电极插入苹果的深度有怎样的关系呢？某实验小组用如图所示的实验器材对该问题进行探究。

（1）请用笔画线代替导线完成如图所示的实物连接；

（2）实验时，应保持其它条件不变，只改变



；

（3）小组同学测得的实验数据如下表，当深度为5cm时，电压表示数如图所示，请将电压值填入下表空格中；
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	两电极插入的深度h/cm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	苹果电池电压U/V
	0.12
	0.18
	0.22
	0.27
	
	0.34


（4）分析表格中的数据，你能得到的实验结论是______________________________；

（5）科学猜想：苹果电池的电压大小还可能与______________________有关；

（6）如果实验前不知道苹果电池的正负极，可以使用电压表来判断，你认为还可以使用__________           （填写一种实验器材）来判断。[image: image32.png]



（1）如图所示

（2）电极插入苹果的深度h   （3）0.30

（4）苹果电池的电压大小U随电极插入苹果深度h的增加而增大

（5）苹果的种类（或“苹果的大小、两电极间的距离、电极面积的大小、电极的材料”等）（答案合理就给分）。

（6）电流表（或“发光二极管、小磁针”等）（答案合理就给分）。

2．（12福州）果汁也能做电池。先向杯中倒入芭乐汁，再把分别接有导线的铜棒和铝棒插入芭乐汁中，作为电池的正负极，如图所示，一个芭乐电池就做成了。那么芭乐电池的正极是铜棒还是铝棒呢?给你电流表、电压表、低压发光二极管、开关各一个，导线若干，请选择其中合适的器材设计—个实验方案进行探究。（也可画图辅助说明）

[image: image10.jpg]



方案一：

按如答图所示连接电路，再利用开关进行试触，若电压表指针正向偏转，说明与电压表正接线柱连接的铜棒是芭乐电池的正极；若电压表反向偏转，铝棒是电池的正极。
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方案二：

将芭乐电池的铝棒用导线和电流表的负接线柱连接，然后用与铜棒连接的导线跟电流表的正接线柱试触，如果电流表指针正向偏转，说明铜棒是电池的正极；若电流表反向偏转，铝棒是电池的正极。

方案三：

按如答图所示连接电路，闭合开关，若低压二极管发光，说明铜棒是电池的正极；若二极管不发光，铝棒是正极。

（本题为开放性试题，设计方案只要科学、合理即可得分）

[image: image12.jpg]i J i*s#

AN
(_\





3．（10赤峰）两种不同的金属片放在酸碱盐的溶液中就能成为一个电池，所用的金属片就是电池的正极和负极。小华同学把铜片、铁片分别插到菠萝上就制成了一个菠萝电池，如图12中所示。

[image: image33.jpg]


（1）这个菠萝电池的正极是        片。

（2）实验时首先要进行              ，从而判断出菠萝电池的正负极

（3）为了用电压表测量这个菠萝电池的电压，请在图12中连接好电路。

（4）合上电键以后，电压表的指针如图13所示，则这个菠萝电池电压是      伏

（5）关于这个水果电池，请你再提出一个值得探究的问题                    。

（1）铜片 （2）试触  （3）如图  （4）0.6   （5）水果电池的电压与金属种类的关系、与水果种类的关系、与水果成熟度的关系、与金属片插入水果深度的关系等（只要答出一个合理的答案即可）[image: image34.png]
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4．（10衢州）水果含有果酸。如图所示在水果中插入两片不同金属制成的极板，就组成了一个水果电池。某科学兴趣小组对影响水果电池电压大小的因素进行了实验研究。

   (1)在水果中插入不同金属制成的极板，并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变，用电压表直接测量两块极板之间的电压，结果如下表：    

	
	铁——锌
	铁——铜
	铜——锌

	苹果
	0.55伏
	0.60伏
	0.95伏

	梨
	0.40伏
	0.50伏
	0.90伏

	菠萝
	0. 50伏
	0.55伏
	1.00伏

	橙
	0.70伏
	0.78伏
	1.05伏


    ①在答题卷上画出这个实验的电路图；
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    ②分析实验数据可以得出：在上述条件下，从金属活动性顺序看，所选用的两块极板材料之间的     越大，水果电池的电     压越大；并且水果电池的电压还与       有关；

(2)若该小组的同学选用一只橙子并用铜一锌做极板，研究水果电池的电压跟极板与水果的接触面积之间     的关系时，应控制      不变；

(3)关于影响水果电池电压大小的因素，你还可以研究的问题是    。(写出一个)

       (1)①  ②金属活动性的差异    水果的种类    (2)极板间的距离

       (3)水果电池的电压与极板间的距离是否有关?(其它合理说法也给分)
[image: image37.png]


 5．（09陕西）某校研究性学习小组的同学，在网上

浏览到一条信息：“微生物燃料电池”能利用土壤中的
电解质获得电能，供给某种灯发光，如图所示，受

此启发，他们用潮湿的土壤、铜片、锌片等制成了一个
“土壤电池”，并测出有一定的电压，如右图．那么“土

壤电池电压的大小与哪些因系有关？”
    他们提出了以下猜想：

    猜想1：可能与铜片、锌片插入士壤的深度有关；

    猜想2：可能与插人土壤的铜片和锌片之间的距离有关
为了验证猜想1，他们先在金属片上每隔2 cm作好标记，再将铜片、锌片插人土壤中，保持它们之间的距离不变，改变两金属片插人土壤的深度，并记录相应的电压值，实验数据如下表：

	铜片、锌片插入土壤的深度h/cm
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	电压表的示数U/V
	0.60
	0.61
	0.63
	0.66
	0.69
	_________


(1)下左图是同学们最后一次测量时电压表的示数，请读出电压值，井填入上表空格中．

(2)请根据实验数据在下右图中作出图像．

[image: image38.png]



(3)分析以上数据和图像，可以得出的初步结论是：_______________________________（写出一条即可）。    注：其它答案只要合理，均可计分
（4）他们利用以上装置验证猜想2时，实验中应控制____________不变，改变___________________，并依次记录电压表的示数，
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     （1）0.7      （2）如右图

（3）土壤电池的电压随铜片和锌片插入土壤深度的增加而增大

 （4）铜片和锌片插入土壤的深度    铜片和锌片间的距离.

