2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

                    第十六章第4节：变阻器

1、 选择题

1．（12常德）小军同学想自制一个能调节灯泡亮暗的滑动变阻器。在选择电阻部分的材料时，有长度相同的下列材料，你建议小军选择哪一种D
A．不带绝缘皮的铜导线             B．塑料绳
C．细橡皮管                       D．木工铅笔的粗铅笔芯

2．（12毕节）如图所示是李军设计的一个简易电子身高测量仪的原理图。以下说法正确的是D
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A．身高表相当于一个电压表
B．电路中的R0是没有作用的
C．当被测者越高时，身高表示数越小
D．当被测者越高时，身高表示数越大
3．（12湘西）下面是我们实验室中一些常用的实验器材，其中滑动变阻器是B
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4．（12临沂）如图所示，R是用镍铬合金线做成的变阻器，当导线夹向A端移动时，小灯泡的亮度将B
A．不变      
B．变亮     

C．变暗      

D．无法判定
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5．（12泉州）如图所示是汽车油量表工作原理的示意图，图中油量表实质是一个电流表，当油量减少时A
A． [image: image15.bmp]电路上电阻增大，电流减小   

    B．电路上电阻增大，电流增大

C．电路上电阻减小，电流减小   

D．电路上电阻减小，电流增大

6．（12娄底）高速公路收费站，现在对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是D
A．称重表其实是一个电压表

B．电路中的R1是没有作用的[image: image16.png]



C．当车辆越重时，称重表的示数越小

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

7．（12广安）如图所示，这是科技创新小组的同学们自己发明的电子握力器的内部结构。电源电压不变，滑动变阻器b端固定在绝缘底座上，手柄A与变阻器滑片固定在一起，同步运动，握[image: image17.jpg]


力为零时，滑片处于a端。L是一个电阻不变的指示灯，力量计由一个电流表改装而成。使用时，先闭合开关S，再用手握住手柄，A柄向下运动压缩弹簧，握力就显示在力量计表盘上。有关此握力计下列的说法中正确的是A
A．握力越大灯泡越亮，力量计的示数越大

B．改装成的力量计的零刻度线就是原电流表的

零刻度线

C．握力越大电路总电阻越大，总电流越小

D．握力越大，弹簧的长度越长；握力越小，弹

簧长度越短
8．（11自贡）如图所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置，R1是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就能知道邮箱内油量的多少。则B
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A．油量增加，R1的电阻值增大，油量表指针偏转变小

B．油量增加，R1的电阻值减小，油量表指针偏转变大

C．油量减少，R1的电阻值增大，油量表指针偏转变大

D．油量减少，R1的电阻值减小，油量表指针偏转变小
9．（11泸州）如图所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，移动左端的铜环可以改变铅笔芯接入电路的长度。开关闭合后，铜环从A端向B端滑动，电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是D
A． 电压表示数变大，灯变亮      [image: image19.jpg]



    B．电压表示数变大，灯变暗

C．电压表示数变小，灯变暗      

D．电压表示数变小，灯变亮

10．(10宿迁)小明观察了市场上的测重仪后，设计了如图四个电路（R是定值电阻，R1是滑动变阻器）．可以测量人体重的电路是  A
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11．（[image: image21.jpg]


10镇江）在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是A
A．M接C，N接B       

B．M接A，N接B      

C．M接C，N接D      

D．M接A，N接D
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12．（10福州）如图5所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，移动左端的铜环可以改变铅笔芯接入电路的长度。当铜环从A向B端滑动时，电压表示数和小灯泡亮暗的变化情况是B
  
A．V示数变小，灯变亮    B．V示数变大，灯变亮

  
C．V示数变小，灯变暗    D．V示数变大，灯变暗

13．（10黔东南州）如图4所示的两个电路中，电源电压相等，闭合开关S，当甲图中滑动变阻器的滑片向左滑动、乙图中的滑片向右滑动时，灯泡L1和L2的亮度的变化是D
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    A．L1、L2都变暗

    B．L1、L2都变亮

    C．L1变亮，L2变暗

    D．L1变亮，L2的亮度不变
14．（10乐山）在如图所示的各电路中，能用滑动变阻器调节灯泡亮度的是：C
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15．（09梅州）“风力测试仪”的原理如图所示。电源电压恒定不变，L为小灯泡，AB为阻值均匀电阻丝。闭合开关S，有风时，重物受风力的作用而发生偏转。则下面说法中正确的是B
A．浮力越大，灯泡越暗

B．浮力越大，灯泡越亮

C．浮力越大，AB连入电路的电阻值越大

D．AB连入电路的电阻值与风力大小无关
16．（09深圳）如图所示，电路中的a、b处接入一根铅笔芯。以下操作不会让灯泡亮度发生变化的是D
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A.加热铅笔芯

B.换用更长的同种型号铅笔芯

C.换用等长、同种型号的一束铅笔芯
D.换用更大量程的电流表
2、 填空题

1．（13龙岩）右图所示的电阻箱接入电路的电阻是          Ω。[image: image26.jpg]£]
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2．（12泰州）如图所示电路，导线a的一端固定连接在铅笔芯上，当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，灯泡亮暗会发生变化．这个实验说明铅笔芯是

（选填“导体”或“绝缘体”），还能说明导体的电阻与



有关．受此启发，人们制造了一种可以改变电阻的元件，叫做




。
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导体   导体的长度（长度）   滑动变阻器（变阻器）
3．（12北京）如图所示的电阻箱的示数为



Ω。1258
4．（12昆明）图中电阻箱的示数是_________Ω。162
[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



5．（12毕节）图中电阻的示数为





Ω。108 
6．（12朝阳）某班物理兴趣小组设计了一个测汽车油箱内油量的仪器，原理图如图所示（“O”为转动支点，OP为导体），电路中电阻R1的作用是



。当R2阻值过小时，保护电路
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7．（11新疆）下表列出了四种长1m、横截面积为1mm2的导线在200C时的电阻值。由表中数据可知，架设输电线，应选择__________导线；绕制滑动变阻器，应选用________导线。铜    镍铬合金

	导线
	铜
	钨

	电阻R/Ω
	0.017
	0.052

	导线
	锰铜合金
	镍铬合金

	电阻R/Ω
	0.44
	1.1


8．（11兰州）如图所示的是插入式电阻箱的结构示意图。它的最大电阻值是________Ω，图中A、B两个接线柱之间的电阻值是________Ω。15   7
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9．（11大庆）电阻箱的读数为       Ω 。2 047
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10．（10綦江）图中物体的长度是___________cm，图中电阻箱示数是_________Ω；      2.34～2.39    2010
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11．（10吉林）如图所示，某宾馆房间内的电器控制面板上有两个开关。其中调光灯开关的旋钮侧面刻有细纹，这是通过增大接触面的粗糙程度来增大______的；转动旋钮，灯泡亮度发生变化，说明旋钮控制的电器元件相当于___________。

   摩擦（或摩擦力）  变阻器（或滑动变阻器）
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12．（10钦州）如图13所示，用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的铅笔芯连接起来，使A端的导线固定，B端的导线向左移动的过程中（导线与铅笔芯接触良好），小灯泡的亮度      （选填“变暗”、“变亮”或“不变”），这表明导体电阻的大小跟导体的     有关。变亮     长度
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13．（10兰州）滑动变阻器滑动头上有一个铭牌，铭牌上面标有电流值和电阻值，如图所示，其中50Ω表示                   ；1.2A表示                     。

    变阻器最大电阻为50Ω（或“变阻器电阻变化范围为0--50Ω”）
     变阻器允许通过的最大电流为1.2A。（10西宁）如图7所示是一种自动测定油箱内油画高度的装置。

  
(1)图中虚线框内的装置相当于简单机械中的____；
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(2)油量表是用____表改装的；

  
(3)当油箱中的油量减少（浮标向下运动）时，R的电阻值将___此时电路中

的电流将____。（选填“增大”或“减小”）。

       (1)杠杆     (2)电流   (3)增大减小
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14．(10咸宁)在图12所示电路中，有一根导线尚未连接，请以笔画线代替导线  补上，要求：当滑动变阻器滑片P向左移动时，电压表示数变小。
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15．（09厦门）如图所示．如果把A、C两个接线柱与电路连接，当滑片P向左移时，变阻器接入电路部分的电阻值变       ；如果只接入       两个接线柱，相当于把一个定值电阻接入电路。  小   AB
16．（09广西百色市）白炽灯用久了灯丝会变细，灯丝电阻会变


；滑动变阻器是通过改变连入电路中电阻丝的______来改变电阻的。 大   长度

三、解答题：

1．（10江西）用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
(1)实验室中有一铭牌上标有“20Ω 2A”字样的滑动变阻器，如图19所示.若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去，共有     种接法；“20Ω”指的是     接线柱间的电阻值，“2A”指的是______________________________________________.

(2)现再给电源、小灯泡、开关各一个，导线若干，请在图20中用笔画线代替导线连接电路，要求滑动变阻器的滑片向右移灯泡变暗。
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(3)如果你还想知道电路中电流值的改变情况，需在电路中再    联一个电流表，并增加    根导线.

[image: image39.png]


(1) 3      A、B    滑动变阻器允许通过的最大电流值为2A    

(2) 连线如图3所示

(3) 串     一
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2．(10昆明) 请用笔画线代替导线，按要求将图7中的滑动变阻器连入电路。（要求滑片P向左滑动时，连入电路的阻值减小）
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3．（10贵州崇左）有一种自动测定油箱内油面高度的装置如图所示，油量表是由电流表改装而成的，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端。从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度或存油量，请简要说明它的工作原理。

当油面升高，浮子位置升高，在杠杆作用下，变阻器阻值变小，电流
表示数变大，把电流表表盘的刻度转换成油面高度或油箱内油的体积
就可以知道油箱内的存油量。
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4．（10威海）在“想想做做”中，小明同学用小刀把铅笔剖开，剥出铅笔芯，照图11连接电路，灯泡发光。当他把a端铜线在铅笔芯上由a向b滑动的过程中，观察到灯泡的亮度逐渐变亮，对此实验现象，请你提出两个相关的物理问题：_______________________________。

     灯泡亮度与什么有关？铅笔芯的电阻跟长度有什么关系？（铅笔芯能      导电吗？灯泡为什么会发光？等）
四、作图题：

1．（12哈尔滨）用笔画线代替导线，将图中元件连接成电路，要求：向右移动滑片，灯泡变亮。
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如图

2．（12贵阳）如图所示，是练习使用滑动变阻器改变灯泡亮度的未完成电路，请用笔画线代替导线完成电路连接。要求：灯L1和L2并联，开关同时控制两灯，滑动变阻器只控制L1的亮度，导线不能交叉。
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如图
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