2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

        第十七章第4节：欧姆定律在串、并联电路中的应用

                     （三）综合应用

1、 选择题
1．（13河北）如图所示，电源电压保持不变，R1和R2为定值电阻。下列说法正确的是C
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A．只闭合S1，滑片P向右滑动，电压表示数变大
B．先闭合S1，再闭合S2，电压表示数变大，电流表示数不变
C．先闭合S1和S2，再闭合S3，电压表与电流表示数的比值变小
D．闭合S1、S2和S3，滑片P向右滑动，电压表与电流表示数的比值变大
[image: image48.jpg]


2．（13襄阳）如图所示电路，电源两端的电压一定，当开关S1闭合、S2断开时，电流表和电压表示数分别为I1、U1；当再闭合S2，且将滑片P适当右移后，电流表和电压表示数分别为I2、U2，则下列叙述一定正确的是B 
 
 
A．I1﹥I2      U1﹥U2
  
B．U1﹤U2     I1大于、小于或等于I2都有可能
  
C．U1﹤U2     I1=I2  

  
D．I1﹥I2      U1大于、小于或等于U2都有可能
[image: image49.jpg]s



3．（13上海）在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，变小的是  D
A． 电压表V示数　　



　 

B．电压表V示数与电流表A1示数的乘积

C．电流表A1示数　　　


   

D．电压表V示数与电流表A示数的乘积

[image: image50.jpg]


4．（13衡阳）如图所示，小宇运用电学知识设计了一个电子身高测量仪，其接入电路的电阻与接入电路的棒长成正比，金属杆cd和MP（右端P是滑片）与电路接触良好，杆cd和MP的电阻不计．当被测身高增加时，电压表的示数  A
A． 变大


B．
变小


C．
不变


D．
无法确定
[image: image51.jpg]N




5．（13岳阳）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关，滑动变阻器的滑片向左移动过程中　B
　
A．
滑动电阻器阻值变大


[image: image52.jpg]


B．
灯泡亮度变大

　
C．
电流表示数变小


D．
电压表示数变小
6．（13达州）下图所示，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表读数之比U甲：U乙为4∶1；当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，两表的读数之比I甲∶I乙为
A．4∶3      B．3∶2       C．3∶4      D．3∶1
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7．（13内江）如四所示，电源电压为4．5V且恒定不变，当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P从a端滑向b端的过程中，三只理想电压表的示数变化的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3，下列可能出现的情况是B
A．ΔU1=0V      ΔU2=2V    ΔU3=1V

B．ΔU1=0V      ΔU2=2V    ΔU3=2V

C．ΔU1=0.5V     ΔU2=1V    ΔU3=1.5V

D．ΔU1=0.2V     ΔU2=1V    ΔU3=0.8V

8.[image: image54.png]


（13武汉）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R2、R3是两个定值电阻。闭合开关S、滑片P向左滑动：当电流表示数变化量的绝对值为ΔI时，电压表示数变化量的绝对值为ΔU；当电流表示数变化量的绝对值为ΔI′时，电压表示数变化量的绝对值为ΔU′。若ΔI<ΔI′，则      A
A.
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   B.
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 D.以上三种情况都有可能
9．（13泉州） 如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为U1；接着只断开开关S2，此时电压表示数为U2，若已知U1∶ U2 = 5∶3，则电阻R1 和R2的阻值之比是C
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A．1∶2                      
B．2∶3    
C．3∶2                     
D．5∶3

10.（12内江）如图所示，电源的电压为U，A为理想电流表，V1和V2为理想电压表，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，那么，当闭合开关S后，下列说法中正确的是D
A．当滑动变阻器R2的阻值不变时，V1的示数与A的示数之比等于R2
B．当滑动变阻器R2的阻值不变时，V2的示数与A的示数之比等于R1
C．当滑动变阻器R2的阻值增大时，V2示数的变化量A示数的变化量的绝对值之比等于R2

D．当滑动变阻器R2的阻值减小时，V1示数的变化量A示数的变化量的绝对值之比等于R1
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11. （12大庆）如图所示电路中，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲:U乙为3:2；当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，两表示数之比I甲:I乙为B
A．2：l          B．3：1        C．3：2        D．1：3
   [image: image57.png]
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12. （12丹东）如图所示电路，电源电压为3V且保持不变，R1的阻值为10Ω，R2的阻值为20Ω，下列选项正确的是A[image: image59.png]3




A．S1、S2都断开，电流表无示数，电压表示数为3V

B．只闭合S1，电流表示数为0.15A，电压表无示数

C．只闭合S2，电流表示数为0.3A，电压表示数为3V

D．S1、S2都闭合，电流表示数为0.1A，电压表示数为2V

13.（11西宁）如图所示，当开关S断开和闭合时，电流表示数之比是1:4，则电阻R1和R2之比是C
[image: image60.png]


A．1:4    B．4:1       C．1:3         D．2:3

[image: image61.jpg]R




14.(11衡阳)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A，断开S2后，电压表示数变为2V，则R2的电阻和电源电压分别是B
A．10Ω、9V         

B．20Ω、6V

C．20Ω、9V         

D．10Ω、6V
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15.（11六盘水）如图所示的电路，电源电压6V保持不变，定值电阻阻值为10Ω，滑动变阻器的最大电阻为10Ω。当开关闭合，滑片由b端向a端滑动的过程中，以下说法正确的是C
A．当滑片移到a端时，电流表示数为0.2A

B．电流表示数变小

C．当滑片移到中点时，电压表的示数为4V

D．电压表示数变小

[image: image63.jpg]


16.（11襄阳）如图所示，电源电压U保持不变，滑动变阻器的最大阻值为R2，当滑动变阻器的滑片在a端时，电压表读数为2V，滑片滑到b端时，电压表的读数为1V，则R1与R2的阻值之比为C
A．2:1

B．1:2

C．1:1

D．无法确定
[image: image64.png]


17.（11武汉）在如图所示的电器中，电源电压保持不变，R1、R2均为定值电阻。当①、②都是电流表时，闭合开关S1，断开开关S2，①表的示数与②表的示数之比为m；当①、②都是电压表时，闭合开关S1和S2，①表的示数与②表的示数之比为n。下列关于m、n的关系正确的是B
A． mn=n-2m          

B．mn=n-1

C．mn=n+1
[image: image65.png]


D．因R1、R2未知，故m、n的关系无法确定 
18.（11遵义）如图所示，电源电压恒定不变，当开关S接a时，电流表A1与A2的示数之比为3:5；当开关S接b时，电流表A1与A2的示数之比为2:3，则R2与R3的电阻之比为D
A．9:10     B．4:3       C．5:2         D．3:4

[image: image66.png]


19.（11江西）如图所示，滑动变阻器的滑片P在中点时，连入电路中的阻值为R，只闭合S1时，R两端电压与R1两端电压之比为1:2，只闭合S2时，R两端电压与R2两端电压之比为1:4，当滑片P移动到b端，则A
A．只闭合S1时，滑动变阻器两端电压与R1两端电压之1:1

B．只闭合S2时，滑动变阻器两端电压与R2两端电压之1:1

C．当S1、S2闭合时，通过R1与R2的电流之比是1:2

D．当S1、S2闭合时，通过R1与R2的电流之比是1:1
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20.（11牡丹江）（多选）如图所示，电阻R的阻值为10[image: image4.wmf]W

，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移到a端时，电流表的示数为0.6A。当滑动变阻器的滑片P移到b端时，电流表的示数为0.2A。下列说法正确的是A B C
A．电源电压为6V

B．滑动变阻器的最大阻值为20[image: image5.wmf]W


C．当滑片P移到中点时，电流表的示数为0.3A

D．当滑片P移到b端时，电压表的示数为4V 
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21.（10恩施州）某电器的内部电路如右图所示，其中R1=12Ω。当在A、B两个接线端口接入电压为10V的电源时，电流表的示数为0.5A；而把此电源（电压恒定）接在C、D两个接线端口时，电流表的示数为1A，则下列判断中正确的一项是：A
A．可求出R2和R3的阻值，分别为R2= 8Ω，R3=2Ω    

B．可求出R2和R3的阻值，分别为R2= 8Ω，R3=12Ω

C．只能求出R2和R3阻值的比值，R2 ：R3=1 ：2

D．电路发生了变化，不符合控制变量法，无法计算

[image: image69.jpg]


22.（10株洲）在图7所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，在滑动变阻器的滑片P从最右端移到中间某个位置时，电压表V1、V2的示数分别为U1、U2，电流表A的示数为I，滑动变阻器连入电路中的电阻为R2，三个电表的示数分别变化了ΔU1、ΔU2、ΔI。在以下四个表达式中，不正确的是D
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23.(10昆明)如图所示，电源电压保持不变，R2＝2R1，当开关接a点时，电压表的示数为U0，当开关接b点时，电压表的示数C
A．小于0.5U0              
B．等于0.5U0　　　
　C．大于0.5U0而小于U0    
D．等于U0
[image: image71.jpg]


24.（10齐齐哈尔）如图所示的电路中，滑动变阻器的滑片移动后，下面关于滑片移动前后判断正确的是：（多选题）AB
A．小灯泡的电流变化量一定和变阻器的电流变化量相等

B．小灯泡的电压变化量一定和变阻器的电流变化量相等

C．小灯泡的电功率变化量一定和变阻器的电功率变化量相等

D．小要泡的电阻一定和变阻器的电阻相等

25.（10包头）如图，电阻R1与 R3相等，电阻R2与 R4相等，现有一两端电压为10 V的电源，当把该电源接在A、B两个接线端时，电压表的示数为7.5 V，电阻R1两端的电压为 U1；当把该电源接在C、D两个接线端时，电压表的示数为5V，电阻R2两端的电压为U2.  则下列选项正确的是   （多选）ACD
[image: image72.png]


A.U1: U2 =1:2                   

B．R1: R5 =1:3 

C．R2: R5 =1:2                   

D．R1: R2 -1:3 
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26.（09贵州安顺）．如图所示，设电源电压保持不变，R0=10(。当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P在中点c 时，电流表的示数为0.3A ，移动滑片P至b 端时，电流表的示数为0.2A ．则电源电压U 与滑动变阻器的最大阻值R分别为：B
    A．U = 3V，R = 5(；     B．U = 6V，R=20(；

C．U = 6V，R = 10(；    D．U = 3V，R = 15(。

27.（09湖南娄底）．如图所示电路，电源电压6 V保持不变，定值电阻的阻值
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为10 Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是C
A．当滑片移到a端时，电流表示数为0．2 A
B．当滑片移到中点时，电压表示数为2 V
C．电压表示数与电流表示数的比值不变
[image: image75.png]


D．电压表的示数减少
28.（09贵州黔东南州）． 如图所示电路，电源电压恒定不变．当S1闭合、S2断开时，电压表的示数为3 V；当S1断开、S2闭合时，电压表的示数9 V，则R1︰R2为。学A
A． 1︰2       B． 2︰1      C． 1︰3      D． 3︰1学科
[image: image76.jpg]h23



29.（09北京市）（多选题）图6中，电阻R1与R3相等，电阻R2与R4相等。现有一个两端电压为10V的电源，当把该电源接在A、B两个接线端时，电压表的示数为7.5V，电阻R1两端的电压为U1。当把该电源接在C、D两个接线端时，电压表的示数为5V，电阻R2两端的电压为U2。则下列选项正确的是A C D
A.U1:U2=1:2              
B.R1:R5=1:3

C.R2:R5=1:2              
D.R1:R2=1:3
[image: image77.png]


30.（09赤峰）如图5所示电路，电源电压不变，当开关S闭合．S1．S2断开时，电流表的示数为I1，电压表的示数为U1；当开关S．S1．S2都闭合时，电流表的示数为I2，电压表的示数为U2。则下列说法正确的是D
A．I1>I2，U1>U2
B．I1<I2，U1<U2
C．I1>I2，U1<U2
D．I1<I2，U1>U2
二、填空题
[image: image78.png]


1.（13德阳）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，当滑片P向右移动时，电压表示数将________ (选填“变大”、“变小”或“不变”)。当滑片P分别在滑动变阻器的两个端点a和d、中点c和图中b位置时，电压表的示数从小到大的顺序分别为0V、2V、3V和4V，则在图示b位置时电压表示数应为_________V。
变大  2  

2.（13泉州）如图11所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图12所示，则电源电压为______V，R2的最大阻值为____Ω。3， 10  
[image: image79.jpg]
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3.（13镇江）如图所示的电路，电阻R1 = 3 Ω、R2 = 2 Ω．闭合开关S，电流表A的示数         ，电流表A1的示数         （以上两空均选填“变大”、“变小”或“不变”），电压表的示数与电流表A的示数变化之比等于            Ω. 
变大  不变   2
4.（13齐齐哈尔）如下左图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑动变阻器滑片向左移动时，电流表的示数           ，电压表示数与电流表示数之比             。（两空均选填“变大”、“变小”或“不变”） 变大  不变
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5.（12达州）如上右图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1=3R2，当S1闭合、S2断开时，电压表和电流表示数分别U1和I1；当S1断开、S2闭合时，电压表和电流表示数分别U2和I2，则U1：U2=


，I1：I2=
。1:1   4:3
[image: image85.png]


6.（11郴州）如图所示电路，已知R1=15Ω，若同时闭合S1和S2，电流表示数为0.4A，则电源电压为___________V。若闭合S1断开S2，电流表示数为0.1A,则R2=_______Ω。
[image: image86.png]
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[image: image87.png]



[image: image88.png]


7. (11潜江、天门、仙桃等)如图所示的电路中，电源电压为3V。闭合开关，滑动变阻器R1的滑片P向右移动的过程中，电压表的示数       （选填“变大”或“变小”）。当滑动变阻器R1的滑片P移到某一位置时，电压表的示数为0.6V，电流表的示数为0.2A，则R2的阻值为       Ω。

变大    12
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8.（11南宁）如图所示电路，电源电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值为10Ω。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移到b端时，电流表的示数为0.6A，此时电阻Rx两端的电压为________V；当滑动变阻器的滑片P移到a端使，电流表的示数为0.9A。则电源电压为_________V，电阻Rx的电阻值为___________Ω。

0    6    20
[image: image90.png]


9. （10盘锦）如图所示，电源电压为3V，电阻R1、R2的阻值分别是10Ω和20Ω，与三只电表组成电路。若使R1与R2并联，________是电压表，_________是电流表（填电表的序号），电表②的示数是_________。
     ②  ①③   3V
[image: image91.png]


10. （10桂林）如图13所示的电路，电源电压保持不变，R1＝10Ω。当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A。则电源电压为　　　V，滑动变阻器的最大阻值为      Ω。6      20

11.（10北京）如图9所示，电源两端电压不变，电阻Rl的阻值为2Ω。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P位于A点时，电压表Vl的示数为4V，电压表V2的示数为10V。当滑动变阻器的滑片P位于B点时，电压表Vl的示数为8V，电压表V2的示数为llV。则电阻

[image: image92.jpg]
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R2的阻值是          Ω.  8

12.（10河南）在图4所示的电路中，电阻R1＝4Ω，R2＝2Ω，电源电压保持不变。当开关S1、S3断开，S2闭合时，电流表的示数为0.5A；当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表的示数为     A。2.25
13.（10十堰）如图所示电路，若甲、乙均为电流表时，断开开关S，两电流表读数为Ｉ甲︰Ｉ乙＝2︰3，若甲、乙均为电压表时，闭合开关S，则两电压表的读数Ｕ甲︰Ｕ乙＝　　　    3︰1

[image: image94.bmp]
14.（10襄樊）如图4所示，一定值电阻R0与最大阻值为40Ω的滑动变阻器串联在电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，电流表的示数为0．3A；当滑动变阻器的滑片P滑到最右端时，电流表的示数为0．1A。则定值电阻R0＝　　　Ω，电源的电压U＝


V。20    6 
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15.（10泉州）如图9所示，电阻R0=20Ω，R=30Ω，电源电压保持9V不变，当滑动变阻器滑片P在a端时，电压表的示数是________V，电流表示数是______A，滑动变阻器滑片P移到b端时，电压表的示数是______V，电流表示数是______A。

[image: image97.png]
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16.（10随州）如图甲所示电路中，电源电压不变，闭合开关S，将滑片P移到某一位置时，电压表示数为6V，两块电流表指针的位置均如图乙所示，则R1电阻是_____Ω，此时R2的电功率是____W；若将滑片P向右移动，A1的示数将_______,V1的示数将______(填“变大”、“变小”或“不变”)．20     7.2     变小    不变
17.（09济宁）右图所示的电路中，R1的阻值为10Ω，只闭合开关S1时电流表的示数为0．3A，再闭合开关S2后，电流表的示数为0．45A，则R2的阻值为         Ω。20
18.（09郑州）下左图电路中，电源电压不变，R1=10Ω．S闭合前、后电流表示数之比为1：3则R2= __________Ω. 1000
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19.（09丽水）右上图所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A。则两个电阻的连接方式是      。若要增大电流表的读数，可以采取的措施有         。

串联   增大电压或只接一个电阻或将两电阻并联
20.（09贵阳）如图所示，电源电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值R0=20Ω，当只闭合开关S1，滑片P置于最左端a时，电流表示数为0.2A；当开关S1．S2均闭合，滑片P置于最右端b时，电流表示数为0.6A，则定值电阻R1=      Ω，电源电压U=     V。   10     6
21.（09安徽）如图所示的电路中，电压U保持不变，电阻R1=R2，开关s断开时，电流表的示数为I1；开关S闭合时，电流表的示数为I2，则I1：I2=


 。1：2 
22.（09齐齐哈尔）如图所示，电源电压保持不变，开关S断开时，电压表示数为2V；开关S闭合时，电压表示数为6V，那么电阻R1:R2=           。1:2     

23.（09湖北仙桃）如图所示的电路中，三个电表（电流表或电压表）分别接在a、b、c处，当开关S闭合时，电灯L1、L2均正常发光，a、b、c处三个电表的示数分别为3、0.6和1.8（单位为A或V），则电灯L1和L2中通过的电流之比为         ；若把a、b处的电表换接为另一种电表，c处电表不变，则电灯L1正常发光，L2不发光，a处电表的示数为0，b、c处电表的示数分别为3和1.2（单位为A或V）。上述两种情况下，电路的总电阻之比为         。  2:1   2:3

三、计算题：

1.（13菏泽）图甲表示一种自动测定油箱内油面高度的油量表（实际上是量程为0-0.6 A的电流表改装而成），滑动变阻器R的最大值为60 Ω，金属杠杆的右端是滑动变阻器的滑片。从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度．电源电压为24 V，R0为定值电阻，

（1）R0的作用是                         ，当油箱油面下降时，油量表的示数将变      。
（2）油箱装满汽油时，油量表示数为最大值（即电流表达到最大值,此时，滑动变阻器的触头在某一端），求R0的阻值。
（3）当油箱中的汽油用完时（此时滑动变阻器的触头在另一端），电路中的电流为多少？
（4）改装设计：用电压表代替电流表做油量表，图乙已画出部分电路，请在乙图中完成电路的设计。
   要求：当油箱中的油用完时，油量表（电压表）的示数为零。
（1）保护电阻（保护电流表、保护电源）  小
（2）当油量表示数最大时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，由
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（3）当油箱中汽油用完时,滑动变阻器接入电路中的阻值最大,由
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(4)、设计改装原理图，有如下两种设计，电路正确均得2分，油量表一端接在滑动触头上也给分（其它合理答案均给分）

2.（13雅安）在图21 所示的电路中, 电源电压保持6V 不变, R1 的阻值为10Ω。闭合开关S,电压表的示数如图22 所示。

[image: image16.emf]
( 1) 求通过电阻R1 的电流;

( 2) 求电阻R2 的阻值;

( 3) 现有阻值分别为2Ω、10Ω、50Ω、100Ω 的四个定值电阻, 请选择其中一个定值电阻替换电路中的电阻R2 , 要求: 电压表选择合适的量程后, 闭合开关S, 能使电压表指针偏离到图22 所示电压的一半。请判断: 所提供的四个定值电阻是否符合要求, 若有符合, 请具体说明是哪个电阻, 并指出电压表所选用的量程; 若不符合, 请说明理由。
解:（1) ∵电源电压为6V, R1 与R2 串联, 且电压表并联在R1 两端 

∴电压表示数为2V, 即R1 两端电压U1 为2V 
∴I1 =
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3.（13镇江）如图所示，电源电压为6V，R为“30Ω 0.25A”滑动变阻器，R1为“10Ω 0.4A”电阻，电压表量程为0 – 3V．图中虚线框内接有一只“20Ω 0.3A”电阻R2（未画出）．已知：① 闭合S1和S2，断开S3时，调节R，使其接入电路的阻值为10Ω，此时电路消耗的电功率为1.2W；② 断开S1，闭合S2、S3，调节R，使其接入电路的阻值为6Ω，此时电压表的示数为1.0V．

⑴ 在情形 ① 中，求电路的总电阻；

⑵ 请在答题卷的图中画出虚线框内的电路；

⑶ 当闭合所有开关时，为保证电路安全，求滑动变阻器接入电路的阻值范围。
⑴ 由公式P = U2/R总  得R总 = 30Ω（1分）

⑵ 如图所示（2分）

⑶ 当I1 = 0.25A时，U = I1(R2 + R) （1分）

   解得R = 4Ω  （1分）

   当电压表示数为3V时，UR/U = R/(R2 + R)  （1分）

   代入数据解得R = 20Ω  （1分）

为了保证电路安全，滑动变阻器接入电路的阻值R的范围应为：

4Ω ≤ R ≤ 20Ω  （1分）

4．（13日照）如图所示的电路中，电源电压不变，电阻R1的阻值为20Ω．当断开开关S1和S2，闭合开关S3时，电流表的示数为0.50A；当断开开关S2，闭合开关S1、S3时，电流表的示数为0.90A．求：

（1）电阻R2的阻值．

（2）断开开关S1和S3，闭合开关S2时，加在电阻R1两端的电压．
解:（1）当断开开关S1和S2，闭合开关S3时，电路中只有电阻R1，而I1=0.50A，R1=20Ω，

∴电源电压为：U=I1R1=0.50A×20Ω=10V．

断开开关S2，闭合开关S1和S3时，电阻R1和R2并联，电流表测量的是干路中的总电流，而I=0.90A，

∴通过电阻R2的电流为：I2=I﹣I1=0.90A﹣0.50A=0.40A，

电阻R2的阻值为：R2=[image: image22.png]


=[image: image23.png]10V
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=25Ω．

（2）断开开关S1和S3，闭合开关S2时，电阻R1和R2串联，

∵R1=20Ω，R2=25Ω，

∴电路中的总电阻为：R=R1+R2=20Ω+25Ω=45Ω，

电路中的电流为：I串==[image: image24.png]


=A，

则电阻R1两端的电压为：U1=I串 R1=A×20Ω≈4.4V．

答：（1）电阻R2的阻值为25Ω．

（2）断开开关S1和S3，闭合开关S2时，加在电阻R1两端的电压为4.4V．
5．（13枣庄）为了防止酒驾事故的出现，酒精测试仪已被广泛应用．交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图所示．电源电压恒为8V，传感器电阻R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，当酒精气体的浓度为0时，R2的电阻为60Ω．使用前要通过调零旋扭（即滑动变阻器R1的滑片）对酒精测试仪进行调零，此时电压表的为6V．
（1）电压表的示数为6V时，电流表的示数为多少？
（2）电压表的示数为6V时，滑动变阻器R1的电阻值为多少？
（3）调零后，R1的电阻保持不变．某驾驶员对着酒精测试仪吹气10s，若电流表的示数达到0.2A，表明驾驶员酒驾，此时电压表的示数为多少？
解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．
（1）当酒精气体的浓度为0时，R2的电阻为60Ω，此时电压表的示数为6V，
∵串联电路中各处的电流相等，
∴根据欧姆定律可得，电流表的示数：
I=[image: image25.png]
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=0.1A；
（2）∵串联电路中总电压等于各分电压之和，
∴此时R1两端的电压：
U1=U﹣U2=8V﹣6V=4V，
∴R1=[image: image27.png]
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0. 1A



=20Ω；
（3）调零后，R1的电阻保持不变，此时变阻器两端的电压：
U1′=I′R1=0.2A×20Ω=4V，
∴电压表的示数：
U2′=U﹣U1′=8V﹣4V=4V．
答：（1）电压表的示数为6V时，电流表的示数为0.1A；
（2）电压表的示数为6V时，滑动变阻器R1的电阻值为20Ω；
（3）调零后，电流表的示数达到0.2A时电压表的示数为4V．　
6．（13衡阳）如图所示电路中，电源电压不变，灯L标有“4V、0.5A”字样，定值电阻R的阻值为10Ω．闭合开关S，灯L正常发光．则

（1）电流表的示数是多少？

（2）电源电压是多大？
解：（1）由图可知：定值电阻R与灯泡串联，电流表测量电路中的电流；

闭合开关S，灯L正常发光，说明灯泡两端电压是4V，电流是0.5A．

所以电流表示数为0.5A．

（2）根据欧姆定律得：

UR=IR=0.5A×10Ω=5V，

根据串联电路的电压特点得：

电源电压为U=UL+UR=4V+5V=9V．

答：（1）电流表的示数是0.5A；

（2）电源电压是9V．
7.如图所示，当电源两端的电压为6V时，电流表的示数为0.6A；当电源两端的电压为5V时，电压表的示数为2.OV。求：电阻R1和R2的值。

[image: image29.jpg]



8（13广东）如题20 图所示的电路，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器R 标有“50Ω 2A ”字样。
（l）将滑片P移到最右端，闭合S1，断开S2，求电流表的示数I1.

（2）保持滑片P在最右端，闭合S1、S2，电流表示数I=5 I1，求R2的阻值。

（3）将滑片P移至某一位置，闭合S1、S2，电流表示数为0.68A，求此时滑动变阻器接入电路的阻值。

9.(13烟台)图19甲是某型号电子秤，其原理结构如图19乙所示．R0为定值电阻，R是压敏电阻，其阻使随所受压力F变化的关系如图19丙所示，改写电压表（量程为3V）的表盘数值后可直接读出所称物体的质量．设踏板的质量为5Kg，电源电压保持9V不变．g取1ON/Kg．

（1)空载时．电压表的示数为1V．求R0的阻值．

（2)该电子秤的量程多大？

（3)如果保持电子秤结构和电压表量程不变，只在电路中增加-个电阻．使电子秤的量程变为11Okg．计算说明应使用多大的电阻?如何连接？
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10.（12兰州）如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2为20Ω。闭合开关，滑动电阻器R3的滑片在b端时，电压表的示数为3V；滑片移到中点时，电流表的示数为0.45A；滑片移到a端时，电压表的示数为9V。求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）滑动变阻器R3的最大阻值；

（3）电源电压U。
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11.(11潜江、天门、仙桃等)如图所示的电路中，电阻R1的阻值为20Ω，电源电压不变。当S1、S2断开，S3闭合时，电流表的示数为0.45A；S1断开，S2、S3闭合时，电流表的示数为0.75A。求：

（1）电源电压为多少?

（2）R2的阻值为多少?

（3）S2、S3断开，S1闭合时，加在电阻R1两端的电压为多少?

解：（1）当S1、S2断开，S3闭合时，R2断路。I1=0.45A    

得到电源电压  U=I1R1=0.45A×20Ω=9V

   （2）当S1断开，S2、S3闭合时，R1、R2并联

R2的电流：I2=I－I1=0.75A－0.45A=0.3A
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（3）当S2、S3断开，S1闭合时，R1、R2串联

     电路电流：I=I1=I2=[image: image45.wmf]2
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