2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

        第十七章第4节：欧姆定律在串、并联电路中的应用

                （A V表示数、灯泡亮度变化专题）

1、 选择题
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1．（13北京）如图所示的电路中，电源两端电压保持不变。开关S闭合，灯L正常发光，将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是 B
A．电压表的示数变大，灯L变亮 

B．电压表的示数变小，灯L变暗 

C．电流表的示数变大，灯L变暗 

D．电流表的示数变小，灯L变亮 
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2．（13烟台）在图中所示，电源两端电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是A
A．电流表A1和电流表A2的示数之和变小     

B．电压表V和电流表A2的示数之比保持不变    

C．电流表A1的示数变小 ，电压表V的示数变大     

D．电流表A2的示数不变 ，电压表V的示数不变
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3．（13哈尔滨）如图所示电路，电源电压保持不变，其中R0、R1为定值电阻，闭合开关，当把滑动变阻器的滑片从右端调到左端过程中，下列说法中正确的是 C 

   A．电流A1示数变小         

   B．电压表V1示数变小

C．电压V2示数变小         

D．R0两端的电压变小 

4．（13江苏盐城）小明将酒精气体传感器，电阻R与电压表组成如图所示电路，闭合开关，将传感器逐渐靠近装有酒精的杯口上方，发现电压表示数逐渐增大，此过程中  C
[image: image7.jpg]


A.通过传感器的电流逐渐减小

B.传感器两端的电压逐渐增大

C.传感器的电阻逐渐减小

D.传感器的电阻逐渐增大

5．（13东营）某同学设计了一个电子身高测量仪。下列四个电路中，R是定值电阻，R＇是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移。能够实现身高越高，电压表示数越大的电路是  B
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6．（13黄石）如右图所示电路，当滑动变阻器滑片P向a端滑动的过程中，电流表，电压表示数变化情况是C
A．电流表示数变大
   
B．电流表示数变小
 C．电压表示数变大

D．电压表示数变小
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7．（13山西）右图是某种“呼气式酒精测试仪”的原理简图，其中R2为定值电阻，R1是酒精气体传感器，其电阻随酒精气体浓度增大而减小，则   D

A．酒精浓度越高，电压表示数越大

B．酒精浓度越低，电流表示数越小

C．酒精浓度越高，电源电压与电流表示数的乘积越小

D．酒精浓度越低，电压表与电流表示数比值越小

8． (13荆门)如图所示的电路，电源电压恒定不变，闭合开关S，将滑

动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是（假
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定灯泡的电阻不变）D
A．电流表示数变大



B．电压表示数变大
C．电压表和电流表示数的比值变大

D．电压表和电流表的示数都变小
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9．（13乐山）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向左移动，在此过程中A
A. 电压表V1示数变小，电压表V2示数变大
B. 电流表A示数变小，电压表V1示数不变
C. 电流表A  示数不变，灯泡L亮度变亮
D. 电压表V1示数不变，灯泡L亮度变暗

10．（13黑龙江）在如图所示的电路图中，把滑动变阻器的滑片向右滑动时，各表的示数的变化情况是B
A． [image: image12.png]


电压表示数变大，电流表示数变大


B．
电压表示数变大，电流表示数变小

C．
电压表示数变小，电流表示数变大


D．
电压表示数变小，电流表示数变小
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11．（13绵阳）在探究一个用电器中电流随电压变化关系时，李芳连接好的电路如图所示．闭合开关，发现电流表、电压表均有示数，调节滑动变阻器，电流表、电压表示数都不变化．李芳连接的电路有不妥之处，改正的方法是D


A．
将导线K的a端移至接线柱A


B．
将导线L的b端移至接线柱B

C．
将导线L的b端移至接线柱D


D．
将导线M的c端移至接线柱B
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12．（13日照）某型号天燃气泄漏检测仪器的电路如图甲所示，图中R为气敏电阻，其阻值R与天然气浓度β的变化关系如图乙所示，已知R0为定值电阻，电源电压恒定不变，用此仪器检测天然气是否泄漏，则下列判断正确的是  D
	　

	　

	　

	　


A．
天然气浓度增大时，电压表示数变小

B．
天然气浓度减小时，电流表示数变大

C．
天然气浓度增大时，电路消耗的总功率变小
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D．
无论天然气浓度怎样变化，电压表与电流表示数的比值

13．（13泰安）如图所示，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由右端向左滑向中点处的过程中 C 
A. 电压表V的示数变小，电流表A2示数变大

   B. 灯泡变亮，电流表A2示数变小

   C. 电压表V的示数不变 ，灯泡亮度不变

  D. 电流表A1示数不变，电流表A2示数变大

[image: image16.bmp]14．（13年福州）图8是一个环境温度监控电路原理图。电源电压不变，R0为定值电阻，R是用半导体材料制成的热敏电阻，其电阻值会随温度的升高而变小。若环境温度升高，闭合开关S。则B
A．热敏电阻R的阻值变大
B．电压表的示数变大
C．通过电阻R的电流变小
D．电阻R两端电压变大
15．（13扬州）检查近视眼是否饮酒设备的电路如图甲，R为酒精气体传感器，其阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙，R0为定值电阻，电源电压不变。当检测酒精气体浓度增大时D
A．电流表示数减小     B．电压表示数减小   

C．电路总电阻增大     D．电路总功率增大
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16．（13雅安）如图7 所示的电路中, 电源电压不变, R1 为定值电阻, 开关S 闭合后, 滑动变阻器滑片P 向右移动时, 下列说法正确的是C
A. 电流表示数变小, 电压表与电流表示数之比变大
B. 电流表示数变大, 电压表与电流表示数之比不变
C. 电流表示数变小, 电压表与电流表示数之比不变
D. 电压表示数变大, 电压表与电流表示数之比变大
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17．（12岳阳）从2011年5月1日起，驾驶员酒醉后驾车要负刑事责任。酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，它的原理图如图所示。图中R1为定值电阻，酒精气体传感器R2的电阻随酒精气体浓度的增大而减小。如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的B
A． 电流表示数不变                   

B．电流表示数变大
C．传感器R2两端的电压变大          

D．定值电阻R1两端的电压不变
18．（12包头）如图所示电路，开关S闭合后，若L1的灯丝突然烧断，会[image: image18.png]@



发生的现象是D
A．L1、L2、L3均熄灭，电压表、电流表示数均为零

B．L1、L2均熄灭，L3仍发光，电压表、电流表示数均变大

C．除L1不亮外，其余一切无任何变化

D．L1、L2、L3均熄灭，电压表示数变大，电流表示数几乎为零

19．（12梅州、河源）二氧化锡传感器能用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测，它的原理是其电阻随一氧化碳浓度的增大而减小。若将二氧化锡传感器接入如图所示的电路中，当二氧化锡传感器所处空间的一氧化碳浓度增大时，电压表示数U与电流表示数I发生变化，其中正确[image: image19.bmp]的是D
A． U变小，I变小      

B．U变小，I变大

C．U变大，I变小      

D．U变大，I变大

20．（12德阳）如图所示是测试司机“酒驾”的气体酒精浓度测试仪原理图，用于现场测试司机是否酒后驾车。图示的电源电压保持不变，R为定值电阻，R’为二氧化锡半导体型酒精气体传感器，其阻值随气体酒精浓度的增大逐渐减小。则B[image: image20.png]



A．若电流表示数比正常值小，表明被测试司机酒后驾车

B．若电流表示数比正常值大，表明被测试司机酒后驾车

C．若电流表示数比正常值小，表明R’变小

D．若被测试司机酒后驾车，则会使R’阻值变大

21．（12内江）如图所示，电源的电压为U，A为理想电流表，V1和V2为理想电压表，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，那么，当闭合开关S后，下列说法中正确的是D
A．当滑动变阻器R2的阻值不变时，V1的示数与A的示数之比等于R2
B．当滑动变阻器R2的阻值不变时，V2的示数与A的示数之比等于R1
C．当滑动变阻器R2的阻值增大时，V2示数的变化量A示数的变化量的绝对值之比等于R2

D．当滑动变阻器R2的阻值减小时，V1示数的变化量A示数的变化量的绝对值之比等于R1[image: image21.png]



22．（12宁德）如图所示,电源电压保持不变,当滑动变阻器的滑片P滑到[image: image22.png]Re
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A端时,闭合开关S1和S2,灯泡L恰好正常发光,以下说法中正确的是D
A．滑片P仍在A端，开关S1断开、S2闭合，灯泡L仍正常发光

B．滑片P仍在A端，开关S1闭合、S2断开，灯泡L亮度变暗

C．滑片P移到B端，同时闭合开关S1和S2，灯泡L仍正常发光

D．滑片P移到B端，开关S1闭合、S2断开，灯泡L亮度变暗

23．（12大庆）如图所示电路中，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲:U乙为3:2；当开关S断开，甲、乙两表为电[image: image23.jpg]


流表时，两表示数之比I甲:I乙为B 
A．2：l          B．3：1        C．3：2        D．1：3

24．（12河北）如图所示，电源两端电压保持不变，R0为定值电阻。将滑片P置于中点，只闭合S1时，电压表的示数为U，电流表的示数为I。下列情况中电压表和电流表示数变化正确的是B
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A．滑片P不动，断开S1，闭合S2、S3时，电压表示数不变，电流表示数变小

B．滑片P不动，断开S1，闭合S2、S3时，电压表示数变大，电流表示数变大

C．只闭合S1，滑片P从中点向右移动时，电压表示数变大，电流表示数变小

D．只闭合S1，滑片P从中点向右移动时，电压表示数不变，电流表示数变大
25．（12大连）（多选）如图所示，电源电压保持不变。闭合开关，当滑动变阻器的滑片P从a向b滑动的过程中，设灯泡工作时的电阻不变。下列说法正确的是BCD
A．L1灯逐渐变亮



B．L2灯逐渐变暗

C．电流表的示数变小


D．滑动变阻器两端的电压逐渐变大

26．（12咸宁）光敏电阻的特点是有光照射它时阻值变小。如下图所示是某小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置，R为光敏电阻，R为滑动变阻器，A、B间接监控装置。则A[image: image26.png]R
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A．当有人通过通道而遮蔽光线时，A、B间电压降低[image: image27.png]



B．当有人通过通道而遮蔽光线时，通过R的电流变大

C．当仅增大R连入电路中的阻值时，通过R的电流变大

D．当仅增大R连入电路中的阻值时，可降低A、B间的电压

27．（12丹东）如图所示电路，电源电压为3V且保持不变，R1的阻值为10Ω，R2的阻值为20Ω，下列选项正确的是A
A．S1、S2都断开，电流表无示数，电压表示数为3V[image: image28.png]



B．只闭合S1，电流表示数为0.15A，电压表无示数

C．只闭合S2，电流表示数为0.3A，电压表示数为3V

D．S1、S2都闭合，电流表示数为0.1A，电压表示数为2V

28．（12东营）如图所示的电路，电源电压不变，开关S1保持闭合状态，当开关S2由断开状态到闭合状态时，示数增大的电表是B[image: image29.jpg]



A.电流表A1和电流表V1
B．电流表A1和电流表V2
C．电流表A2和电流表V1
D．电流表A2和电流表V2
29．（12潍坊）（不定项）市场上一些不法商贩常用纯净水冒充价格较高的矿泉水对外出售。矿泉水中含有人体所需的多种矿物质，导电能力较强。纯净水是用自来水经过多层过滤后得到的饮用水，矿物质含量较少，导电能力较差。小明根据这两种水导电能力不同这一特点，设计了如图所示的装置，验证他家购买的水是不是矿泉水。P、Q是相同的两根细长玻璃管，P内装满已知矿泉水，Q内装满待测的“矿泉水”．单刀双掷开关S从1拨到2时BC[image: image30.jpg]Lo d
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A．若电压表示数不变，则Q内是纯净水

B．若电压表示数不变，则Q内是矿泉水

C．若电压表示数变小，则Q内是纯净水

D．若电压表示数变小，则Q内是矿泉水

30．（12福州）如图所示，电源电压不变，开关S1闭合后，灯泡L发光，电压表有示数；再闭合开关S2后，出现的情况是D[image: image31.jpg]



A． 灯泡L的亮度不变                           

B．电压表的示数变小[image: image32.jpg]



C．电路的总电阻不变                           

D．电路的总功率变大

[image: image33.jpg]


31．（11无锡）如图所示是气体酒精浓度测试仪原理图，用于现场测试司机是否酒肟驾车。其中电源电压保持不变，R为定值电阻，R′为二氧化锡半导体型酒精气体传感器，其阻值随气体酒精浓度的增大渐减小．若某次测试中电流表示数较大，则说明A
A．气体的酒精浓度较大，R′阻值较小

B．气体的酒精浓度较大，R′阻值较大

C．气体的酒精浓度较小，R′阻筑较小

D．气体的酒精浓度较小，R′阻值较大
[image: image34.png]


32．（11南通）为了测定潜水艇的下潜深度，科技人员设计了深度测定仪，测定仪的原理图如图所示，R0为定值电阻，F是传感器，其电阻R与潜水艇在海水中的深度h成反比．下列说法中正确的是 D
A．电流表示数与潜水艇所在的深度成反比

B．电流表示数与潜水艇所在的深度成正比

C．潜水艇水平航行时，电流表示数变大 

D．潜水艇缓慢上浮时，电流表示数变小

[image: image35.png]


33．（11桂林）从2011年5月1日起，驾驶员酒醉后驾车要负刑事责任。酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车，如图所示是它的原理图。图中R1为定值电阻，酒精气体传感器R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，那么测试仪的B
A．电压表示数不变

B．电压表示数越大

C．通过传感器的电流越小

D．传感器两端的电压越大
[image: image36.png]


34．（11兰州）如图所示的电路中，闭合开关，滑动变阻器滑片向右滑动的过程中      D
A．灯泡L1变亮、L2亮度不变

B．灯泡L1变亮、L2变暗

C．灯泡L1亮度不变、L2变亮

D．灯泡L1变暗、L2变亮

[image: image37.png]


35．（11六盘水）如图所示的电路，电源电压6V保持不变，定值电阻阻值为10Ω，滑动变阻器的最大电阻为10Ω。当开关闭合，滑片由b端向a端滑动的过程中，以下说法正确的是C
A．当滑片移到a端时，电流表示数为0.2A

B．电流表示数变小

C．当滑片移到中点时，电压表的示数为4V

D．电压表示数变小

36．（11遂宁）如图所示电路，电源两端的电压一定，当开关S1闭合、S2断开时，电流表和电压表示数分别为I1、U1；当再闭合S2，且将滑片P适当右移后，电流表和电压表示数分别为I2、U2，则下列叙述一定正确的是D
A．I1﹥I2     U1﹥U2
B．I1﹥I2     U1大于、小于或等于U2都有可能

C．U1﹤U2     I1=I2  

D．U1﹤U2     I1大于、小于或等于I2都有可能

37．(11株洲)小朱在测量一电阻的阻值时，用相同的器材设计了两个电路，电路图如图所示。若把滑动变阻器的滑片从最左端移到最右端（电压表、电流表均未超过量程），下列说法正确的是B

[image: image4.png]



A．甲图的电压表示数变化范围大    B．乙图的电压表示数变化范围大

C．甲图的电流表示数变化范围大    D．甲图和乙图的电流表示数变化范围一样大
38．（11襄阳）如图所示，电源电压U保持不变，滑动变阻器的最大阻值为R2，当滑动变阻器的滑片在a端时，电压表读数为2V，滑片滑到b端时，电压表的读数为1V，则R1与R2的阻值之比为C
A．2:1

B．1:2

C．1:1

D．无法确定
39.（11东营）如图是酒精测试仪的原理图，R0为定值电阻。已知酒精气体传感器的电阻与酒精气体的浓度成反比，如果测试到的酒精气体浓度越大，则：  B
A．传感器的电阻越大

B．电压表的示数越大

C．通过传感器的电流越小

D．电路消耗总功率越小

40. （11大连）（多选）如图所示的电路，闭合开关后，在滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动的过程中（设灯泡工作时电阻不随温度变化）CD
A．电器的总电阻逐渐变大

B．通过乙灯的电流逐渐变大

C．滑动变阻嚣两端的电压逐渐变小

D．甲灯逐渐变亮    

41.（10包头）如图是酒精气体浓度测试仪原理图，用于现场测试司机是否酒后驾车。其中电源电压不变，R为定值电阻，R′是二氧化锡半导体型酒精气体传感器，其阻值R′与酒精气体浓度 k成反比，这样显示仪表（即电流表）的示数I与 k就有了对应关系，下列对I是R′的关系判断正确的是    C 

A．k越大，R′就越大 

B． R′越大，I就越大 

C．k越大，I就越大

D．k越大，I就越小

42.（10哈尔滨）如图所示的两个电路中，电源电压恒定且相等，两个灯泡的规格相同。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于灯泡L1和L2的亮度情况，下列判断正确的是   D 
A. L1和L2都变亮

      B. L1和L2都变暗

C.L1始终比L2亮    

D.L2始终比L1亮

43.（10兰州）如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，将变阻器滑片向左移动时C
 A．灯泡L1亮度不变、L2变亮

 B．电流表示数变小，电压表示数不变

 C．电流表示数不变，电压表示数变大
 D．电流表、电压表示数均不变

 44 .（10广东）如图所示，电源电压保持不变，当变阻器滑片P滑到A端时，闭合开关S1和S2，灯泡L恰好正常发光，以下说法正确的是B
A．滑片P仍在A端，开关S1断开，S2闭合，灯泡L仍正常发光

B．滑片P仍在A端，开关S1闭合，S2断开，灯泡L仍正常发光
C．滑片P滑到B端，同时闭合开关S1和S2，灯泡L仍正常发光

D．滑片P滑到B端，开关S1闭合，S2断开，灯泡L仍正常发光

二、填空题：

1.（11连云港）交警在检查酒驾过程中，首先通过嗅觉感知其是否饮酒，进而通过酒精检测仪进行定量检测。该仪器原理可以简化成如图所示电路，其中Ro为定值电阻，R为气敏电阻，其阻值与酒精气体密度成反比．交警能闻到酒精味是因为___________。若驾驶员饮酒，检测时酒精检测仪上电压表的示数将_____________（选填“变大”或“变小”）。

分子运动（扩散）   变大

2.（11海南）上图是小晖设计的压力传感器原理图，其中R是滑动变阻器，RO为定值电阻。压力F增大时，滑动变阻器接入电路的阻值_____，电压表的示数_____。（选填“增大”或“减少”）。增大    增大

3.（11阜新）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S由断开到闭合时，电流表的示数将      ，电压表与电流表示数的比值将       (以上两空均填“变大”、“变小”或“不变”)。变大 不变
4.（11三明）如图所示电路，电源电压恒为6V，电阻R1=3Ω, R2 =10Ω。闭合开关S，当滑片P置于最左端a时，电压表的示数为     V，置于最右端b时，电压表的示数为     V，滑片P从a端移向b端的过程中，电流表的示数_________（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

0    6    不变

5.（11吉林）如图所示电路，电源电压不变，当开关S由闭合到断开时，电压表的示数将__________，电流表的示数将          。不变    变小（或减小）

6.（10泰州）图10是自动测定油箱内油量的原理图．R2是规格为“20Ω 1A”的滑动变阻器。油量表是由量程为0～0.6A的电流表改装而成的，R1的阻值为10Ω，电源电压为3V。当油面上升时，电路中的电阻将____________，电流将________________（均选填“增大”或“减小”）；当R2的滑片处于最上端时，电路中的电流是___________A。   减小   增大   0.1 
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