2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

        第十七章第4节：欧姆定律在串、并联电路中的应用

                     （五）（电路故障专题）

一、选择题

[image: image1]1．（13烟台）在右图中所示，电源两端电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作，过了一会儿灯L突然变亮，两表示数都变大，则该电路出现的故障可能是D
A． 灯L短路    

B．灯L断路  

C．电阻R断路    

D．电阻R短路

[image: image5]2．（13鄂州）在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后灯L熄灭，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小。将两用电器位置互换后再次闭合开关S，两个电表指针均发生明显偏转。若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或电阻R上，则  A

A.灯L短路  



B．灯L断路

C．电阻R断路   

D．电阻R短路
[image: image6]3．（13威海）如图所示电路，电源电压为12V，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡始终不亮，电流表示数为零，电压表示数为12V，则电路发生的故障可能是D
A．开关接触不良                B．电流表断路    

C．滑动变阻器断路              D．灯泡断路

4．（12泰州）如图所示电路，开关闭合时观察到：L1和L2两灯均不亮，电流表无示数，电压表有示数。其原因可能是A[image: image7]
A．L1断路          

B．L2断路         

C．电流表断路      

D．电流表短路
5．（12宿迁）如图，电源电压不变，两只电表均完好。开关S闭合后，发现只有一只电表的指针发生偏转，若电路中只有一个灯泡出现了故障，则可能是B [image: image8][image: image9]
A．电压表指针发生偏转，灯泡L1短路

B．电压表指针发生偏转，灯泡L1断路

C．电流表指针发生偏转，灯泡L2短路

D．电流表指针发生偏转，灯泡L2断路

6．（12吉林）如图所示，闭合开关后，两盏灯均不亮，电压表示数为零，产生这一现象的原因可能是B
A．L1短路                        [image: image10.jpg]



    B．L1断路

C．L2短路                         

D．L2断路

[image: image11.jpg]



7．（12黄石）在如图所示的电路中，电源电压是6V，当开关闭合后，只有一只灯泡发光，且电压表的示数为6V，产生这一现象的原因是B[image: image12.png]



    A．灯L1短路

B．灯L2短路

C．灯L1断路

D．灯L2断路

8．（12漳州）如图所示的电路，闭合开关S后发现两灯均不发光，[image: image13.png]7s
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电流表指针几乎不动，电压表指针有明显偏转，则电路的故障可能是B
A．灯L1短路                      
B．灯L1断路

C．灯L2短路                      
D．灯L2断路

9．（12泰安）在如图所示的电路中，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，电流表的指针几乎指在零刻度线，电压表指针则有明显偏转。经检查除小灯泡外，其余器材的连接良好，造成这种情况的原因可能是B[image: image14.png]



    A．灯泡L2短路
B．灯泡L2断路
C．灯泡L1断路
D．两个灯泡都断路
10．（12长春）如图所示，闭台开关，灯L1、L2都不发光，电压表接近电源电压，已知电路中只有一处故障，原因可能是B[image: image15.png]2
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A．L1短路      
B．L1断路      
C．L2短路       
D．L2断路
11．（12玉林）在如图所示的电路中，闭合开关后，发现灯L1、L2都不发光，电流表无示数．为了找出发生故障的原因，用电压表进行检测发现b、c间的电压为零，a、b间的电压和a、c间的电压都为3V，则电路的故障可能是A[image: image16.wmf]A


A．L1断路


B．L1短路


C．L2断路


D．L2短路
[image: image17.wmf]V


12．（12龙东）如图所示电路，当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表与电压表均有示数。过一会儿，两灯都不发光，电流表与电压表的示数均变为零，电路中可能发生的故障是A
A．L1灯丝断了                   
B．L1被短路了 

[image: image18.wmf]1

L

C．L2灯丝断了                   
D．L2被短路了
13．（12菏泽）小明同学按照如图所示的电路“研究串联电路中电流、电压的特点”，当开关闭合时，灯L1亮，灯L2不亮，电流表和电压表均有示数，则故障原因可能是D
A．L1断路        B．L1短路        C．L2断路        D．L2短路

14．（12眉山）如图所示，开关S闭合后，L1和L2都不发光，将电压表并联在ab之间时，电压表示数为0，将电压表并联在bc之间时，电压表示数较大，若电路中只有一处故障，则该故障可能是A
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A．L2断路   

B．L2短路   

C．L1断路    

D．L1短路

15．（12兰州）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路工作正常，过了一会儿，灯L熄灭，两个电表只有一个电表的示数变小，则下列判断中正确的是C
[image: image20.wmf]V

[image: image2]
A．灯L断路   





B．灯L短路
C．电阻R断路   




D．电阻R短路

[image: image21.png]


16．（12荆州）如图所示电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合，电路正常工作一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，两只电表的示数均保持不变。出现这种现象的可能原因是C
A．灯L1断路


B．灯L1短路

C．灯L2断路

D．灯L2短路
[image: image22.png]


17．（11哈尔滨）如图所示电路，电源电压为3V．当开关S闭合时，却只有一只灯泡发光，且电压表示数为3V．由这—现象可以判断电路的故障是 B
A．灯Ll短路    



B．灯L2短路

C．灯Ll开路    



D．灯L2开路
[image: image23.png]


18．（11西宁）在如图所示的电路中，闭合开关后，发现灯L1、L2都不发光，电流表无示数。为了找出发生故障的原因，先用电压表进行检测，发现a、c间的电压为零，a、b间的电压和a、c间的电压都为3V，则电路的故障可能是C
A．L1断路     
B．L1短路    
C． L2断路     
D． L2短路
19．（11福州）如图所示电路，当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表、电压表均有示数。过一会儿，灯都不发光，电流表、电压表的示数均为零，可能发生的故障是A
[image: image3.png]



A．L1灯丝断了        B．L1短路        C．L2灯丝断了      D．L2短路
20．（11深圳）短路和断路是电路中常见的故障，下列四幅图有短路现象的是B

[image: image4.png]e




[image: image24.png]


21．（11乌鲁木齐）如图，L1、L2正常发光。突然一盏灯熄灭了，此时，一个电流表的示数变小，另一个示数不变，可能出现的电路故障是 D
A ．L1短路                            

    B．L2短路

C．L1断路                            

D．L2断路
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22．（11呼和浩特）（多选）在如图所示的电路中，小灯泡L1和L2都标有“3V  0.25A”的字样，电源由2节1.5V的干电池串联而成。当S闭合后，下列说法正确的是B D
A．L1和L2都能发光

B．电路将发生短路

C．去掉导线b，能使L1和L2正常发光

D．只要移动一条导线的一个接线头，就能使L1和L2并联

23．（11河池）下面列出白炽灯不亮的常见故障与对应的检修方法，其中错误的是D
A．灯头接线松动——检查加固

B．灯泡的灯丝断了——换新灯泡 

C．灯头内的电线断了——换新线并接好

D．连接灯泡的两条导线短路——换新灯泡
[image: image26.png]


24．（11泸州）如图所示的电路，闭合开关，两只灯泡都不发光，且电流表和电压表均没有示数。现仅将L1和L2两灯泡的位置对调，其它不变。再次闭合开关时，发现两只灯泡仍不发光，电流表指针仍然不动，但电压表的指针却有了明显的偏转。根据以上信息可以判断C
A．电流表损坏了                   

B．灯泡L1的灯丝断了

C．灯泡L2的灯丝断了              

D．电源接线处松脱
25．（11龙东地区）如图所示是某同学研究串联电路中电流、电压特点的电路图。当开关闭合时，灯L1、L2都不亮，电流表无示数，但电压表示数较大。则故障原因可能是D
[image: image27.png]


A．L1断路      
B．L1短路     

    C．L2短路    
D．L2断路
[image: image28.png]ot
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26．（11来宾）如图所示，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮。小明同学将电流表并接在灯L1两端时，灯L2亮L1 不亮，电流表有示数；将电流表并接在灯L2两端时，两灯均不亮，电流表无示数。则故障是A
A．灯L1开路

B．灯L1短路
C．灯L2开路

D．灯L2短路
27．（11攀枝花）如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关S，灯L1和L2均发光。一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电流表和电压表的示数不变，出现这一现象的原因可能是B
[image: image29.jpg]


A．L1短路                   
B．L1断路
C．L2短路                   
D．L2断路
28．（10扬州）在如图所示的电路中，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，电流表的指针几乎指在零刻度线，电压表指针则有明显偏转， 该电路中的故障可能是 B
[image: image30.png]


A．灯泡L2短路 　　
B．灯泡L2断路 　　
C．灯泡L1断路 　　
D．两个灯泡都断路 

29．（10桂林）小明在使用手电筒时发现小灯泡不亮，进行检修前，他对造成该    现象的直接原因进行了以下几种判断，其中不可能的是A
A．开关处出现短路         
B．小灯泡灯丝断了

C．小灯泡接触不良         
D．电池两端电压过低
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30．(10连云港)如图所示，当开关Ｓ闭合后，两只灯泡都发光，两表均有示数.过一段时间后，发现两只灯泡均熄灭，电压表示数增大，电流表示数变为零.造成这种情况的原因可能是C
A．灯Ｌ１短路

B．灯Ｌ２短路

C．灯Ｌ１断路

D．灯Ｌ２断路
[image: image32.jpg]


31．（10巴中）如图5所示的电路中，闭合开关后两灯均不亮，电流表的指针几乎不动．而电压表的指针有明显的偏转，该电路的故障可能是B
 
 A．L1的灯丝断了         
B．L2的灯丝断了
  
 C．L1和L2的灯丝断了    
D．电流表坏了

[image: image33.png]


32．（10贵港）小李同学在探究“串联电路中的电流”的实验时，用如图所示的电路图连接电路。当她把开关S闭合后，发现电灯不亮，电流表指针不动，这时用电压表测得E、D两点间和E、C两点间的电压均为零，而A、E间和B、E间以及A、C间的电压均不为零，这说明A
A．灯泡L2的灯丝断了或灯座接触不良

B．开关的触片或接线柱接触不良

C．电流表的接线柱接触不良
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D．灯泡L1的灯丝断了或灯座接触不良
33．(10楚雄)如图1所示，当闭合开关S后看到灯L1发光，灯L2不发光，则可能的原因是C
A. 灯L1断路       B. 灯L1短路

C. 灯L2断路        D. 灯L2短路

[image: image35.png]


34．（10西宁）在图4所示的电路中，电源电压不变。闭合开关Ｓ后，灯L1、L2都发光，一段时间后，其中一盏灯突然变亮，而电压表V1的示数变小，电压表Ｖ2的示数变大，则产生这一现象的原因是A
  
A．灯L１短路    
B．灯Ll断路

  
C．灯L２断路    
[image: image36.png]


D．灯L2短路

35．（09四川雅安市）如图所示电路，闭合开关S后，发现灯L1不亮，L2正常发光。此电路的故障可能是B
A．开关S接触不良


B．电灯L1灯丝断了

C．电灯L1短路



[image: image37.png]


D．电灯L2短路
36．（09福建莆田市）如图所示，电源电压不变，闭合开关S，电路各元件工作正常。一段时间后，若其中一只电压表示数变大，则C
  
A．另一个电压表示数变小

  
B．其中有一盏灯亮度不变

 
C．灯L2可能断路

 
D．灯L2可能短路
[image: image38.png]L
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37．（09昆明）如图所示的电路，闭合开关S后，两灯都不亮。用电压表检测得到的结果是：Uab=Ubc=Ude=Uef=0，若故障只有一处，则可能的原因是 C
    A．电路a、b间短路

    B．电路b、C间断路

    C．电路d、e间短路或断路

[image: image39.png]


    D．电路e、f间断路
38．（09福建晋江）如图7是小文同学研究串联电路中电流、电压特点的实物连接图，当开关闭合时，灯L1亮，灯L2不亮，这时电流表和电压表均有读数。则故障原因可能是  C
A．L1断路      B．L1短路     C．L2短路      D. L2断路

[image: image40.png]o




39．（09衡阳）如图7所示，闭合开关S时，灯L1和L2都不亮，用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮，接触b、c两点时，两灯都不亮，接触c、d两点时，两灯都亮，故障原因可能是A
   
A．开关接触不良    
B．灯L1断路  

C．灯L2断路        
D．灯L2短路

[image: image41.png]


40．（09广安）如图2所示，闭合开关s时，灯泡L1、L2都不亮；用一根导线的两端接触a、b两点时两灯都不亮；接触b、c两点时，两灯也不亮；接触c、d_两点时，两灯都亮了。由此可以判断A
A．开关S断路   
B．灯L2断路    

C．灯L2短路    
D.灯L1断路

[image: image42.jpg]


41．（09十堰）如图1所示电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合后，电路正常工作。一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，两只电表中一只电表示数变小，另一只电表示数不变。出现这种现象的可能原因是：

A．L1断路    


B．L2断路  
C．L1短路   



D．L2短路
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