2013年秋（新人教版）物理（走进中考）
第14章 第1节：热 机

一、选择题
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1．（13常州）点火爆炸实验中，电子式火花发生器点燃盒中酒精蒸气，产生的燃气将塑料盒盖喷出很远．此过程的能量转化方式类似于汽油机的C 
   
A．吸气冲程    



B．压缩冲程    


C．做功冲程    



D．排气冲程

2．（13上海）四冲程汽油机在工作过程中，将内能转化为机械能的冲程是C
A． 吸气冲程




B．压缩冲程  

C．做功冲 
    


D．排气冲程

3．（13四川自贡）下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况．关于对图中①②③④的补充正确的是    D
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A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能

B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能

C．①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能．

    D．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能
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4．（13包头)用酒精灯给试管中的水加热，如图所示，在软木塞被冲出试管口的过程中，下列说法正确的是B
 
A．水蒸气对软木塞做功，水蒸气的内能增大

B．水蒸气的内能转化为软木塞的机械能

C．能量的转化形式与热机压缩冲程能量转化相同

 
D．软木塞的机械能守恒

5．（13南京）如图所示是内燃机的四个冲程，其中属于压[image: image57.png]KRAMELE KR FEE



缩冲程的是A
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6．（12河南）在四冲程汽油机的一个工作循环中，机械能转化为内能的是B

A．吸气冲程    B．压缩冲程    C．做功冲程    D．排气冲程

7．（12菏泽）关于“热机”，下列说法中错误的是A

A．通过技术改进，可以使热机的效率达到100%

B．减少城市热岛效应的措施之一就是倡导“绿色出行”

C．用水而不用其它循环物质降低热机的温度，主要是利用水的比热容最大的特性
D．严寒的冬天，有人晚上把热机水箱中的水放出，是防止气温降低时，水凝固而胀坏水箱
8．（12柳州）[image: image18.jpg]


如图所示的四种交通工具，不用热机作为动力机械的是A
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9．（12嘉兴）如图所示，在大口厚玻璃瓶内装入少量的水，并滴入几滴酒精。塞紧塞子后，用气筒往瓶内打气。当塞子跳出时，看到瓶口有白雾出现。下列关于该实验的分析错误的是B
A．往瓶内打气时，外界对瓶内气体做功

B．往瓶内打气时，瓶内气体内能变小

C．瓶塞跳出时，瓶内气体温度降低

D．瓶塞跳出时，瓶内气体对外做功

10．（12烟台）如图所示实验或事例，属于内能转化为机械能的是D
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11．（12宜昌）如图所示的四个冲程不是按照热机正常工作的顺序排列的，你认为让汽车获得动力的冲程是B
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12．（12岳阳）如图是四冲程内燃机工作循环中的一个冲程，它是B
A．压缩冲程，将内能转化为机械能
B．压缩冲程，将机械能转化为内能
C．做功冲程，将内能转化为机械能
D．做功冲程，将机械能转化为内能
13．（12龙东·农垦·森工）下图所示，内燃机的四个冲程中，哪个属于做功冲程C
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14．（12大连）（多选）如图是四冲程汽油机做功冲程的示意图。汽油燃烧产生高温高压的个气体推动活塞向下运动。在活塞向下运动的过程中，汽缸内气体的AB
A．内能减少     

B．温度降低      

C．密度增大     

D．分子热运动加快

15．（11泉州）以下交通工具中，常用汽油机作为动力装置的是A

A．小轿车        
B．载重卡车       C．远洋轮船      D．动车
16．（11遵义）摩托车上的热机工作时提供动力的冲程是C
A．吸气冲程    

B．压缩冲程    

C．做功冲程   
D．排气冲程
17．（11漳州）下图四种车辆中适合使用汽油机做动力的是D
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18．（11莆田）下图所示是汽油机工作时各种冲程的示意图，其中表示做功冲程的是C
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19．（11郴州）汽油机由四个冲程不断循环来保证连续工作。其中将内能转化为机械能的是C

A．吸气冲程


B．压缩冲程


C．做功冲程

D．排气冲程

20．（11枣庄）下面流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环和涉及到的主要能量转化情况的，下列关于图中①②③④的补充正确的是C
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A．①做功冲程②内能转化为机械能③压缩冲程④机械能转化为内能

B．①压缩冲程②内能转化为机械能③做功冲程④机械能转化为内能

C．①压缩冲程②机械能转化为内能③做功冲程④内能转化为机械能

D．①做功冲程②机械能转化为内能③压缩冲程④内能转化为机械能
21．（11大连）（多选）关于四冲程柴油机的压缩冲程，下列说法正确的是A B C
A．气缸里面的气体质量不变

B气缸里面的气体压强增大
C．气缸里面的气体温度升高

D．气缸里面气体的内能转化为活塞的机械能
22．（11山西）用酒精灯给试管加热，如图所示，试管口软木塞冲出的过程中，下列说法正确的是  B

A．水蒸气对软木塞做功，水蒸气内能增大

B．水蒸气的内能转化为软木塞的机械能

C．能量的转化与热机压缩冲程能量转化相同

D．试管口的"白气"是水蒸气汽化形成的
23．（10玉林、防城港）下列过程中，将内能转化为机械能的是A
  
A．水蒸气顶起水壶盖的过程     B．汽油机的压缩冲程

  
C．小孩沿滑梯下滑的过程       D．流星在大气层中穿行的过
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24．（10大连）（多选题）在试管中装入适量的水，试管口用塞子塞住，用酒精灯对试管加热，如图所示。加热一段时间后，塞子冲出去了，则B D
A．加热过程中酒精的化学能全部转化为水的内能

B．塞子冲出前，试管内气体压强不断增大

C．塞子冲出时，试管内气体温度不变

D．塞子冲出时，塞子增加的机械能是由试管内气体的内能转化的
25．（10深圳）一壶水加热至沸腾，并顶起壶盖，下列说法正确的是  A      

A．壶盖被顶起，水蒸气对壶盖做功，内能转化为机械能

B．壶嘴冒出的“白气”是水蒸气

C．壶嘴冒出是“白气”，是水的蒸发现象

D．旁边玻璃上布满了水珠是水蒸气的凝华现象

26．（10南昌）下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况.关于对图中①②③④的补充正确的是 D
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A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能

B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能

C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能

D．①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能

27．（10莱芜）下图表示四冲程内燃机工作时各冲程的示意图，它们正确的排列顺序为D
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A．甲、乙、丙、丁    




B．丁、丙、乙、甲

C．甲、丙、乙、丁





D．甲、丁、乙、丙

28．（10湘潭）右图是内燃机工作循环中的一个冲程，它是C
  
A．压缩冲程，将化学能转化成内能
  
B．压缩冲程，将机械能转化成内能
  
C．做功冲程，将内能转化 成机械能
  
D．做功冲程，将机械能转化成内能
29．（10烟台）如图7所示是四冲程汽油机的一个工作循环示意图，其中属于做功冲程的是C  
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30．(10宜昌)摩托车上的热机工作时提供动力的冲程是C 
A．吸气冲程       
B．压缩冲程        C．做功冲程           D．排气冲程
31．（10上海）四冲程汽油机在工作过程中，将燃气的内能转化为机械能的冲程是C
A．吸气冲程      
B．压缩冲程    

C．做功冲程      
  D．排气冲程
32．(10泰安)汽油机的一个工作循环是由四个冲程组成的，下图中表示做功冲程的是B 
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33．（10聊城）汽车已经走进很多现代家庭，下图为四冲程汽油机汽缸的工作示意图，按吸气、压缩、做功、排气的顺序排列，下列排序正确的是C
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A．乙丙甲丁　　

B．甲丁乙丙　　　　C．丙乙甲丁　　　
D．丙丁甲乙

  34．（10天水）在柴油机的压缩冲程中，气体的温度和内能变化情况是A
A．温度升高，内能增大    

B．温度降低，内能减小

C．温度不变，内能不变    

D．温度降低，内能增大

35．（10日照） 如图4所示的四种情景中，属于内能转化为机械能的是C [image: image8.png]¥ ol o




36．（10陕西）火箭常用液态氢作燃料，相同质量的氢和汽油完全燃烧，氢放出的热量约为汽油的3倍．下列说法正确的是  A    

A．火箭发动机是一种热机



B．氢的热值约为汽油热值的三分之一

C．火箭上升时，以发射塔为参照物，火箭是静止的

D．火箭加速上升过程中，机械能保持不变

37．（10宁德）如图3所示的做法中，属于内能转化为机械能的是B 
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38．（09山东平原县）关于热机，下列说法错误的是C
A．热机性能好坏的重要标志之一是热机效率

B．在四冲程内燃机中减少废气带走的大量热量可以大大提高热机效率

C．柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大

D．在压缩冲程中内燃机将机械能转化为内能

39．（09福建莆田市）摩托车上的热机工作时提供动力的是C

    A．吸气冲程    　　　　　B．压缩冲程

    C．做功冲程   　　　　　 D．排气冲程

40．（09枣庄）汽油机的一个工作循环是由四个冲程组成的，下图中表示做功冲程的是B

[image: image32.png]



              A                 B                 C                D

 41．（09衡阳）我们知道：多数汽油机是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程的不断循环来连续工作的．关于压缩冲程的作用，下列说法正确的是

  
A．将废气排出缸外    



B．完成对外做功

  
C．吸进汽油和空气的混合物    

D．压缩燃料和空气的混合物

 42.（09北京西城区）如图所示为汽油机工作过程的示意图。其中表示做功冲程的是
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2、 填空题

    1.（13扬州）如图表示的是汽油机的_____冲程；在压缩冲程中，是通过____方式增加气
体内能的。

做功  做 功
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2．（12扬州）目前我国研发出一款新型空气动力汽车，它利用压缩空气膨胀推动活塞做功提供动力，这种车在开动时将空气的


能转化为

能，这种车与汽油机相比优点是

(说出一点)。内   机械   环保
3.（12恩施州）如图所示，在试管中装一些水，用软木塞塞紧，对试管加热使水沸腾，会看到蒸汽把软木塞“砰”的一声顶开。“蒸汽顶开软木塞”是一个能量转化的过程，请对此能量转化过程作出描述：_______。
内能转化为机械能
[image: image35.png]


4.（12来宾）如图所示，当试管中的水沸腾后，软木塞突然被冲出来，其原因是试管中水蒸气对软木塞

，此过程中水蒸气的内能转化为软木塞的

。
做功   机械能

5.（12兰州）汽油机的压缩冲程中，汽缸内汽油和空气混合物的压强        ，温度         。增大   升高
[image: image36.jpg]


6.（12盘锦）发动机是汽车的重要部件，如图所示，汽油机的此冲程是由

能转化为


能。当车行驶了一段距离后，消耗了0.6kg的汽油，这些汽油完全燃烧释放的热量是



J（q汽油＝4.6×107J/kg）。
内   机械   2.76×107J

7.（12襄阳）“神舟八号”飞船的返同舱下落到地面附近时，由于受到阻力而做减速运动，在减速下降的过程中，它具有的



能逐渐增加。内
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8.（12莱芜）厨房里涉及很多物理知识；打开醋瓶闻到醋香，这是＿

现象；从热水瓶中倒出一大杯热水，立即将瓶塞盖紧，瓶塞会跳起来，这是因为倒出热水后，进入热水瓶的冷空气与热水发生



，受热膨胀对外做功，把瓶塞顶出瓶口。

    扩散   热传递
9.（12德州）内燃机有四个工作冲程，如图是内燃机的


冲程，活塞下降时，燃气内能



（选填“减少”或“增加”）。
做功   减少
10.（12海南）海南黎族钻木取火技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。钻木取火是通过


（选填“做功”或“热传递”）把机械能转化为


能。

做功   内
11.（12龙东·农垦·森工）根据我国新的《刑法》规定，自2011年5月1日起，醉酒驾车将严惩。司机饮酒后反应较慢，往往来不及刹车。若不饮酒时反应时间为0.5秒，醉酒后反应时间为1.0秒，当时车行驶速度为72km/h。那么醉酒后与不饮酒相比较，在反应时间内汽车要多行驶_________m的距离。刹车过程中，汽车的_________转化为内能。
10   机械能
12.（12陕西省）科学家发明了一款单缸六冲程内燃机，它每一个工作循环的前四个冲程与单缸四冲程内燃机相同，在第四冲程结束后，立即向汽缸内喷水，水在高温汽缸内迅速汽化成高温、高压水蒸汽，推动活塞再次做功，水蒸汽温度

（选填“升高”、“降低”或“不变”），其内能


（选填[image: image38.png]


“增大”、“减小”或“不变”），这样燃烧同样多的燃料获得了更多的机械能，提高了热机的

。为进入下一个工作循环，这款内燃机的第六冲程是



冲程。
降低   减小   效率   排气
13.（12天津）汽油机的一个工作循环有四个冲程，如图所示的是


冲程，在此冲程中


能转化为机械能。做功   内
14.（12内江）在汽油机的一个工作循环中，内能转化为机械能的是___________冲程，其它三个冲程都是靠飞轮的___________来完成的。做功   惯性
15.（12孝感）如图所示实验，展示了人类利用内能的过程。其中，酒精燃烧过程中，能量转化关系是：

能转化为

能，软木塞被冲开，能量转化关系是：


能转化为

能。

[image: image39.jpg]


化学   内   内   机械

16.（12泸州）在经过川藏公路2.4km的长下坡路段时，如果骑行者刹着自行车以4m／s的速度匀速下坡，则骑行者的机械能

（选填“增大”、“减小”或“不变”），通过全段下坡路程的时间为

min。有经验的骑行者会在下坡一段距离后停车休息，主要是因为刹车时刹车片克服摩擦力做功，时间长了会使刺车片的

能明显增大，容易导致刹车损坏。
减小   10   内

17.（12赤峰）如图所示是四冲程汽油机工作示意图，其中压缩冲程是把___________能转化为       能。如图甲、乙所示，是我们课堂演示的两个实验，与压缩冲程原理相同的是________实验。机械   内   甲
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18. （11攀枝花）汽车所使用的四冲程内燃机在做功冲程中，将________能转化为_______能。   

         内    机械（动）
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19.（11恩施州）在吹气球时，吹大了的气球没握住，它叫啸着飞跑了！你及时捡起气球会发现它的嘴部温度     （选填“变高”、“变低”或“无变化”）。当球内气体喷出来时，发生的能量转化情况是      。气球的叫声或者吹爆裂的声音，都会影响其他同学的学习或休息，尽量不让气球发出声音属于在       （选填“声源处”、“人耳处”或“传播过程中”）控制噪声。
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变低    内能转化为机械能    声源处
20.（11宿迁）如图所示为生活中常用的热水瓶，其外壁采用镀银的双层玻璃，并将中间抽成真空，这是为了减少  __  。注入一定量的热水后，立即盖上软木塞，软木塞会跳起来．这一过程中瓶内气体的  __  能转化为软木塞的机械能．汽油机的  __  冲程也发生同样的能量转化．
热量散失（或热传递）    内     做功
21.（11兰州）单缸四冲程柴油机，做功冲程将________能转化为________能，其它三个冲程是靠安装在曲轴上的飞轮的________来完成的。

内   机械   惯性
22.(11株洲)汽车刹车过程中，动能　　（填“增大”、“、减小”或“不变”），这是由于汽车在刹车时克服　　做功，使机械能转化为内能。

减小　摩擦力（或“阻力”）
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23.（11衢州）我国的长征系列运载火箭顺利完成了多项发射任务。火箭在加速上升过程中，燃料燃烧时化学能转化为________能，从而使火箭的机械能增大；火箭利用向后喷出气流而使自身受力前进，这是运用了力的作用是________的原理。

内(或热)    相互

24.（11鞍山）如图所示，在试管内装些水，用橡皮塞塞住，加热使水沸腾。
（1）水沸腾后会出现的现象是_____________________。这个过程中，燃料的_________能转化为___________能，又通过做功，把_____________能转化为_________能。

    （2）观察实验装置发现试管外面装有金属网，这个金属网的作用是___________________。

（1）水蒸气会把橡皮塞冲出    化学    内    内    机械
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（2）保障人身安全

25.（11天津）如图所示试管内水蒸气将塞子推出的过程，水蒸气的      能转化为塞子的机械能。四冲程汽油机工作过程中的         冲程与上述能量转化过程相同。内   做功
26.（11乐山）热机是一种把内能转化为_______能的机器，请举出一种生产生活中使用的热机___________。机械    内燃机
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27.（11内江） 如图所示，是四冲程汽油机工作的部分冲程示意图，其中         图是做功冲程，       图是依靠飞轮的惯性来完成的冲程。乙    甲 

28.（11自贡）汽车是我们生活中常用的交通工具，汽油机是汽车的动力设备。单缸汽油机工作的四个冲程中，将内能转化为机械能的是____________冲程；主要利用惯性来工作的冲程有_____________。

做功        吸气  压缩  排气

29.（11湘潭）图中甲、乙表示四冲程内燃机的两个冲程，从气门的启、闭和活塞的运动可以判定：做功冲程是

图，压缩冲程是
图。
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甲    乙
30.（11龙东地区）随着经济的发展，汽车已进入了普通百姓的家庭。在挑选汽车时，发动机（汽油机）效率的高低是区分汽车优劣的重要指标之一。有经验的司机可以通过闻尾气的气味做出初步的判断。输出功率相同时，汽油味越淡，汽车发动机效率越      ，原因是            。

高   燃料（或汽油）燃烧充分，效率高。（只要答出“燃料（或汽油）燃烧充分”就可得分）
31.（11遂宁）内燃机一个工作循环有吸气、压缩、做功、排气四个冲程，实现将内能转化为机械能的是    冲程。发动机运行前必须加润滑油，是为了            。某品牌汽车100km耗油7kg，这些汽油完全燃烧要放出         J的热量。（汽油的热值q=4.6×107J/kg）
做功    减小摩擦     3.22×108
32. (10宿迁)2010年5月，冰岛火山爆发是由于炽热的岩浆在极大的压力下，突破地壳，喷涌而出．说明流出的岩浆具有动能，它是由   能转化来的．炽热的岩浆向四周流动，越过山坡，淹没村庄．岩浆冲上山坡，把动能转化为    能。内  重力势
33.（10内江）夏季是雷电多发的季节，当雷电劈中树木时，强电流通过树木会产生大量的热，是树木中的水分大量       （填某种物态变化的名称），产生大量高温高压的水蒸气，这些水蒸气迅速膨胀对树木做       ，将树木劈开，因此，夏季雷雨天不要在树下避雨。  汽化  功
34.（10常州）汽油机的一个工作循环是由      个冲程组成，其中对外做功      次．在压缩冲程中，气体的温度升高，这是通过      的方式增加内能．为了不让汽油机在工作时温度升得太高，在设计制造时，汽缸外有一个水套，让汽缸被水包围着，这是通过       的方式减少汽缸内能．用水来冷却汽缸是因为水的      较大。四   一    做功    热传递   比热容

35.(10苏州)右图展示的是火箭发射时的壮观情最．火箭发射升空时，燃料通过燃烧将    能转化为燃气的内能，燃气对火箭做功，又将内能转化为火箭的    能。化学  机械
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36.（10北京）汽油机在“吸气”、“压缩”、“做功”、“排气”的四个冲程中，将内能转化为机械能的是      冲程。  做功
37.（10兰州）一台单缸四冲程柴油机，飞轮转速为3600转/分，该柴油机活塞1s对外做功       次。若其效率为40%，消耗5kg的柴油转化成的机械能是       J。(q柴油=4.3×107J/kg) 

       30     8.6×107（J）
38.（10兰州）如图17所示的是四冲程汽油机的       冲程。压缩（冲程）
39. (10连云港)小汽车已经进入千家万户.作为汽车发动机的汽油机，一个工作循环是由四个冲程组成的。在压缩冲程中，　　　　能转化为　　　能。机械    内　
40.（10乌鲁木齐）现代生活中最重要的交通运输工具---汽车，与我们的生活走得越来越近了。

⑴某单缸汽油发动机气缸的活塞面积是120cm2，做功冲程中活塞移动的距离是30cm，气体的平均压强是5×105Pa。汽油的热值是4.6×107J/kg，每次做功耗油0.2g，气体一次膨胀对活塞做的功是    J；若每次做功过程中汽油的90％完全燃烧，每次汽油燃烧放出的热量是     J；排气过程中，废气温度     ，内能    。

⑵汽油机的效率很低，主要原因之一是     带走了大量的能量。电动汽车是未来汽车的发展方向，它的发动机是利用     原理制成的。

⑴1800  8.28×l03   降低 减少⑵ 废气  通电线圈在磁场中受力转动
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41.（10巴中）有台柴油机在一个工作循环中消耗了10g柴油(热值3.3 × 107J／kg)，这些柴油完全燃烧产生的热量是             J．若这台柴油机的效率为40％．则一个工作循环中输出的有用机械能为              J。3.3×105    1.32×105
42.（10随州）右图所示是道路维修时常用的路面钻机(俗称“啄木鸟”)，该机械利用压缩气体推动活塞将钻头打入路面．气体推动活塞时是将____能转化为____能；钻头制成锥形是为了__________；“啄木鸟”中用到了柴油机，若其机械效率是40％，则完全燃烧50 kg柴油对外做的有用功是______J(柴油的热值是4.3×l07J／kg)．
气体的内(填“内”亦可)  活塞的动(填“动”或“机械”亦可)  增大钻头对路面的压强(填“增大压强”亦可)  8.6×108
43.（10攀枝花）他在汽车馆还看到了有关“六冲程引擎”的介绍。这种引擎在完成四冲程工作后，会把水注入汽缸，使水瞬间变成水蒸气，从而带动活塞运动，产生第五冲程，为汽车提供动力。第六冲程是让水蒸气进入冷凝器，变成可再次注入汽缸的水。其中第五冲程相当于四冲程内燃机的_________冲程，在第六冲程中发生的物态变化是__________。请你帮他找出该“六冲程引擎”的一个优点：________________________________________。

做功  液化  充分利用燃料燃烧产生的热能或“提高热机效率”或“节约能源”等
44.（09天水）汽油机的工作过程是由吸气、压缩、________和排气四个冲程组成的；完全燃烧10kg汽油可以放出_________________J的热量(汽油的热值为4.6×107J/kg)。

做功    4.6×108
45.（09沈阳）现代社会中汽车是一种重要的交通工具，很多汽车使用的发动机是四冲程汽油机，在它工作的过程中，________冲程将内能转化为机械能。做功
46.（09来宾）四冲程内燃机的四个冲程依次是：吸气冲程、      冲程、做功冲程、排气冲程，其中内能转化为机械能的是         冲程。 压缩    做功
三、综合题

1.（11台州）如图甲是一枚简单的液体燃料火箭结构图，小明所在班级以“火箭中的科学奥秘”为主题开展了系列活动。
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（1）模拟火箭升空的原理：三组同学分别进行了下列活动，其中现象产生的原理与火箭升空相同的有_________________；

[image: image50.png]


（2）验证火箭顶部圆锥形能减少摩擦：某同学利用不吸水、硬质的纸张，制成等质量、密封的圆锥体和长方体，在同一高度让两者同时自由下落，如图乙所示。

①为比较两者所受摩擦力的大小，他们需观察_____________________；

②为使实验效果更明显，下列措施可以采用的有____________________。

A．在更高处让两物体自由下落B．用木头替代纸张进行实验C．让两物体在水中自由上浮

   （1）A、B   

   （2）①两物体着地的先后（填比较着地时间等类似答案均给分） ②A、C
2.（11温州）某科学兴趣小组想探究风力火箭发射高度是否受火箭的质量、箭尾空心锥体的锥角大小的影响，设计了如图实验装置。大功率鼓风机提供风力火箭升空的动力，推动火箭向高空发射。

    兴趣小组成员制作了若干个风力火箭作品，在无风环境中进行实验，分别记录火箭发射的高度(以楼层高度表示)。每个作品均重复3次实验，计算出平均值．，记录数据并绘制成  图甲和图乙所示的柱状图。
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（1）每个作品均做3次实验，并取其平均值的目的是_______________。

（2）分析图甲可得出的结论是______________________。

（3）观察图乙发现，锥角对火箭发射高度影响不大，请分析其中的原因：_____________。

（1）减小实验误差

（2）锥角一定（或25。）时，火箭的发射高度随质量的增大先变大后变小，其中质量为100g时发射高度最大

（3）锥角大的火箭受到的动力大，但上升过程中受到的空气阻力也大
3.（11舟山、嘉兴）如图，某学习小组同学在做水火箭实验时，对水火箭的水平飞行距离与哪些因素有关的问题进行了研究，并设计了多个方案。其中的一个方案是：在容积为2 000 ml的可乐瓶内装上不同体积的水，每次发射的角度均为20°，向瓶内打气直至橡皮塞从瓶口冲出，使水火箭向前射出。

  下表是他们在实验中收集到的数据：
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WEJEA (m) | 22.33 | 19.58 | 21.32 | 21.34 | 19.34
TR (m) | 19.34 | 19.83 | 22.21 | 21.55 | 16.89
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（1）由该实验方案可知，他们研究的问题是                           。

（2）分析表中数据可得出的结论是：在可乐瓶容积为2000 mL、发射角度为20°的情况下，        。

（3）可乐瓶内的水向后喷出，水火箭就向前飞出，这一现象说明了    。

     （1）水火箭飞行距离与装水量的关系（水火箭飞行距离与装水量有什么关系?）

   　（2）装水量为500毫升时，水火箭飞行距离最远（水火箭飞行距离与装水量有关）

   　（3）物体间力的作用是相互的（力能改变物体运动状态）

4.（11西宁）四冲程汽油机的哪个冲程使汽车获得动力？详细分析这个冲程中的能量是如何转化的？

做功冲程    首先燃料的化学能转化为内能，然后内能又转化为机械能
B．轮船
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