2013年秋（新人教版）物理（走进中考）

           第十五章第3节：串联和并联（二）生活中的电路

一、选择题

1．（13无锡）抽油烟机装有照明灯和排气扇．使用中，有时需要它们单独工作，有时需要它们同时工作．如图所示的四个电路中，你认为符合上述要求的是A
[image: image1.png]



2．（13 湖州市）某种电吹风机可以吹出冷风或热风，使用时闭合“冷风”开关，吹出冷风；再闭合“热风”开关吹出热风。但只闭合“热风”开关，电吹风机不会工作，以“[image: image124.jpg]IS Yo




”表示电热丝，“[image: image2.png]


”表示电动机，该电吹风机内部的电路连接可以是下图的  C
[image: image3.png]



3．（13泰州）[image: image56.emf] 

S2 

有一种“浴霸”，具有照明、吹风和加热三个功能，其中照明灯和吹风机（用[image: image4.png]


表示），均可以单独控制，电热丝（用        表示）只有在吹风机启动后才可以工作。图5所示电路图中，符合上述[image: image5.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




要求的是　B　 
[image: image57.emf] 
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 4．（12无锡）小明房间门口装有开关S1，床头装有开关S2，这两个开关都能单独控制房间里的吊灯．以下电路图能符合这一要求的是C
[image: image58.emf] 

S2 

[image: image6]
5．（12泰州）电冰箱的压缩机（电动机）是由温控开关控制的，冷藏室中的照明灯是由冰箱门控制的（开门灯亮、关门灯灭）．在如图所示的电路图中，符合上述特点的是D
[image: image59.emf] 
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6．（12金华)某品牌的微型电脑吸尘器有两个开关，开关S1控制照明灯L和吸尘电动机M，开关S2只控制吸尘电动机M。下列电路图符合要求的是A
[image: image60]
7．（12乐山）家庭卫生间通常装有照明灯和排气扇，使用时，有时需要各自独立工作，有时需要同时工作，下列电路图中符合上述要求的是D
[image: image7.png]—o —o
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8．（12绍兴）小敏在爷爷的卧室设计了一个如图的“聪明”电路，方便爷爷。“光控开关”在光弱（晚上）时自动闭合，光强（白天）时自动断开；“声控开关”在有声时自动闭合，两分钟后自动断开。表中开关使用情况，不符合电路设计工作要求的是B

	选项
	电路设计工作要求
	开光使用情况

	A
	白天，灯不亮
	闭合S2
	断开S1

	B
	晚上。睡前，灯亮
	断开S2
	闭合S1

	C
	晚上，拍拍手，灯亮
	闭合S2
	断开S1

	D
	晚上。遇打雷，灯不亮
	断开S2
	闭合S1


[image: image61][image: image8]
9．（12海南）小丽家的电风扇具有摇头功能。风扇不转时，不能单独使用摇头功能；风扇转动时，可根据需要选择使用摇头功能。下列电路符合要求的是C
[image: image62][image: image9]
10．（12杭州）某档案馆的保密室进出门有下列要求：甲、乙两资料员必须同时用各自的钥匙（S甲、S乙分别表示甲、乙两资料员的钥匙）使灯亮才能进入保密室；而馆长只要用自己的钥匙（S馆长表示馆长的钥匙）使灯亮就可以进入保密室。下列电路中符合上述要求的是C
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11．（12株洲）为了安全，汽车行驶时驾驶员必须系好安全带。当系好安全带时，相当于闭合开关，指示灯不亮；未系好安全带时，相当于断开开关，指示灯发光。符合上述要求的电路图是C
[image: image63][image: image11]
12．（12厦门）LED多功能充电风扇有两个开关，其中开关S1只控制应急照明LED灯L，S2只控制电风扇M。在如图所示的四个电路图中，符合上述要求的是D
[image: image64][image: image12]
13．（12长沙）在击剑比赛中，当甲方运动员的剑（图中用“S甲”表示）击中乙方的导电服时，电路导通，且只有乙方指示灯亮。当乙方运动员的剑（图中用“S乙”表示）击中甲方的导电服时，电路导通，且只有甲方指示灯亮。如下图所示的四个电路图中，符合上述要求的是  D

[image: image65][image: image13]
14．（12昆明）轿车的驾驶位和副驾驶位一般都设有安全带提醒电路，若汽车点火开关S未接通，则电路不工作。S接通后，只要有人坐到其中一个座位上，座位下对应的动合开关S1或S2受压后接通，安全带指示灯点亮，提醒他系上安全带。系上安全带后（即将安全带的插头插入联结插座内），安装在插座内对应的动断开关S1’或S2’断开，安全带指示灯熄灭。图中的电路设计符合要求的是A

[image: image66][image: image14]
        A．甲           B．乙          C．丙          D．丁
15．（12温州）如图所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明等功能。当开关Sl闭合、S2断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关Sl和S2都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用。下列电路设计符合这种要求的是C 
[image: image67][image: image15]
[image: image68][image: image16]
A                  B                     C                   D
16．（12聊城）汽车的手动刹车器（简称“手刹”）在拉起时处于刹车制动状态，放下时处于解除刹车状态。如果手刹处在拉起状态，汽车也能运动，但时间长了会损坏刹车片。有一款汽车设计了一个提醒司机的电路：汽车启动，开关S1闭合，手刹拉起，开关S2闭合，仪表盘上的指示灯会亮；汽车不启动，开关S1断开，指示灯熄灭，或者放下手刹，开关S2断开，指示灯也熄灭。下列电路图符合上述设计要求的是A
[image: image69][image: image17]
17．（12广州）当自动电压力锅压强过大或温度过高时，发热器都会停止工作．压强过大时开关K过压过压自动断开，温度过高时开关K过热自动断开．如图表示K过压、K过热和锅内发热器的连接，其中正确的是A

[image: image70][image: image18]
18．（12岳阳）某风力报警器的风力探头通过中心滑杆可带动下端的金属片上下移动。当风速较小时，仅绿灯亮，电铃不响；当风速增大到一定程度后，绿灯不亮，电铃响发出警报。下列四幅风力报警器的原理图符合要求的是C
[image: image71]
19．（11泰州）小红发现教室里的一个开关可以同时控制两盏灯。下图中符合要求的电路图是A
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20．（11北京）某种电脑键盘清洁器有两个开关，开关S1只控制照明用的小灯泡L，开关S2只控制吸尘用的电动机M。在如图所示的四个电路图中，符合上述要求的是D
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21．（11雅安抽油烟机装有照明灯和排气扇．使用中,有时需要它们单独工作,有时需要它们同时工作．如图所示的四个电路中,你认为符合上述要求的是A
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22．（11张家界）保密室有两把不同的钥匙，分别由两个人保管。只有当两把钥匙都插入钥匙孔（相当于闭合开关）电动门才会打开，单独使用某一把钥匙不能使门打开。下图中符合要求的电路图是A
[image: image22.png]Q





23．（11大连）某保密室有三道门，关上一道门相当于闭合一个开关，当三道门都关上时，值班室内的绿色指示灯L才会发光，说明三道门都已关好。则下列电路符合要求的是A
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24．（11成都）如图（甲）所示为家庭中的装饰吊灯，共有六盏灯，由两个开关控制，每个开关控制三盏灯，每盏灯的额定电压都是220V。则图（乙）所示电路中，与之对应的是A

25．（11菏泽）小明居住的帝都花园中有很多路灯，晚上没有行人时，灯仍然亮着。他想：能不能在晚上没有行人通过时，路灯能自动熄灭呢？通过查资料知道有一种“光控开关（天黑时自动闭合，天亮时自动断开）；还有一种“声控开关”（有声音时自动闭合，一分钟后，若再无声音就自动断开）。小明利用这两种开关设计了一个“聪明”的电路：（1）白天路灯不亮 （2）晚上有人走动发出声音时，路灯自动亮起来，一分钟后，若再无声音就自动断开请判断小明设计的电路图是图中的 D
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26．（11湛江）中考期间某考场保密室有两把不同的钥匙，分别由两名保密工作人员保管，只有当两把钥匙都插入钥匙孔（相当于闭合开关）电动门才会打开，单独使用某一把钥匙不能使门打开．下图中符合要求的电路是A
[image: image25.png]s





27．（11连云港）为了生活方便，卧室里的同一个照明灯通常用两个开关控制．一个安装在进门处，另一个在床头附近，操作任意一个开关均可以开灯、关灯。下面四幅图是小明用电池作为电源设计的四个电路模型，能满足要求的是（其中A图中的Sl、S2及C图中的S1为单刀双掷开关）A
[image: image74.wmf]过压
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28．（11台州）下列是电路中的某一部分，其连接方式能利用如图情景来比拟的是B
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   29．（11杭州）利用“光控开关”和“声控开关”可以节约居民楼里楼道灯的用电。其中“光控开关”能在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；“声控开关”能在有声音时自动闭合，无声音时自动断开。下列电路图中合理的是B

[image: image76.wmf]发热器


[image: image77.bmp]30．（11龙岩）某银行金库大门是由电动机控制的，钥匙（电路开关）分别由两名工作人员保管，一把钥匙无法打开，要两把钥匙同时使用才能使电动机工作从而把大门打开。图中符合这一要求的电路图是A    

31．（11呼和浩特）（多选）用一个电源、一个电铃、一个小灯泡、二个开关和若干导线组成电路，当有电流通过灯、铃时，灯就亮，铃就响。要求：只闭合一个开关时铃响灯不亮；只闭合另一个开关时灯亮铃不响，则开关都断开时可能出现的情况是C D
A．铃响灯不亮              B．铃不响灯亮

C．铃响灯也亮              D．铃不响灯也不亮

32．（11宁德真题）小明同学为老师设计了一个选答器，如图所示。选“正确”答案按S1只有灯L1亮，选“错误”答案按S2只有灯L2亮，下列电路图符合要求的是B
[image: image27.png]



33．（11杭锦旗）卡车驾驶室内的灯泡，由左右两道门上的开关Sl、S2和车内司机右上方的开关S3共同     控制。S1和S2分别由左右两道门的开、关来控制：门打开后，S1和S2闭合，门关上后，Sl和S2断开。     S3是一个单刀三掷开关，根据需要可将其置于三个不同位置。在一个电路中，要求在三个开关的共同     控制下，分别具有如下三个功能：(1)无论门开还是关，灯都不亮；(2)打开两道门中的任意一道或两     道都打开时，灯就亮，两道门都关上时，灯不亮；(3)无论门开还是关，灯都亮。如图所示的四幅图      中，符合上述要求的电路是D
[image: image28.png]



34．（11河池）保密室有两道门，只要有一道门没有关上（相当于一个开关断开），值班室内的指示灯就会发光报警。如图所示的四个电路图中，能体现该装置工作原理的是B
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35．（11宜昌）在击剑比赛中，当甲方运动员的剑击中乙方的导电服时(相当于开关“S甲”闭合)，电路导通，乙方指示灯L乙亮；反之当乙方的剑击中甲方的导电服时（相当于开关“S乙”闭合）甲方所示灯L甲亮。下图中能反映这种原理的电路是B
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36．（10无锡）家用电冰箱中消耗电能的器件主要是电动压缩机和照明灯泡．其中电动压缩机M受温控开关S1控制，照明灯泡L受门控开关S2控制．温控开关S1和门控开关S2既能单独工作又能同时工作．如图所示是几个同学画的家用电冰箱的电路图，其中正确的是     B    

[image: image78.jpg]



37．（10泰州）左图所示是一个简易“选答器”．一个问题有两个可选择的答案(a)和(b)，与它们对应的灯分别由两个按钮（开关）控制，选择哪一个答案就按下哪一个按钮，对应的灯就亮，那么右图所示各电路图中符合要求的是   C
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38．（10嘉兴）小明家台灯的插头插在如图所示的插座上，插座上有一个开关和一个指示灯（相当于电阻很大的灯泡）。若插座开关和指示灯用S1、L1表示，台灯开关和灯泡用S2、L2表示。小明断开或闭合S1、S2时，记录现象如下表。则符合事实的电路图是 C 
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39．（10荆州）楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。科技人员利用光敏材料制成“光控开关”，天黑时自动闭合；天亮时自动断开。利用声敏材料制成“声控开关”当有人走动发出声音时，自动控制闭合；无人走动时，自动断开。若将这两个开关配合使用，就可以使楼道灯变得“智能化”，使灯只有在夜晚天黑之后，有人走过时才能亮，这种“智能化”电路正确的是  D
[image: image84.png]


40．(10龙岩)如图7击剑比赛中，甲的剑击中乙的导电服，乙头顶上的指示灯就会亮；乙的剑击中甲的导电服，甲头顶上的指示灯就会亮。这里剑相当于“开关”，图8中能反映上述比赛原理的电路图是B
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A  　　　　  　B 　　　　　      C         　　  D

41．(10宜昌)保密室有两把不同的钥匙，分别由两个人保管。只有当两把钥匙都插入匙孔（相当于闭合开关）电动门才会打开，单独使用某一把钥匙不能使门打开。图1中符合要求的电路是  A
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43．（10赤峰）学校校园有前后两道门，为了加强校内安全，学校给值班室安上了指示灯，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了。下列图中符合要求的电路是 A  

[image: image86.png]



44．（10宁夏）某单位保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个电键），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了。下面几个电路图中符合要求的是    A
[image: image87.jpg]A




45．（10泉州）厨房的抽油烟机装有照明灯和排气扇，使用时，有时需要各自独立工作，有时需要它们同时工作，在如图5所示的电路中，你认为符合上述要求的是  D
[image: image33.png]
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46．（10百色）教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时必须用风扇给予降温。在使用投影仪时，要求先启动带动风扇的电动机，再使灯泡发光；如果风扇不启动，灯泡就不能发光。图所示的电路图中能符合要求的是 B  

47．（10眉山）火车的车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门的插销相当于一个开关）．车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，提示旅客两间厕所内都有人。下图为其模拟电路图，符合要求的是B
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48．（10北海）居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，灯总是亮着将造成很大的浪费。科研人员利用“光敏”材料制成光控开关，它的作用是天黑时自动闭合；利用“声敏”材料制成声控开关，它的作用是当有人走动发出声音时自动闭合。如图2所示的电路中，属于楼道灯的电路是  D
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49．（10东营）为保证司乘人员的安全，轿车上设有安全带未系提示系统。当乘客坐在座椅上时，座椅下的开关S1闭合，若未系安全带（安全带控制开关S2断开）仪表盘上的指示灯将亮起，当系上安全带时，安全带控制开关S2闭合，指示灯熄灭。下列电路图设计最合理的是  B
[image: image89.png]



50．（10蚌埠二中） 击剑比赛中，当甲方运动员的剑（图中用“[image: image36.wmf]S

甲

”表示）击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮。下面能反映这种原理的电路是  D
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51．（10宁德）电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，开关闭合使冰箱内的照明灯亮；当冰箱门关闭时，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。在如图5所示的四个电路中，能正确表示开门状态下冰箱内照明电路的是C
52．（10邵阳）为了防范灰太狼的入侵,聪明的喜洋洋给羊村安装了一套报警系统,要求:用细导线ab将羊村围住，合上开关，值班室的灯亮而铃不响；当灰太狼碰断导线ab进入羊村时，电铃就会响起来。下列电路图中符合要求的是A
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53．（10攀枝花）2009年全运会的击剑比赛中，当甲方运动员的剑(图中用“Ｓ甲”表示)击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮；当乙方运动员的剑(图中用“Ｓ乙”表示)击中甲方的导电服时，电路导通，甲方指示灯亮。下面能反映这种原理的电路是：D
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54．（10包头）某教学楼有东、西、北三个门，为方便快捷地检查三个门是否关好，某同学设计了一个电路，即三个门中只要有一个门没关好（相当于一个开关断开），则代表该门的指示灯就会发光，如图所示电路中符合上述要求的是  A 
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        A                    B                    C                 D
55．（09江苏）保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了．下图中符合要求的电路是A
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56．（09长沙）小轿车上大都装有一个指示灯，用它来提醒司机或乘客车门是否关好。四个车门中只要有一个车门没关好（相当于一个开关断开），该指示灯就会发光。下图为小明同学设计的模拟电路图，你认为最符合要求的是C
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57．（09赤峰）中考试卷库大门控制电路的两把钥匙分别有两名工作人员保管，单把钥匙无法打开，如图所示电路中符合要求的是A
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58．（09山东平原）小轿车的仪表盘上，有一个显示汽车车门关闭状况的指示灯。只要四个车门中有一个没关闭（此时装在车门上的电路开关处于断开），指示灯就发光提醒。下面四个电路中，能体现该装置工作原理的是D
59．（09杭州）小施学校的教学楼有东、南、西、北四扇大门，放学后要求都要将门关上。平时传达室的蒋师傅住在南门，每天都要跑三个地方检查门是否关上，非常辛苦。小施学了电学后为减轻蒋师傅的工作量，设计了一电路图，即三个门中只要有门没关好（相当于一个开关断开），则代表该扇门的指示灯就会发光。下列电路图中符合要求的是：A 
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60．（09四川遂宁）．小汽车司机前仪表盘上大都有一个用来提醒司机车门是否关好的指示灯，若四个车门中任意一个车门（相当于开关）未关好，该指示灯会发光。在如图所示的电路中，你认为符合要求的是D
61．（09黄冈）击剑比赛中，当甲方运动员的剑（图中用“[image: image38.wmf]S

甲

”表示）击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮。下面能反映这种原理的电路是  D
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62．（09重庆綦江）．家用电吹风由电动机和电热丝等组成，为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝发热和不发热时，电动机都能正常工作。如图所示电路中符合要求的是B
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63．（09昆明）一辆卡车驾驶室内的灯泡，由左右两道门上的开关Sl、S2和车内司机右上方的开关S3共同控制。S1和S2分别由左右两道门的开、关来控制：门打开后，S1和S2闭合，门关上后，Sl和S2断开。S3是一个单刀三掷开关，根据需要可将其置于三个不同位置。在一个电路中，要求在三个开关的共同控制下，分别具有如下三个功能：(1)无论门开还是关，灯都不亮；(2)打开两道门中的任意一道或两道都打开时，灯就亮，两道门都关上时，灯不亮；(3)无论门开还是关，灯都亮。如图所示的四幅图中，符合上述要求的电路是D
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             A.图甲            B.图乙                  C.图丙               D.图丁
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64．（09衢州）为杜绝操作工手指损伤事故的发生，某厂家设计制造的切纸机，必需将两只手同时分别按住左、右开关，切纸机才能正常工作。下列电路设计中符合要求的是A

[image: image104.png]


65．（09泉州丰泽）教室里投影仪的光源是强光灯泡,发光时必须用风扇给予降温。为了保证灯泡不被烧坏,要求:带动风扇的电动机启动后,灯泡才能发光;风扇不转,灯泡不能发光。则在如图3所示的四个电路图中符合要求的是   D

66．（09广安）一般家用电吹风机都有冷热两挡，带扇叶的电动机产生风，电阻R产生热。冷热风能方便转换，下面图3中能正确反应电吹风机特点的电路图是  D 

[image: image105.png]



67．（09天水）教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时必须用风扇给予降温。为了保证灯泡不被烧坏，要求：带动风扇的电动机启动后，灯泡才能发光；风扇不转，灯泡不能发光。则在如图5所示的四个电路图中符合要求的是 D
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2、 解答题

1.（12陕西省）电冰箱的压缩机和冷藏室内照明小灯泡工作时互相不影响，压缩机由温控开关控制，灯泡由门控开关控制，请在图中用笔画线连接好电冰箱的工作电路图。
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2．（12安顺）在现代生活中，人们节能意识越来越高，其中楼道里的“智能化”电灯就是利用“光控开关”和“声控开关”设计的，当天黑时“光控开关”自动闭合，天亮时自动断开，“声控开关”当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时，自动断开。若将这两个开关配合使用，使楼道灯变得“智能化”，请你设计出正确的电路，并标明电路元件，作必要的说明。

如图所示
[image: image106.png]


[image: image42]
天亮时，光控开关自动断开，即使有人走动发出声音，声控开关闭合了，灯泡也不会发光。晚上，光控开关自动闭合，无人走动时，声控开关断开，灯泡不会发光；当有人走动发出声音时，声控开关自动闭合，灯泡发光。

3．（12山西）箱子表面上有A、B、C三个接线柱，其内部有一个电源、一个电阻，还有部分导线．小梦用如图乙的小灯泡对其内部连接情况进行了探究，记录情况如下表．请你在图甲中画出内部接线的电路图．
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[image: image44]
4．（11苏州）在如图所示电路的两个虚线框内分别填入电源或开关的符号，并满足闭合任意一个开关都能使小灯泡L发光．
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如右图
5．（11鞍山）某学校前后门各装有一个开关，值班室有红、绿灯各一盏，电铃一个，共用一个电源。要求有人按前门开关时，红灯亮、电铃响；有人按后门开关时，绿灯亮、电铃响。请你设计一个符合要求的电路图。

[image: image47.png]
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如右图

6．（11内江）为节约电能，在居民楼的楼道中，装有由声控开关和光控开关共同控制的楼道灯。夜晚，当有人走动发出声音时，电路接通，灯亮;经过一两分钟后，开关内部的延时装置就把电路断开，灯灭。白天，无论发出多大的声音，灯也不亮。请将图中的器材连成符合楼道灯要求的电路。
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如右图

7．（11山西）请在图中的两个虚线框内，选填 “电源”和 “开关”的符号，并满足当开关都闭合时两灯组成并联电路。

[image: image51.png]
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8．(10广州) 一只玩具猫外形如图21所示，猫体内有电池，猫手相当于一开关，向下压猫手，猫脸上的两个小电灯会一齐发光．把你猜想的猫体内的电路图画在方框内．
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9．（10南通）如图所示为一风力报警器原理图，虚线框内是竖直放置的开关S，上端的风力探头通过中心滑杆可带动下端的金属片上下移动(摩擦不计)，AA'、BB'是电路中的两组触点．当所测水平风速增大到一定程度后，报警灯亮．图中报警灯是    (选填“L1”或“L2”)灯，此报警器开关的工作原理是    ．

    L1 空气的流速越大，压强越小，当探头受到的升力大于系统的重力时，金属片上升到与AA'接触，报警灯亮

10．（10天水）现有一个电源，两个开关S和S1，两个小灯泡Ll和L2，请你在下面方框中设计电路图。

     要求：（1）两灯并联； （2）开关S能控制两盏灯，S1只能控制灯Ll。

[image: image112.png]
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11．（10梅州）火车在两节车厢之间有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门相当于一个开关），车厢中指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，提醒旅客两间厕所内都有人。请你把图8中的各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图。

[image: image114.png]Si—




12．(09湖南岳阳）汽车行驶中经常变速。为此，小岳阳同学设想了一种自动控制装置，通过车尾红灯警示随后车辆，原理如图：弹簧一端固定，另一端连在质量较大的绝缘滑块上，金属片与触点构成开关。图为车子静止或匀速直线运动时的状态，则当汽车在_____________（填“启动或加速”、“刹车或减速”）时，由于滑块具有_______________，会使尾灯亮起。

     刹车或减速，惯性
[image: image115.png]lf%ﬁ 42




13．（09威海）火车在车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门的插销相当于一个开关），车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，提醒旅客两间厕所内部都有人，请你把图19中的各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图。
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14．（09贵阳）．请在图中用笔画线代替导线，按要求连接电路。要求：⑴开关同时控制两盏电灯；⑵电灯L1、L2并联；⑶电流表测通过两灯的总电流；⑷所画导线不能交叉。
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15．（09衡阳）恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图14所示，起爆前定时开关S是闭合的，当设定起爆时间一到，定时开关S会自动断开．为使引爆装置停止工作，拆弹专家应在图中       (填“a”或“b”)处剪断导线．拆除前起爆器上           (填“有”或“没有”)电流通过．
16．(09广西柳州)图甲是安装在木板正面的部分电路，其中a、b、c、d是穿越木板的接线柱，两个灯座的两端分别接在两个接线柱上，安装两个相同的小灯泡L1、L2。木板背面的部分接线柱之间有导线相连着，从而使木板正背两面的电路组成一个完整的电路。闭合开关通电后，两灯都能正常发光。

[image: image120.png]


  (1)小明说出了判断两灯是串联还是并联的正确方法：用手将其中一个小灯泡取掉，若另一灯泡仍发光，则说明两灯的连接方式是_________，否则是另一种连接方式。

  (2)小丽在电源和开关之间串联接入电流表，闭合开关，两灯亮，电流表示数如图乙所示，可初步判断通过灯L的电流可能是____________A，也可能是___________A。

[image: image121.jpg]


  (3)小聪先后将电压表分别并联接在ab、cd、ad之间，电压表示数均为3 V，这表明两灯的连接方式是______________。

  （1）并联   （2）0.3   0.15   (3)并联

17．（09梅州）一般家庭的卫生间都安装照明灯和换气扇，现要求它们能各自独立工作。按上述要求在图7虚线框内画出其电路图，换气扇用符号表示。（在答题卡中画出原图并作图）
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