
（总分：100分）
命题人：王　君　　　校对人：初二物理备课组
（考试说明：本试卷中g一律都取10N/kg）
一、单项选择题（每小题3分，共45分）
1、关于功率和机械效率的说法中，正确的是（　　）
A．功率大的机械，做功一定多

B．做功多的机械，机械效率一定高
C．效率高的机械，功率一定大

D．做功快的机械，功率一定大
2、下列说法正确的是（　　）
A．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量也越多
B．汽车发动机用水来做冷却剂，是因为水蒸发吸热
C．夏天揭开冰棍的包装纸有时会冒“白气”，是空气遇冷液化现象
D．用热水洗碗去油渍效果好，是因为温度越高，分子运动越剧烈
3、质量相等的一块铁和一杯水，吸收相等的热量后，把铁块投入水中，那么（　　）
A．热量由铁块传给水          B．热量由水传给铁块
C．铁块和水之间没有热传递    D．以上三种情况都有可能
4、下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况．关于对图中①②③④的补充正确的是（　　）
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A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能
B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能
C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能
D．①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能
5、用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组把重150N的物体匀速提升1m，不计摩擦和绳重，滑轮组的机械效率为60%．则下列选项错误的是（　　）
A．拉力大小一定是125 N

B．有用功一定是150J

C．总功一定是250 J


D．动滑轮重一定是100 N

6、关于燃料的热值，以下说法中正确的是（　　）
A．燃料的热值与燃料的种类有关系，与燃料的质量和燃烧状况无关
B．燃烧1千克某种燃料放出的热量叫这种燃料的热值
C．燃料燃烧时，质量越大，热值越大
D．燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小
7、某人用100牛的力提起了350牛的重物，那么他可能使用了（　　）
A．一个定滑轮







B．一个动滑轮
C．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

D．一支杠杆
8、下列机械或工具的使用，属于费力杠杆的是（　　）
	A．[image: image2.png]



羊角锤
	B．[image: image3.png]



筷子
	C．[image: image4.png]



起瓶器
	D．[image: image5.png]



独轮车


[image: image27.png]


9、如图所示的杠杆处于平衡状态，若使弹簧秤的示数变为原来的1/2，杠杆仍然平衡，可以（　　）
A．增加两个钩码



B．减少三个钩码
C．把钩码向右移动一个格

D．把钩码向左移动一个格
10、在轻质的杠杆两端AB各挂有体积相同的铜块和铝块（ρ铜＞ρ铝）．支点O在如图所示的位置时，杠杆在水平位置保持平衡，在下列情况下杠杆仍能在水平位置保持平衡的是（　　）
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A．在铜块和铝块上各加一块质量相等的物体
B．将铜块和铝块各切去体积相同的一小部分
C．将铜块和铝块同时向支点移动一段相同的距离
D．将铜块和铝块同时浸没在水中
11、有一加热到较高温度的热铜球，现用两种方法对其冷却．第一种方法是用100g的20℃的冷水将球放入其中待热交换彻底后得到温度为t1．第二种方法是现将球放入50g的20℃一杯冷水中待平衡后在取出放入第二杯同样的50g的20℃的冷水中待平衡后得到球的温度为t2．整个过程忽略一切热量的损失．试比较t1、t2的大小（　　）
A．t1＞t2       B．t1＜t2        C．t1=t2          D．无法比较
12、甲、乙两个完全相同的物体在同一水平面上做匀速直线运动，且v甲＞v乙，若不计较空气阻力，则它们所受的拉力F甲和F乙及两拉力在相同时间内所做的功W甲和W乙之间的关系是（　　）
A．F甲＞F乙

B．F甲＜F乙

C．W甲＞W乙

D．W甲＜W乙
13、下列现象中属于利用惯性的是（　　）
A．汽车上的安全带

B．市区内道路旁的限速牌
C．“客货混装”的禁令

D．跳远运动员起跳前助跑一段距离
14、2013年2月15日，一颗数十吨的陨石被地球俘获，在加速下落的过程中，陨石与大气剧烈摩擦、迅速升温、猛烈燃烧，犹如一颗火球扑向俄罗斯．陨石下落过程中，其能量转化过程是（　　）
A．重力势能一动能一内能

B．动能一重力势能一内能
C．重力势能一内能一动能

D．内能一重力势能一动能
15、用滑轮组提升重物，下列措施中能提高机械效率的是（　　）
A．增加提升的高度，增大有用功
B．增加动滑轮个数，使滑轮组更省力
C．增加被提升物体的重力，从而增大有用功
D．增大提升的速度，从而减小额外功
二、填空题（每空1分，共20分）
16、质量为200g的砂子，吸收9.2×103J的热量后，温度升高了50℃，则砂子的比热为__________J/（kg•℃），其物理意义是_____________________________________．
17、一个质量是60g的鸡蛋悬浮在盐水中不动时，它受到的浮力是__________N，如果往盐水中注入清水，鸡蛋将___________。（填“下沉”、“上浮”或“不动”）
18、如图所示为生活中常用的热水瓶，其外壁采用镀银的双层玻璃，并将中间抽成真空，这是为了减少通过____________的方式损失内能．注入一定量的热水后，立即盖上软木塞，软木塞会跳起来，这一过程中瓶内气体的内能通过_________的方式减少，汽油机工作过程中的_____________冲程与上述能量转化过程相同，当汽油在发动机内燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时发动机的效率________（选填“升高”、“不变”、“降低”）． 
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19、如图所示健身运动的过程中，物体A的质量为4kg，滑轮摩擦不计．当向下摆动脚腕使细绳拉着物体A缓慢（匀速）提升时，脚腕对细绳拉力的方向在改变、大小_________（选填“也改变”或“不变”）．若2.4s内脚腕将A物体匀速提起0.3m，则对物体A所做的功为___________J，功率为_________W．
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20、如图所示，斜面长1m，高0.4m，用大小为5N沿斜面向上的拉力F，将重10N的铁块从底端匀速拉到顶端，斜面的机械效率为_________，物体受到的摩擦力为_________N；若仅使倾角θ逐渐增大，沿斜面向上的拉力将逐渐________（选填“增大”、“不变”或“减小”），此斜面的机械效率将逐渐________（选填“增大”、“不变”或“减小”）．
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21、一台单缸四冲程柴油机，飞轮转速为3600转/分，该柴油机活塞1s对外做功________次．把它装在一辆汽车上，若其效率为40%，当它在某平直公路上匀速行驶时所用牵引力为1000牛，如果消耗5kg的柴油可使它前进________  米．（q柴油=4.0×107J/kg）
22、荷叶上两滴水珠接触时，能自动结合成一滴较大的水珠，这一事实说明分子间存在着__________________．如图所示，封闭在注射器筒内的空气很容易被压缩，这实验说明分子间有____________．个大粒圆的爆米花芳香扑鼻，该现象说明分子不停地_____________．
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三、作图和实验题（23、24题每小题3分，其余每空1分，共20分）
[image: image29.png]


23、如图所示，货物随传送带一起斜向上匀速运动，请画出在此过程中货物受力的示意图．
[image: image30.png]



           第24题图                                 第25题图
24、如图所示，水平地面上一质地均匀的方形木板在力F1的作用下处于静止状态，若把它看作一个以O点为支点的杠杆，请你画出阻力F2及力F1、F2的力臂l1、l2．
25、如图所示是某同学探究牛顿第一定律的实验方案，试根据探究方案回答下列问题：
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（1）同一小车分三次从斜面的同一高度滑下，采用同一高度的目的是为了使小车在水平面上开始运动时，具有相同的__________；
（2）小车在__________表面上滑行的最远；小车在___________表面上速度变化得最快；
（3）从这个实验中得出的结论是：物体受到的阻力越小，速度减小得就越________，若受到的阻力为零，物体将会___________________________________．
26、在测定滑轮组机械效率的实验中，小刚同学测得的数据如下表所示：
	钩码重/N
	弹簧测力计
示数/N
	钩码移动
的距离/m
	弹簧测力计
移动的距离/m
	有用功/J
	总功/J
	机械效率

	3
	1.2
	0.1
	0.3
	
	0.36
	


在图中画出实验时滑轮组的绕线方法；
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在表中空白处分别写出此次测量中有用功和机械效率的值；
实验时，应使弹簧测力计做__________运动．
滑轮组的机械效率不可能达到100%，其主要原因是_________________________________________________________．（答出一条即可）
27、小明同学为了探究“物体的重力势能的大小与哪些因素有关”，设计了如下实验：把三个完全相同的木桩插在沙子中同一深度，然后将A、B、C三个铁块从空中某一高度由静止释放，分别撞击三个木桩，三个木桩被撞击后陷入沙子中不同深度（如图所示）．
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①在此实验中，小明是通过观察______________________________来比较各块铁块重力势能的大小的．
②若A、B两块铁质量相等，则两块铁下落的高度的大小关系是hA_____hB；若A、C两块铁下落的高度相等，则两块铁质量的大小关系是mA______mC．
③实验得出的结论是：物体重力势能的大小与____________________________有关．
四、计算题（共15分）
28、一辆在水平路面上沿直线匀速行驶的货车，行驶时所受的阻力为车总重的0.1倍，货车（含驾驶员）空载时重为2.5×104N．
（1）求货车空载行驶时所受的阻力大小；
（2）求货车以36km/h的速度空载匀速行驶时，10s内货车牵引力做的功；
（3）当货车以90kW的额定功率、90km/h的速度匀速行驶时，求货车最多可装多重的货物．
29、某家庭需要将50kg、20℃的水加热到60℃作为生活用热水，他们利用煤气灶烧水，需燃烧0.8kg煤气．已知煤气的热值q=4.2×107J/kg，水的比热容c=4.2×103J/kg．求：
（1）50kg、20℃的水加热到60℃需吸收的热量；
（2）完全燃烧0.8kg煤气放出的热量；
（3）煤气灶烧水的效率．
30、如图所示，重为1140N的物体，它与水平地面的接触面积为1.5×103 cm2．工人师傅用600 N的力匀速提升物体，物体的速度为0.2 m/s．（不计摩擦及绳重）
求：（1）工人师傅拉绳的功率；
（2）滑轮组的机械效率；
（3）体重为450 N的小明用此滑轮组提升物体，但物体没有被拉动，物体对地面的最小压强为多大．
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参考答案及解析：

一、单选题

1、D

2、D

3、D  初温不知，故无法比较末温。

4、D

5、A　W有=Gh=150N×1m=150J。
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6、A

7、D

8、B

9、C

10、B　由于杠杆的平衡条件G铜·OA=G铝合金·OB，∴ρ铜gV·OA=ρ铝gv·OB，∴ρ铜·OA=ρ铝·OB。A．左=（G铜＋mg）OA=G铜OA＋mg·OA，右=（G铝＋mg）OB=G铝·OB＋mg·OB，∴左≠右，杠杆不平衡。B．左=ρ铜g（V－△V）·OA，右=ρ铝g（V－△V）·OA，∴左=右，杠杆平衡。C．左=G铜（OA－L），右=G铝（OA－L），∴左≠右，杠杆不平衡。D．左=（G铜－ρ水gV）OA=G铜·OA－ρ水gV·OA，右=（G铝－ρ水gV）OB=G铝OB－ρ水gVOB，∴左≠右，杠杆不平衡。
11、A

12、C　F甲=F甲，F乙=F乙，∵F甲=F乙，∴F甲=F乙，W甲=F甲·V甲t，W乙=F乙·V乙t，∴W甲＞W乙。

13、D

14、A

15、C

二、填空题

16、920；1kg的砂子温度升高（降低）1℃吸收（放出）920J的热量
17、0.6；下沉

18、热传递；做功；做功；降低

19、不变；12；5

解析：W=Gh=mgh=4kg×10N/kg×0.3m=12J。
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20、80%；1；增大；增大
解析：W有=Gh=4J；W​总=F·S=5J；Wf=5J－4J=1J=f·1m，∴f=1N。
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21、30；8×104
22、相互作用的引力；间隙；运动

三、作图和实验题
23、
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24、

[image: image21.jpg]



25、（1）速度

（2）木板；毛巾；

（3）慢；永远以某一速度的匀速直线运动

26、

（1）

[image: image22.jpg]



（2）

	钩码重/N
	弹簧测力计
示数/N
	钩码移动
的距离/m
	弹簧测力计
移动的距离/m
	有用功/J
	总功/J
	机械效率

	3
	1.2
	0.1
	0.3
	0.3
	0.36
	83.3%


（3）竖直匀速

（4）克服机械自重及机械间摩擦所做的额外功不可避免

27、①木桩陷入沙子中的深度

②＜；＜

③物体的质量及高度

28、（1）f=0.1G=0.1×2.5×104N=2.5×103N
（2）W=F·S=f·Vt=2.5×103N×10m/s×10s=2.5×105J
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29、（1）Q及=cm△t=4.2×103×50×（60－20）J=8.4×106J
（2）Q放=qm=4.2×107×0.8J=3.36×107J
（3）
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30、（1）P=F·V=600N 0.2m/s×2=240W 
（2）
[image: image25.wmf]1140N

95%

222600N

GhGhG

FsFhF

h

=====

-´


（3）G动=nF－G=2×600N－1140N=60N

当Fmax=450N时，

F压=N=G＋G动－2Fmax=1140N＋60N－2×450N=300N
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