   九上期末复习练习卷2014.1

一、选择题：

1．用一动一定的滑轮组提升一个重2N的物体，在绳子末端施加0.8N的竖直方向的拉力使之匀速上升，下列说法中正确的是【    】

A．滑轮组的机械效率是83.3％                 B．滑轮组的机械效率是66.7％
C．绳子自由端移动的速度与物体上升的速度相同
D．绳子自由端移动的速度是物体上升速度的两倍
2．[image: image1.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



如图所示，有一斜面长为L，高为h，现用力F沿斜面把物重为G的物体从底端匀速拉到顶端。已知物体受到斜面的摩擦力为f则下列关于斜面机械效率η的表达式正确的是【    】
[image: image27]
3. 如图所示，一根重木棒在水平动力（拉力）Ｆ的作用下以Ｏ点为轴，由竖直位置逆时针匀速转到水平位置的过程中，若动力臂为L，动力与动力臂的乘积为Ｍ，则【    】
A. Ｆ增大，L增大，Ｍ增大　        B. Ｆ增大，L减小，Ｍ减小
C. Ｆ增大，L减小，Ｍ增大　      D. Ｆ减小，L增大，Ｍ增大

4.小明小组利用如图所示装置探究“杠杆平衡条件”时，在杠杆两侧挂上不同个数的钩码，移动钩码使杠杆在水平位置平衡，这样三次实验后得出结论：动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离。下列能帮助他得出正确结论的操作是【    】
  A．去掉一侧钩码，换用弹簧测力计竖直向下拉

  B．去掉一侧钩码，换用弹簧测力计斜向下拉    

 C．去掉一侧钩码，换用弹簧测力计竖直向上拉

  D．增加钩码个数，再多次实验使结论更具普遍性

5．分别用如图所示的（甲）、（乙）两个滑轮组，在100s内将重为400N的物体G匀速提升10m，每个滑轮的重均为20N．不计绳重及摩擦，此过程中【    】

[image: image28.wmf]A. F甲做的功大于F乙做的功             B．F甲做的功小于F乙做的功
C. F甲做功的功率小于F乙做功的功率     D. F甲做功的功率等于F乙做的功
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6．关于温度、内能和热量，下列说法正确的是【    】  

  A．物体的内能越多，放热一定越多    
B．温度相同的物体，其内能一定相等

  C．物体的内能增加，一定要吸收热量    
D．晶体熔化时温度不变，其内能一定增加

7．一个人先后用同样大小的力F将不同质量的物体分别在光滑水平面、粗糙水平面和粗糙斜面上沿力的方向移动相同的距离S（如图所示），该力在这三个过程中所做的功分别为W1、W2、W3，关于它们之间的大小关系说法正确的是【    】
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A． W1＜W2＜W3      B． W1＜W2=W3       C． W1=W2=W3      D． W1=W2＜W3
8．在标准大气压下，1kg、20℃的水吸收了3.78×105J的热量后，其升高的温度为【      】

A．80℃           B．90℃             C．100℃          D．110℃
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9.一定质量的货物在吊车钢索的拉力作用下，竖直向上运动(不计空气阻力和钢索重力)，货物运动的路程(s)一时间(t)图象如图所示，根据图象，下列判断正确的是【    】

A．2s时钢索的拉力大小等于8s时钢索的拉力大小

B．货物竖直向上运动时，4s时的速度小于10s时的速度

C．0至6s内钢索拉力做的功小于6s至12s内钢索拉力做的功

D．货物在0至12s内的竖直向上运动过程中，钢索拉力的功率保持不变

10.用两个相同的电热器给质量相同的物质甲和水加热，它们的温度随加热时间的变化关系如图所示，据此判断物质甲的比热容为【    】

A．2.1×103 J/(kg·℃)                  B．4.2×103 J/(kg·℃)  

C．1.2×103 J/(kg·℃)                  D．条件不足，不能确定

11.把篮球抛向空中，忽略空气阻力，哪一图象能正确反映球离手后至落回地面前机械能（E ）与篮球离地- 高度（h ）的关系【    】（重力势能与高度的关系又是哪个？）

[image: image38.png]


[image: image39.jpg]



[image: image40.png]80
60
40
20

0 B A /min




[image: image41.png]A=

A f/Hz | 30507090 [110]130f FXNETAEEY

A% Q/kg - h* [ 38 | 72106]140]174]208) WAz 4/W| 130 | 700 | 1400
#AE/W | 650 | A [3600

st | — [3.80] —




[image: image42.png]



12. 如图甲所示，小明用弹簧测力计拉木块，使它在同一长木板匀速直线运动，图乙是他两次拉动同一木块得到的距离随时间变化的图像。下列说法不正确的是【    】
A．木块两次受到的摩擦力相等             B．木块第1次受到的拉力较大

C．木块第2次的动能少               [image: image43.png]


    D．两次拉力对木块做功的功率不等

13.小朱在测量一电阻的阻值时，用相同的器材设计了两个电路，电路图如图所示。若把滑动变阻器的滑片从最左端移到最右端（电压表、电流表均未超过量程），下列说法正确的是【    】
A．甲图的电压表示数变化范围大       B．乙图的电压表示数变化范围大
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C．甲图的电流表示数变化范围大       D．甲图和乙图的电流表示数变化范围一样大
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14．小明房间门口装有开关S1，床头装有开关S2，这两个开关部能单独控制房间里的吊灯．以下电路图能符合这一要求的是【    】

15．某同学设计了一个电子身高测量仪。下列四个电路中，R是定值电阻，R＇是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移。能够实现身高越高，电压表示数越大的电路是【    】
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16．如图，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为20欧姆，当滑片P位于b端时，A表的示数为0.25A，当滑片P位于ab的中点时，A表的示数为0.4A。电源电压是【    】
A、3 V           B、4 V          C、5 V           D、6V   

17．如图所示的电路中，两只电流表的规格相同，电流表有两个量程  (0~0. 6A以及0~3A).闭合开关S,电阻R1与R2均有电流流过，两只电流表的指针偏转角度相同，则R1与R2的比值为【    】A. 1∶5         B.5∶1           C.1∶4          D.4∶1

18．如图所示电路，电源两端的电压一定，当开关S1闭合、S2断开时，电流表和电压表示数分别为I1、U1；当再闭合S2，且将滑片P适[image: image90.png]


当右移后，电流表和电压表示数分别为I2、U2，则下列叙述一定正确的是【    】 

 A．I1﹥I2      U1﹥U2                  B．U1﹤U2     I1大于、小于或等于I2都有可能

  C．U1﹤U2     I1=I2               D．I1﹥I2      U1大于、小于或等于U2都有可能

19．如图所示是电阻甲和乙的U-I图象，下列说法正确的是【    】
A．甲的电阻值保持10Ω不变              B．乙的电阻值保持20Ω不变
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C．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总电流为0.3A
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D．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，甲的功率为0.6W
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20．为了比较电阻R1和R2的大小，四位同学分别设计了如图所示的电路，其中不可行的是【    】
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21．小明同学按照图所示的电路“研究电路中电流、电压的[image: image2.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



特点”，当开关闭合时，灯L1亮，灯L2不亮，电流表和电压表均有示数．则故障原因可能是【    】


  A．L1断路             B．L1短路             C．L2断路            D．L2短路
22．小明学习了电路知识后，想利用发光二极管设计一个开关有指示灯的[image: image3.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




照明电路，晚间关闭照明灯后，利用二极管发出的光指示开关所在的位置。他共设计了4个电路，如图所示，[image: image4.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




其中L为白炽灯，规格为“220V  60W”、D为发光二极管，规格为“1.2V  0.002A”、S为单刀双掷开关、R为限流电阻。图中能够满足要求的电路【    】
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23．如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是【    】
A．电压表示数变小，电流表示数变大        B．电压表示数变小，电流表示数变小
C．电压表示数变大，电流表示数变小        D．电压表和电流表的示数的比值不变
24.如图所示电路，电源电压保持不变，其中R0、R1为定值电阻，闭合开关，当把滑动变阻器的滑片从右端调到左端过程中，下列说法中正确的是【    】
  A．电流A1示数变小   B．电压表V1示数变小   C．电压V2示数变小   D．R0两端的电压变小 

25．在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后灯L熄灭，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小。将两用电器位置互换后再次闭合开关S，两个电表指针均发生
明显偏转。若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或电阻R上，则【    】
A．灯L短路          B．灯L断路
C．电阻R断路   　　
D．电阻R短路

26．在图２所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键
[image: image5.wmf]S

，当滑动变阻器的滑片
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向右移动时，变小的是【    】
A．电压表
[image: image7.wmf]V

示数　　　   B．电压表
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C．电流表
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示数　　　   D．电压表
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27．下图所示，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表读数之比U甲：U乙为4∶1；当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，两表的读数之比I甲∶I乙为【    】

A．4∶3             B．3∶2            C．3∶4             D．3∶1

28.如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为U1；接着只断开开关S2，此时电压表示数为U2，若已知U1∶ U2 = 5∶3，则电阻R1 和R2的阻值之比是【    】
A．1∶2            B．2∶3             C．3∶2             D．5∶3

29．在图4甲所示的电路中，当滑片P由[image: image13.png]b 22 2250 B (ZXXK.COM)




b移到a的过程中，电压表示数U及滑动变阻器接入电路的电阻R2的变化情况如图4乙所示。下列说法正确的是【    】
 A. 电阻R1的阻值为20Ω              B．滑片P移到b端时，R2两端的电压为6v

[image: image71.png]


  C．滑片P移到a端时，R1消耗的功率为0.2W
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  D．当滑片P移到中点时，通过R1的电流为0.3A
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30．标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），若将它们串联在某电源上，两灯都发光，下列说法正确的是【    】
A．通过灯L1和L2的电流之比为2：1
      B．灯L1和L2的电阻之比为2：1
　C．灯L2比灯L1亮
D．
灯L1和L2的实际功率之比为2：1

[image: image77.png]


31．2013年4月，溧阳赵先生家中井水突然变热至47℃，让人恐慌．维修电工访谈得知：水井内有抽水泵（电动机），原来可以正常工作，井水温度也正常；自从水泵坏了之后，开关S就一直断开，但井水温度从此明显变高，电工检测发现：开关处确实断开，但水泵和井水都带电．由此可知，赵先生家水泵电路的实际连接方式为下图中的【    】
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32．某同学设计了如图所示的双向开关电路，电源电压保持不变，灯Ll标有“3V 3W”字样，灯L2标有“9V  4.5W”字样.当开关拨至2位置且滑片滑到A端时，灯L2恰好正常发光．下列说法正确的是（不计灯丝电阻随温度的变化）【    】 

 A．电源电压为12V                    B．L2正常发光时，电路中的电流为2A

C．要使L1正常发光，滑动变阻器接入电路的阻值应为6Ω

D．当灯L1、L2分别正常发光时，两次电路的总功率之比为2:3

33．标有“6V 3W”的小灯泡，通过它的电流与电压的关系如图所示．若把它与一只阻值为8Ω的电阻并联接在电压为4V的电路中，则整个电路消耗的功率为【    】
　A． 3W
B．
3.3W
C．
3.6W
D．
5W

34．小灯泡L上标有“2.5V”字样，它的电阻随它两端电压变化的图像如图甲所示。将小灯泡L和电阻R0接入图乙所示的电路中，电源电压为3V，且保持不变。当开关S闭合时，小灯泡L恰好能正常发光。下列说法不正确的是【    】  

A．电阻R0的阻值为2Ω
B．开关S闭合时，小灯泡L的电阻为10Ω
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C．小灯泡L的额定功率为0.625W
D．开关S断开时，小灯泡L的电阻为0Ω
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35．小明将标有“ 6V 6W ”的灯 L1与标有“ 6v 3W ” 的灯L2串联，如右图所示。下列说法错误的是【    】
A. 该电路能探究电流做功的多少与电压的关系  

B. 该电路能探究电流与电压的关系
C. 该电路不能测出灯泡L1正常发光时的电阻
D. 该电路可以测出灯泡L2的额定功率

二、填空题：

1．利用如图所示的斜面提升物体可以 _______省力

（选填“省力”或“费力”）．用平行于斜面的拉
  力， 将重为5N的物体从斜面底端匀速拉上斜面，物体移动的距离为1m，上升的高度为0.2m．已知斜面的机械效率为50%，则拉力大小为       2

N．若该斜面越陡，其机械效率越        高

．
3.如图,小明利用两个倾角不同的斜面进行实验。若斜面粗糙程度相同，则将同一木块分别从两斜面底端匀速拉至斜面顶端时，拉力所做的额外功W甲     W乙，若甲乙斜面光滑，则拉力F甲
     F乙。将木块分别从两光滑斜面顶端自由释放，则木块到达斜面底端的速度υ甲    υ乙。
3．如图所示，用两个定滑轮和一个动滑轮组成滑轮组，每个滑轮重为30N．用这个滑轮组把重300N的物体以1m/s的速度匀速提升1min,不计绳重及摩擦，则拉力F大小是______N，滑轮组的机械效率为__________，拉力F的功率为__________W，（g=10N/kg）

4．如图所示，是四冲程汽油机工作的冲程示意图，该冲程是_______冲程，它把___   __转化为
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       能．若汽油机的转速为2400r/min，每秒内完成       个冲程，对外做功        次。
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5．晴天用太阳能热水器给40Kg的水加热，水温可由18℃升高到38℃，水吸收的热量是___    J．
若用热值为3.0×107J／Kg的煤给水加热，其效率为20％，则需要燃烧约___     __Kg的煤
6.如图为旋转式变阻器的结构图，a、b、c为变阻器的三个接线柱，d为旋钮触片。将该变阻器接入电路中调节灯泡的亮度，当顺时针旋转旋钮触片时，灯光变亮，则应连接接线柱_______(选填“a、b” 、“b、c” 或“a、c” )和灯泡_________联后接入电路中。  

7.如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，则电源电压为______V，R2的最大阻值为__    __Ω。 
8．某智能手机如图甲的电阻式触摸屏是利用“在材料、横截面积一定时，导体的长度越长其电阻越大”原理制成的。以竖直方向为例，触摸屏相当于一根电阻丝AB，如图乙所示。人触摸屏幕时，触摸点P将电阻丝分为上下两部分，设上部分电阻为R1，下部分电阻为R2，电源电压不变。当触摸点P在竖直方向移动时，若测得R2两端电压增大，则可知R2阻值_________，触摸点P到屏幕下边缘的距离____________。(选填“增大”、“不变”或“减小”)



9．一只小灯泡的额定电压为8V,正常发光时通过它的电流为0.4A,现将该小灯泡接在12V的电源上,为使其正常发光,应      联一个        Ω的电阻.

10．某次雷电的电流是2×104A，电压约为1×108V，放电时间约为0.001s，这次雷电释放的能量是___________J，电功率约______________W. 
11．图甲是家用电吹风的工作原理图电吹风工作时可以吹出热风也可以吹出凉风。

（l）要让电吹风工作时吹出热风，它的开关应置于图甲中       （选填“1 ”、‘2 ”或“3 "）位置，此时电风扇与电热丝的连接方式是        。

（2）某次用该电吹风将头发吹干的过程中，电吹风的功率随时间的变化关系如图乙所示，则在该次吹干头发过程中电吹风消耗的总电能是             J 
（3）电热丝在工作时的电阻值是       Ω（保留一位小数）
（4）使用几年后，发现电热丝变细，则其电阻变      ，它的实际功率将变       。
12．小明自制了一种测定风速的装置，如图所示，探头和金属杆与滑动变阻器的滑片P相连，可上、下移动．当风吹过探头时，由[image: image14.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




于探头上、下表面空气流速不同，探头将滑动变阻器R2的滑片P向　  　移动；当风速增大时，电压表的示数将　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”）．



三、作图题：
1．如图，杠杆OA在力F1、F2作用下处于静止，L2是力F2的力臂，在图中画出力F2．

2．将图中的拉线开关、螺口灯泡和三眼插座正确的连入家庭电路中。

3．声控开关在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间。某地下通道两端的人口处各装有一个声控开关来控制同一盏螺纹灯泡，为确保行人不管从哪端进人，灯泡都能接通电源发光。请按题意将图的电路连接完整。
 

4．小雨的房间里有两盏灯。总开关S1闭合后，若将单刀双
掷开关S2拨至a处，房间吸顶灯L1亮:若将S2拨至b处.壁
灯L2亮，并且可以通过开关S3、S4控制，使它有三个不同
的亮度。[image: image15.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)





现有一个电源、一个单刀双掷开关、3个开关、2个灯泡、
2个相同的定值电阻和若干导线，请你设计上述电路，并将
电路图画在方框内。

四、实验与应用题：

1．在研究杠杆平衡条件的实验中，首先要使杠杆在水平位置平衡．（1）小刚同学做实验时，开始忘了调节平衡螺母，杠杆不在水平位置平衡就进行实验了．他在杠杆左右两边挂钩码，调节杠杆水平平衡后，读出力臂长，得到的实验数据如下表所示．从数据可看出左右两边力与力臂的乘积的关系是F1·
[image: image16.wmf]l

1      F2·
[image: image17.wmf]l

2 (选填“<”、“=”或“>”)．为了纠正实验的错误，实验前，他应该把右边的平衡螺母向        调节，使杠杆在水平位置平衡．
（2）小刚调节杠杆在水平位置平衡后，如图甲所示，在杠杆的左右两端分别挂上两个和一个钩码，此时杠杆平衡，若平衡后在再在左右两端各加挂一个钩码，则杠杆将                 (填“左端下沉”、“右端下沉”或“保持平衡”)

	实验次数
	左方钩码重F1／N
	左方力臂长
[image: image18.wmf]l

1／cm
	右方钩码重F2／N
	右方力臂长
[image: image19.wmf]l

2／cm

	1
	3
	10.00
	2
	15.60

	2
	2
	10.00
	3
	7.06



	次数
	F1/N
	L1/cm
	F2/N
	L2/cm

	1
	1
	8
	2
	4

	2
	2
	8
	1
	16

	3
	2
	12
	3
	8



（3）小刚通过加挂钩码分别改变F1、F2，仍使杠杆在水平位置平衡，并用刻度尺在杠杆上测出对应的L1和L2，记录的实验数据如下表：

小刚通过观察以上实验装置，并分析数据得出杠杆平衡的条件是：“动力乘以动力作用点到支点的距离=阻力乘以阻力作用点到支点的距离”．小华认为小明的结论不正确，小华为[image: image20.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



了验证自己的观点，只将图甲中的F1改用弹簧测力计来拉，实验中改变拉力的           ，仍使杠杆在水平位置平衡时，比较拉力的         ，即可证明小华的观点是否正确．

（4）某同学利用身边的塑料直尺和硬币若干来验证杠杆平衡的条件，如图乙所示，当杠杆在水平位置平衡时，他测出从支点O到硬币边缘的距离作为力臂L1和L2的大小，他测力臂的方法是         的（选填“正确”或“错误”）．如果[image: image21.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



将两边的硬币以相同速度同时匀速向支点移动的过程中，则杠杆                （选填“仍平衡”、“向左倾斜”、“向右右倾斜”）．

2．某同学在做“比较不同液体吸热能力”的实验时，使用相同的电加热器给液体甲和乙加热．
（1）分析第1、4次，第2、5次或第3、6次实验数据，某同学认为：加热相同的时间时，乙升高的温度高一些，这说明乙吸收的热量多一些．这位同学的判断是否正确？请说明理由．　   

 （2）分析第2、3次或第5、6次实验数据，可以得出的初步结论是                                                                    

（3）通过比较第2、4次实验数据可知，液体吸收的热量多少与液体的　   　有关，　  　的吸热能力更强（选填“甲”或“乙”）．

	液体
	次数
	质量m/kg
	升高的温度△t/℃
	加热的时间t/min

	甲
	1
	0.1
	5
	1

	
	2
	0.1
	10
	2

	
	3
	0.2
	10
	4

	乙
	4
	0.1
	10
	1

	
	5
	0.1
	20
	2

	
	6
	0.2
	20
	4




3．为了节能，正明中学为教室安装了光控照明系统，有效地避免了“长明灯”的现象．光控系统用光敏电阻控制，光敏电阻的阻值随着光的照度改变而发生变化的元件（光越强，照度越大，照度的单位为lx）．某光敏电阻Rp在不同照度下的阻值如下表：

	照度/lx
	0.2
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.2

	电阻/kΩ
	75
	40
	28
	23
	20
	18


⑴ 根据表中数据，请在图甲坐标系中描绘出光敏电阻阻值随照度变化的图线．其阻值随照度变化的规律是                               ；

⑵ 如图乙所示，当1、2间电压上升至4V时，控制电路自动启动照明电路．请利用所给器材在图乙虚线框内设计一个电路，给1、2两端提升电压，并要求当天色渐暗照度至降1.0（lx）时，照明电路启动．（控制电路对你所设计的电路无影响）．

器材：电源（电压为6V），开关S及导线若干，其它器材如下表．

	器材
	电路符号
	规格及说明

	光敏电阻
	
[image: image22.png]



	题 ⑴ 中的光敏电阻Rp

	电阻箱
	
[image: image23.png]



	阻值可调、可读出
调节范围：0～99.9kΩ


      在你所设计的电路中，电阻箱的阻值应调到 _________Ω；

⑶ 某同学在对所设计的电路进行调试时，发现照明电路过早启动．请你理出一个可行的解决办法：                                              ．

4．小华为了探究物体动能的大小与质量、速度的关系，设计了如图甲、乙所示的实验。

实验甲：质量相同的两个小球，沿同一光滑弧形轨道分别从A处和B处开始向下运动，然后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图甲所示。         

实验乙：质量不同的两个小球，沿同一光滑弧形轨道分别从A处开始向下运动，然后与放在水平

面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图乙所示。

（1）要探究物体动能的大小与速度的关系应选用       图。

（2）甲、乙两组实验可以得出的结论是                                                。

（3）这个实验中，利用木块被碰撞后移动的                    来比较物体的动能大小。下列实例中与此实验方法相同的有       。（填编号）①认识电流大小时，用水流进行类比②用红墨水在水中的扩散现象来认识分子是运动的③用酚酞试液滴入溶液变红色来判断溶液呈碱性

（4）若水平面绝对光滑，本实验将        （选填“能”或“不能”）达到探究目的．

（5）小华根据实验现象认为：小球推动木块移动一段距离后都要停下来，所以小球和木块所具有的机械能最终都消灭了．你认为小明的观点是         的（选填“正确”或“错误”），理由是                                                                            。



5．现有一个阻值为30Ω的定值电阻R0，一个电压约为12V的电源，一个只有0—3V量程的电压表，一个最大阻值约为200Ω的滑动变阻器，开关及导线若干。请你设计一个实验，比较精确地测出一个约为20Ω的定值电阻Rx的阻值（电路可重组）。要求：
（1）在右边的虚线框内画出实验电路图；
（2）写出主要实验步骤和需测量的物理量                                            

（3）写出待测电阻Rx的数学表达式（用已知量和测量量表示）                      
6．如左图所示是“探究通过导体的电流与电压、电阻的关系”的电路图。所用实验器材是：电源（6V）、电流表（0~0.6A）、电压表（0~3V）、电阻箱（0~999.9Ω）、滑动变阻器（40Ω 2A）、开关、导线若干。

(1)探究电流与电压的关系时，所测得的几组电流、电压值见表1.分析表中数据可知：电阻箱接入电路的阻值为____Ω；当导体的电阻一定时，通[image: image24.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



过导体的电流与导体两端的电压成_  _关系。
(2)探究电流与电阻的关系时，应调节__     __改变接入电路中的阻值，并调节__          __使电压表的示数保持相同，读出电流值，所测得几组数据见表2。分析表中数据可知：电阻箱两端的电压为__  __V[image: image25.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



；当导体两端电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成__   __关系。

实验时，将定值电阻R由10Ω换成20Ω，滑动变阻器的滑片P应向      (选填“左”或“右”)端移动才能使电阻R两端的电压保持不变。
（3）就本实验所用器材，在探究电流与电阻的关系时，若保持电阻箱两端的电压为2V，为能完成实验，电阻箱可接入电路的阻值范围是__  __Ω至__   __Ω（保留一位小数）。

7．小亮同学做测定“小灯泡的额定电功率”实验时所用器材有电压为6V的电源、额定电压为2．5V的小灯泡（小灯泡的额定功率小于1W）、滑动变阻器（50Ω1A）、以及符合实验要求的电表、开关和导线。如图甲是小亮同学没有连接完整的电路。

（1）本实验的实验原理是                       

（2）请你用笔画线代替导线，将图甲所示的电路连接完整。

（3）小亮同学连好电路后闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，则故障可能是               （写出一种即可）。

（4）小亮同学排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，同时，眼睛应注视             （选填序号）。A．小灯泡亮度           B．电压表示数

C．电流表示数           D．滑动变阻器滑片

（5）小亮同学移动滑动变阻器滑片P到某处时，电压表的示数为2．2V，要测量小灯泡的额定功率是，应将滑片P向         端移动（选填“A”或“B" ）。当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是        W，此时小灯泡的电阻是         Ω。该实验中滑动变阻器除了保护电路外，还有            的作用。

（6）小亮利用该电路探究电流跟电阻的关系，他将小灯泡换成多个定值电阻R，保持电示数始终为如图丙所示，多次更换阻值不同的定值电阻R，并记录各次电流表的示数，若不更换其他器材，为了能够完成实验，更换的电阻阻值不能够大于          Ω。

8．随着人们生活水平的提高，越来越多的家庭采用“水地暖”进行取暖。其原理    是:在房间地面装饰层下铺设散热管道，通过管道内的热水散热提高室温。当供水温度为45℃时，单位面积的散热功率与地面装饰层材料、散热管材料的对应关系见下表:
(1)若该地暖系统的总水量为2 x 103kg，将全部的水从5℃加热至45℃，水至少需要吸收多少热量?

(2)某家庭木地板的面积为80m2，散热管材料为聚丁烯(PB )，供水温度为45℃，则该供暖系统每小时的散热量为多少焦耳? 
(3)“水地暖”散热量除与散热时间、面积有关外，你认为还与哪些因素有关?请至少写出两点。

9．阅读短文，回答问题。  变频空调机

空调机中有被称为“冷媒”的物质，利用它的物态变化可以实现室内、外热量的转移。如图所示是空调机制冷系统的原理图，其中压缩机的作用是对气态“冷媒”加压，并使“冷媒”在管内循环。压缩机的转速越大，“冷媒”的流量越大，空调机的制冷能力就越强。

压缩机的转速由供电频率决定。“变频空调”是与传统供电频率不变的“定频空调”相比较而产生的概念，与“变频空调”相比，变频空调机的变频器可以在一定范围内调节供电频率，从而改变压缩机的转速，达到控制“冷媒”流量的目的。

变频空调机开始工作时，以最大功率进行制冷，当室内温度快速降至设定温度后，压缩机随即处于低速持续运转状态，维持室温基本不变。

表一表示某型号变频空调机的“冷媒”流量与变频器供电频率之间的对应关系。

表二表示该型号变频空调及部分参数之间的对应关系，其中：制冷量是指单位时间内空调机从密闭区域内去除热量的总和；能效比是空调机在额定状态工作时，制冷量与输入功率之比。


（1）空调机工作时，当液态“冷媒”     （填物态变化名称）成气态时，需要      热量。
（2）关于变频空调机，下列说法正确的是     
     A.变频空调的压缩机与定频空调一样，也是断断续续工作的
     B.空调机制冷时，途中钢管A内流动的是气态“冷媒”

     C.空调压缩机是利用降温的方法使“冷媒”发生物态变化的

     D.变频器供电频率越小，空调机的制冷能力越强

（3）根据表一中的数据，请在坐标系中画出“冷媒”流量Q与变频器供电频率ƒ之间的关系图线。当变频器供电频率为80Hz时，“冷媒”流量为      kg/h.

（4）表二中空调机额定制冷量为      W，在额定状态下工作10min,

可以使      kg的空气温度下降6℃。
[取空气的比热容c=1.0×103J/(kg·℃)]

（5）夏天，上述空调机开始工作0.5h后，家中房间温度降至设定温度，随即空调机处于低速稳定运转状态，又工作了10h，全过程共耗电2.9kW·h.则前0.5h内空调机消耗的电能是      kW·h,后10h空调机的电流是      A.
10．如图甲所示，电源电压为U保持不变，R0为定值电阻。闭合开关，电流表A的示数为I，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2。移动滑动变阻器得到在不同电流下的U1—I图线和U2—I图线，如图乙所示。

⑴随着电路中电流的增大，电压表V1的
示数U1     ，电压表V2的示数U2      ；
（选填“减小”或“增大”）

⑵在U—I坐标中两条图线在Q点相交，此
状态滑动变阻器连入电路的阻值是     Ω；
⑶根据图像求电源电压U 和定值电阻R0的阻值。        

11.“五一”假期，小明一家驱车外出旅游。当汽车以108km/h的速度在高速公路上匀速直线行驶时，汽车受到的阻力是整车重的0.08倍，效率为4O％。已知汽车整车质量为1.5t，油箱容积为50L。（汽油热值q=3.3×107J/L，g=10N/kg)
（1）这时汽车牵引力做功的功率是多少？
（2）该车加一满箱汽油，按照以上速度最多可以匀速直线行驶多远的路程？
12．图甲所示是一种电热水龙头，图乙是它的电路简图。旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点，从而控制流出的水为冷水、温水或热水。已知R1、R2是电热丝，R2=55Ω，温水档的电功率是2.2kw。试回答或求[image: image26.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



解下列问题：

（1）S旋到__  _位置时，水龙头流出温水；S旋到
_   位置时，水龙头流出热水。（选填“1”、“2”或“3”）
（2）电热丝R1的阻值是多大？

（3）S旋到热水档时，电路中的总电流是多大？

13．如下图甲所示为某型号汽车的自动测定油箱内油量的电路原理图，其中电源两端的电压恒为24V，R0=10Ω，A为油量指示表（一只量程为0——0.6A的电流表），RX为压敏电阻，它的上表面面积为10cm2，其他阻值与所受压力的变化如下图乙所示，当油箱加满油时，油量指示表的示数如下图丙所示。

（1）当RX所受压力为零时，RX的阻值为多少？

（2）当油箱内汽油用完时，油量指示表的指针指向某一位置，求此位置所对应的电流值是多少？（计算结果保留两位小数）

（3）油箱装满油时，油对RX的压力与压强各为多少？
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