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考试时间90分钟，试卷满分120分

  一、选择题[image: image2.png]SR (ZXXK.COM)




（本题包括9个小题，共21分。其中1～6小题为

单选题，每小题2分； 7～9小题为多选题，每小题3分。对于多选题，漏选得2分，错选、多选得0分。）
	题 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	答 案
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．在如图所示事例中，不属于[image: image3.png]SR (ZXXK.COM)




做功改变内能的是（     ）

 [image: image4.png]



A.甲图：冷天搓手取暖    B.乙图：空气被压缩时内能增大

C.丙图：烧水[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




时水温升高  D.丁图：下滑时臀部发热

2．关于温度、热量、内能，以下说法正确的是：

A．物体的温度越高，所含的热量越多       B．0 ℃的冰可能有内能

C．一个物体吸收热量时，温度不一定升高   D．对物体做功，物体的温度一定升高
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3．两个相同的容器分别装满了质量相同的甲、乙两种液体，用同一热源分别加热，液体温度与加热时间关系如图所示，下列说法正确的是：

   A．加热相同的时间，甲液体温度升高的比乙液体温度升高的多

   B．如果升高相同的温度，两液体吸收的热量相同

   C．加热相同的时间，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量

   D．甲液体的比热容大于乙液体的比热容

4．水的比热容是煤油比热容的2倍,若水和煤油的质量之比为1:2，吸收的热量之比为2:3,则水和煤油升高的温度之比为(     )
A.3:2        B.2:3         C.4:3         D.3:4
5．标有"220V 100W"的灯泡,接到[image: image6.png]SR (ZXXK.COM)




220V的电源上，由于导线过长，电阻较大，测得灯泡的实际功率为81W，求导线上消耗的功率是(     )
A.19
二、填空题（每空1分，共24分）
10．单缸四冲程柴油机，做功冲程将________能转化为________能，其它三个冲程是靠安装在[image: image7.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




[image: image8.png]SR (ZXXK.COM)




曲轴上的飞轮的________来完成的。

	耗电量
	0.72 kw·h/24h
	额定电压
	220 V

	冷冻量
	4kg
	输入功率
	120 W

	制冷剂
	R600a
	气候类型
	NST
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11．沿海地区[image: image9.png]


昼夜之间的温差，[image: image10.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




与同纬度内陆地区昼夜之间的温差不同，右表列出的是：2010年6月某[image: image11.png]


日同纬度的沿海某城市和内陆陆某[image: image12.png]


城市的气温情况，请判断甲是       城市(选填“沿海”或“内陆”)，你的依据是
                                       .

12．用煤气灶把2kg，初温为30℃的水[image: image13.png]SR (ZXXK.COM)




烧到80℃，消耗了20g煤气，已知水的比热容是 
  4.2×103J/(kg·℃)，煤气的[image: image14.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



热值为4.2×107J/kg， [image: image15.png]


煤气完全燃烧放出的热量
  为


J，煤气灶烧水的效率为



% 。 

13．电脑使用一段时间后，需要打开主机箱盖除尘，这是因为散热风扇的扇叶在转[image: image16.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




动过程中与空气摩擦带上了　      ，可以　　  　  轻小物体，所以灰尘会附着在扇叶上。
14．某定值电阻两端电压增加1V，流过的电流就增大0.1A，该电阻阻值为____Ω，如
果改变该电阻两端的[image: image17.png]


电压，该电阻阻值将____      __。
（选填“变大”、“不变”或“变小”）

15．两只定值电阻，甲标有“10Ω  1A”，乙标有“15Ω  0.6A”，把它们串联在同一电路
中，电路在允许通过的最大电流为______A，两端允许加的最大电压为______V。
16．根据下列事例，分析电能可以转化成什么形式的能？ 
（1）城市夜景：电能转化为_____能。 (2)电取暖器，电能转化为_____能。

(3)电梯：电能转化为______能。   (4)电镀：电能转化为_______能。

17．小明家的电冰箱铭牌如下表，小明控制只有冰箱工作的情况下，观察冰箱从启动到停止工作用了6 min．，电能表转盘转了18圈．则该冰箱启动1次[image: image18.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




耗电        J；工作电流是        A。一天实际工作        h。每消耗1度电，电能表转盘转       圈。 

18．小明手中有一只白炽灯泡，上面标有“220 V  100 W”字样，说明这[image: image19.png]SR (ZXXK.COM)




只灯泡正常发光时的电阻大小为        Ω，正常发光时实际功率为________W；当通过它的电流大小为0.2 A时，它消耗的实际电功率大小为         W。
三、作图题（本题包括3个小题，共9分）
19．（3分）按电路图连接电路
[image: image20.png]



20．（3分）根据实物图画出电路图

[image: image21.png]



21．（3分）如图是常用手电筒的剖面图，观察它的结构，在右边方框内画出它的电路图。
[image: image22.png]il




四、简答题（共8分）

22． (1) 电炉丝工作时，电炉丝与它的连接导线通过的电流相同，为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热？

    (2) 在家庭电路中刚开电灯时灯泡容易烧坏原因是什么

五、计算题（本题包括3个小题，共22分。要求写出必要的文字说明、公式、计[image: image23.png]SR (ZXXK.COM)




算过程、
数值、单位和答）
23．（8分）太阳能热水器是把太阳能转化为内 能的设备之能热水器每小时平均接收
4.2×106J的太阳能，在5[image: image24.png]


小时的有效照射时间内，将热水器中质量为100kg、初温为20℃的水温度升高到40℃．求：

(1)热水器中[image: image25.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



的水吸收的热量Q；[水的比热容C=4.2×[image: image26.png]


103J/(kg．℃)]

(2)热水器5小时内接收到的太阳能E；

(3)热水器的效率η；

(4)[image: image27.png]


若改用煤气来加热这些水，需要完全燃烧多少千克煤气？（煤气的热值q=4.2×107J/kg，假设煤气燃烧放出的热量全部被水吸收）

24.(8分) 一天，小明注意到家中的灯泡比平常亮，猜测可能是电压超过了220 V，为了证实他的猜测，他做了如下实验：关闭家中其他用电器，只开一盏“220[image: image28.png]SR (ZXXK.COM)




 V  100 W”的电灯，观察到家中标有“3000 R/kW·h”字样的电能表在20 min内转盘转了121转．
（1）这盏灯的电阻多大？（不计温[image: image29.png]SR (ZXXK.COM)




度对灯丝电阻的影响）
（2）在20 min时间内这盏灯消耗的电能是多少？
（3）小明家此时的实际电压是多少？
（4）为使这盏灯能正常发光，应串联一个多大的电阻？
25．（6分）如图所示，是某中学物理课外实践活动小组设计的风力测量仪的电路示意图。其电源电压U =3 V，电路保护电阻R1 =2 Ω，均匀电阻丝的阻值为R2 =3 Ω，金属丝（电阻忽略不计）的上端固定在0点，下端系有一块塑料片A，当风从右向左吹动塑料片时，金属丝向左摆动并与电阻丝保持良好的接触，风力表由电压表改装而成。
（l）无风时，塑料片竖直下垂，电压表示数是多少？电路中的电流是多少？
（2）风力最强时，金属丝滑至电阻丝的最左端，风力表（电压表）的示数是多少？
[image: image30.png]



六、实验、探究题（本题包括5个小题，共36分）

26．（5分）为了比较豆浆和牛奶的吸热能力，小刚在家中进行了如下的实验：
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(1)如图甲所示，他分别在两个瓶子里盛_____相同的、初温都 是室温的豆浆和牛奶，两瓶中各装有一支相同的温度计，然后将两[image: image31.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




个塑料瓶同时浸入热水中．观察现象发现：加热相同的时间，豆浆的温度升高较多．
(2)要使牛奶和豆浆升高相同的温度，应对________加热的时间长些．这说明它们升高相同的温度，豆浆吸收的热量比牛奶吸收的热量________，由此可知豆浆比牛奶的吸热能力      （选填“强”或“弱”）．
(3)小明利用实验数据大致描绘出豆浆和牛奶的温度随时间变化的图线，如图乙所示，则图线________应代表豆浆．
27．（7分）小明同学进行探究实验的电路如图甲所示,请回答以下问题：

[image: image59.png]EiEls





	测量处
	A
	B
	C

	电流 / A
	0.18
	0.12
	0.30


（1）L1、L2是      联；他把电流表接入A点，当闭合开关时，发现电流表指针如图乙所示，出现这种情况的原因是：                         。

（2）小明将电路检查后把电路重新连接后用电流表分别在 A、B、C三处测得电流如表所示，比较表中数据，可以得出初步[image: image32.png]SR (ZXXK.COM)




结论是：                                     。

（3）小明更换电源后，将两个电流表接入如图甲所示的A、C[image: image33.png]SR (ZXXK.COM)




个位置测量，电流表的读数分别如图丙、丁所示，可以判断丙示数的电流表所选的量程是          ，丁示数的电流表所选的量程是          ；通过L1的电流是        A，可以求得通过L2的电流是       A。

[image: image34.png]



28.(10分)如[image: image35.png]SR (ZXXK.COM)




图所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两
端的电压，电路中电流约为0.5 A，并用滑动变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右
滑动时灯泡变亮。

（1）按要求连接实物图。（2分）

（2）请在虚线框内画出相应的电路图。（1分）

[image: image36.png]\\\\\\\\\\\




（3）连接电路时开在应处于___________状态，变阻器的滑片应处于_________端

（填“A”或“B”）。

（4）滑片P向左移动时，电流表示数变____ ____，灯泡亮度___    ___（填“变亮”、“变暗”或“不变”）

（5）若闭合开关灯不亮，电压表示数约等于电源电压，此时故障可能是_______   ______；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是_______________________；如移动滑片P发现两表示数均比较小且不变，则原因为        

___________________。

29.（6分）在探究“电流与电阻的关系”的实验中。
（1）小新将实物连接成如图所示电路，其中有一处连线错误，请你在连接错误的导线上画“×”并改正。
（2）将电路连接正确后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，使电阻R两端电压为2 V，电流表示数如图所示，为        A，则R的阻值为        Ω。
[image: image37.png]



（3）换上10 Ω的电阻后，闭合开关，电压表示数将          （填“变大”或“变小”），此时应将滑片P向        （填“A”或“B”）端移动，使电阻两端电压为        V。
30.（8分）用如图所示的实验装置探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”。
(1)实验中通过观察________________来比较电流产生[image: image38.png]SR (ZXXK.COM)




的热量的多少。

(2)为了便于比较两种电阻丝通过电流后产生热量的多少，

甲、乙两瓶中要装入________________的同种液体。

(3)为达到实验目的，选用的两电阻丝的阻值不能________。

(4)实验结论是_________________________________________。

(5)该实验装置还可以研究通电时[image: image39.png]2R (ZXXK.COM) R BT




间一定时导体产生的热量与________的关系。
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[来源:学&科&网Z&X&X&K]
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三、（略）
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五、23解：(1)8.4×106J  (2)2.1×107J  (3)40%  (4)0.2kg
24解：（1）（1）这盏灯的电阻   R=[image: image44.png]
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（4）若使灯泡正常发光，灯泡两端的电压为220V需串联一个电阻R；则：加在R两端的电压UR=242V﹣220V=22V
IR=[image: image47.png]


=[image: image48.png]1008
220V



=[image: image49.png]


A     R=[image: image50.png]


=[image: image51.png]


=48.4Ω   所以应串联一个48.4Ω的电阻
25.解：（1）无风时，电压表的示数为O  

R = R1+ R2=2Ω+3Ω=5Ω    
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        （2）风力最强时，[image: image53.png]I=064



    电压表的示数：[image: image54.png]6A%30




    答：（略）
六、26.(1)质量 （2）牛奶 少 弱 （3）A
27.（1）并    电流表正负接线柱接反了

（2）并联电路干路电流等于各支路电流之和

（3）0～0.6 A    0～3 A    0.36    0.24

28.（1）如图：（2分）（2）如图：（1分）（3）断开    A    （4）变小   变暗

（5）小灯泡的灯丝断了（小灯泡处断路）   将电源正负极对调[来源:Z#xx#k.Com]
    滑动变阻器接下端两个接线柱了
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