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一、选择题
1．下列物体中，全是导体的一组是（  ）
A．金属、盐水、人体     B．金属、人体、橡胶
C．金属、玻璃、大地     D．大地、盐水、玻璃
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2．如图所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙的带电情况是（  ）[image: image28.png]VAT




A.乙带负电、丙带正电          B.乙带正电、丙带正电
C.乙带负电、丙带负电或不带电  D.乙带正电、丙带负电或不带电
3．某白炽灯铭牌上标有“220V 40W”的字样，关于这盏白炽灯的说法正确的是（[image: image2.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




　　）
A．
该灯只能在220V的电压下工作
         B．该灯工作时的电功率一定为40W
C．
该灯正常工作时的电流为5.5A
         D．该灯正常工作时的电阻为1210Ω
4．将分别标有“6V，4W”和“6V，2W”的甲、乙两只小灯泡串联起来，接在电压为9V的电源两端，接通电路后，不考虑灯丝电阻变化以下说法正确的是（    ）
A.乙灯泡能正常工作，甲灯比乙灯亮     B.两只小灯泡都能正常发光
C.通过乙灯的电流较大，所以乙灯较亮   D.两只小灯泡的总功率为3
[image: image29.png]


5．如图所示的电路中，甲的两个电流表均为学校实验室常用的电流表，见图乙。当开关S闭合后，两表指针都正常偏转且偏转角度相同，此时灯消耗的电功率P1和P2的比值为（    ）
A. 1：4；   
B. 4：1；    
C. 1：5；    
D. 5：1
6．如图所示，两只额定电压相同的灯泡L1、L2，串联在电路中，闭合开关后发现，L1不亮，L2亮，电压表有一定的示数，其原因可能是（　　）
A．
L1的灯丝烧断




    B．
L1的电阻小于L2的电阻
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C．
L2的实际功率小于L1的实际功率
D．
L2的额定功率大于L1的额定功率
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7．甲、乙、丙三只小灯泡，按如图所示连接时恰好都能正常发光。当甲灯由于接触不良而熄灭后，以下可能发生的是(     )
A．乙、丙灯立即变得更亮      B．乙灯变暗，丙灯变亮
C．丙灯烧毁，乙灯不亮        D．乙灯烧毁，丙灯不亮
8．如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法中正确的是（    ）
A．电压表V1与电压表V2的示数之和保持不变
B．电压表V2与电流表A的示数之比保持不变
C．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大
D．电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大
二、填空题
9．王梅发现她家新买的白炽灯用过一段时间后，在相同电压下发光时要暗一些，从物理学的角度看是因为灯发光时，温度升高，灯丝发生了　 　现象（填物态变化的名称），使灯丝变细，导致灯丝电阻变　 　，消耗的实际功率变　 　的缘故．
10．电子式电能表表盘上标有“3000imp/kW•h”的字样（i[image: image3.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




mp表示电能表指示灯闪烁次数），将某用电器单独接在该电能表上，正常工作30min，电能表指示灯闪烁了300次，则该用电器在上述时间内消耗的电能是      kW•h，该用电器的功率是      W．
11． 小灯泡L的额定电压为6V，小明通过实验测得其电流随电压变化的曲线如图所示。由下图可知，当小灯泡L正常发光时，通过其灯丝的电流是     A；通过调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压为3V，则此时小灯泡L消耗的实际功率为        W。
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12．在如上图甲所示的电路中，电源电压为9V且保持不变，电流表的量程为“0～0.6A”，电压表的量程为“0～15V”，灯泡上标有“6V 6W”字样，灯泡电流随电压变化关系如图乙所示。那么，为了保证电路安全，滑动变阻器接入电路中的最小阻值是    ，此时电路消耗的总功率是    。
13．普通白炽灯已经逐步被节能灯取代，如上图是额定电压为220V、额定功率为11W的节能灯泡．该灯泡的额定电流为            A．正常发光时的亮度与标有“220V 60W”的普通白炽灯正常发光的亮度相当，那么节能灯泡可以节约         %的电能．
14．某定值电阻R两端的电压由3Ⅴ增大到5Ⅴ时，通过它的电流变化了0.2A，则该定值电阻的阻值为　 　Ω，R消耗的功率变化了　 　W．
15． 某同学把标有“8V  16W”的灯L1和“12V  36W”的灯L2串联在电路中，闭合开关后，其中一只灯能正常发光，另一只没有达到额定电压．由此可知电源电压为________V，此时L1的实际功率_______L2的实际功率（填“大于”“等于”“小于”）。[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) BT AT





三、实验题
16．小明同学对串联电路电压规律进行了探究
【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和
【设计与进行实验】
（1） 按右图所示的电路图连接电路。
（2）闭合开关，排除故障，用电压表测出L1两端的电压。
（3）在测L2两端的电压时，小明为了节省时间，采用以[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




下方法： 电压表所接的
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接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上。（4）测出AC间的电压，得出[image: image6.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




结论。
【交流与评估】（1）在拆接电路时，开关必须             。
（2）小明用上面（3）的方法能否测出L2两端的电压？       ，为什么？        
（3）闭合开关，发现电压表的指针偏到了右端没有刻度的地方，原因是        。
（4）方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压记录在表格中，小明分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端电压之和。此实验在设计方案上存在的不足之处是：                 。改进方法：                            。
17．小华同学做“测量小灯泡额定功率”的实验，实验器材如下：小电灯标有“3.8V” 的字样、电源电压恒为6V 、滑动变阻器标有“20Ω 1Ａ”、电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、电压表（量程为0～3V、0～15V）、开关及导线若干。
按电路图正确连接电路后，闭合开关，从大到小调节滑动变阻器的阻值，并将正确操作下的电压表和电流表的示数填入下表：
	电压表的示数
U／Ｖ
	电流表的示数
I／Ａ
	小电灯的功率
P／Ｗ

	2.0
	0.20
	

	2.5
	0.22
	

	3.0
	0.25
	

	3.8
	0.30
	

	4.5
	0.32
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（1）通过上表数据，可算得小电灯的额定功率为       Ｗ； 
（2）将两个这样的相同规格的小电灯串联后直接接在6Ｖ电源的两端，两灯消耗的总功率为       Ｗ；
（3）结合表中数据判断：在不拆开电路的情况下，能否继续研究“电流与电压的定量关系”？并说明理由。答：                                          。
（4）若电压表的0～15Ｖ 量程已损坏，只能使用0～3Ｖ 量程，其它器材不变，小张将现在的电路作了改动也能测出小灯泡的额定功率，在如图的虚线方框内画出改动后的电路图。
[image: image41.png]
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18．在探究“电流与电阻的关系”的实验中有如下实验器材：
电源（4.5 V），电流表、电压表各一只，开关一个，三个定值电阻（5 Ω、10 Ω、15 Ω），滑动变阻器R1“20 Ω  1A”，滑动变阻器R2“ 50 Ω  1A”，导线若干。
（1）小明连接电路如上图，请在图中用笔画线代替导线帮他将实验电路连接完整；
（2）电路连接完整后，小明闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。小明操作中的错误是                                                 ；
（3）纠正错误后，小明先将5 Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为1.5 V，并记下电流值；再分别改接10 Ω、15 Ω的电阻，重复上述实验，得到了上表中的实验数据；
（4）将5Ω电阻换成10 Ω电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向          （选填“左”或“右”）移动，当观察到电压表示数为    V时，才能记录电流表示数；
（5）实验中小明应选择的滑动变阻器是     (选填“R1”或“R2”)，多次移动滑动变阻器滑片的目的是                                                                                                                                    。
（6）通过上述实验得出的结论是                                          。
四、作图题
19．一间教室要安装2盏“220V 40W” 的电灯和有关插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来。
[image: image42.png]T‘/®®O

T



[image: image43.wmf]J

s

Pt

W

5

10

6

600

W

1000

´

=

´

=

=

电


20．近年来，我市新增了不少新能源公交车，在公交车后门的两侧扶手上，各装有一个按钮（相当于一个开关），想要下车的乘客只要按下任何一个按钮，装在驾驶台上的指示灯都会发光，提醒司机有乘客需要下车．请设计一个符合要求的电路图。（已画出指示灯和电源，如上图所示）
五、计算题
21．小明家的电饭锅铭牌上标有“220V 1000W”的字样。他想知道电饭锅的加热效率，于是他在电饭锅内倒入体积为2L、温度为20℃的水，把这些水加热到80℃，电饭锅正常工作了10min，这个过程中：[水的比热容c水=4.2×103J/（kg·℃）]
（1）水吸收的热量是多少？  
（2）电饭锅消耗了多少电能？
（3）电饭锅的加热效率是多少？
22．有一台热水器，内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝。R1=88Ω，R2=22Ω。
(1)如何控制S1和S2，使热水器处于高温档：
(2)求中温档正常工作时热水器的功率；
(3)低温档正常工作10min内电热丝产生的热量。
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参考答案
1．A
【解析】
容易导电的物体叫导体，常见的导体包括：人体、大地、各种金属、酸碱盐的溶液、含有杂质的水等．不容易导电的物体叫绝缘体，绝缘体包括：陶瓷、玻璃、沥青、橡胶等。导体和绝缘体没有绝对的界限。
A中的金属、盐水、人体都导电，是导体；A正确；
B中的橡胶是绝缘体，常用作电线的外包装皮；B错误；
C、D中的玻璃是绝缘体；均不符合题意；
所以选A．
2．D
【解析】
试题分析：排斥的一定带同种电荷，
吸引的可能带异种电荷，可能一个带电，一个不带电．
根据上面的两个规律进行判断．
解：∵甲带正电，甲、乙相互排斥，
∴甲、乙一定带同种电荷，即乙一定带正电．
∵甲与丙相互吸引，而吸引的现象：一是带异种电荷的带电体之间；二是一个带电，一个不带电．
由于已知甲一定带正电．
∴一是丙可能和甲带异种电荷，即带负电；二是丙可能不带电．
故选D．
点评：本题的关键是知道相互吸引的情况有两种，所以相互排斥的物体一定带同种电荷，相吸的物体可能带异种电荷，可能是带电体吸引轻小物体．
3．D
【解析】
试题分析：A．白炽灯铭牌上标有“220V 40W”的字样，表示该灯泡在220V的电压下正常工作，在低于或高于220V时也可以工作，但不是正常工作，A错误，不符合题意；B．该灯泡只有在220V的电压下工作时[image: image9.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




功率为40W，低于或高于200V时不等于40W，B错误，不符合题意；C．由P=UI可得，该灯泡正常工作时的电流I=P/U=40W/220V≈0.18A，C错误，不符合题意；D．由P=[image: image10.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




U2/R 可得，该灯泡正常工作时的电阻R=U2/P =(220V) 2/40W=1210Ω，D正确，符合题意．答案选D．
考点：电功率的计算
4．D
【解析】
试题分析：因为甲小灯泡正常工作的电流I甲=P甲/U甲=4W/6V=（2/3）A，电阻为R甲=(U甲)2/P=（6V）2/4W=9Ω,乙小灯泡正常工作的电流I乙=I=P甲/U甲=2W/6V=（1/3）A,电阻为R乙[image: image11.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




=(U乙)2/P=（6V）2/2W=18Ω,那么甲、乙两只小灯泡串联起来后，电路中的电流为I＝U/R=9V/（9Ω+18Ω）=（1/3）A，不考[image: image12.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




虑灯丝电阻变化时，甲小灯泡消耗的实际功率P甲‘＝I2R甲=[（1/3）A]2×9Ω=1W<P甲, 乙小灯泡消耗的实际功率P乙‘＝I2R乙=[（1/3）A]2×18Ω=2W=P乙，两只小灯泡的总功率为P=P甲‘+P乙‘=1W+2W=3W，由此可得乙灯泡能正常工作，甲灯比乙灯亮暗；两只小灯泡的总功率为3W。故选D
考点：电功率；欧姆定律
5．B
【解析】
闭合开关后，电流表A1在干路上，电流表A2在支路上，故A1表使用的是“0～3A”量程，A2表使用的是“0～0.6A”量程，把“两表偏转角度相同”这一条件夸大，即两表指针均“满偏”，则A1表示数为3A，A2表示数为0.6A
由于电流表A1在干路上，则，，又因为L1与L2并联，所以U1＝U2，则：，正确选项为B。
6．B
【解析】
试题分析：A、L1的灯丝烧断，因为两个灯泡是串联，所以如果灯泡L1的灯丝烧断，则灯泡L2也不会亮，A错误，不符合题意；B、因为两灯泡串联，L2亮，说明电路为通路；电压表测量L1两端电压，电压表有示数，说明L1完好，灯泡L1不亮，说明灯泡L1的实际功率太小，由P=I2R知，电流相同时，功率越小，阻值越小，因此灯L1的阻值要小于灯L2的阻值； B正确，[image: image13.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




符合题意[image: image14.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




；C、结合B选项中的分析可知，L1不亮，L2亮，说明L2的实际功率较大，L1的实际功率较小， C错误，不符合题意；D、由B分析可知：R1＜R2，那么在额定电压相同时，由P= 可得出阻值越大，其额定功率越小，即灯L1的额定功率要大于灯L2的额定功率， D错误，不符合题意．
考点：电流表、电压表在判断电路故障
7．D
【解析】
试题分析：由电路图可知，甲乙两灯泡并联后与丙灯泡串联，由并联电路电阻的规律可知，当甲灯由于接触不良而熄灭后，并联部分的电阻变大，电路中的总电阻变大；再由欧姆定律可知，电路中的电流减小，丙灯泡两端的电压变小，丙灯的实际功率变小，因此ABC选项错误；再根据串联电路中电压的规律可知，乙灯泡两端的电压变大，大于灯泡正常发光时的电压，则乙灯泡可能会被烧坏，电路断路，丙灯泡不亮．因此本题答案选D．
考点：串并联电路电流、电压、电阻的规律；欧姆定律.
8．D
【解析】
试题分析：由于电压表的内阻很大，电流表的内阻很小，在分析电路图的时候，可把电压表看成开路，电流表看成短路。由图可知，R1[image: image15.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




与R2是串联的，电压表V1测电源的电压，电压表V2测R2的电压，电流表测电路中的电流。闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动，R2接入电路的阻值变大，电路中的电流变小，再由串联分压可知，R2两端的电压也变大。故选D
考点：电路的分析 ；串联电路中电流和电压的特点
9．升华；大；小
【解析】
试题分析：白炽灯的灯丝用钨制成，钨的熔点为3000多摄氏度，而灯泡发光时的温度低于钨的熔点，所以钨不会熔化，而是直接变为气态，发生了升华现象导致灯丝变细，电阻变大，根据公式可知，实际功率变小。
考点：物态变化 电阻 电功率
10．0.1；200
【解析】
试题分析：3000imp/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表指示灯闪烁3000次，或者表示电能表指示灯每闪烁1次，电路中消耗[image: image16.png]3000



kW•h的电能，求出指示灯闪烁300次电路中消耗的电能．然后求出用电器的功率．
解：3000imp/kW•h表示电能表指示灯每闪烁1次，电路中消耗[image: image17.png]3000



kW•h的电能，
指示灯闪烁300次，电路消耗电能为：W=300×[image: image18.png]3000



kW•h=0.1kW•h，
用电器的功率：P=[image: image19.png]
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=0.2kW=200W．
故答案为：0.1；200．
点评：本题考查了电能表的参数的理解与电能的求法以及电功率的计算，这是利用电能表测量功率的一种类型习题，一定要熟练掌握．
11．0.6 ；1.5
【解析】
试题分析：从图像可以看出，当小灯泡两端电压为6V时，通过它的电流为0.6A；电压为3V时，电流为0.5A，所以小灯泡的实际功率为
考点：电功率
12．11.7Ω    5.4 W
【解析】
试题分析： 灯泡正常发光时的电流灯泡的电阻，允许通过电流表的最大电流为0.6A，所以滑动变阻器接入电路中的阻值越小，电路中的电流越大，滑动变阻器接入电路中的最小时，电路中电流为0.6A， 根据灯泡电流随电压变化关系可知通过电路中的电流为0.6A时，灯泡两端电压为2V，滑动变阻器两端的电压为U1=U-UR=9V-2V=7V， 滑动变阻器接入电路中的最小阻值;此时电路消耗的总功率P总=UI=9V×0.6A=5.4W
考点： 欧姆定律 电功率
13．0.05   81.7%（或82%）
【解析】
试题分析：由P=UI可得，灯泡的额定电流为。电能的计算可以利用W=Pt，使用节能灯能省的电能为W=W白炽灯—W节能
节约百分比
考点：电功率的计算
14．10；1.6
【解析】
试题分析：由题意得：，解得：；
功率的变化量为：。
考点：欧姆定律 电功率
15．16，等于
【解析】
试题分析： 两灯串联在电路中，因为串联电路中电流处处相等，所以通过两灯的电流一定相等。先计算出两灯的额定电流进行比较：。比较发现额定电流小的灯能正常发光，额定电流大的灯不能正常发光（没有达到额定电压）。所以电路中的电流是2A，要求电源的电压可把电路中的总电阻求出来用欧姆定律进行计算：
。
因为两灯的电阻相等，通过两灯的电流也相等，根据知两灯的实际功率相等。
考点：电功率的计算；串联电路的电流、电压规律；欧姆定律的应用．
16．（1）断开   （2）不能；   电压表正负接线柱接反了
（3）电压表量程太小（4）只做了一次实验；    更换不同规格的灯泡重复该实验
【解析】
试题分析： （1）在拆接电路时，开关必须处于断开状态，防止电路中电流过大，烧毁用电器。
（2）由图可知，在测量L1两端的电压时，电流从B流入电压表，所以电压表与B连接的接线柱为正接线柱，在测L2两端的电压时，电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上，这样电流从C流入电压表，从B流出电压表，使电压表正负接线柱接反了；所以小明用上面（3）的方法不能测出L2两端的电压。
（3）闭合开关，发现电压表的指针偏到了右端没有刻度的地方，原因是电压表量程太小，所测电压超过了电压表的量程。
（4）小明只做了一次实验就得出结论，这样得出结论具有偶然性；应更换不同规格的灯泡重复该实验，多次测量证明结论具有普遍性。
考点： 探究串联电路的电压关系
17．（1）1.14  （2）1.5  （3）不能；因为灯丝的电阻随温度的变化而变化  （4）作图如下：
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【解析】
试题分析：（1）根据额定功率的定义可知，由表格数据可知当实际电压等于额定电压等于3.8V时，通过灯泡的电流为0.30A，所以；
（2）因为两个完全相同的灯泡串联，所以两个灯泡两端电压相等，即，根据表中数据可知，当灯泡两端电压为3V时，通过灯泡的电流为0.25A，则两灯消耗的总功率：；
（3）要探究电流与电压的对应关系，需要保持电阻值一定，而灯丝的电阻随温度的变化而变化，因此不能用灯泡探究“电流与电压的定量关系”实验；
（4）电源电压为6V，灯泡和滑动变阻器串联在电路中，灯泡额定电压为3.8V，要让灯泡正常工作，滑动变阻器的电压为6V-3.8V=2.2V＜3V，可以用电压表0～3V量程，并联在滑动变阻器两端，当滑动变阻器的电压为2.2V时，灯泡正常工作。电路图如下图所示：
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。
考点：额定功率  串联电路的电阻  电功率  
18．（1）开关的右接线柱与电流表“0.6”接线柱连接  （2）滑动变阻器的滑片未滑到最大阻值处（意思相同即可）  （4）右，1.5    （5）R2 ，控制定值电阻两端的电压不变 （意思相同即可）（6）当电阻两端电压一定时，通过电阻的电流与电阻成反比 。
【解析】
试题分析：（1）由表中数据可知通过电路中的电流均小于0.6A，故电流表选择的量程是0—0.6A。（2）实验时，在闭合开关前，应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大，避免通过电路中电流过大而烧坏电路元件，故小明闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。小明操作中的错误是滑动变[image: image23.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




阻器的滑片未滑到最大阻值处。（4）实验过程中，应控制电阻两端电压不变，故将5Ω电阻换成10 Ω电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向右移动，当观察到电压表示数为1.5V时，才能记录电流表示数。（5）实验过程中，滑动变阻器所起的作用是控制电阻两端电压，为了达到这一目的，应选R2。（6）由该实验得出的结论是：当电阻两端电压一定时，通过电阻的电流与电阻成反比 。
考点：探究电流与电阻关系的实验过程
19．
[image: image24.png]



【解析】
试题分析：教室内的电灯都是并联的，且电灯与有关插座也是并联的。若要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光，两盏灯应并联，且开关应安装在干路上。见上图
考点：家庭电路
20． 答案如图所示：
[image: image25.png]



【解析】
试题分析：只要按下任何一个按钮，指示灯电铃都会发光，说明这两个开关互不影响，是并联的；
如图所示：
[image: image26.png]



考点：串并联电路设计
21．（1）5.04×105J；（2）6×105J；（3）84％
【解析】
试题分析：（1）
                    
（2）正常工作                                     
（3）电饭锅的加热效率                                       [image: image27.png]2R (ZXXK.COM) BT AT




           
考点：液体吸热计算；电能计算；效率
22．（1）S1闭合，S2接a点时，热水器处于高温档    (2)550  
试题分析：（1）S1闭合，S2接a点时，热水器处于高温档  （2）中温档：只闭合S1，电路中只有R1工作。中温档正常工作时热水器的功率为：  （3）低温档：S1断开，S2接b点，R1、R2串联，R串=R1+R2=88Ω+22Ω=110Ω，，电热丝产生的热量为：
考点：根据要求连接电路；电功率计算；串联电路电阻规律；电功、电热计算。 
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