北京市西城区2014—2015学年度第一学期期末试卷

九年级物理           2015.1
	考

生

须

知
	1．本试卷共8页（第8页为草稿纸），六道大题，37道小题，满分100分。考试时间120分钟。

2．考生应在试卷、机读卡和答题卡上准确填写学校名称、班级、姓名和学号。

3．选择题在机读卡上作答；其他试题在答题卡上作答。在试卷上作答无效。

4．选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 

5．考试结束时，请将本试卷、机读卡、答题卡和草稿纸一并交回。


一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共30分，每小题2分）

1．下列物理量中，以科学家安培的名字作为单位的是   

A．电功
B．电阻
C．电压
D．电流 

2．下列物品中，通常情况下属于绝缘体的是   

A．人体
B．大地
C．陶瓷碗
D．电炉丝  

3．下列用电器中，利用电流热效应工作的是   

A．收音机         
B．电饼铛           C．电视机           D．电风扇 

4．用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近一个轻质小球，发现两者互相排斥，由此可判断

A．小球一定带正电                        B．小球一定带负电　
[image: image24.bmp]C．小球可能带负电，也可能不带电          D．小球一定不带电

5．图1为汽油机工作过程中某一冲程的示意图，此冲程的名称及能量转化是

A．吸气冲程，内能转化为机械[image: image1.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




能     

B．压缩冲程，机械能转化为内能


C．做功冲程，内能转化为机械能     

D．排气冲程，机械能转化为内能

6．关于家庭电路和安全用电常识，下列说法中正确的是 [image: image2.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




                                         

A．我国家庭电路的电压值为110V          

B．在未断开电源开关的情况下更换灯泡

C．家庭电路中必须安装保险丝或空气开关
D．使用试电笔时，手需要接触笔尖金属体 

7．图2所示的几种家用电器正常工作时，用电功率接近40W的是 

[image: image25.jpg]



8．“早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜。”这句谚语反映了我国新疆的某些地区夏季昼夜气温变化大，而沿海地区比内陆地区昼夜气温变化小。其主要原因是砂石比水具有较小的

A．热量          
B[image: image3.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




．热值
C．比热容
D．内能

9．下列有关分子动理论的说法中正确的是[image: image4.png]



A. 扩散只能在气体或液体中进行            B. 扫地时尘土飞扬，说明分子在运动
C. 干冰温度很低，其分子会停止运动        D. 铁块难被压缩，说明分子间有斥力

10．如图3所示的四个热学实验中，叙述正确的是                                  

    A．挤压两铅棒使它们合在一起，下面可悬挂砝码，这是由于大气压强的作用

B．试管内的水沸腾后，水蒸气将软木塞推出，软木塞的内能转化为它的机械能

    C．抽去玻璃隔板后，两瓶中的气体逐渐混合，这说明上面瓶中的空气密度较大 

    D．金属管装有少量酒精，迅速拉动缠在金属管外的皮绳，可使橡皮塞从管口飞出

[image: image26.png]



11. 小丽用四盏灯、两个开关，设计了教室的照明电路，要求每个开关都能独立控制两盏灯。图4所示的电路图中，符合要求的是

[image: image27.png]



[image: image28.png]


12．如图5所示电路，电源两端电压不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右滑动

时，关于各电表的示数，下面判断正确的是

A．电流表A表变小，电压表V表变大   

B．电流表A表变大，电压表V表不变   
C．电流表A表不变，电压表V表变小  

D．电流表A表变小，电压表V表不变

13．将额定电压相同的甲、乙两盏白炽灯串联在电压不变的

电路中，发现甲灯比乙灯亮，下面判断正确的是

A．甲灯的额定功率和实际功率都大         B．甲灯的额定功率小，实际功率大 

C．乙灯的额定功率和实际功率都大         D．乙灯的额定功率小，实际功率大

[image: image29.jpg]



14．在图6所示的电路中，电源两端电压为6V且保持不变。只闭合开关S1时，电流表示数为0.4A；开关S1、S2都闭合时，电流表示数变化了0.2A。设开关S2闭合前后R1消耗电功率的变化量为ΔP ，则关于R2的阻值及(ΔP (的大小分别为 

A．R2=5Ω；(ΔP (= 2
        连入电路（选填“A”或“B”）。
（3）小亮的探究实验主要步骤如下：
① 闭合开关S，调节滑片位置，使电压表有合适

的示数U，读出此时电流表的示数I，并把R、U、I记录在数据表格中。
② 调节滑动变阻器的滑片，改变R两端的电压，并把U、I记录在数据表格中。
③ 仿照步骤②，再做四次实验，并把实验数据记录在表格中。

请你根据以上叙述回答下列问题：
（4）小亮计划探究的问题中的自变量是       ；
（5）根据以上实验步骤可知，小亮实际探究的是通过导体的电流I与       的关系；
（6）针对小亮计划探究的问题，在实验步骤②中，正确的操作方法应是：断开开关S，

[image: image30.bmp]改变       ，再闭合开关S，调节滑动

变阻器的滑片位置，使       ，并把R、

I记录在数据表格中。
（7）在某次实验中，两电表的示数如图16甲、乙所示。此时电流表的示数为        A，

电阻为        Ω。

[image: image5.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




30．实验小组的同学为了探究影响电流产生热量的因素，准备了两个完全相同的烧瓶，内装质量相等的煤油，两个带有橡胶塞的规格完全相同的温度计，两根阻值不同（R1 >R2）

的电阻丝，以及电源、开关、滑动变阻器、导线等。实验小组的同学根据现有的实验

[image: image31.bmp]器材，设计了如图17所示的实验电路。

（1）此电路可探究当        和通电时间一定时，电流
产生热量跟       的关系。
（2）闭合开关，通电一段   

时间后，温度升高较

少的是       温度

计。（选填“甲”或
“乙”）。

31．定值电阻R消耗的电功率P随电阻R两端电压U变化的图像如图18所示。请根据图像判断：当电阻R两端电压为        V时，电阻R消耗的电功率P为64W。
32．用功率一定的电加热器给质量一定的某种液体均匀加热，研究液体升高的温度跟吸收热量的关系。下表中是该实验获取的部分数据，请你根据数据归纳出一定质量的这种液体升高的温度(t跟吸收热量Q的关系：( t＝________。
	Q/103 J
	10
	35
	60
	85
	110
	135
	160

	(t/℃
	6
	21
	36
	51
	66
	81
	96



33．小刚想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电

阻Rx的阻值。他选择了满足实验要求的器材，并连

接了部分实验电路，如图19所示。 

（1）请你添加两根导线完成图19所示的实验电路

的连接； 

（2）只闭合开关S时，电流表的示数为I1；闭合开

关S和S1时，电流表的示数为I2。请你用I1、
I2和R0表示未知电阻RX。

RX ＝        。
34．实验桌上有如下器材：符合实验要求的电源一个、已调零的[image: image6.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




电流表和电压表各一块、滑动变阻器、电阻箱和开关各一个、导线若干。请你选用上述器材，设计一个实验证明“[image: image7.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




当通过导体的电流保持不变时，导体消耗的电功率与电阻的关系为P = kR（k为常量）”。要求：

（1）画出实验电路图；（2）写出实验步骤；（3）画出实验数据记录表。
五、科技阅读理解（3分）

35．太阳能路灯系统是采用晶体硅太阳能电池供电，免维护阀控式密封蓄电池（胶体电池）储存电能，超高亮LED灯具作为光源，并由智[image: image8.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




能化充放电控制器控制，用于代替传统公用电力照明的路灯。白天，太阳能路灯的电池板经过太阳光的照射，吸收太阳能并转换成电能，向蓄电池组充电。晚上，蓄电池组提供电力给LED灯光源供电，实现照明功能。太阳能路灯系统以太阳能光电转换提供电能，取之不尽，用之不竭。具有无需铺设线缆、无需外部供电、不产生电费；光敏控制；具有稳定性好、寿命长、发光效率高；安装维护简便，不需要架线或“开膛破肚”挖地施工，也没有停电、限电顾虑。安全性能高，绝无触电、火灾等意外事故。节能环保无污染、无噪音、无辐射等优点。可广泛应用于城市主、次干道、[image: image9.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。
作为光源的LED灯具有耗电量小，发光效率高，使用寿命长，工作温度低等[image: image10.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




特点。同亮度下，LED灯耗电是白炽灯的十分之一，荧光灯的三分之一，而寿命却是白炽灯的50倍，是荧光灯的20倍。是继白炽灯、荧光灯、气体放电灯之后第四代照明产品。
（1）太阳能路灯系统的能量转化过程涉及到的能量形式有：①太阳能；②电能；③化学能；④光能。白天，太阳能路灯系统中的能量转化过程是(((((((([image: image11.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




(（请按能量转化的顺序填序号）

（2）目前推广使用LED光源最主要的目的是(((((((((。

（3）某公园中安装的太阳能路灯系统，其太阳能电池板接收太阳能的有效面积为0.3m2，平均1h内得到的太阳辐射能约为4×105J，太阳光照射一天（以8h计算），恰好可供一只“12V  9W”的LED灯正常工作10h。该太阳能照明灯利用太阳能的效率约为(((((((((% 。 
六、计算题（共10分，每题5分）
36．如图20甲所示是小明家浴室中安装的浴霸。通过阅读说明书，小明了解到这台浴霸的电路连接情况如图20乙所示，其中La、Lb、Lc和Ld是四盏取暖灯，L是照[image: image12.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




明灯，M为换气扇。说明书中还列出了该浴霸的部分技术参数，如下表所示。求：

（1）照明灯L正常发光时的电阻RL；

（2）当闭合开关S1、S3，断开开关S2、S4时，干路中的电流I；

（3）小明在一次洗浴过程中，先闭合开关S1、S3，断开开关S2、S4，使浴霸工作15min；

然后断开开关S1、S3，闭合开关S2、S4，又使浴霸工作6min。这次洗浴过程中共

消耗多少度电。



37．如图21所示的电路中，电源两端电压U保持不变。小灯泡L标有“6V  3W”字样，且灯丝电阻不变。当三个开关都闭合时，小灯泡正常发光，电[image: image13.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




流表示数为0.8A；当只闭合开关S，[image: image14.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




滑动变阻器的滑片置于某点时，其消耗的电功率为P，小灯泡L消耗功率是它额定功率的1/4。求：
（1）定值电阻R；
（2）滑动变阻器消耗的电功率P。

（请画出相关的等效电路图）
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图2





C. 电饭锅





D. 电熨斗








    B. 电风扇








A. 电热水器
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产品类别�
浴 霸�
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产品类型�
灯暖型�
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安装方式�
吸顶式�
�
电压/频率�
220V/50Hz�
�
取暖灯功率�
275W×4�
�
照明功率�
40W�
�
换气功率�
40W�
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