   2014—2015学年上学期物理第四次月考试卷

一、填空。（15分）
1.运载嫦娥三号升空的长征三号乙增强型运载火箭相当于一个热机，它升空时的工作过程相当于内燃机工作循环中的          冲程。燃料燃烧转化为内能后再转化为       能。

    2.用毛皮摩擦过的橡胶棒带    电，它能吸引小纸屑说明带电体具有        的性质。

3、.小许家的电能表如图所示，由表上铭牌可知，他家里同时使用的用电器的总功率最多只能为         W；他发现，家里只使用洗衣机(其他用电器都关闭)时，电能表在1分钟内刚好转6转，从而测量出他家洗衣机的电功率为        W。
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4、.某实验小组利用一个阻值为5Ω的电阻R0设计了一个测未知电阻Rx的电路，如图甲所示，他们发现两个电表的指针偏转角度相同，如图乙所示，则Rx =      Ω，电源电压U=       。

5.如图所示，电源电压保持不变。闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电流表示数将        ，电压表示数将        。(选填“变大”、“不变”或“变小”)    
6、.小明听到老师把电流比喻成水流，在电源外部从正极流向负极相当于水从高处流向低处，小明想，按照这个比喻，在电源内部，电源的作用相当于_____________________________。

7.有一种由酒精气体传感器制成的呼气酒精测试仪，当接触到的酒精气体浓度增加时，其电阻值降低，如图甲所示。当酒精气体的浓度为零时，R1的电阻为60Ω。在图乙所示电路中，电源电压恒为24V，定值电阻R2 =60Ω，当被检测者的酒精气体的浓度为0. 3mg/mL时，电流表的示数是       A。如果想提高此仪器的灵敏度，可以     R2的阻值(选填“增大”或“减小)，你判断的依据是            。
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8.如图2甲所示的电路中，电源电压为6V，R1为定值电阻，开关S闭合后，将滑动变阻器R2的滑片移动时，电流表与电压表示数关系如图2乙所示，则R1=___________Ω，R2的最大阻值为____________Ω。

二、选择(14分)
9、.交通法规要求，汽车行驶时驾驶员必须系好安全带。当系好安全带时，相当于闭合开关S，指示灯不亮；未系好安全带时，相当于断开开关S，指示灯发光，报警器发出声音。图5中符合上述要求的电路图是（    ） 
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10.冲击钻是一种打孔的工具。工作时，钻头在电动机带动下不断地冲击墙壁打出圆孔（如图所示）。冲击钻在工作的过程中（    ）

A．只有电能和内能的转化           B．只有电能和机械能的转化

C．有电能、机械能和内能的转化      D．没有机械能和内能的转化
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11.某同学设计了如图所示的双向开关电路，电源电压保持不变，灯Ll标有“3V 3W”字样，灯L2标有“9V  4.5W”字样。当开关拨至2位置且滑片滑到A端时，灯L2恰好正常发光。下列说法正确的是（不计灯丝电阻随温度的变化）（　　）

   A．电源电压为12V

   B．L2正常发光时，电路中的电流为2A

   C．要使L1正常发光，滑动变阻器接入电路的阻值应为6Ω

   D．当灯L1、L2分别正常发光时，两次电路的总功率
之比为2：3
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12.发光二极管在我们的生活中应用的越来越广泛，我们常见的路边小彩灯大多是多个发光二极管串联而成，下列有关说法错误的是（     ）
     A.发光二极管工作时主要是将电能转化为光能

     B.发光二极管的主要材料是半导体

     C.发光二极管具有单向导电性

     D.一只发光二极管正常工作的电压是220V
13.在如图所示的电路中，若要使L1和L2两灯组成并联电路，开关的断开与闭合情况是（   ）
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A. S1、S2断开，S3闭合

B. S1、S2闭合，S3断开

C. S1、S2、 S3闭合

D. S1 断开，S2、 S3闭合
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14.如图所示，当开关S闭合后，发现小灯泡不亮，电流表无示数，用电压表测量发现Uab=0V, Ubc=0V, Uad =6V, Ude=0，其故障原因可能是

      A.开关接触不良，断路了

      B.电流表断路了

      C.小灯泡灯丝断了

      D.小灯泡被短路了    
15.将“6V 3W”和“6V 6W”的两只灯泡L1和L2串联后接在电源两端，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则  
A.电源电压为12V时，两只灯泡均能正常发光

    B.灯泡发光时，电路中允许通过的最大电流为1A

    C. L1和L2的两端电压之比为1:2

    D. L1和L2的实际电功率之比为2:1
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三、实验探究题

16、（10分）小红按图甲所示的电路探究电阻上的电流跟两端电压的关系。
	U/V
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0

	I/A
	0.14
	0.24
	0.34
	0.44
	0.54
	0.64


（1）根据图甲，将图乙中的实物电路连接好，要求变阻器滑片向右移动时，电流表的示数变小； （2分）
（2）连接好电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑片P，电流表示数始终为0，电压表示数约为3V，则电路中出现的故障可能是______________；（2分）
（3） 排除故障后，调节滑动变阻器，测出通过电阻R的电流和对应的电压值，如下表所示，分析数据后发现表格中电流值与电压值不成正比，检查两电表均无故障，你认为可能的原因是____________                            ； （2分）
（4）现将图乙中的电阻R换成一个额定电压为3.8V、阻值约为10Ω的小灯泡后，若要测出该小灯泡的额定功率，则原实验器材中必须改动的是______________；（2分）
（5）经检查无误后，闭合开关，调节变阻器的滑片使小灯泡正常发光，电流表示数如图丙所示，则此时流过灯泡的电流是________A，灯泡的额定功率是__________W。（结果保留两位小数）（2分）
17.如图所示是小明探究“比较水和煤油的比热容大小”的实验装置。 （10分）   
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(1)为保证让水和煤油在相同时间内能吸收相同的热量，甲、乙两个电阻丝的阻值必须满足的条件是                    。
(2)实验时还要使这两种不同物质的初温和          相同。
(3)在此实验中，用加热时间的长短来表示物质            。    
(4)实验探究记录数据如下表。请根据表格中数据绘出图像。    
(5)观察分析表格和图像，我们能得出的水和煤油比热容的大小关系是            。    


五、综合应用

18. 图甲为一款有高、低温两档的家用蒸汽电熨斗，其电路原理如图乙所示，R1、R2为电热丝，其额定电压均为220V．电路的工作原理是：当S1闭合，S2断开时，电熨斗处于低温档；当S1、S2都闭合时，电熨斗处于高温档．正常工作时高温挡的电功率为1980W．（电源电压保持不变，不计电热丝电阻随温度的变化）

（1）电熨斗正常工作时，在高温档状态下电路中的总电流是多大？

（2）若电热丝R2的电阻为44Ω，则电热丝R1的电阻为多少？


19、. 如图所示为某电热水器的原理示意图，发热体分别由R1和R2组成，通过通、断开关可以使热水器处于“加热”或“保温”状态。断开S1、闭合S时，电热水器处于_______状态。已知该热水器的加热功率为1000W，要把10kg水由18℃加热到68℃，加热时间为多少秒？（c水=4.2×103J/（kg·℃），假设发热体放出的热量全部被水吸收） 
