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练基础·达标检测
1.某同学用电压表和电流表测电阻的实验中,下列注意事项中没有必要的是
(　　)
A.不能把电流表直接接到电源的正、负极上
B.应从电源的正极开始连线,开关应靠近电源的正极
C.在无法估计被测电阻大小时,电流表应先选用较大的量程进行试触
D.将滑动变阻器连入电路时,滑片应放在滑动变阻器阻值最大的位置上
【解析】选B。本题考查伏安法测电阻的实验。如果电流表直接接在电源的两端,电流过大会烧坏电流表,所以A选项是有必要的；连接电路的过程中可以从电源的正极开始,也可以从电源的负极开始,开关在串联电路中的位置不会影响其控制作用,所以开关可以靠近电源正极,也可以靠近电源负极,所以B选项是没有必要的；为避免电压和电流过大烧坏电压表和电流表,在不能估计电压和电流时要用最大的量程试触,确定电压表和电流表的量程,所以C选项是有必要的；滑动变阻器除了有改变电路中电流的作用外,还有一个作用就是保护电路,为防止电流过大损坏电源和电流表等,闭合开关前滑片要移至电阻最大位置,所以D选项是有必要的。

【易错警示】(1)开关闭合时,电路中各处同时有电流且大小相同,开关只要接在干路中,其控制作用就相同,与距离电源正极远近无关；

(2)连接电路时,从电源正极或负极开始都可以。

2.(2014·合肥期中)如果利用如图所示的电路来测量一个大电阻R的阻值,那么X、Y、Z应分别代表(　　)
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A.电流表、电压表、滑动变阻器
B.电压表、电流表、滑动变阻器
C.滑动变阻器、电流表、电压表
D.电压表、滑动变阻器、电流表
【解析】选B。本题考查伏安法测电阻的实验。用伏安法测电阻的实验中电流表与电阻串联,电压表与电阻并联,用滑动变阻器改变电阻两端的电压,所以X是电压表,Y是电流表,Z是滑动变阻器。

3.某学生在用伏安法测电阻的实验中,刚一“试触”就发现电流表的指针迅速摆动超过最大刻度,发生这种情况的原因可能是(　　)
A.电流表的“+”“-”接线柱接反了
B.待测电阻的电阻线断了
C.线路接错,误把电压表串联接入电路
D.电流表量程偏小
【解析】选D。本题考查伏安法测电阻的实验。电流表的“+”“-”接线柱接反,指针会反方向偏转,A错；待测电阻的电阻线断了,电流表的示数为零,B错；线路接错,误把电压表串联接入电路,由于电压表电阻较大,电流表的示数为零,C错；电流表量程偏小,会使指针摆动幅度偏大,超过所选量程,D对。

4.小红在做测定灯泡电阻的实验中,将正常的电流表、电压表接入电路,当闭合开关后,发现电流表有读数,电压表读数为零,移动滑动变阻器滑片时电流表读数有变化,电压表读数始终为零,其原因可能是(　　) 
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A.滑动变阻器接触不良　　　
B.开关接触不良
C.灯泡短路





D.灯泡的钨丝断了
【解析】选C。本题考查了电路故障分析。将正常的电流表、电压表接入电路,当闭合开关后,发现电流表有读数,说明电路为通路；当移动滑动变阻器滑片时电流表读数有变化,电压表读数始终为零,说明电压表测量的用电器发生短路。故选C。

【知识拓展】伏安法测小灯泡的电阻

用伏安法也可以测小灯泡的电阻,但是由于小灯泡的电阻受温度影响较大,在不同的电压下灯泡的电阻是不同的,因此在处理数据时,不能求小灯泡在不同电压下灯丝阻值的平均值。

5.(2013·临沂中考)在测量小灯泡电阻的实验中,正确连接电路并闭合开关后,电压表和电流表的示数如图所示。则流过小灯泡的电流为　　　　　A,小灯泡的电阻为　　　　Ω。
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【解析】本题考查测量小灯泡电阻的实验。题图中电压表和电流表都使用小量程,电压表的读数是2.5 V,电流表的读数是0.5 A,则小灯泡电阻R=[image: image5.png]
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=5Ω。

答案：0.5　5

6.请按要求把下面实验报告的空白部分补充完整。
实验　用“伏安法”测电阻
【实验目的】用“伏安法”测定值电阻。
【实验原理】　　　　　　　　(请写出相关公式)。
【实验器材】　　　　　　、　　　　　　　　、电流表、待测电阻、滑动变阻器、开关、导线。
【表格设计】请设计本实验的数据表格。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


【拓展评估】不同实验进行多次测量的目的不一定相同,如测定值电阻时进行多次测量的目的是                                                    
　                                                                ；
探究电阻与哪些因素有关时进行多次测量的目的是                      
　                                                                。
【解析】用“伏安法”测电阻的实验原理是R=[image: image9.png]


。

用“伏安法”测电阻的实验器材有电源、电压表、电流表、待测电阻、滑动变阻器、开关、导线等。

实验中需要测量电压值和电流值,需要计算电阻,故本实验的数据表格如下：

	实验序号
	1
	2
	3

	电压/V
	
	
	

	电流/A
	
	
	

	电阻/Ω
	
	
	


测定值电阻时进行多次测量的目的是多次测量求平均值,减小实验误差；探究电阻与哪些因素有关时进行多次测量的目的是通过多次测量获得多组数据,来寻找一定的规律。

答案：R=[image: image11.png]


　电源　电压表

	实验序号
	1
	2
	3

	电压/V
	
	
	

	电流/A
	
	
	

	电阻/Ω
	
	
	


多次测量求平均值,减小实验误差

通过多次测量获得多组数据,来寻找一定的规律

【试题备选】(2013·沈阳一模)为测量小灯泡的电阻,小明连接了如图甲所示的电路。
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(1)请你指出图甲中连接的错误之处：
①　　　　　　　　　　　　；
②　　　　　　　　　　　　。
(2)图乙是实验中电流表的某次示数,则电流是　　　A。若使电路中的电流增大,根据正确的连接,滑动变阻器的滑片应向　　　　端移动。
【解析】本题考查伏安法测电阻的探究实验。(1)由电路图可知,电压表并联在了灯泡和滑动变阻器的两端,应并联在灯泡的两端；电流从电流表的负接线柱流入、正接线柱流出,应从正接线柱流入、负接线柱流出；(2)图乙中,电流表的量程为0～0.6 A,分度值为0.02 A,示数为0.2 A；要使电路中的电流增大,应减小滑动变阻器接入电路中的电阻,即滑片向B端移动。

答案：(1)①电压表并联在了灯泡和滑动变阻器的两端　②电流表的正、负接线柱接反了　(2)0.2　B
【一点通】找找你容易错在哪里
请用笔画线代替导线,将伏安法测电阻的电路连接完整。
[image: image13.jpg]



【学生自答】
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【教师点评】
知道电压表与电阻并联,滑动变阻器串联在电路中,非常好。

①滑动变阻器连接错误,应按照“一上一下”的原则。

②电压表量程错误：应选择0～3 V量程。

【正确作图】
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