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一、单项选择题（每小[image: image2.png]2R (ZXXK.COM) R BT




题4分，共32分）
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1.一瓶煤油倒掉一半后，则剩下的一半（   ）

A、比热容减小一半                    B、密度[image: image3.png]2R (ZXXK.COM) R BT




减小一半

C、热值减小一半                D、比热容、密度、热值都不变
2．“可燃冰”是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。我国近期在南海海底发现了 “可燃冰”。如图1所示，燃烧lm3可燃冰释放出的能量与燃烧164m3天然气释放的能量相当，由此可判断“可燃冰”(   B ) 
[image: image17.jpg]


    A．具有较大的热量                 B．具有很高的热值
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C．只有燃烧时才有内能             D．未点燃时只具有化学能
3．我们知道：多数汽油机是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程的不断循环来连续工作的。关于压缩冲程，下列说法正确的是（    ）

A．将废气排出缸外             B．完成对外做功
C．压缩燃料和空气的混合物     D．吸进汽油和空气的混合物
4. 如图2所示是热机工作的一个冲程，则下列说法正确的是（ C   ） 

A．图2是热机的做功冲程
B．热机在这个冲程是将化学能转化为内能[来源:学&科&网Z&X&X&K]
C．这是压缩冲程，将机械能转化为内能
D．热机在这个冲程是将内能[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) R BT




转化为活塞、飞轮的机械能
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5．如图3所示是四冲程汽油机做功冲程的示意图。汽油燃烧产生高温高压的气体推动活塞向下运动。在活塞向下运动的过程中，汽缸内气体的（　A　）
A．内能减少     B．温度升高

C．密度增大     D．分子热运动加快
6、观看“流星雨”的时候，可以看到一颗颗明亮的流星划过夜空。流星下落的过程中，伴随着能量的转化，对这一过程中能量转化的说法正确的是（ B  [image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




 ）
A．机械能转化为化学能
B．机械能转化为内能和光能
C．内能转化为机械能和光能
D．化学能转化为内能
7、热机工作时能量的转化过程是（   ）

A、内能→化学能→机械能                  B、化学能→内能→机械能

C、化学能→机械能→内能             [image: image6.png]2R (ZXXK.COM) R BT




     D、内能→机械能→化学能

8．由公式Q＝cm(t[image: image7.png]2R (ZXXK.COM) R BT




2-t1)可导出c＝Q/m(t2-t1)，下列说法中正确的是(　)
　A．物质吸收的热量[image: image8.png]2R (ZXXK.COM) R BT




越多，比热容越大   B．物质的质量越大，比热容越小
C．物质的温度变化越大，比热容越小
 D．比热容是物质的一种特性，它的大小与物质

的质量、吸收的热量、温度变化等无关.

二、填空题（每空2分，共34分[image: image9.png]2R (ZXXK.COM) R BT




）
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（3）给手机电池充电，是     能转化为        能。

12．．质量为10kg的水，温度由10℃升高到20℃所吸收的热量是_______J；如果这些热量由燃烧焦炭来提供，那么需要完全燃烧______g的焦炭。[不考虑热量损失，c水=4.2×103J/（kg•℃），q焦炭=3.0×107J/kg]

13．柴油机是工农业生产中常用的热机。已知某型号柴油机的效率是30%，在柴油机内完全燃烧2kg柴油能放热__________J，该柴油机能对外做功__________J。如果柴油不能完全燃烧，则柴油的热值会        。（选填“变大”“变小”或“不变”；）（汽油的热值为4.6×107J/kg）

三、实验与探究题（[image: image11.png]2R (ZXXK.COM) R BT




共30分）

14．汽油机的四个冲程中只有       冲程对活塞做功，其它三个冲程要靠飞轮

的       来完成。汽油机完成四个冲程叫一个工作循环，完成一个工作循环，曲轴转         周，对外做功      次。
15．四冲程汽油机的压缩冲程是把       能转化为
         能。如图4甲、乙所示，是我们课堂演示的两个实验，
与压缩冲程原理相同的是         （选填“甲”或“乙”）实验。

16．随着生活水平的提高，汽车已进入寻常百姓家庭，它给我们的生活提供[image: image12.png]2R (ZXXK.COM) R BT




了便利，促进了社会的发展。汽车应用了许多物理知识，请你解答：

（1）汽油机是汽车的“心脏”。一台四冲程汽油机工作时曲轴转速是1800r／min，此汽油机每秒钟完成      个做功冲程； 

（2）当汽油在发动机内燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时发动机的效率将      (选填“升高”、“不变”或“降低”)；

四、计算题（14分）

17.   如图5所示,长为1.5m的轻质木板OA(质量忽略不计)的一端能绕轴O自由转动,另一端用一细绳把板吊成水平,已知细绳能承受的最大拉力为5N,现在轴O的正上方放一个[image: image13.png]2R (ZXXK.COM) R BT




重为7.5N的金属小球,并使小球在2N的水平外力F的作用下向右做匀速直线运动,设小球运动到C点的时刻,细绳刚好被拉断,问此时外力F对小球做了多少功?[image: image14.png]2R (ZXXK.COM) R BT
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