16.4变阻器
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   1．变阻器的分类：滑动变阻器和电阻箱。

   2．滑动变阻器的工作原理、构造和使用方法[image: image2.png]


。

3．电阻箱的读数。 
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     1．滑动变阻器主要是由金属杆、________、________、________等部分构成，密绕在

瓷筒上的每圈电阻线之间都是__________的。

[image: image1.png]gi{fﬂlﬂ



    [image: image4.png]


 2．滑动变阻器是用__________较大的合金线制成的，这种合金线又叫电阻线[image: image5.png]


。改变电阻线在电路中的__________，就可以逐渐改[image: image6.png]


变连入电路的电阻大小，从而逐渐改变电路中的_________大小。

     3．某滑动变阻器标有“100Ω，5A”字样。它表示这变阻器的电阻变化范围是__________，允许通过的电流最大值是__________。
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4．图1所示是一种调节收音机音量兼开关的调[image: image7.png]


节器，它实际[image: image8.png]


上是一个旋钮型变阻器．若接线片A、B巳接入了电路，则顺时针转动旋钮触片时，收音机的音量将变         ．

 5．一位同学设计了一个风力测定仪，如图2所示，O是转动轴，OC是金属杆，下面连接着一块受风板．无风时OC是[image: image9.png]


竖直的，风越强，OC杆偏转的角度越大．AB是一段圆弧形电阻，P点是金属杆与圆弧形电阻相接触的点，电路中接有一个小灯泡，测风力时，闭合开关S即可．通过分析可知：金属杆OC与弧形电阻AB组合在一起相当于一个        ，观察小灯泡的        可以粗略地知道风力的大小．

6．滑动变阻器的滑片P滑动时，接入电路的电阻发生变化的原因是(        )

     A．加在电阻丝两端的电压发生变化      B．电阻丝横截面积发生变化

     C．连入电路的电阻丝[image: image10.png]


长度发生变化     D．通过变阻器的电流强度发生变化
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7．如图3，要使滑动变阻器的滑片P向右移动时，电阻变大，应选择的接线柱是（     ）
A．A、D      B．B、C     C．A、B      D．C、D
8．在用滑动变阻器改变灯泡亮度的实验中，对于连接实验电路的[image: image11.png]


注意事项，不必要的一点是（      ）
A．连入变阻器时，应使滑片位于变阻器值最大的位置
B．开关、电流表应接在靠近电源电流流出的一端
C．连接电路时，应先将开关断开
D．电流表应与灯泡串联，并使它的“+”接线柱，靠近电源的“+”极一端
9．关于电阻，下列说法错误的是（    ）

A．电阻表示导体对电流的阻碍作用

B．导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与导体中的电流成反比

D．导体的电阻是导体本身的性质，与是否通电无关

10．一根铝导线的电阻为R，现在要使它接入电路中后电阻大于R，可采取的措施有（   ）[来源:学.科.网Z.X.X.K]
A．减小这根导线两端的电压或者增大通过它的电流

B．将这根导线拉长后接入电路

C．将这根导线对折后接入电路

D．用长短粗细都相同的铜导线代替铝导线接入电路

11．把甲、乙两段电阻线接在相同的电压下，甲线中的电流大于乙线中的电流，忽略温度的影响，下列判断中错误的是(     )     

A.当它们材料、粗细都相同时，甲线长乙线短

B.当它们材料、长度都相同时，甲线粗乙线细

C.当它们长度、粗细都相同时，两线的材料一定不同

D.甲、乙两电阻线的材料、长短、粗细不可能完全相同

12．有两只定值电阻，上面分别标有“2A  10Ω”和“1A  5Ω”的字样，若将它们串联在电路中使用，则电路中允许通过的最大电流为〔     〕

A． 1A          B．2A        C． 3A        D． 不能确定
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13．图4所示的各种电路，同种元件的参数均相等，能利用滑动变阻器调节电灯从亮到熄灭的电路是〔     〕新*课*标*第*一*网]
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1．设计题：如图5所示，有灯泡L1、L2，开关S，电源，电压[image: image13.png]


表、电流表，滑动变阻器和导线若干，要求：L1、L2并联，开关控制整个电路，电流表测总电流，电压表测L1的电压，滑动变阻器改变通过L2的电流。请画出电路图并连接实物图。
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2．小强学习了滑动变阻器的使用方法后，想利用如图6所示的器材设计一个可以控制电铃声音大小的电路，请你协助他完成下列任务：

（1）连接好实物图；

（2）[image: image14.png]


[image: image15.png]


画好正确连[image: image16.png]


接后的电路图；

（3）如果要使电铃的声音越来越响，针对你所设计的电路，说明应该如何调节滑动变阻器.
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[image: image17]
1．根据下表中数据回答：安装家庭电路取用导线时，应从铜线和铁线中，选用______________线。制作一个滑动变阻器，选择电阻线材料时，应从锰铜合金和镍铬合金中，选用______________。
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2．如图7所示，电阻箱的示数为________Ω.
3．在一次实验中需要测量小灯泡两端的电压和通过它的电流.聪明而粗心的小刚连接了如图6-30所示的电路.同组的小林发现有错误,主张拆了以后重新连接,可是时间来不及了,小刚眼珠一转,在图示的电路中只增加了一根导线,电路就正常工作了.

（1）如果闭合图8中所示电路的开关,电压表示数、电流表示数情况如何?小灯泡发光情况怎样？
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（2）在图中画出小刚连接的那根导线.(用虚线表示)
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参考答案

1.电阻丝、瓷筒、接线柱、绝缘；2.电阻率、长度、电流；3. 0～100Ω、3A；4.小；5.滑动变阻器、亮度6.C 7.B 8.B 9.C 10.B 11.A 12.A 13.D
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能力拓展

[image: image33.jpg]


1.如图9所示

                                       图9[来源:学。科。网Z。X。X。K]
1. (1)[image: image18.png]


如图10 ;   (2)如图11;  (3)向左调节滑片
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[来源:Z*xx*k.Com]
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探究创新

1.铜、镍铬；2.3608 ；3.(1)因为电流表的内电阻很小，所以闭合开关后，电灯泡和定值电阻被电流表短路，只有电压表、电流表和滑动变阻器串联接入电路中，所以小灯泡不发光.又因为电压表[image: image19.png]


的内电阻很大，所以它的示数接近电源电压，而电流表的示数接近于零. 
（2）小刚连接的导线如图12中虚线所示.
图1





图2





P





图3





图4





能力拓展  





L1





L2





S





图5





图6





图7





探究创新





图8





V











A





L1





L2





S





S





S





图10





图11





图12








