17.4欧姆定律在串并联电路中的应用
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1．串联电路的总电阻与各串联导体[image: image2.png]2R (ZXXK.COM) R BT




的电阻的关系。

2．并联电路总电阻与各并联导体电阻的关系。
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1．有两个电阻R1和R2串联在电路中，它们的阻值之比是5：3；则通过它们的电流之比是        ，它们两端的电压之比[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) R BT




是       。

2．如图1所示，变阻器的最大值是10Ω，定值电阻R为30Ω，AB间的电压为10V且保持不变，当滑片P移动时，电压表的示数[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




的变化范围是从       V到[image: image6.png]2R (ZXXK.COM) R BT




      V。定值电阻上最大电流与最小电流之比为         . 
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3．两电阻的阻值分别是R1=8Ω，R2=4Ω，串联后接于24V的电源上，则： R1两端的电压是         V，R2两端的电压是      V，电路总电流是           。

4．两根粗细相同的镍铬合金导线，长度的关系是L1＞L2，若将它们串联后接入电路中，通过它们的电流和两端电压的关系是   （     ）   

A．I1＜I2，U1＞U2 　　              B．I1＞I2，U1＜U2  

C．I1＝I2，U1＞U2　　                D．I1＝I2，U1＜U2                                                                                                      [image: image8.png]2R (ZXXK.COM) R BT




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    5．两个导体并联后的总电阻（      ）

A．比每个导体的电阻都大           B．比每个导体的电阻都小

C．等于两个导体的电阻之和      [image: image9.png]2R (ZXXK.COM) R BT




   D．等于两个导体电阻的倒数之和

6．如图2所示，R1=1Ω，R2=2Ω，则电压表V1、V2示数之比是（    ）

A.1：1           B.1：2                 C.2：1                D.1：3 

7.如图3所示电路，电源电压保持不变，开关S由闭合到断开时（    ）

A.电流表的示数变小              B.电路的总电阻变小

C[image: image10.png]2R (ZXXK.COM) R BT




.灯中电流变大                  D.电压表的示数变小
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8.如图4所[image: image12.png]2R (ZXXK.COM) R BT




示，电源电压保持不变，若P向右移动，则电压表、电流表示数的变化分别为(    )


[image: image13]A.变大，变小    B.变大，变大   C.变小，变大    D.变小、变[image: image14.png]2R (ZXXK.COM) R BT




小

9．甲、乙两电阻之比是3／1，将它们串联后接入电路中，若测得乙电阻两端的电压为4V，那么这个电路的电源电压为(    ) 
   A．4 V       B．8 V    C．12 V             D．16 V

10．如图6所示，AB间电压保持不变，当开关S闭合后，电流表的示数为I1，当S断开后，电流表示数为I2，则I1、I2的大小关系为(    )．

[image: image15]
A．I1＜I2    B．I1＝I2     C．I1＞I2         D．无法判断

11．有三个定值电阻并联在电路中，它们的电阻值之比R1:[image: image16.png]2R (ZXXK.COM) R BT




R2:R3=1:3:5，则通过它们的电流之比I1:I2:I3为 (     )

    A．1:3:5             B．15:5:3        [image: image17.png]2R (ZXXK.COM) R BT




   C．5:3:1                D．5:3:15

12．如果把4Ω和6Ω的两只电阻串联在一个电压不变的电源上，电路中的电流为1.2A，如果再把它们并联在同一电路中，则干路的电流应为（      ）

   A．2A                B．3A                 C．4A                   D．5A
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  1．小明把一个铭牌上标有“10Ω1 A”字样的滑动变阻器，直接接到24 V的电源上，为了保证安全，连入电路的电阻不能小于多少欧？

新 课 标 
 2． 李强同学想自制一个电热毯，让它在220 V电压下工作。如果使电热丝中通过的[image: image23.png]2R (ZXXK.COM) R BT




电流为0.25 A，需要截取多长的规格是40Ω/m的电阻线。

[来源
3．如图8所示电路中，R1=60Ω，电源电压不变，当滑动变阻器滑片P在R2中点时，电压表示数为6V；当P在b点时，电压表示数为9V，求R2的最大阻值和电源电压。
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参考答案

基础运用

1. 1:1、5:3  2. 7.5、10、4:3； 3.8、2A  
4.C 5.B 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C 11.B 12.D 

探究创新

1.14 Ω   2.22m    3.60Ω、18V新 课 标 
课标引领





基础运用 
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