第十五章电流和电路单元测试题
一、选择题
1、无需电源电压的转换设备，能直接[image: image1.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




在家庭电路220伏电压下正常工作的用电器是

A．手机          B．手电筒         C．电视机          D．电视机遥控器

2、以下电路[image: image2.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




图与右边的实物图一致的是（   ）  
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3、如图所示电路中，当开关S1、S2均闭合后，则（    ）

A．L1、L2都能发光

B．L1、L2都不能发光

C．Ll能发光，L2不能发光

D．Ll不能发光，L2能发光
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4、如图所示，当开关S闭合时，两只小灯泡能同时发光的正确电路是（    ）
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5、下列电路正确的是    
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7、某同学用电流表的时候，本应用“十”和“3”两个接线柱，但误将“十”和“06”两个接线柱接入电路(“十”接线柱位置没有接错)，这样做的结果将是(       ) 

A．指针摆动角度变小了                           B．指针反方向摆动

C．指针摆动的角度变大了，电流表可能被损坏       D．指针不动

8、小张家的卫生间按如图所示的电路安装了照明灯和换气扇，它们（     ）
A．只能各自独立工作，而不能同时工作
B．只能同时工作，而不能各自独立工作
C．工作时通过的电流一定相等
D．工作时两端的电压一定相等
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9、小轿车的仪表盘上，有一个显示汽车车门关闭状况的指示灯。只要四个车门中有一个没关闭（此时装在车门上的电路开关处于断开），指示灯就发光提醒。下面四个电路中，能体现该装置工作原理的是
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10、如图L l 和L2是两只完全相同的灯泡，当电流表Al的示数为04A时，电流表A2、A3的示数分别是   (       )

A．04A， 04A        B．08A，08A

C．04A,   08A       D．08A，04Ahttp ://
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二、填空题[image: image10.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




 

11、360μA＝__________mA＝_________A ;    

12、生活中的物理：我们经常在加油站看到一条醒目的标语“严禁用塑料桶装运汽油”。这是因为桶内汽油会不断与桶壁摩擦，使塑料桶_________。

13、如左下图所示，将废灯泡的灯芯接入电路中时，电流表的指针并不偏转；当用酒精灯对灯芯的玻璃柱加热一段时间后，会发现电流表的指针_________，这表明绝缘体在一定条件下会变成_________。
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14、如右上图所示，通过小灯泡的电流方向是_________，通过小灯泡的自由电子定向移动的方向是_________。（选填“向左”或“向右”）

15、图所示是一把既能吹冷风，又能吹热风的电吹风的简化电路，图中A是吹风机，B是电热丝。将插头插入插座，若只闭合开关Sl，电吹风吹出的是____风；若将开关Sl、S2都闭合，电吹风吹出的是____风。（填“热”或“冷”） 
16．如图所示电路中，当________闭合时，L1、L2 并联；当_________闭合时，电路会发生短路，损坏电源。
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16、如左下图所示，甲图中的两个灯泡是_________（填“串联”或“并联”），用乙图中的水流可以类比该电路中的_________。
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17、如右上图所示，是实验室中常用的一种仪表的示意图。

请写出你从图中得到的两条信息：

①　　　　　        　　　　　　　 　　　　；

②　　　[image: image15.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




　　　　　      　   　　　　　　　。 

18、如左下图所示，要使L1和L2组成并联电路的做法是：将________断开，将________闭合。
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19、如右上图所示电路中，当________闭合时，L1、L2 并联；当_________闭合时，电路会发生短路，损坏电源。

20如图电路中，当开关S闭合时，电流表A1的读数为03A，电流表A的读数为05A。则通过电阻R2的电流大小为       A.
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三、作图题⑴开关同时控制两盏电灯；⑵电灯L1、L2并联；⑶电流表测通过两灯的总电流；⑷所画导线不能交叉。
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22、火车在车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门的插销相当于一个开关），车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，[image: image19.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




提醒旅客两间厕所内部都有人，请你把右上图图中的各元件符号连接成符合上述设计要求的电路图. 
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四、实验题
23、 如左下图所示，电流表的读数为：       A。
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24、如右上图所示的示教板的表面有两个灯座，每个灯座的两端接有接线柱，安装上两盏相同的灯泡，都正常发光。不允许使用任何仪器，怎样判断其连接方式？

25、某同学进行了如下实验：根据右图连接好实物，用电流表分别测出I、I1、I2的电流，改变电源电压[image: image23.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




，重复实验，记录数据如下表。

（1）该实验探究的问题是              ；

（2）该同学根据实验得出结论：并联电路中干路电流为支路电流的2倍。该实验有不完善之处，请你提出改进的建议：                。

	电流

次数
	I1/A
	I2/A
	I/A[来源:学。科。网Z。X。X。K]

	1
	0.2
	0.2
	0.4

	2
	0.3
	0.3
	0.6

	3
	0.4
	0.4
	0.8


26、如图所示，在探究并联电路中的电流关系时，小明同学用电流表测出A．B．[image: image24.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




C三处的电流分别为IA＝05[image: image25.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




A，IB＝03A，IC＝02A，在表格中记录数据后，下一步[image: image26.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




首先应该做的是：（      ）

A．整理器材，结束实验

B．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值

C．分析数据[image: image27.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




，得出结论

D．换用电流表的另一量程，再测出一组电流值
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27、按照课本要求探究并联电路中电流的关系，他们设计的电路如图所示。
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x.k.b.1
把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流，填入下表：

	实验次数
	A处的电流IA／A
	B处的电流IB／A
	C处的电流IC／A

	1
	010
	012
	022

	2
	020[来源:Z*xx*k.Com]
	024
	044

	3
	025
	030
	055


⑴通过对上面数据的分析,可以得出是:                                       ；

⑵测量三次的目的是：                                      ，在实验中我们可以采用      [image: image31.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




                            的方法改变电流的大小从而进行三次实验；
⑶结合你用一个电流表做实验时的体会，提出一条对本实验的改进意见：           

                            [image: image32.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




                              。

28、瑞瑞同学在中考物理实验加试时,对串联电路电压规律进行了探究.
【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和 

【设计与进行实验】
⑴按图所示的电路图连接电路；
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⑵闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；
⑶在测L2两端的电压时, 瑞瑞同学为了节省实验时间,采用以下方法:电压表所接的B接点不动,

只断开A接点,并改接到C接点上；
⑷测出AC间的电压.
【交流与评估】
⑴在拆接电路时,开关必须_________；

⑵瑞瑞同学用上面的方法能否测出L2两端的电压?为什么? __________________.

	UAB/V
	UBC /V
	UAC /V

	2.4
	1.4
	3.75


⑶方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在右面表格中.分析瑞瑞同学的实验数据可以得出的结论是: 串联电路总电压________各用电器两端的电压之和（填“等于”或“不等于”）.

⑷这个实验在设计方案上还存在的不足之处是：___________________________.
五、计算题
 29、如图所示，已知通过L2的电流为03A，电流表Al 的示数为400mA, 问：
    (1)电流表A2的示数是多大? 

    (2)若在工作过程中一条支路突然烧断，试说明电流表A2的示数将发生什么变化?
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30、如图（a）所示，当开关S闭合时，两只电流表的示数分别如图（b）、（c）所示，则通过L1中的电流是多大？
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参考答案
1、 择题：(每小题2分，共20分) 

1 C 2 A C  3 B  4 B  5C 6 C  7 C  8 D  9 B  10 C  

二、填空题(第14题3分；其余每空1分，共18分) 
11．036，36×10-4，   12  带电 13  偏转，导体  14、向左，向右
15、冷     热

16、S1S3，S2S3
17、①这是一个电流表；②电流表的示数是15A；③电流表的量程有0～06A和0～3A；④电流表的分度值分别是002A和01A　

18、S1S3          19、 S1S3，S2S3        20、02      

三、作图题：(21题2分，22题题3分， 共5分)
21 、[image: image36.png]


                     
22、[image: image37.png]



四、实验题：（23题1分；24题2分；25题4分；26题2分；27题每空2分；共1[image: image38.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




5分）
23、02

24、将其中一只灯泡拿掉，如果另一只灯泡仍能发光，则两灯泡是并联的；如果另一只灯泡不能发光，则两灯泡是串联的。

25、答案：（1）并联电路的电流特点 （2）选用不同规格的灯泡或选用不同阻值的灯泡

26、B

27、（1）并联电路干路中的电流等于各支路电流之和       

（2）使结论更具有普遍性、可靠性     更换不同规格的小灯泡等（只要答案合理均给分） 

（3）使用三个电流表同时接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流   

五、计算题（每题4分， 共12分）

28、答案： (1)断开       ⑵不能,因为电压表的正负接线柱接反了  

 ⑶不等于     ⑷以一次实验得出物理规律.   

29 、⑴07A ⑵若L1支路断，电流表A2的示数为03A；若L[image: image39.png]22 BL(ZX XK. COMRALTT 7




2支路断，电流表A2的示数为04A

30、 13 A
