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（时间：60分钟    满分：60分）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目要求。）
1、下列关于电压和电流的说法,正确的是(    )
A.电路中只要接有电源,就一定能形成电流

B.只要有导线,电路中就一定会有电流

C.电路两端没有电压,电路中也会有电流

D.电路中有电流,电路两端就一定有电压

2. 某家用电器正常工作时测得通过的电流为1.5A，则此用电器可能是（     ）

A. 家用电冰箱　B. 家用电饭锅　C. 家用空调　D. 家用电风扇 
3、一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是(   )
A．将导线对折后连入电路        B．将导线拉长后连入电路

C．减小导线两端的电压      D．增大导线中的电流 
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4、如图所示是压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片P固定在一起，AB间有可收缩导线，R1为定值电阻，电源电压不变．当闭合开关S，压力F增大时，下列叙述正确是（　　）
A．电流表、电压表示数都变小        

B．电路总功率在变大 
A.“220V  40W”的灯泡最亮     B.“110V  40W”的灯泡最亮

C.“36[image: image2.png]


V  40W”的灯泡最亮       D.三只灯泡一样亮

7.如图所示的电蚊拍,具有灭蚊和照明等功能。当开关S1闭合、S2断开时,只有灭蚊网通电起到灭蚊作用;当开关S1和S2都闭合时,灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用。下列电路设计符合这种要求的是　(　　)
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8.检查是否饮酒设备的电路如图甲,R[image: image4.png]


为酒精气体传感器,其阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙,R0为定值电阻,电源电压不变。当检测酒精气体浓度增大时　(　　)
[image: image5.png]



A.电流表示数减小　　　　　　
B.电压表示数减小
C.电路总电阻增大




D.电路总功率增大
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9.如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6 V，电流表示数为0.6 A，断开S2后，电压表示数变为2 V，则R2的电阻和电源电压分别是(   )
A.10 Ω  9 V     B.20 Ω  6 V
C.20 Ω  9 V     D.10 Ω  6 V
10、同一实验中，经常需要测多组数据．以下四个实验中是为减小实验误差的实验（   ） 

A．伏安法测定值电阻[image: image6.png]


阻值；B．电磁铁磁性强弱与哪些因素有[image: image7.png]


关． 
C．电流产生的热量与哪些因素有关．D．伏安法测量小灯泡的电功率；
11、下列四幅图中，符合安全用电原则的是(   )
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12.将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在电路中,如图所示。闭合开关后,发现灯L1较暗,灯L2较亮,则　(　　)
A.灯L1的电阻比灯 L2的电阻大
B.灯L1的额定功率比L2 的额定功率小
C.电路中,灯L1两端电压比灯L2 两端电压小
D.电路中,通过灯L1的电流比通过灯L2 的电流大
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13.如图所示的实验装置中,三个相同的烧瓶A、B[image: image9.png]


、C内都盛有质量和初温均相等的液体,其中A、B烧瓶中装的是水,C烧瓶中装的是煤油。A、B、C烧瓶中电阻丝的阻[image: image10.png]


值分别为RA、RB、RC,且RA=RC>RB。当合上开关S通电一定时间后(三个烧瓶中的液体均未达到沸腾),A、B、C瓶中温度计示数分别为TA、TB、TC。对三支温度计示数的判断,下列说法正确的是(均不计热损失,比热容c水>c煤油)　(　　)
A.TA=TB<TC
         


B.TA=TC>TB
C.TC>TA>TB

        D.TA>TB>TC

[image: image28.wmf](

)

2

2

1

220 V

U

R440

P110 W

===W

额

14.如图是生活中常用来固定房门的“门吸”,它由磁铁和金属块两部分组成。该金属块能被磁铁所吸引,是因为可能含有以下材料中的　(　　)
A.银　　　B.铜　　　C.铝　　　　D.铁

15.如图所示,当开关闭合后,下列说法正确的是(　　)
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A.螺线管的下端是S极

B.小磁针将转动,静止后N极向下

C.小磁针将转动,静止后S极向下[来源:学#科#网Z#X#X#K]
D.当滑动变阻器的滑片向右滑动时,螺线管的磁性增强
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二、填空题（本题共8个空，每空1分，共8分）
16.（2分）如图所示,汽车在转向前,司机会拨动转向横杆,汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭,但其中一个损坏时,另一个仍能正常工作,这两个转向灯在电路中的连接方式为　　　　,转向杆相当于电路中的　　　　。
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17[image: image12.png]


.手机触摸屏是通过识别触摸点的水平和竖直位置,来确定触摸点的位置。以竖直方向为例:触摸屏相当于一根电阻丝,触摸手机屏时,触摸点P将电阻丝分为上下两部分,阻值分别为R1、R2,其等效电路如图所示。当触摸点在竖直向下移动时,R1的阻值　　　,R1[image: image13.png]


两端的电压　　　。

18.世界自然基金会倡导的“地球一小时”活动,号召大家用关灯一小时的方式提高节能意识,它是通过减少通电时间来减少消耗的　　　　;则一只100W的节能灯关灯1h可节电　　　　kW·h。
19.1820年,丹麦科学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现:当导线中通过电流时,它旁边的小磁针发生了偏转,他进而继续探究,终于证实了　　　  　　                           　,在世界上第一个发现了电和磁之间的联系。如果把导线绕在圆筒上做成螺线管,磁场就会强得多,通电螺线管[image: image14.png]


的极性与螺线管中的　　　　　方向有关。

三、作图题（4分）

20．一个既能吹出冷风又能吹出热风的电吹风，内部有一根电热丝、一个吹风机和两个开关组成。为了保护电吹风[image: image15.png]


在正常使用中不被损，设计上不允许电热丝单独工作。题下已给出了插头，请设计并画出该电吹风的电路图（吹风机用电动机的符号表示）．   
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四、实验探究（每空1分，共10分）

21、在“测定小灯泡电功率”的实验中，电源电压是6 V，小灯泡的额定电压是2.5 V ，如[image: image16.png]


图甲所示.
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(1)、（1分）请你用笔画线代替导线，将甲图所示的实验电路连接完整，要求向右调节滑片，灯泡变亮 ，连线不能交叉. 

(2 )、 （3分）在连接好电路后，要先将滑动变阻器滑片P移至    (选填“A”或“B”)端后，开关才能        ，发现小灯泡不亮，电流表、电压表均有示数但很小。接下来的操作是（  ）

A、更换小灯泡      

B、检查电路是否开路       

C、检查电路是否短路     

D、移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光      

[image: image34.jpg]


(3)、（4分）图乙是根据实验数据绘制成的I -U图像.当P在某位置时，电压表示数为1.5 V，灯泡电阻为       Ω，灯泡发光           (选填“较暗”或“较亮”)；要使灯正常[image: image18.png]


发光，应将滑片P向     (选填“A”或“B”)端移动，灯泡的额定功率为        W. 

(4)、（2分）根据图像可判断小灯泡的电阻随电压升高逐渐       ，原因是                                       .、 

 五、计算题（8分）

22、一个电热毯的简易电路图如图所示,R1是电热毯的电热丝,R2是定值电阻。当开关S闭合时,电热毯才处于高温加热状态,额定加热功率为110 W;当开关S断开时,电热毯处于低温加热状态。求:
(1)R1的阻值;

(2)该电热毯处于高温加热状态时,10min消耗的电能;
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(3)已知R2的阻值为660Ω,当电热毯处于低温加热状态时,R1的实际功率为多少?

(4)家用电热毯的电阻线断了，将电阻线接上后继续使用，在使用中会发现接头处容易烧焦，请用学过的知识解释其原因。[image: image19.png]
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一、单项选择题
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二、填空题
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三、作图题   略

四、实验探究
[image: image23.png]21, (1> B (2> A % . W&, D (3) 100, %, B .
0.5 W (4) 8K . AT L ekl R B 697 B T Ko



22、【解析】(1)当开关S闭合时,只有R1接入电路中,则
[image: image36.png]U





(2)电热毯处于高温加热状态时,10min消耗的电能[来源:学.科.网Z.X.X.K]
W=P额t=110W×10×60 s=6.6×104J

(3)当开关S断开时,电热毯处于低温加热状态,R1、R2串联,

电路中的电流　

R1的实际功率P实=I2R1=(0.2A)2×440Ω=17.6 W
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