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第三教育协作片2014秋季第一次质量检测

九年级物理试卷

（总分：80分，时间：70分钟）

一、选择题（12×2′=24′）[来源:Z#xx#k.Com]
	题号
	1
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	答案
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1.如图所示，人们日常生活中所用的工具，能够省力的是
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．一位同学用20从一楼走到三楼，他上楼时的功率可能是
A.几瓦               B.几十瓦                  C.几百瓦              D.几千瓦
3．在不计机械自重和摩擦的情况下，能用10N的拉力不能提起重20N物体的简单机械是
A．一个动滑轮
B．一个定滑轮   


C．杠杆

        D．一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

4.如图用滑轮或滑轮组将相同的重物，提升相同高度，机械效率最高的是（绳与滑轮间摩擦不计）
新_课_标第_一_网[image: image21.png]



5. 把掉在地面上的一个苹果捡回桌面，克服苹果重力做的功最接近于

A．0.02J        B．0.2J         C．2J          D．10J
[image: image22.png]


6.如图所示，高山上的公路修得弯弯曲曲，宛如盘龙，其作用是

A.加快登山速度     B.降低做功损耗

C.减小登山用力     D.适应山区习俗

7.物理学中，用来表示物理量功的单位英文字母是

A W.      [image: image2.png]ok A SR (ZXXK.COM)




          B.P               C.N                D. J
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8.如图所示，起重机吊臂前端简单机械是

A.定滑轮           B.动滑轮            C.滑轮组           D.轮轴
9．学校旗杆的顶端装有定滑轮。定滑轮的作用是
A.省力    [image: image3.png]ok A SR (ZXXK.COM)




      B.改变力的方向          C.节约资源        D.降低费用
10．用100N的力把一个质量4kg的铅球推到5m远的地方，推铅球时做的功是

A．0J        B．196J         C．500J        D．条件不足，无法确定

11.汽车陷进沼泽地后，司机开足发动机动力，汽车还是纹丝不动，此过程

A.发动机对汽车没有做功              B.发动机对汽车没有作用力

C.司机对发动机做功       [image: image4.png]ok A SR (ZXXK.COM)




           D.地面的摩擦力对汽车做功

12.蒸汽机的机械效率、功率与其对外做功多少的关系是（       ）
A．机械效率越高，做功越快           B.做功越多，机械效率一定越高

C.功率越大的机械做功一定越多        D.做功越快机械，功率一定越大
二、填空题（30×1′=30′）
13．常见的简单机械有：杠杆、滑轮（定滑轮、动滑轮和 _[image: image5.png]ok A SR (ZXXK.COM)




______ ）、轮轴、_______ 。

14．定滑轮实质是_________杠杆，使用定滑轮可以改变________，但它不能_______。

15．动滑轮实质是_________________的杠杆，用动滑轮可以_______力，但_______改变力的方向。
16.用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组提升重物时，人对绳子的拉力是70 N，则可匀速提起_____N或_____N的重物。

17．如下图甲、乙装置中各使用一个滑轮。其中甲图中滑轮是_____滑轮，乙图中滑轮是_____滑轮。
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18.如上右图所示，是小明将要攀登的一座海拔400 m小山的示意图。观察图片，比较南、北两条攀登路径的情况可知：________ 路径比较省力，理由是 __________________ 。坡道是 _________ （选填“杠杆”、“轮轴”或“斜面”）的实例。
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19.如右图正方体[image: image7.png]ok A SR (ZXXK.COM)




物块的重力为100N，边[image: image8.png]ok A SR (ZXXK.COM)




长为1.2m，人用50N的水平推力使物体匀速移动了一段距离，推力做的功是_______J，重力做的功是_______J．
[image: image9.png]ok A SR (ZXXK.COM)




20．如图7所示，是一位工人师傅用于粉刷楼房外墙壁的升降装置示意图，上端固定在楼顶．若动滑轮质量为2.5kg，工作台质量为7.5kg，，涂料和所有工具质量为20kg，工人师傅的质量为60kg，绳重及摩擦不计．当工作台从距地面5m高处升到15m高处，工人师傅需要做            J的功．（g =10N/kg）
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21.一辆轿车在高速公路上以70kW的功率行驶10min，通过的路程是15km，汽车
的速度是 _____ km/h，合 _____ m/s，发动机所做的功是 _____ J。

22.如图所示，小华将1只鸭蛋从地面拿起，缓缓举过头顶。1只鸭蛋的质量约100g，小华托举鸭蛋所用的力约为 ___ N，鸭蛋移动的距离约为 ____ m，此过程所做的功约为 ___ J。

23.如图所示，是用来锻炼腿部和手臂的肌肉力量健身器材的示意图，重物G为30kg。[image: image27.png]


（g取10N/kg）（1）锻炼手臂的肌肉力量时，绳A端固定不动，手在B处用力拉绳，使重物G上升。此时滑轮O是 ____ （选填“定”或“动”）滑轮，手的拉力至少
是 ______ N。

（2）锻炼腿部肌肉力量时，绳B端固定不动，腿在A处用力拉绳，使重物G上升，此
时滑轮O是 ____ （选填“定”或“动”）滑轮，腿的拉力至少是 ______ N。（不考虑轮重和摩擦）

24.利用一个动滑轮将重70N的物体匀速提高6m，设动滑轮重[image: image10.png]ok A SR (ZXXK.COM)




10N，绳重和摩擦不计，则利用动滑轮所做的额外功是_____________，总功是___________，这个滑轮组的机械效率是___________。

三.作图题与实验题：（3×2′=6′）

25、（1）如下左图所示，作[image: image11.png]ok A SR (ZXXK.COM)




出人对杠杆作用力F的[image: image12.png]ok A SR (ZXXK.COM)




力臂L。
[image: image28.png]


（2）.如下中图所示，杠杆的B端挂一重物，在A点施加一个最小的力，使杠杆平衡在图中所示的位置上，试画出这个力的示意图.
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[image: image13.png]{





（3）如上右图所示，提升木箱滑轮组由一只动滑轮和一只定滑轮组成。画出最省力绕绳方案。

26.某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示，实验装置如下图：

	物理量
	1
	2
	[image: image30.png]


3

	钩码重G（N）
	4
	4x kb 1
	6

	钩码上升高度h（m）
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力F（N）
	1.8
	1[image: image14.png]ok A SR (ZXXK.COM)




.4
	2.4

	绳端移动距离S（m）
	0.3
	0.5
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0.3

	机械效率η
	74%
	
	


（1）通过表中数据可分析出实验1是用        （填“甲”或“乙”）图做的实验，实验2是用         （填“甲”或“乙”）图做的实验。（2分）

（2）请将表中空白处填上恰当的数据。（百分号前保留整数）（2分）

（3[image: image15.png]ok A SR (ZXXK.COM)




）通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率___________。（1分）

（4）比较实验1和实验3可得正确结论：使用同一滑轮组，________________________，可以提高滑轮组的机械效率。（1分）

四、计算题：（6′+ 8′）
27、如图所示，在距杠杆左端２０厘米的Ｂ处挂有600牛的重物，要使杠杆平衡，需要在距Ｂ点60厘米的Ａ处至少加多少牛的力？且力的方向向哪？。
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28、如图所示，工人用滑轮组匀速提升重为180 N的物体，所用的拉力为70 N，在10s内物体升高的高度为2m。此过程中
（1）所做的有用功是多少？（2）所做总功的功率是多少？（3）滑轮组的机械效率是多少？

九年级物理阶段测试答案

一、

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	C
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	D
	A
	D


二、13、滑轮  斜面                              14、等臂   力的方向    省力

15、动力臂是阻力臂2倍的杠杆   省  不能          16、140N  210N （或210N  140N）

17、动   定                        18、南坡   功是一定的，费距离的一定省力     斜面

19、310   0                        20、90       25         4.2×107
21、1   2   2  [image: image17.png]ok A SR (ZXXK.COM)
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               22、60       480        87.5％

23、①动    600        ②定     300

24、略

25、①甲      乙         ②57％        83％        ③低     提升物体越重

26、200N       力的方向过A垂直于杠杆向上

27、①360J    ②42W        ③85.7％
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