2015年秋季学期钦州港经济技术开发区中学12月份考试

九年级物理

学校：___________姓名：___________班级：___________考号：___________

一、 选择题
1. 我国是全世界手机用户最多的国家．关于手机，下列说法正确的是（　　） 

A．手机是利用超声波来传递信息的 B．听筒是利用电磁感应原理工作的 
C．作振动用的电动机利用了磁场对电流有力的作用 
D．手机周围没有磁场不会对别的磁体造成影响 
2. 如图所示的实验装置中能够说明电磁感应现象的是（　　） 
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3. 【题文】如图所示的实验装置中，下列说法正确的是    
[image: image2.png]



A．甲图可以研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系 [来源:Zxxk.Com]
B．发电机是利用乙图原理制成的 
C．电动机是根据丙图原理工作的 

D．丁图所示的动圈式话筒是利用电磁感应现象工作的 
4.如下图甲乙，分别演示的是电话的话筒和听筒的工作过程，下面有关这两幅图的说明中正确的是 （ ） 
[image: image3.png]



A．甲图表现的是电话的听筒，它是利用电磁感应原理来工作的 
B．甲图表现的是电话的话筒，它工作时将电能转化为机械能 
C．乙图表现的是电话的听筒，它是利用磁场对电流的作用来工作的 
D．乙图表现的是电话的话筒，它工作时将机械能转化为电能 
5. 关于电磁波与现代通信，下列说法正确的是（　　） 

A．光纤通信是利用光的反射原理来传输光信号 
B．抽成真空的[image: image4.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




玻璃罩能屏蔽电磁波 
C．根据公式v=λf可以推断频率越高的电磁波，波速越大 
D．微波、无线电波、超声波都属于电磁波 [来源:学。科。网]
6. 加在某电动机上的电压是U，电动机消耗的电功率为P，电动机线圈的电阻为r，则电动机线圈上消耗的电热功率为 A．P B． [image: image5.png]


C． [image: image6.png]


D． [image: image7.png]



7.如图是汽车启动装置原理图对于过一装置及其工作特点，下列说法中不正确的是（　　） 
[image: image8.png]



A． 旋转钥匙能使电磁铁所在电路工作 
B． 电磁铁的工作电压比电动机的工作电压低 
C． 电磁铁通电时，上端是S极下端是N极 [image: image9.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E





D． 电磁铁通电时，吸引上方的衔铁，使触点A向右与B接触 
8.下列说法正确的是 (   ) 

A．电动机是利用电磁感应现象制成的 

B．电磁起重机是利用磁生电现象制成的 
C．发电机工作时将机械能转化为电能 
D．通电螺线管的磁性强弱只与电流有关 
9. 如图所示，木制小船模型漂浮在静止的水面上，船上安装了一只电磁铁，船头 A 指向东，若接通开关S，则小船将会在水平面内自由转动，当小船再次处于静止状态时，船头 A 指向 …（　　） 

[image: image10.png]


[来源:学科网ZXXK]
A．东　　   　B．南　　   　C．西　　   　D．北 

10. 对下图所示的四个实验装置，表述正确的是 
[image: image11.png]



A．图甲可用来演示电磁感应现象 B．图乙可用来演示磁场对电流的作用 
C．图丙可用来演示电流的磁效应 

D．图丁可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小关系 
11. 下列设备中利用电磁感应现象制成的是 

A．电磁继电器 B．发电机 C．电磁铁 D．电动机 
12. 如图所示为一台非铁质物质制成的天平．A是一铁块，B是电磁铁．未通电时天平平衡，给B通以[image: image12.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




图示方向的电流（a端接电源正极，b端接电源负极），调节线圈中电流的大小，使铁块A向上匀速运动，在此过程中（　　） 
[image: image13.png]5%




A．电磁铁B的上端为S极，天平仍保持平衡 
B．电磁铁B的上端为S极，天平右盘下降 
C．电磁铁B的上端为N极，天平右盘下降 
D．电磁铁B的上端为N极，天平仍保持平衡 
13. 加在某电动机上的电压是U，电动机消耗的电功率为P，电动机线圈的电阻为r，则电动机线圈上消耗的电热功率为 

A．P   B． [image: image14.png]


  C． [image: image15.png]


   D． [image: image16.png]



14. 如图所示是研究电磁铁磁性的实验。闭合开关后，下列说法正确的是 
[image: image17.png]



A．电磁铁的下端是N极 B．电磁铁能吸引大头针是电磁感应现象 [来源:学#科#网]
C．将铁钉换成铜棒会使磁性增强 
D．滑片P向左移动，电磁铁吸引大头针的数目会增多 
15. （2分）对使用以[image: image18.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




下实验装置所研究物理问题的描述，正确的是（ ） 
[image: image19.png]
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A．用来演示磁场对通电导线的作用 B．用来演示电磁感应现象 
C．用来演示电磁铁的极性与电流方向的关系 
D．用来演示导线周围存在的磁场 
二、 计算题（注释） 
16. 如图所示，是小明同学为宜宾港设计的一个货物运送装图， 
[image: image23.png]



其中，AB是长L=10m的传送带，BC是平台，AB两端的高度差h=2.5m，传送带在电动机M的带动下顺时针匀速转动．现有一质量m=542.7kg的货物，从A端随传送带一起匀速地被运送到平台BC上，传送带运行的速度v=4m/s．由于轮轴等方面的摩擦，电动机输出功（转化为机械功）的效率η=80%，电动机允许通过的最大电流为25A．取g=10N/kg求： 
（1）要使该货物从A端运送到B端，电动机需工作多少时间？ 
（2）货物从A端运送到B端，需克服重力做多少功？电动机的输出功率是多大？ 
（3）如果电动机接在电压U=380V不变的电源上，电动机中线圈的电阻r=1.9Ω，在把货物从A端运送到B端的过程中，电动机消耗的电能是多少？ 

17. 6分）现在电动自行车、电动汽车逐渐普及，它们都采用电动机来获得动力。某直流电动机的铭牌上标有“220V5.5kW”，电动机线圈的电阻为0.4Ω。 
（1）电动机的工作原理是什么？（1分） 
（2）该电动机正常工作1h，消耗多少电能？电动机线圈产生多少热量？（2分+2分） 
（3）在工作过程中，电动机因故障卡住无法转动，很快就闻到焦糊味道，请你从能量转化角度解释这个现象。（1分） 

18. 在计算电动机工作时所消耗的电功率时，小杰和小施产生了不同意见。小杰利用公式P=IU计算电动机所消耗的电功率，小施利用P=I 2 R来计算电动机所消耗的电功率。 
（已知：电动机线圈电阻为 R ，电动机工作时两端的电压为U,通过电动机的电流强度为 I) 
（1）请你判断这两位同学计算电动机所消耗的电功率的方法是否正确，并说明理由。 
（2）求这台电动机在时间 t 内，电动机线圈产生的热量。 
（3）求电动机在时间 t 内所做的机械功。 

三、 实验题[来源:学&科&网]
19. 【题文】张森同学在研究电磁现象中，做了如图所示的实验, 闭合开关, 先将导体ab 水平用力向右移动, 导体cd 也随之运动起来，甲现象说明导体ab切割磁感线在ab中产生了 ________ ，乙现象说明 ________________________ 。 
[image: image24.png]



20. 如图20所示是一种防盗报警器，当有人踩踏板时报警器通过 　 灯亮来报警。（选填“甲”或“乙”） [image: image25.png]AAEE,





21.如图所示是小利设计的一种限流器原理图，当电流超过限制电流时，会自动切断电路。 
[image: image26.png]Sl
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（1）当电流超过限制电流时，衔铁N被电磁铁M吸引过去，匀质的金属杆OA在弹簧拉力作用下绕O点转动，电路断开。刚转动时，杠杆OA属于 杠杆。 
（2）若要把限流器接人家庭电路中，从安全用电角度考虑，应该把它接在进户线的   线上。 
（3[image: image27.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




）调试时，电流尚未达到设计的限制电流，限流器已经切断电路。为达到设计要求，应把滑动变阻器滑片P向 移动。 

22. 小明设计了一种“自动限重器”，如图23（甲）所示。该装置由控制电路和工作电路组成，其主要元件有电磁继电器、货物装载机（实质是电动机）[image: image28.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




、压敏电阻R 1 和滑动变阻器R 2 等。压敏电阻R 1 的阻值随压力F变化的关系如图23（乙）所示。当货架承受的压力达到限定值，电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电压U＝6V，电磁继电器线圈的阻值忽略不计。请你解答下列问题： 
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（1）由图（乙）中的图象可知，随着压力F的增大，压敏电阻R 1 的阻值将________。 
（2）用笔画线代替导线将图（甲）的电路连接完整。 
（3）随着控制电路电流的增大，电磁铁的磁性将_________，当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时，衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为800N，则所选滑动变阻器R 2 的最大阻值至少为多少Ω？ 

23. 在物联网中，传感[image: image30.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




器担负着信息采集的重要任务，可以实现“提醒”和“报警”功能.其中热敏传感器主要运用了热敏电阻来测量温度的变化.热敏电阻主要是由 材料制成的(选填“导体”、“半导体”、“超导体”或“绝缘体”).热敏电阻阻值随温度变化的曲线如下图甲所示，图乙是由热敏电阻R 1 作为传感器制作的简单自动报警线路图，图中a、b为两个固定的金属片，d为铁片.为了使温度过高时发送报警信息，开关c应该接在   处（选填“a”或“b”）.若使报警的最低温度提高些，应将P点向   移动（选填“左[image: image31.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




”或“右”）. [image: image32.jpg]



四、 综合题
24. 【题文】（3分）（请按要求将图中的电磁铁连入你设计的[image: image33.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




电路中（在方框内完成）．要求：A．电路能改变电磁铁磁性的强弱；B．电路接通后能使小磁针静止在图示位置． 
[image: image34.png]



25. 小明设计了一个“过热自动报警电路”，如图甲所示。将热敏电阻 R 安装在需要探测温度的地方，当温度正常时，继电器的衔铁与触点A接触，指示灯亮；当温度超过某一值时，继电器的衔铁与触点B接触，警铃响。图乙是热敏电阻R的阻值随温度变化的图象。 
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（1）请用线代替导线，将图甲中不完整的电路连接起来。 
（2）由图乙可知，热敏电阻R的阻值与环境温度的关系是将 。 
（3）图甲中U 1 ="3" V，电磁铁的电阻忽略不计，当通过热敏电阻R的电流达0.1安时，继电器的衔铁与触点B接触，警铃响，求此时环境温度为多少℃？ 

26.博物馆不能有直射阳光进入展示空间，因为展品在阳光的直接照射下会遭受不同程度的损害。某博物馆采用了一种新的天窗形式光导天窗（如图甲）。当外界较强的阳光射到天窗时，电动卷帘能随时调整光线的角度和进光量，使适量的光斜射到井壁的平面镜上，把光[image: image36.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




导入到光井底部的漫射器上。当外界光照太弱时，光井内有人工照明给予补充。 
图乙为馆内亮度自动调节电路原理图。R 0 为保护电阻。R为光敏电阻，其阻值随光照的强弱而变化，可以近似认为，光照较强时电阻几乎为0；光照较弱时电阻接近于无穷大。M为自动卷帘电动机。 
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（1）阳光在光井中经过多次 后，通过底部漫射器均匀高效地照射到需要光照的地方。 
（2）光敏电阻R相当于控制电路中的 （选填“[image: image38.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




开关”或“用电器”）。 
（3）电磁线圈自身电阻为10欧，允许通过的电流不超过0.12安，当通过电流达到0.06安时能吸合衔铁。则保护电阻R 0 的阻值范围是 。 
（4）图乙中的L代表光井中所安装的10盏“220V 15W”的节能灯。若这些节能灯正常工作4小时，共消耗多少电能？ 

参考答案
一、选择题
1、C 2、B 3、D 4、D 5、A 6、C 7、C 8、C 9、D 10、C 11、B 12．A 13、C 14、A 15、D 

二、计算题
16、（1）2.5s； 
（2）13567.5J；6783.75W； 
（3）18859J．[image: image39.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




 

17、（1）通电导线在磁场中受力运动的原理制成的。（2）1.98×10 7 J、9×10 5 J（3）电能转化为内能，温度升高，漆包线烧坏闻到焦糊味道 

18、小杰正确，小施不正确。因为P=I 2 R是线圈的发热功率，而电动机正常工作时电能[image: image40.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




没有全部转化为热能，所以利用P=I 2 R来计算电动机所消耗的电功率是不正确的。 
（2）Q=I 2 Rt 
（3）W 机 =W 电 -Q="UIt-" I 2 Rt 

三、实验题
19、 感应电流；通电导体在磁场中受力运动 
20、 　 乙 
21、 （1）省力；（2）火；（3）右. 

22、 (1)变小   (2) 略 (3)增大 压力为800N时，压敏电阻R 1 =80Ω 
30mA=0.03A 
[image: image41.png]



R 2 =R-R 1 [image: image42.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




=200Ω-80Ω=120Ω   (3分)   

23、 半导体， a ，左 

四、综合题
24、 【答案】见解析 

25、（1）如图所示。  （2）环境温度越高，热敏电阻的阻值越小。   （3）80℃[image: image43.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




 
[image: image44.jpg]


 

26、 （1）反射、（2）开关、（3）90欧姆~190欧姆、（4）0.6千瓦时 


