义务教育阶段学生学业质量测试
九年级物理               2016.01

注意事项：

1. 本试卷共3大题，32小题，总分100分．考试用时100分钟．

2. 答题前，考生将自己的姓名、考点名称、考场号、座位号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在答题卡相对应的位置上．

3. 答选择题时必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案；答非选择题必须用0.5毫米黑色墨水签字笔写在答题卡指定的位置上，不在答题区域内的答案一律无效，不得用其他笔答题．

4. 考生答题必须答在答题卡上，答在试卷和草稿纸上一律无效．

一、选择题 (每小题2分，共24分) 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的．

1．四个同学在进行爬楼梯比赛．功率最大的一定是

A．体重最大的    
B．用时最短的    
C．速度最大的
   
D．做功最快的

2．一辆横穿铁路的拖拉机，因故障而停在水平的铁道上．此时从远处驶来一列火车，尽管司机及时采取紧急制动措施，但缓缓驶近的列车还是将拖拉机撞“飞”了．这是因为火车的

A．速度很大    

B．动能很大    

C[image: image26.jpg]L———o0 220V




．势能很大    

D．功率很大

3．汽车沿平直斜面向上匀速行驶的过程中，各物理量随时间变化关系正确的是

[image: image1.png]b2 SRR (ZXXK.COM)





[来源:Z&xx&k.Com]
4．下列事例中，通过做功的方式改变物体内能的是

A．在火炉上烧水，水温升高  [image: image2.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




    




B．炎热的夏天，太阳照射下柏油路面温度升高
C．两手相互摩擦，手的温度升高  




D．在饮料中放入冰块，饮料变凉

5．烧开同样一壶水，若分别用干木柴和无烟煤做燃料且都完全燃烧，所需干木材与无烟煤的质量不同，是因为干木材和无烟煤具有不同的

A．热量           
B．热值      

C．内能         
D．比热容

6．对于温度、热量和内能，下列说法正确的是

A．温度为0℃的物体没有内能

B．物体温度越高含有热量越多

C．温度相等的1kg水和100g水内能相同

D．在相同物态下，同一物体温度降低，它的内能减少

7．电能表是用来测量以下哪个物理量的

A．电流    


B．电功    
[image: image3.png]b2 SRR (ZXXK.COM)






C．电压    


D．电阻

8．在家庭电路中，下列做法错误的是

A．插座跟照明灯是并联的  



B．不能用铁丝或铜丝来代替熔丝

C．发现有人触电，应迅速切断电源   

D．使用测电笔测试时，手不能接触笔尾金属体

9．家用电冰箱的用电部分主要是电动压缩机和照明灯泡，其中，电动压缩机M受温控开关S1的控制，照明灯泡L受门控开关S2的控制，要求它们既能单独工作又能同时工作．下图是几个同学设计的家用电冰箱的电路图，其中符合要求的是

[image: image18.png]



10．某电视机的额定功率是200W．lkWh的电能可以使它正常工作

A．5h    


B．0.2h    


C．0.5h    


D．200h

[image: image19.bmp]11．如图是汽车油量表的工作原理图．
下列有关说法中不正确的是

A．油箱内油量减少时，R1两端的电压变小

B．油箱内油量增加时，R1接入电路的电阻值减小

C．油箱内油量增加时，R0两端的电压变大

D．该油量表是由电流表改装而成的

[image: image20.jpg]


12．如图甲所示的电路中，滑动变阻器的滑片P从a端移到b端，定值电阻R1两端的电压随滑动变阻器R2阻值变化的图像如图乙所示，R2的总阻值为50Ω．下列说法中错误的是 

[image: image21.bmp]A．电源电压为6V

B．该电路的最大功率为3.6W

C．P在b端时，电阻R1的功率为0.1W

D．P在b端时，该电路的总功率为0.5W

二、填空题 (每空1分，共24分)
13．小明将放在水平桌面上重为3N的物理课本，水平匀速拉动0.5m．所用的水平拉力为1N，则课本重力做功  ▲  J，水平拉力做功  ▲  J．

14．斜面长5m，高1m，把重为5000N的物体匀速地推向斜面顶端，若斜面是光滑的，则推力为

  ▲  N；如果斜面不光滑，所用推力为1250N，则斜面的机械[image: image4.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




效率为  ▲  ．

15．空降兵从高空飞机上跳出机舱，在下落过程中，先加速向下运动，落地前做匀速运动．空降兵的动能变化是  ▲  ，机械能的变化是  ▲  ．

16．由于水的比热容比沙石或干泥土的比热容大，所以在沿海地区陆地表面的气温比海面的气温昼夜变化  ▲  (选填“大”或“小”)，因此白天海边的风多是  ▲  (选填“从陆地吹向海面”或“从海面吹向陆地”)．

17．汽油机是热机的一种，若转速是1800r/min，此汽油机每秒钟完成  ▲  个做功冲程，当汽油在发动机内燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时发动机的效率将  ▲  (选填“升高”、“不变”或“降低”)．
[image: image22.png]


18．如图所示的实验装置，闭合两开关后，看到的现象是：
电流表甲示数  ▲  ，电流表乙示数  ▲  ；点燃酒

精灯，在加热过程中，你会发现：电流表甲示数  ▲  ，

电流表乙示数  ▲  ．(填写有、无或变化等情况)
19．手机是我们最常用的通讯工具，手机使用的是可充电
电池，电池上标有“电压”和“容量”两个重要参数．[来源:Zxxk.Com]
容量的单位通常为“毫安时”(符号mAh)．小明同学
的爸爸使用的可充电电池所标的电压是4.0 V，容量是1000 mAh，这种电池一次充电最多可储存的能量为  ▲  J．使用该手机充满电一次能够持续通话的实际时间可长达5h，则该手机在通话状态的放电功率为  ▲  W．
20．今年6月，我国空调“能效比”实行新的等级标准，空调制冷“能效比”EER是指空调制冷量与制冷时消耗的电功率之比，小明家需要一台制冷量为3200 W的空调，若选“能效比”为3.2的空调，则制冷消耗的电功率为  ▲  W；若选“能效比”为4.0的空调，工作10h将比原空调节约电能  ▲  kWh．

21．电子式电能表表盘上标有“3200imp/(kWh)”字样，将某用电器单独接在该电能表上正常工作30min，电能表指示灯闪烁了320次．该用电器在上述时间内消耗的电能为  ▲  kWh，它的额定电功率是  ▲  W．
22．小明发现她家新买的白炽灯用过一段时间后，在相同电压下发光时要暗一些，从物理学的角度看是因为灯发光时，温度升高，灯丝发生了升华现象．使灯丝变细，导致灯丝电阻变  ▲  ，消耗的实际功率变  ▲  的缘故．

[image: image23.jpg]


23．在图中所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S 电路正常工作．
一段时间后，发现电路中至少有一个电表的示数变大，故障发生在电阻
R1、R2 上，其他元件仍保持完好．

①用一个完好的小灯替换 R2后，小灯  ▲  (选填“一定发光”或“可
能发光”)

②在原路故障电路中，将电流表A 与R 1[image: image5.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




位置互换后，电压表V 的示数不发生变化，电路中可能存在的故障是  ▲  ．
三、解答题 (24题每图2分；其余每空1分；选择1分；第30-32题每小题2分；共52分)
24-1．如图甲所示是用杠杆提起重物的示意图．请画出拉力F1的力臂．

24-2．利用图乙中的定滑轮和动滑轮绕制最为省力的滑轮组．

24-3．如图丙所示，在电路的“○”里填上适当的电表符号，使电阻R1与R2并联．

24-4．如图丁所示，用笔画线代替导线将电灯、开关、插座正确接到电路中．

[image: image24.jpg]Il

]




25．在探究杠杆平衡条件的实验中
(1)杠杆的平衡状态是指杠杆处于  ▲  或匀速转动状态．实验前没有挂钩码时，调节平衡螺母，使杠杆在  ▲  平衡，其主要目的是消除杠杆自重对实验的影响．

(2)实验中，用装置A的方式悬挂钩码，杠杆也能水平平衡(杠杆上每格等距)，但老师建议学生不宜采用这种方式，该种方式的不足主要是因为    (  ▲  )

A．一个人无法独立操作　　　　     
B．力臂与杠杆不重合

[image: image25.bmp]C．力和力臂数目过多，不易得出结论    
D．杠杆受力不平衡   

(3)若用装置B进行实验，则此时弹簧测力计的示数是  ▲  N；将弹簧测力计沿虚线方向拉，仍然使杠杆在原来的位置平衡，此时拉力的力臂将  ▲  ，弹簧测力计的示数将  ▲  (选填“变大”、“变小”或“不变”)．

26．小明在“测滑轮组机械效率”的实验中，用如图甲所示的滑轮组进行了三次实验，实验数据如下表：

	实验

次数
	物重

G/N
	物体上升

的高度h/cm
	测力计的

示数F/N
	测力计移动

的距离s/cm[image: image6.png]b2 SRR (ZXXK.COM)






	1
	6
	3
	2.5
	9

	2
	6
	5
	2.5
	17

	3
	6
	8
	2.5
	24


(1)分析表中数据，回答以下问题：

①表中有一个数据的记录是错误的，错误的数据是  ▲  ，应改为  ▲  ；

②第3次实验中滑轮组的机械效率是  ▲  ；

③由表格中的数据可知：滑轮组的机械效率与  ▲  无关．

(2)小红在小明实验的基础上多使用一个滑轮也做了实验，如图乙所示．

①小红多使用一个滑轮，目的是为了改变  ▲  ；

②当这两位同学使用各自的滑轮组提升相同的重物时，若忽略绳重及摩擦，它们的机械效率  ▲  (选填“相同”或“不相同”)．

27．物体动能Ek的计算公式是
[image: image7.wmf]2

1

mv2，m表示物体的质量，v表示物体的速度．某班的学习小组
在老师的指导下开展探究性学习．让质量为m的物块以初速度v0在不光滑的水平面上运动，已知物体受到的滑动摩擦力大小为f，经过多次实验，测出多组不同的初速度v0与滑块在水平面上滑行对应的最大距离s，对数据进行分析后，学习小组的同学得出结论：物块克服摩擦力做功的最大值等于物块初动[image: image8.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




能．老师说这个结论是成立的，根据这个结论解答下面的问题：

(1)由动能Ek的计算公式
[image: image9.wmf]2

1

mv2可知，对动能影响较大的是  ▲  (选填“质量”或“速度”)；

([image: image10.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




2)当物块的初速度为2m/s时，滑行的最大距离为1m，则当物块的初速度为4m/s时，滑行的最大距离是  ▲  m；
(3)已知在水平面上运动的物块受到的摩擦力大小与物块的重量成正比，即f＝kmg，k是为常数，则当物块初速度相同，增加物块的质量，物块滑行的最大距离  ▲  ．(选填“增大”或“减小”或“不变”)

28．如图甲是用伏安法测未知电阻Rx的实验图．


(1)请用笔画线代替导线，将图甲中实物电路连接完整．

(2)闭合开关，将滑片P向左滑动时，此时电压表示数为2.4V，电流表示数如图乙所示其读数为I＝  ▲  A，则未知电阻Rx＝  ▲  Ω．

(3)若实验中只有一个电压表和一个已知电阻R0，小明设计了如图丙所示的电路，同样可以测量未知电阻Rx，请在空格内将[image: image11.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




实验步骤补充完整．

①闭合S、断开S1，用电压表测出待测电阻Rx两端的电压为U1；

②  ▲  ，用电压表测出电源的电压U2；   
③请写出用测量值U1、U2及R0来表示Rx的表达式：Rx＝  ▲  ．

29．图甲是小明同学设计的测小灯泡电功率的实验电路(灯泡额定电压U额＝2.5V)．

(1)小明所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，即可使电路连接正确，请你在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法．

(2)电路连接正确后，闭合开关发现小灯泡不亮，但电流表有示数，接下来应进行的操作是
  ▲  ．

A．更换小灯泡






B．检查开关是否闭合 
C．移动滑动变阻器滑片 



D．检查电压表是否断路

(3)正确操作后，小灯泡发光，这时电压表的时数为2V，则应向右移动滑动变阻器的滑片，[image: image12.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




直到  ▲  时为止，此时电流表的示数(如图乙所示)为  ▲  A，则小灯泡的额定功率为
  ▲  W．


(4)同组的小月同学也设计了一个电路图(如图丙)，测出了该小灯泡正常发光时的功率，其中定值电阻的阻值R＝25Ω，正确操作过程如下：

①只闭合开关S和  ▲  ，调节滑动变阻器的滑片，使电流表示数为I1[image: image13.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




＝  ▲  A；[来源:学科网]
②闭合开关S和  ▲  ，断开开关  ▲  ，保持滑动变阻器滑片的位置不动，读出电流表示数为I2，

③用测量值I1、I2和小灯泡额定电压U额，表示小灯泡的额定功率P额＝  ▲  ．


30．在建筑工地上，工人用如图所示的装置将重为720N的建材从地面匀速提到6m高处，所用拉力为300N，时间为0.5min；不计摩擦和绳重．
求：(1)工人做功的功率  ▲  W；

(2)此过程中该装置的机械效率  ▲  ．

31．小明家有一个容积为4L的水壶，水壶里装有初温为25℃的水，在1标准大气压下小明用天然气炉具对水进行加热．
[已知天然气的热值q＝8.4×107J/m3，水的比热容c水＝4.2×103J/(kg•℃)]
求：(1)烧开4L水，水需要吸收热量为  ▲  ．

(2)若天然气炉具的效率是30%，则烧开4L水需要完全燃烧  ▲  m3的天然气．

32．小明家的浴室新安装了一台可供取暖和照明的新型家用电器——浴霸．该浴霸的部分数据如表所示，其简化电路图如图所示，图中L为照[image: image14.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




明灯，L1、L2是两盏红外线取暖灯．求：(小数点后保留二位小数)

	额定

电压
	频率[来源:学+科+网]
	额定功率

	
	
	取暖
	照明

	220V
	50Hz
	L1
	L2
	L

	
	
	450W
	450W
	30W


(1)该浴霸照明灯正常工作时，通过照明灯的电流是多少？

(2)断开开关S，闭合开关S1和S2，该浴霸取暖灯正常工作时，该电路的总电阻是多少？

(3)当L、L1、L2都同时正常工作时，10min内浴霸消耗的电能是多少？

(解答要求：写出依据的主要公式或变形公式，有数据代入，答案中必须明确写出数值和单位)
义务教育阶段学业质量测试
九年级物理参考答案          2016.01

一、选择题 (每小题2分，共24分) 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的．

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10[image: image15.png]b2 SRR (ZXXK.COM)





	11
	12

	答案
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	A
	A
	D


二、填空题 (每空1分，共24分)

13．0        0.5             
14．1000     80%

15．先增大后不变    变小      
16．大     从海面吹向陆地

17．15   降低                 
18．无   有   从零增大  减少

19．14400     0.8              
20．1000   2

21．0.1   200                 
22．大    小

23．一定发光   有三种可能：R2断路，R2断路且R1短路，R1短路(只要答出一[image: image16.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




种情况即可)
三、解答题　(24题每图2分；其余每空1分；选择1分；第30-32题每小题2分；共52分)
24．图略

25．(1)静止  水平位置  (2)C  (3)  1.8  变小  变大

26．(1)17  15  80%  物体上升高度  (2)拉力方向  相同  

27．速度  4   不变

28．(1)图1分  (2)  0.3  8  (3)闭合开关S S1   U1R0/(U2[image: image17.png]b2 SRR (ZXXK.COM)




 -U1)
29．(1)图1分  (2)  C  (3)电压表示数为2.5V  0.3   0.75

     (4)S2   0.1    S1    S2       U额(I2 -I1)
30．180   80% 

31．1.26×106   0.05

32．解：(1)由P＝UI得 I＝P/ U                          
(1分)

                      ＝30W/220V＝0.14A              
(1分)

     (2)P总＝P1＋P2＝450W＋450W＝900     不用注册，免费下载！ 
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