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2017-2018第一学期第二次月考九年级物理试题

   温馨提示： 

1. 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分，共8页。满分100分。考试用时60分钟。考试结束后，将试题卷和答题卡一并交回。

2．答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、座号填写在试题卷和答题卡规定的位置上。

3．第Ⅰ卷每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答案不能答在试题卷上。

4. 第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置，不能写在试题卷上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第Ⅰ卷（选择题  共48分）

一、选择题（本题包括15个小题，共48分。在每小题给出的四个选项中，第1～12小题只有一项

符合题目要求，选对得3分；第13～15小题，有多项符合题目要求，全部选对得4分，选对但不

全的得2分，有选错的得0分）

1.厨房中的物理,下列叙述中错误的是　(　　)
A.炒菜时闻到香味是扩散现象                B.利用天然气煮饭是因为天然气热值较高、污染小
C.在汽油机的压缩冲程中,内能转化为机械能    D.利用水比热容较大的特点来冷却汽车发动机
2.下列关于热现象的说法中正确的是　(　　)
A.温度高的物体含有的热量多        B.物体的内能增加,一定是从外界吸收了热量
C做功和热传递都可以改变物体的内能，但功和热量是不同的物理量，单位也不同  
D.冰水混合物吸热时,温度不变,内能增大
3.关于电路的知识,下列说法中正确的是　(　　)
A.验电器的工作原理是同种电荷互相吸引
B.只要电路闭合,即使电路中没有电源,电路中也一定有电流
C.马路两旁的路灯,晚上同时亮早晨同时灭,它们是串联的
D.楼道中的电灯是由声控开关和光控开关共同控制的,只有在天暗并且有声音时才能亮,所以声控开关、光控开关及灯是串联的
4.下列说法正确的是　(　　)
A.丝绸摩擦过的玻璃棒靠近带正电的物体时会相互排斥   

B.摩擦起电的实质是正电荷发生了转移
C.金属导体中自由电子定向移动的方向就是电流的方向
D.家庭中使用的电热水器的发热体用的是超导材料
5.小天用电热水壶将1kg20℃的水加热至70℃,在这个过程中,下列分析正确的是[c水=4.2×103J/(kg·℃)](　　)
A.水吸收的热量为2.1×105J      B.电热水壶消耗的电能全部转化为水的内能
C.水的温度升高,它的内能减小      D.水的温度升高,它的比热容变大
6.如图所示,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,电源电压保持不变,当滑动变阻器R2的滑片P向b端滑动时,以下说法正确的是　(　　)
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第6题图                 第7题图                     第8题图
A.电压表V的示数不变,电流表A1的示数变小,A2的示数变大
B.电压表V的示数变小,电流表A1的示数变大,A2的示数变小
C.电压表V的示数变大,电流表A1的示数不变,A2的示数不变
D.电压表V的示数不变,电流表A1的示数变小,A2的示数不变
7.有两个阻值不同的定值电阻R1、R2,它们的电流随电压变化的I-U图线如图所示。如果R1、R2串联后的总电阻为R串,并联后的总电阻为R并,则关于R串、R并的I-U图线所在的区域,下列说法中正确的是　(　　) 
A.R串在Ⅱ区域,R并在Ⅲ区域     B.R串在Ⅲ区域,R并在Ⅰ区域

C.R串在Ⅰ区域,R并在Ⅱ区域     D.R串在Ⅰ区域,R并在Ⅲ区域

8.如图所示的电路,闭合开关,观察发现灯泡L1亮、L2不亮。调节变阻器滑片P,灯泡L1的亮度发生变化,但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是　(　　)
A.灯泡L2灯丝断了　　      B.滑动变阻器短路了

C.灯泡L2短路了            D.滑动变阻器接触不良

9.小明在医院看到一种输液警报器,当管内药液流完时,电铃发声,报警器内部电路如图所示,其中R是一个随药液量减少而变小的电阻。当闭合开关,输液报警器工作时,下列分析正确的是　(　　)
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第9题图                     第10题图
A.开始输液时,电流表示数最大         B.输完药液时,电压表示数最小
C.输完药液时,电铃响的原因是其两端电压最大
D.开始输液时,电铃不响的原因是电铃没有电流通过
10.如图所示电路中,电源电压为4.5V, L1、L2是小灯泡, 当开关S闭合时, 电压表的示数为1.5V, 忽略温度对灯丝电阻的影响, 则　(　　)
A.L2两端的电压为1.5V                B.L1两端的电压为1.5V
C.L1与L2的灯丝电阻之比为2∶1      D.通过L1与L2的电流之比为1∶2
11.关于家庭电路及安全用电,下列说法正确的是　(　　)
A.低于220V的电压对人体都是安全的
B.只有人体接触带电体时才会发生触电事故
C.试电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的
D.用电器使用三线插头是为了防止漏电而采取的安全措施
12.在生活中,我们会遇到这些情况:(1)开关中的两个线头相碰。(2)插头中的两个线头相碰。(3)电路中增加了大功率的用电器。(4)户外输电线绝缘皮损坏。在上述情况中,可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是(　　)A.(1)和(2)　　B.(2)和(3)　　C.(2)和(4)　　D.(1)和(4)
13.根据如表所提供的几种物质的比热容得出下列结论,其中正确的是　(　　)
	物质
	比热容/[J/(kg·℃)]
	物质
	比热容/[J/(kg·℃)]

	水
	4.2×103
	冰
	2.1×103

	酒精
	2.4×103
	铝
	0.88×103

	水银
	0.14×103
	铜
	0.39×103


A.同种物质的比热容不一定相同       B.比热容是物质的一种性质,与物质的状态无关
C.质量相等的水和酒精,吸收相等的热量后(均未沸腾),酒精的温度变化较大
D.质量相等的铝块和铜块吸收相等的热量后,铜块的温度一定较高
14.如图所示的电路,开关S由断开到闭合时,电流表的示数由0.3A变到0.5A,滑动变阻器R2消耗的电功率为4.5W,则:　(　　)
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第14题图                               第15题图 
A.通过电阻R1的电流为0.2A        B.滑动变阻器R2连入电路的电阻值为50Ω
C.电压表示数为15V                D.1min电阻R1产生的热量为270J
15.如图甲所示的电路中,电源电压为6V且保持不变,闭合开关S后,滑片P从b端移动到a端的过程中,电压表示数U与电流表示数I的关系图象如图乙所示,下列判断正确的是　(　　)
A.R1的电阻为10Ω            B.滑动变阻器的最大电阻为20Ω
C.电路消耗的最小功率为1
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(2) 连接电路时开关应处于________（选填“断开”或“闭合”）状态
(3)闭合开关,发现灯泡发出特别耀眼的光,且此时电流表、电压表都有示数,则出现该现象的原因可能是___________________________。排除故障后,移动滑片P直到电压表示数为_______,此时电流表示数如图乙所示,则小灯泡的额定功率为________W。
(4)该实验还可以测定小灯泡的电阻,根据以上实验数据,这个小灯泡正常工作时的电阻为______Ω。
(5)下列描述小灯泡功率P随滑动变阻器阻值R变化情况的图象中,正确的是________。
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四、综合应用题（本题共2个小题，共20分。解答时应写出必要的文字说明、公式和演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题目，答案中必须明确写出数值和单位。）

	热水箱容量
	1L

	额定电压
	220V

	加热时功率
	1000W

	保温时功率
	44W


24.(10分)如表是某电热饮水机的铭牌数据,其电路原理图如图所示。该电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制)。求:  
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(1)当开关S闭合、S0断开时,饮水机的功率是多大?    (2)电阻R2的阻值是多少?
(3)若正常工作时电热饮水机加热的效率为90%,将一满水箱的水从20℃加热至80℃,需要多长时间?[c水=4.2×103J/(kg·℃),ρ水=1.0×103kg/m3]
25.(10分)某电饭锅简化电路如图甲所示,R1和R2均为定值电热丝,S、S1为自动开关,煮饭时,把电饭锅接入220 V电路中,电路中总电流随时间变化的图象如图乙所示。求:
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(1)电饭锅工作时的最大功率和最小功率。  (2)电热丝R2的阻值。
(3)若电压降低,S1断开,这时电路中的电流始终为1A,10min内电饭锅产生的热量。
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