物理试卷
一、选择题（1-12为单选每小题3分，13-15为多选每题4分，共48分）
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1．如图所示的电路中电阻R1＝2Ω，R2＝1Ω电压U保持不变当开关S断开时电流表A的示数I当开关S闭合时电流表A的示数为I'则I与I'的比值为（　　）
 
 A．1：2     B．2：1    C．2：3     D．3：2 
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2．如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置R是滑动变阻器它的金属滑片是杠杆的另一端从油量表（由电流表装面成）指针所指的刻度就可以知道油箱内油面的高度；当滑动变阻器的金属滑片上移时（　　）
A．电路中的电流减小油箱油面降低
B．电路中的电流增大油箱油面降低
C．电路中的电流增大油箱油面升高
D．电路中的电流减小油箱油面升高
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3．如图所示的电路中电源电压U＝4．5V且保持不变电阻R1＝5Ω变阻器R2的最大值为20Ω电流表量程为0～0．6A电压表量程为0～3V为保证电表安全变阻器连入电路的阻值范围是（　　）
A．2．5Ω～10Ω  B．0Ω～20Ω　　C．2．5Ω～20Ω    D．0Ω～10Ω
4．小明同学为了探究“保持电压不变电流跟电阻的关系”在如图所示的情况下将A、B两点间10Ω的电阻更换为20Ω的电阻闭合开关后下一步的操作应当是（　　）
A．记录电流表和电压表的示数      B．将滑动变阻器滑片向右移动
C．将滑动变阻器滑片向左移动    　D．适当增加电池的节数
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5．有一段粗细均匀的电阻丝将它接在6V的电源上时通过它的电流是0．5A如果把它们对折起来并拧成一股再接在这个电源上那么通过它的电流将是（　　）
A．0．5A        B．1A       C．2A       D．0．25A 
6．如图所示的电路电源电压不变，当滑动变阻器滑片向右移动时，电压表和电流表示数变化分别为（　　）
A．变大 不变　　B．变大变大；　C．不变变大　　 D．不变变小。
7．关于公式R＝U/I下列说法中正确的是（　　）
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A．导体两端电压越大电阻越大  B．导体内的电流越大电阻越小
C．R与U成正比与I成反比    D．R的值不是由U和I决定的
8．如图所示为电流与电压的关系图像由此可以判断（　）　
A．R甲＝R乙    B．R甲＜R乙  C．R甲＞R乙   D．无法比较
9．下列四组电阻中哪一对并联后总电阻最小
A．20kΩ和1Ω       B．2Ω和3Ω　　
C．10Ω和100Ω      D．10kΩ和20kΩ
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10．小刚利用电能表测某家用电器的电功率。当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.3 kW·h，这个用电器可能是 

A．空调器     B．电冰箱     C．电视机     D．收音机
11．不同灯泡的亮暗程度只反映下列物理量中的
 A．灯泡两端电压的大小              B．灯泡电阻的大小
 C．通过灯泡的电流强度的大小        D．灯泡工作时的电功率的大小
12．小明一家外出旅游时，恰逢供电部门的抄表日，其电能表示数为下图左示。游玩回家时发现家中有一盏60W的台灯亮着，检查其他用电器都已切断电源，再查看电能表时，其示数为下图右。则这一次小明一家外出的时间约为
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 A．2400h　　　　B．14.4h　　　　C．0.24h　　　　　D．240h 

13．下列说法中正确的是
A．千瓦·时是电功的单位，千瓦是电功率的单位B．电能表是测量用电器功率的仪表
C．功率大的用电器，消耗的电能一定多
D．功率为100瓦的用电器正常工作10小时耗电1千瓦·时
14．下列单位中，哪个是电功单位：（    ）。
　A．焦耳     B．伏·安·秒   C．伏·安  D．千瓦·时 

15.如图所示，是某电器内部的电路结构图，R1、R2为阻值相同的电热丝，不同的连接方式其发热功率不同，下列说法正确的是（　　） [image: image2.png]1 1 1 1
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A.甲的发热功率与丙的发热功率相等   B.乙的发热功率是丙的发热功率的2倍 
C.丙的发热功率是乙的发热功率的2倍 D.丁的发热功率是乙的发热功率的4倍
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二、填空题（每空1分，共12分）
 
1．几个导体串联起来的总电阻比其中任何一个导体的电阻都　　　　因为导体的串联相当于增加了导体的　　　　。
2．电功率是表示电流的                  物理量。 

3．电灯泡标有“220V 40W”，期中“40W”表示的是灯泡正常情况下通电1秒，消耗的电能是        焦。照这样计算，这个灯泡正常情况下通电        小时，消耗的电能是1度
4．现有“3.8V，3A”的小灯泡一只，额定功率是_________。
5．如图3电路中，R1=10Ω、R2=20Ω，开关闭合后，电压表示数为6Ｖ，则A2的示数是__________A。5min R1消耗的电能___________J；R2的电功率是____________W。
6．某导体两端加2V电压时，通过的电流为0．5A，要使通过该导体的电流变为1A，应在该导体两端加_______V电压。当该导体两端的电压为3V时，该导体所消耗的电功率为___W。
7．如图8为小汉家的电能表，若小汉只给一台微波炉通电，发现该表转盘在2min内转了100r，则这台微波炉的功率是          KW。
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三、作图与实验探究题(16分)
1．在“测量未知电阻R的阻值”实验中：
 
（1）请先画出电路图，然后用笔画线代替导线把图中的器材连接成实验电路。
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(3)  请把第二次测量时图所示的电压表和电流表示数填入表中相应的空格。（每空1分） 
	次数
	1
	2
	3

	电压／V
	1．1
	 
	2．3

	电流／A
	0．22
	 
	0．46
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（3）处理表中所记录的各次实验数据得出待测电阻R的阻值为_____Ω。
 2．小红按图甲所示的电路探究电流跟电压的关系。
（1）根据图甲，将图乙中的实物电路连接完整。（要求变阻器滑片向右移动时，电流表的示数变小）   

（2）正确连接电路后，闭合开关。①若发现电流表和电压表的示数都很大，这说明小华在实验操作上存在的问题是__ ____ ______ _____ __ _____　　；②若电压表示数约为3V，但无论怎样移动变阻器滑片，电流表示数始终为0，则电路中出现的故障可能是__ ____ __ _ ____　　；
（3）排除故障后，调节变阻器的滑片，测出通过电阻R的电流值和对应的电压值如下表，分析表中的数据可得出的结论是：____ ______ ____ __ ____ __ __　　；
	电压U（V）
	1
	2
	3

	电流I（A）
	0.1
	0.2
	0.3


（4）为了使上述实验结论更具有普遍性，你认为还应进行下列的哪一项操作？答：　　。
A．换用电压不同的电源再做实验　　　B．换用阻值不同的电阻再做实验
四 计算题（24分）
1．两电阻a、 b各自的电流与两端电压的关系图线如图11甲所示，
 （1）电阻a的阻值多大？
 （2）如果把a、b两个电阻串联接成如图乙所示的电路时，电流表的示数为0.2A。求：
 ①电阻b的电功率；
 ②电阻a、b在lmin内消耗的电能之和。
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2．在图13所示的电路中，R1是定值电阻，R2为滑动变阻器，已知R1＝16Ω，电源电压为12V。
 （1）闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数恰为8V 时，电流表的示数为多大？此时滑动变阻器R2消耗的电功率多大？
 （2）若在R1两端并联一个定值电阻R3后，再调节滑动变阻器R2，使电压表的示数为4V时，电流表的示数为0.75A，则R3的阻值为多大？
 

