2018-2019学年度上学期宁安中学九年级物理
第三次月考试卷
选择题答题卡
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一、单项选择题（每小题2分，共30分）

1．以下估侧中，符合实际的是      （    ）
A．电视机功率约为200 W   B．人正常步行速度约为5 m/s

C．你所在考场室温约为45℃   D．课桌质量约为200 g
2．生物体内水的比例很高，有利于调节体温，可以避免温度变化太快对生物体造成损害。这主要是因为水的           （    ）

   A.质量较小    B．比热容较大     C．沸点较高     D．凝固点较低

3．下列说法错误的是              （　　）
　A．划燃火柴是利用做功的方式使火柴温度升高的

　B．油菜花开放时，香气袭人是扩散现象

　C．冬季取暖用水做媒介是因为水的比热容较大

　D．破镜难圆是因为分子间有斥力

4. 如图5所示，在一个配有活塞的厚玻璃筒内放一小团硝化棉，迅速下压活塞，硝化棉燃烧。下列说法正确的是           （    ）
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   A．迅速向上抽活塞，硝化棉也能燃烧

   B．此实验只通过热传递改变筒内空气的内能

   C．下压活塞的过程，空气的内能转化为活塞的机械能

   D．硝化棉燃烧，是因为筒内空气的温度升高，内能增大
5．对于图中所示的四幅图，下列说法中正确的是  （　　）
[image: image1.png]



　A．甲图中软木塞飞出时，管内水蒸气的内能增加

B．乙图中两个压紧的铅块能吊起钩码，主要是因为分子间存在引力

C．丙图中活塞向上运动是内燃机的做功冲程

D．丁图中小朋友下滑时，内能转化为机械能

6．在①陶瓷②铜③盐水④塑料⑤玻璃⑥水银六种物质中通常情况下属于导体的是（  ） 
A. ①④⑤　   B．①⑤⑥       C．②③④     　D．②③⑥
7.楼道里，夜间电灯总是亮着会浪费电能。小明利用“光控开关”（天黑时自动闭合，天亮时自动断开）和“声控开关”（当有人走去发出声音时，自动闭合，无人走去没有声音时，自动断开）设计了如图所示的电路，使楼道照明变得“智能化”，下列符合这种“智能”要求的电路图是    （    ）
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8.如图所示的电路中，把滑动变阻器的滑片向右滑动时，各表的示数的变化情况是(　）
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  A．电压表示数变大，电流表示数变大
  B．电压表示数变大，电流表示数变小
  C．电压表示数变小，电流表示数变大
  D．电压表示数变小，电流表示数变小
9．如图所示，电流表A1的示数为1.5A，电流表A2的示数为0.9A．下列说法正确的是 （  ）
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   A．小灯泡L1与L2中的电流之比为3：2
   B．小灯泡L1与L2的电压之比为5：3
   C．小灯泡L1与L2的灯丝电阻之比为3：2
   D．小灯泡L1与L2的电功率之比为5：3
10. 如图所示，开关S闭合后，L1和L2都不发光，将电压表并联在ab之间时，电压表示数为O，将电压表并联在bc之间时，电压表示数较大，若电路中只有一处故障，则该故障可能是（   ）

  A. L1断路          B. L1短路

  C. L2断路          D. L2短路
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11．图 （a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为  （     ）
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A．8V    2V      B．10V   2V

C．2V    8V      D．2V   10V
12．如图甲所示的电路中，滑动变阻器的滑片P从a端移到b端，定值电阻R1两端的电压随滑动变阻器R2阻值变化的图象如图乙所示，下列说法中不正确的是    (　    )
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A．电源电压为6 V              

B．R2＝20 Ω时，电压表示数为4 V
C．该电路的最大功率为3.6 W   

D．P在b端时，电阻R1的功率为0.1 W
13.如图所示在探究串联电路中的电压关系时，小华用电压表测出[image: image2.png]


ab、bc、ac两端的电 压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac=4V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是   (     )

[image: image15.png]


  A．整理器材，结束实验

  B．分析数据，得出结论

  C．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电[image: image3.png]
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  D．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

14．右图为一只“6V 1.5W”小灯泡的电流随电压变化的关系图像．若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，则此时每只灯泡的电阻及实际功率为         （     ）
A．24Ω  0.67
32. 答：因为水的比热容较大，Q=CM△t,白天，相同质量的水和沙石比较，吸收相同的热量，水的温度升高的少；夜晚，放出相同的热量，水的温度降低的少，使得昼夜的温差小，能有效调节周围环境的气温
33.略

34. 解：（1）太阳能热水器中的水质量：m=ρV=103kg/m3×100×10﹣3m3=100kg，

水吸收的热量：Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×100kg×（40℃﹣20℃）=8.4×106J；

（2）由于不计热量的散失，则Q吸=Q放，由Q放=qV可得：V=[image: image4.png]i
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=0.21m3．

35. 解：（1）∵P=11W，U=220V，∴灯泡正常工作时的电流为：I=[image: image6.png]
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=0.05A．

（2）24盏灯泡的总功率为P总=24P=24×11W=264W=0.264kW，而t=5h×30=150h，

∴消耗的电能为：W=P总t=0.264kW×150h=39.6kW•h．

（3）白炽灯比节能灯多消耗的电功率为：△P=（40W﹣11W）×24=29W×24=0.696kW，

∴白炽灯比节能灯多消耗的电能为：△W=△Pt=0.696kW×150h=104.4kW•h，

而电费的单价为：0.5元/kW•h

∴白炽灯比节能灯多交的电费为：104.4kW•h×0.5元/kW•h=52.2元．































































