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万和实验学校八年级物理月考试题
（满分100分，时间90分钟。）

一、填空题：（每空1分、共24分）
1、完成下列单位换算：100mA＝_________A；100MΩ＝________Ω；
2、导体电阻的大小决定于导体本身的材料、     、横截面积以及温度，导体的电阻是导体本身的一种           。

3、一电阻两端的电压从2V增加到4V时，通过它的电流增加了1A，该导体的电阻为((
4、复读机上的“音量Volume”按钮．能够控制声音的响度。它的实质是一个(((((((((((((。
5、我国家庭电路的供电电压是_______V；对人体安全的电压是___________V．
6、一个导体两端的电压为4V时，通过它的电流为0.5A，该导体的电阻为     _____Ω；当这个导体两端不加电压时，该导体的电阻为      Ω。　　　　　　

7．滑动变阻器是靠改变电阻线在电路中的______来改变电阻，从而改变电路中的______
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8、有一个电灯，它的电阻是10Ω，正常工作的电压为6V。现只有一个电压为9V的电源，为使电灯正常工作，应给它   （选填“串”或“并”）联一个阻值为      Ω的电阻。

9、图中电表的示数分别为：
甲图是______，乙图是______.
10．小灯泡两端的电压大小可以用        测量，使用时，必须将其        联在待测电路两端，由三节干电池串联起来作电源，则应选用         （选填“0~3V”或“0~15V”）的量程来测电池组的电压。

11 .把一根粗细均匀的细铁丝对折起来，电阻将           ，若剪去一半，剩余部分的电阻将            （填“变大”、“变小”或“不变“）

12. 导体中的电流，跟导体两端的__________成正比，跟导体__________成反比。这个结论，写成公式是__________。

二．单项选择题（共20小题，每小题2分，共40分。）
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1、同学们在学习了电压知识后，对电压有各自不同的认识，下列说法中不正确的（      
A、电源是提供电压的装置；       B、电路中有电流就一定有电压；

C、电路中有电压就一定有电流；   D、电压是电路中形成电流的原因。
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2、在测电阻实验，如图中a、b电表分别表示 〔      〕
A、a是电流表，b是电压表； B、a是电压表，b是电流表；
C、a、b都是电压表 ；       D、a、b都是电流表。
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3、如图所示为测定电阻的电路图。如果某同学在操作中两电表的量程选择正确，但不慎将两电表的位置对调了一下，则开关闭合后
A.电流表、电压表均损坏　 B.电流表损坏                 
C.电压表损坏　  D.电流表、电压表都不损坏
4、在图所示的电路图中，能用电压表正确测出灯L1两端电压的是―――（        〕
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5、根据欧姆定律可导出公式R=U/I,依此可测定导体的电阻,下列说法中正确的是： 
A、导体的电阻与导体两端的电压成正比  

B、导体的电阻与本身的材料和属性有关,与电压、电流无关
C、导体的电阻既与导体两端的电压成正比,又与导体中的电流成反比
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D、导体的电阻与导体中的电流成反比
6、如图所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动
变阻器的滑片P向右端移动,则 （      ）    

A、电压表的示数和电流表的示数都增大

B、电压表的示数和电流表的示数都减小

C、电流表的示数减小,电压表的示数增大D、电流表的示数增大,电压表的示数减小

7、关于电流表和电压表的使用,下列说法错误的是―――――――――(      )
A、如不能估计被测电压、电流的大小,可取电表的任意两个接线柱进行试触

B、电压表可直接测量电源电压,而电流表不能直接接在电源两极间
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C、测量前都必须选择合适的量程

D、都必须使电流从“+”接线柱流进电表,从“-”接线柱流出   
8、如图所示的电路中，小灯泡L恰能正常发光、若
电源电压U保持不变，当开关S闭合时，则―――(       )．

A、灯变亮，电流表读数变大  B、灯变暗，电流表读数变小     

C、灯亮度不变，电流表读数变大D、灯亮度不变，电流表读数变小
9．两只电阻组成串联电路，R1与R2电阻值之比是4:1，这两只电阻两端电压之比：   
A． 4:1    B．3:1    C．1:3     D．1:4

10．一只标有电阻值20Ω的定值电阻，若通过的电流是0.5A，那么电阻两端的电压是：
 A．40V      B．10V    C．0.025V   D．条件不足

11、如图5，开关S闭合后，电压表测出的电压是（    ）

A、灯L1两端的电压           B、灯L2两端的电压

C、灯L1和L2两端的总电压     D、以上说法均不正确
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图5                            图6

12、如图6所示是滑动变阻器的示意图，为了使滑片P向B端滑动时连入电路的电阻变大，那么它串联入电路时应连接的接线柱为（    ）

A、B和C    B、B和D    C、A和D    D、A和B

13、某导体两端电压为15V，此时通过导体的电流为3A，若导体两端的电压增加3V，则此时通过导体的电流和导体的电阻分别是（    ）

A、0.6A  5Ω    B、3.6A  5Ω        C、3.6A  1Ω       D、4A    6Ω
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14、装饰用的小彩灯每个两端电压不允许超过10V，问至少要串联多少只灯，才能用家庭电路做供电电源

A． 20只      B．21只       C．22只      D．23只
15、如图所示，闭合开关S，小灯泡不亮，电流表无示数，用电压表测量，发现

，

，

，

，其故障可能是（    ）（电源电压为6V）
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    A. 小灯泡灯丝断了    B. 小灯泡与螺丝套未拧紧
    C. 开关处有断路      D. 电流表有断路
16．如图4所示的电路中，电流表测量的是  

A.通过灯L1的电流     B.通过灯L2的电流

C.通过灯L1和灯L2的电流之和   
 D.电源供给电路的总电流
17．在通常情况下，以下物质全部属于绝缘体的一组是

A.陶瓷、油
B.自来水、玻璃

C.塑胶鞋、大地

D.人体、空气

18、 一只2Ω的电阻和一只4Ω的电阻串联，已知2Ω电阻两端的电压是 1V，则4Ω电阻两端的电压和串联电路中的电流是。
   A、2V  0.5A    B、1V  0.6A       C、2V  0.6A       D、1V  1A
19、灯泡L1和L2并联在电路中，加在它们两端的电源电压为12V，L1电阻是8 Ω，L2电阻是4Ω，则通过L1的电流是和通过L2的电流是。
 A、1.5A  3A    B、3A  1.5A        C、2A  1.5A       D、2.5A  5A
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20．如图所示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是（   ）     

A. ①是电流表，②和③是电压表；

B. ①和③是电压表，②是电流表；              

C. ①和②是电流表，③是电压表； 
三、实验、探究题：（1题8分，2题8分，共16分）
1、 在温度一定的条件下，做“研究决定电阻大小因素”的实验时，采用了_______的方法，即每次选用两根合适的导线，测出通过它们的电流，然后进行比较得出结论。下表给出了实验中所用到的导线的情况。
	导体代号
	A
	B
	C
	D

	材料
	锰铜
	镍铬丝
	锰铜
	镍铬丝

	长度(m)
	1.0
	1.5
	1.0
	1.0

	横截面积(mm)2
	1.2
	1.2
	0.8
	1.2


⑴为了研究导线电阻与材料是否有关，应选用的两根导线是A和　　　　。
⑵为了研究导线电阻与长度是否有关，应选择的两根导线是B和　　　　 。
⑶为了研究导体电阻与横截面积是否有关，应选择的两根导线是C和　　　　　。
2．在图9中，要求用电流表测量灯泡L2中的电流(0.3A)，电压表测量灯泡

L1的电压， L1、 L2并联，变阻器调节L1的亮度，开关控制整个电路，将符合要求的电路图画在虚线框内，并将实物连接起来。（8分）
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四、综合题：（共19分，1题4分，2题8分，3题8分）
1、某同学认为：“I＝
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变形可得R＝
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。而R＝
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就表明，导体的电阻R跟它两端的电压成正比，跟它电流成反比。”这种说法对吗？为什么？
2．在家庭电路中，常用试电笔来判别火线和零线。家庭电路的电压为220伏特，某同学用阻值为800千欧的测电笔与火线接触时氖管发光，该同学手与地面间的人体电阻为80千欧，则通过该同学的电流为多少mA？
3． 将两个电阻R1与R2并联后接在电压为24 V的电源上，开关S闭合后干路电流为2A,通过电阻R1的电流是1.2A,求：R1与R2的阻值分别为多少Ω？
万和实验学校八年级物理下学期三月份月考试题参考答案

一、填空题：（每空1分、共24分）

1、0.1   105    2、长度、性质     3、2Ω  4、变阻器    5、220   不高于36  
   6、  8   8  　7、长度   电流      8、  串      5       9、0.7A   12.5V  
 10、电压表  并  0~15V  11、变小  变小 12、电压  电流  I＝
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二、选择题：（每题2分，共40分）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	C
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	B


三、实验、探究题：（1题8分，2题8分，共16分）

1、控制变量   (1) D   (2)D  (3)A
2、略
四、综合题：（共19分，1题4分，2题8分，3题8分）[image: image22.wmf]L
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1、答：不对。因为导体的电阻是导体本身的一种性质，跟电压和电流无关。
2．解：R＝800KΩ＋80KΩ＝880KΩ＝8.8×105Ω
据欧姆定律：I＝
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A＝0.25mA
3． U1＝U2＝U＝24V        R1＝U1/I1＝24V /1.2A＝20Ω
据：I＝I1＋I2           I2＝I － I1＝2A－1.2A＝0.8A

R2＝U2/I2＝24V /0.8A＝30Ω
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