                  第三次月考物理试题（卷）

    班级          姓名

    一、选择题（15×3＝45分）

 1．在温度一定时，要使一段铜丝的电阻变大，下面的措施可行的是   （      ）

  A．将铜丝对折后使用                     B．使通过铜丝的电流变小

[image: image4]  C．将铜丝去掉一段                       D．将铜丝均匀拉长

 2．关于公式：R=U/I，下列说法正确的是： （      ）

  A. 导体电阻的大小由电压决定

  B. 导体电阻的大小由电压、电流共同决定

[image: image5]  C. 导体的电阻，可以用导体两端电压与通过导体电流的比值表示

  D．导体中电流为零时，导体电阻是零

 3．如图1所示滑动变阻器，将其接入电路，使滑片P向B端滑动时，使其连入的电阻变大，应选择的接线柱是  （      ）

  A．C和A         B．C和B      C．D和B         D．A和B

[image: image6] 4．R1和R2是阻值大小不同的两个电阻，且R1<R2, 按图四种方法连接, 分别先后接在同一电源两极, 则电路中总电流最大的是     (   )

[image: image7]       A            B             C                   D

[image: image8]   5．如图2所示电路，电流表示数I ，电压表示数为U ，则   （    ）

[image: image9]                                              

[image: image10][image: image11]
6．如3图电路，将R1=10欧的电阻接在一个电压不变的电源上，此时电流表示数为0.3安，若在电路中再串联一个阻值为20欧的电阻R2，则通过R2的电流为   （      ）

  A．0.3安     B.0.6安      C.0.1安     D.无法判断

[image: image12][image: image13][image: image14] 7．如图4所示电路中，电阻R1是10欧，电阻R2是20 欧，电源电压6伏，电流表、电压表接线如图，某同学将电阻R2取下，换上另一个5欧的电阻接在原来R2处，闭合开关S，电路可能出现的现象是（    ）

[image: image15]
A．电流表超过量程，电压表示数与原来相同      B．电压表超过量程，电流表示数与原来相同

C．电流表、电压表都超过量程          D．电流表示数变大，但不超过量程，电压表超过量程

8．如图5所示电路，RI=10欧，R2=5欧，开关S打开时，电流表示数为0.6安，开关S闭合后，电流表示数为 （      ）

    A．0.6安     B．1.1安     C．1.8安     D．0.4安

[image: image16.png]


9．如图6所示电路，电压表V1和V2完全相同，都有3伏和15伏两个量程，闭合开关后，发现两个电压表指针偏转的角度相同，则（       ）
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    A．R1:R2 = 1:4

    B．R1:R2 = 4:1 
    C．R1:R2 = 1:5

    D．R1:R2 = 5:1

[image: image18.png]


  10．如图7所示电路，滑动变阻器滑片P向b端滑动时，（       ）

   A．电流表A1示数变大，A2示数变小，电压表V示数不变

   B．电流表A1示数变小，A2示数变小，电压表V示数变大

   C．电流表A1示数变小，A2示数变小，电压表V示数不变

   D．电流表A1示数变大，A2示数变大，电压表V示数变小

[image: image19.png]


　11．如图8所示的四个电路中，不属于串联电路的是   （    ）             
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12． 如图9所示的电路中，闭合开关S1后，L1和L2正常发光；若再闭合开关S2将会发生的现象是  （    ）                                                   　　　　

A． L1、L2都亮      B．L1、L2都不亮，电路短路  　

C．L1亮，L2不亮    D．电路断路                                                                                    

13. 滑动变阻器能够改变电阻，主要靠改变导线的 (    )  

  A.粗细          B.接线柱         C.长度         D.温度

14. 导体两端电压是10伏,通过的电流2安,这段导体的电阻是 (    )   

 A.20欧     B.10欧     C.5欧     D.0.2欧

15. 需要多少个10欧的电阻来组成一个2欧和5欧的电阻 (    )    

A.1个     B.3个     C.5个     D.7个

选择题答案写入下表：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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二．填空题（每空1分，共计22分）

1．完成下列换算：

　　⑴500μA=          mA=          A。

　　⑵11kV=          V=         mV。

2．在如图12甲所示的手电筒实物图中，按钮起着            的作用，两节干电池组的作用是          ，小灯泡的作用是         ，而金属外壳和弹簧起着          的作用，组成串联电路。

3．某同学用电流表测电流，若他试触时发现电流表的指针偏到了右边没有刻度的地方，这可能是因为他选用了电流表的          量程，也可能是把电流表的两个接线柱跟            直接相连了。

4．一个导体两端电压为6伏时，通过导体的电流是0.3安，导体的电阻是________欧, 导体两端电压为3伏时， 通过导体的电流是_______安, 导体两端电压为0时，导体的电阻是_______欧, 通过导体的电流是_______安。

5．已知R1=6欧，R2=4欧，则这两个电阻串联后的总电阻是____欧,  并联后的总电阻是       欧。

6．电阻R1、R2串联在电路中，它们两端的电压分别用U1、U2表示，通过它们的电流分别用I1、I2表示，已知，R1>R2,  则I1_______I2 ,  U1            U2(填“>”、“<”或“=”)。

 7．如图13所示电路，R1=2欧，R2=4欧，电源电压6伏，闭合开关S，通过R1的电流为__________安, 电压表示数是__________伏。

 8．如图14所示电路，R1=20欧，电流表A1的读数为0.4安，闭合开关S，电流表A2的读数为0.6安，电源电压为_________伏, R2的阻值是___________欧。
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 EMBED PBrush  [image: image2.png]



      图13                   图14

三．实验题(18分)

　1.(6分)做“决定电阻大小的因素”的实验，器材如图，其中1、3为锰铜丝，2、4为镍铬丝，它们中的第3根横截面积为2S，其它几根横截面积为S。

为了研究电阻与导体材料有关，应将导线______和导线_____先后接入电路A、B两点间。

为了研究电阻与导体的长度有关，应将导线______和导线_____先后接入电路A、B两点间。

为了研究电阻与导体_______________的关系,  应将导线1和导线_____先后接入电路A、B两点间。
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2.（6分）在方框中画出灯泡L1和灯泡L2并联，电流表测灯泡L1电流的电路图，并在图15上连接实物图． 

　　

[image: image25.png]WA®,




[image: image26.png]| - ay //l/J\HJ"CaW'T"/l‘/ﬁTan{’;EEE;E%Bg%( )

Ii%
-
&

13- Y

#@1?-&#1 Y T S S S S



[image: image27.png]B 13~4~§ <



[image: image28.png]


　[image: image3.jpg]



　

　

　

10、 下图是“伏安法测电阻”的实验电路图。

 ⑴在图中的圆圈内填入电流表、电压表的符号；

⑵某同学规范操作，正确测量，测得3组实验数据分别是：U1 = 2.4V，I1 = 0.20A；U2 = 4.5V，I2 = 0.38A；U3 = 6.0V，I3 = 0.50A。请你在虚线框内为他设计一个表格，并把这些数据正确填写在你设计的表格内。

[image: image29.png]




　　

　　

⑶、根据表格中数据，请你算出待测电阻Rx ≈       。

⑷、分析表格中的数据，你能得出的一个结论是：                               

四．计算题 （第2、3小题选做一题）

　1、（7分）把电阻R1和R2串联后接到电压为12伏的电路上时，通过R1的电流为0.3安，R2两端的电压为4.5伏。若将R1和R2并联后接到同一电路上，求：

　　（1）并联后电路的总电阻为多少？

　　（2）通过R1、R2的电流各是多少？

　

　

　

　

　

　2、（8分）灯泡L1上标有“80Ω 0.1A”，灯泡L2上标有“20Ω 0.2A”。将它们并联接在某电源两端，在不损坏灯泡的情况下，恰使其中的一只小灯泡正常发光。求：

　　（1）电源电压是多大？

　　（2）此时干路电流是多大？

　

　

　

　

　

　3、有一只标有”24V 0.8A”字样的电灯，把它接在36V的电源上若能正常使用，需要      联一个多大的电阻？（8分）
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