测量小灯泡的电阻习题

1．用电压表和电流表可以间接地测量小灯泡的电阻，其实验原理是________，请将实验电路图画在下边的方框内。


2．请将图5-1中的器材连接组成电路，测量小灯泡的电阻，并根据你连接的电路，说明要使灯泡两端的电压减小，滑动变阻器的滑片应怎样移动？
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               图5-1                       图5-2

3．如图5-2是小明同学为测量小灯泡的电阻而连接的电路。他的连接有什么错误？请你帮他指出并纠正过来。

4．小刚和小红同学在测量小灯泡的电阻时，记录了下面的数据：

	实验次数
	I/A
	U/V
	R/Ω

	1
	0.5
	6
	

	2
	0.48
	5.5
	

	3
	0.45
	5
	

	4
	0.4
	4.5
	

	5
	0.3
	4
	


计算出每次实验的电阻，比较这些电阻你能发现什么？尝试对你的发现作出解释。

5．在记录和分析数据时我们常用到表格，另外图象也是一种重要的方法。对于上题中的数据，我们可以作出电阻随电压变化的图象。从图象中你可以更形象、更直观地发现变化的规律。请在右边的图5-3中画出图象，看看能否发现与上题同样的规律？另外，你还有没有新的发现？
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图5-3

6．有一大卷不知长度的细漆包铜线（铜线外涂有绝缘漆），标签上标有“0.015 Ω/m”的字样。请你自选器材，设法测出这卷铜导线的长度。

参考答案

1．欧姆定律，电路图略

2．略

3．略

4．随着电压的升高，灯丝的电阻增大

5．随着电压的升高，灯丝的电阻增大

6．器材：电流表，电压表，导线，电池组

步骤：①将电池组、导线、待测细漆包铜线和电流表组成串联电路，然后将电压表与细漆包铜线并联测其两端的电压；

②读出电流表示数I和电压表示数U；

③待测细漆包铜线长度的表达式为
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