测量小灯泡的电阻习题

一、填空题

1．用电流表和电压表分别测量出通过小灯泡的电流I和小灯泡两端的电压U，就可以利用______来计算出小灯泡的电阻。测量时，为了减小误差，需要测出_____电流和电压的数据。在电路中接入______就可以改变通过小灯泡的电流。

2．某同学在“测量小灯泡的电阻”时，测得小灯泡两端的电压为3 V，通过小灯泡的电流为0.3 A，则这个小灯泡的电阻是_____；当他调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压变为2.5 V时，通过小灯泡的电流为_____。

3．如图5—1所示，是某同学测量未知电阻R时所画的电路图，由于粗心，他没有画出电压表和电流表的符号，_____是电压表，_____是电流表；如果电源电压不变，当他将开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向上滑动时，表甲的示数将_____，表乙的示数将_____。
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图5—1

4．在“测量小灯泡的电阻”的实验中，闭合开关之前应该先调整变阻器的滑片，使它处于使电路中电流_____的位置；接通电源后通过变阻器把电压调到_____，测量时将电压______，获得几组数据。

二、选择题

5．王铭同学测量小灯泡的电阻时，连接的电路如图5—2所示，当他闭合开关后，发现小灯泡正常发光，电压表示数正常，电流表的示数为零，他分析可能有以下几种原因，你认为正确的是
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图5—2

A.连接灯泡时用导线将两个接线柱短路了

B.连接电流表时用导线将两个接线柱短路了

C.电流表内部线圈烧断了

D.电流表完好，接线柱没有与导线接通

6．张鱼同学连接的电路如图5—3所示，当他闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向上滑动时，以下叙述的现象中，正确的是（电源电压不变）


[image: image3.png]5




图5—3

A.电流表示数变大，电压表示数变小

B.电流表示数变大，电压表示数变大

C.电流表示数变小，电压表示数变小

D.电流表示数变小，电压表示数变大

7．实验课上，老师让画出测量Rx的电路图，有四位同学画出的电路图如图5—4所示，请你判断这四位同学所画的电路图，正确的是
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图5—4

8．在“测量小灯泡的电阻”的实验中，某同学在连接电路时，不小心将电流表和电压表换了位置，如图5—5所示，可能出现的现象是
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图5—5

A.电压表烧坏

B.小灯泡烧坏

C.电流表烧坏

D.小灯泡不亮

三、实验题

9．如图5—6所示，是某同学测小灯泡电阻的电路图。

（1）请你帮他把电压表画入电路图中，并标出电压表的正、负接线柱。

（2）如果该同学所用的小灯泡上标有“2.5 V  0.3 A”的字样，请你按电路图用线将图5—7中所给的实物连接起来。

（3）该同学在实验中，想使小灯泡的亮度变小，滑动变阻器的滑片应向哪端滑动，此时电压表、电流表的示数会有什么变化？
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图5—6
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图5—7

10．某同学想测一个电阻器的阻值，可是，他手边只有一个电池组，一个电压表，一个阻值已知的电阻，和足够的导线，请你帮他画出测量的电路图，并说明测量的步骤。

参考答案

一、填空题

1．R=U/I，几组，滑动变阻器

2．10 Ω，0.25 A

3．甲，乙，增大，增大

4．最小，额定电压，逐次降低

二、选择题

5.B   6.A   7.C   8.D

三、实验题

9．（1）略（2）如图所示。
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（3）向左端滑动，电压表、电流表示数均变小。

10．连接的电路如下图所示，闭合开关，记录电压表的读数U1；然后断开a点，接到b点记录电压表的读数U2；Rx两端的电压为Ux=U2-U1   通过Rx的电流为I=U1/R0   电阻Rx=Ux/I=(U2-U1)R0/U1
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