电学试题
姓名：_________  分数：________

1、 单项选择题：（每题1.5分，共计15分）

1． 如图1所示电路，电源电压U保持不变，在甲、乙两处分别接入电压表，闭合开关S，测得U甲:U乙=1:3；断开开关S，拆去电压表并在甲、乙两处分别接入电流表，此时[image: image1.wmf]乙
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是（     ）

A、3:1;     B、1:1;    C、1:3;     D、4:3。

2． 如图2所示，电流电压为6V不变，滑动变阻器R，最大阻是10Ω.闭合开关S，移动滑动变阻器滑片P，电压表示数的变化范围是（       ）
A、0～6V；   B、0～2V；   C、2～4V；   D、2～6V；

3． 家庭常用白炽灯正常工作时通过的电流约为（      ）

A、0.02A；  B、0.2A;   C、2A;   D、20A。

4． 在“组成串联电路”的学生实验中，如图3所示，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮，某同学用一根导线去检查电路的故障：他将导线先并接在灯L1两端时发现灯L2亮了，灯L1不亮；然后并联接在灯L2两端时发现两灯均不亮，由此可以判断（      ）

A、灯L1短路； B、灯L1断路； C、灯L2短路； D、灯L2断路。

5． 如图4所示电路中，电源电压不变，闭合开关S，电压表、电流表均有示数，将滑动变阻器的滑片P滑到左端时，发现电压和电流表示数的比值为0，则下列判断正确的是（    ）

A、电阻R1短路，电压表的示数变大； B、电阻R1断路，电流表的示数变大；

C、滑动变阻器短路，电压表的示数变小； D、滑动变阻器断路，电流表的示数变小。

6． 关于导体和绝缘体，下列说法正确的是（     ）

A、 空气是非常好的绝缘体，任何情况下都是不能导电的；

B、 所有的金属都是导体，所有的非金属都是绝缘体；

C、 导体是重要的电工材料，而绝缘体几乎没有什么用；

D、 绝缘体不能导电，却可以带电。

7． 一个灯泡铭牌上标有“PZ220-100”，先在室温下用伏安法测得它的灯丝电阻为R1后，在正常工作时，再用伏安法测得它的灯丝电阻为R2=484Ω，发现R2比R1大10倍以上，这是因为（      ）

A、前一次测得的阻值必定是错的；       B、后一次测得的阻值是错的；

C、对大多数导体来说，温度越高，电阻越大，灯丝属于导体；

D、不论什么条件，都是温度高时，电阻大。

8． 如图5所示电路，电源电压不变，定值电阻为R0，变阻器的阻值变化范围为0～R，且R<R0，闭合开关S后，将变阻器的滑片P缓慢从a端滑到b端，那么变阻器消耗的功率为（       ）

A、功率逐渐变大； B、功率先增大后减小； C、功率先变小后增大； D、功率不变。

9． 刚刚参加物理兴趣小组的小明，在独立组装完一台灯后，将其接入电路中，闭合台灯开关时，发现台灯灯泡不亮，同时其他家用电器也停止了工作，经检查发现保险丝熔断，其原因可能是（     ）

A、台灯灯座两个接线柱相碰了；   B、台灯的灯丝断了；

C、进户线的火线与零线原来就接在一起； D、台灯的开关处短路。

10． 如图6所示，电源电压U不变，滑动变阻器最大阻值Rb与灯L的电阻RL阻值之比是3:5，当滑动变阻器滑片P分别位于a端、b端时，灯L消耗的电功率之比Pla：PLb是（      ）

A、5：3；  B、8：5；  C、25：64；  D、64：25。

2、 多项选择题：（每题2分，共计6分）

11. 如图7所示电路，M是小明安装的直流电动机模型，电动机线圈电阻为1Ω，接在6V不变的直流电源，合上开关，电动机转动起来，电流表示数为1A，下列说法中正确的是（      ）

A、由U=IR得，M两端实际电压为1V； B、由PQ=I2R可得，M线圈产生的热功率为1W；

C、由P=UI可得，M消耗的电功率为6W；

D、由能量守恒定律可得，M产生的机械功率为5W。

12. 关于安全用电常识，下列说法中正确的是（      ）

B、 金属外壳的家用电器，一定要将金属外壳接地；

B、发现电线着火，赶快用水扑救； C、发现有人触电，赶快去找电工处理；

D、电灯的开关必须串接在火线上。

13．下列有关电阻的说法中正确的是（      ）

A、在一般情况下，一切导体都有电阻； B、导体的电阻大小决定导体的长短、粗细、材料和温度；  C、电阻的单位1Ω=1A/1V；D、加在导体两端的电压为零时，电阻为零。

3、 填空题：（每空1分，共计20分）

14．在一只手电筒的小灯泡两端加3V的电压，1分钟内有20C的电荷量通过小灯泡，小灯泡，小灯泡的电流是______A，小灯泡的电阻是_______Ω，小灯泡的功率为_______W。

15．将标有“220V 40W”的灯泡接入110V的电路中，它的实际功率为______W。

16．如图所示，电流表A1的示数为1A，A2的示数为4A，A3的示数为6A，则R1：R2：R3=_______。

17．标有“6V 3W”的小灯泡，接在8V的电源上，必须_____联一个____Ω的电阻，小灯泡才能正常发光，此时与小灯泡相连接的电阻消耗的功率为_____W。

18．某居室安装的电度表标有“3000R/KWh”，当用电器全部工作时，测得电度表转盘在10min内转了150转，则用电器的总功率是______W。

19．如图所示的圆环是由阻值为R、粗细均匀的金属丝制成的。A、B、C、三点将圆环分成三等份（每等份电阻为[image: image2.wmf]3
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R），若将其中任意两点连入电路，则连入电路的电阻值为________。

20．如图所示，R1=6Ω，R2=4Ω，开关S闭合时，V1和V2两表示数分别是4V和3.6V，则R3=_______Ω，电源电压是________。

21．一根粗细均匀的铜导线的电阻为R，将其均匀地拉长后电阻变为[image: image3.wmf]R

¢

，比较R和[image: image4.wmf]R

¢

的大小，[image: image5.wmf]R

¢

________R（选填“大于”、“等于”或“小于”）

22．甲、乙、丙三个轻质小球，任意两个靠近均相互吸引，已知甲带正电，则乙球不可能_______；若丙球能吸引不带电的轻小物体，则乙球一定_________。（填“带正电”、“带负电”或“不带电”）

23．如图所示电路中，用两条电阻均为0.8Ω的输电线给一个“220V 1000W”的电烘箱（电阻发热器）供电，工作10h时两条输电线和电烘箱上消耗的电能共为 _________ KW•h。
24．要改变通电导体在磁场里受力的方向，可以通过改变__________的方向或改变________的方向来实现。

25．电动机是利用___________________原理制成的，发电机是利用___________原理工作的。

4、 作图题：（共计6分）

26．根据图甲中导线的电流方向，标出通电螺线管的N、S极。在图乙中画出螺线管B上的绕线，要求通电后使图中的A、B两个螺线管相排斥。

27．黄石火车站货运仓库后门进货，前门取货。现有红、绿两只灯泡和一个电铃、一个电池组、两个开关，还有若干导线。请你为仓库值班人员设计一个电路：电铃响同时红灯亮，表示取货人在前门按开关；电铃响同时绿灯亮，表示送货人在后门按开关。请你画出设计的电路图。

28。如图所示，电压表示数为6V，要使电流表示数为1A，现有R1=5Ω，R2=10Ω，R3=15Ω，R4=20Ω四个电阻可供选用。试选出合适的电阻并在虚线框内完成电路图。

5、 实验题与简答：（共计11分）

29．在“测定小灯泡额定功率”实验中，已知电源电压为6V，小灯泡额定电压为3.8V，灯丝电阻约为12Ω。

（1） 在下图甲中所示是未接完的实验电路，请你用笔代线完成其连线。
（2） 闭合开关前，应使滑动变阻器的滑片P置于_______端。若闭合开关，灯不亮，电压表示数接近于6V，电流表示数几乎为零，出现这种现象的可能原因是_____________。

（3） 闭合开关，电压表示数为2.5V，应将滑片向_______端移动，直至电压表示数为3.8V时，电流表示数如图乙所示，那么，小灯泡的额定功率是________W；通电5min，小灯泡消耗的电能是________J.

30．在研究电磁铁的实验中：

（1） 所用的实验器材是一个线圈匝数可以改变的电磁铁、电源、开关、滑动变阻器、导线、________和一小堆大头针。

（2） 实验中，通过观察通电时电磁铁________的多少来判断电磁铁磁性的强弱。

（3） 在研究电磁铁磁性强弱跟线圈匝数的关系时，增加通电线圈匝数的同时，还必须注意调整滑动变阻器滑片的位置，使_______保持不变。

31．某蔬菜大棚使用一种温度自动报警器，如图所示，在水银温度计里封入一段金属丝，

当温度达到金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号。请说明它的工作原理。

6、 计算题：（共计12分）

32．如图所示电路中，电源电压不变，滑动变阻器的滑片P由左向右移动的过程中，电流表的示数减少0.02A时，电压表相应减少1.6V，求电阻R的阻值。（3分）

33．如图所示电路中，R2=120Ω，小灯泡L标有“6V 3W”字样，滑动变阻器R1的最大阻值为80Ω。（1）当开关S1、S2都断开时，调节滑动变阻器使小灯泡正常发光，这时滑动变阻器连入电路的阻值为16Ω。求：①小灯泡的电阻； ②电压表的示数；（2）当开关S1、S2都闭合时，说明电路连接情况，并求出电路消耗的最小功率。（4分）

34．电阻R1和R2（R1>R2）以某种方式连入电源时，R1的功率为16W，R2两端电压为8V，若以另一种方式连接后，再接入同一电路中，R2的功率为100W。

（1） 说明判断第一种连接方式是串联、第二种连接方式是并联的理由。

（2） 求电源电压、电阻R1和R2的阻值。（5分）

