课题：电学综合专题复习——（1）
班级           姓名            学号            
1. 2008年北京奥运会已成功举行。作为中学生更应关注奥运信息的有关物理知识。

（1）如图b所示，我们将五个福娃比做一个物体，五个福娃就是组成这个物体的分子，它们彼此连在一起，可以改变它们的形状，但不能改变体积，则这时福娃的组合相当于物体以        态存在。

(2) 如图c是2008年奥运会的主场馆国家体育中心俗称“鸟巢”，在“鸟巢”的网状结构外表面还带贴上一层半透明的膜。阳光可以穿过透明的屋顶满足室内草坪的生长需要。使用这种膜后，体育场内的光线不是直射进来的，而是通过漫反射，使光线更柔和，由此形成的漫反射光还可解决场内草坪的维护问题，同时也有为座席遮风挡雨的功能。

“使用这种膜后，体育场内的光线不是直射进来的，而是通过漫反射，使光线更柔和”你认为这句话的表述中哪些不正确，并说出你的理由。                       。
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（3）国家游泳中心又被称为“水立方”(如图d所示) 屋顶有3万平方米，雨水可100％的收集。它有一套雨水收集系统，一年收集的雨水量相当于150户居民一年的用水量(北京居民每户每年用水量为100吨)。问:北京地区的年降水量约为          毫米。
2.如图所示，家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。在实际使用中发现：当开关闭合时，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱光，以便夜间显示开关的位置。根据这种按键开关的控制特性，能正确表示照明灯（甲）和指示灯（乙）连接方式的电路图是图中的
（        ）
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3.干电池是我们实验时经常使用的电源，它除了有稳定的电压外，本身也具有一定的电阻。实际使用时，可以把干电池看成一个理想的电源（即电阻为零）和一个电阻r串联组成，如图（a）所示。用图（b）所示的电路可以测量出一个实际电源的电阻值。
图中R=14Ω,，开关S闭合时，电流表的读数I=0.2A，已知电源电压U=3V，求电源电阻r的大小。

4．电热水壶是生活中常用的加热水的装置，使用电热水壶时应当把水壶与家庭电路相连（如图）。
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    某同学家电热水壶的说明书上有如下信息：
	型号
	额定电压
	频率
	额定功率
	加热方式
	壶体容积
	外型

	TS-600
	220 V
	50 Hz
	600 W
	电发热管
	800 mL
	170×170×195


请你解决下列问题：
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(1)如图是模拟家庭照明电路的部分电路图，请你根据图中已知的信息，在火线的方框前打“√”，并将电路连接完整。
 (2)求电热水壶正常工作时的电流是多少？
 (3)壶中装满20 ℃的水，要将这壶水烧开，水需要吸收多少热量？（设外界为1个标准大气压）
(4)月底交电费时，该同学的妈妈总是怀疑自己家的电能表不准确。这位同学利用家里的电热水壶、秒表即可对电能表进行大致的校验。
　   已知该同学家电能表上标有3000R/ kW·h字样，请你写出一份完整的校验方案。
　  
5．你见过戴着面罩或墨镜的工人进行电焊作业吗？电焊是利用电流的热效应产生高温，将焊条熔化，从而使两金属部件焊接在一起。电焊机工作时有很大电流，但不会连续工作，所以导线中会产生迅速变化、时断时续的电流。

	导     线     规     格

	导线横截面积S/mm2
	2．5
	4
	6
	10

	安全载流量I/ A
	28
	37
	47
	68


（1）电焊机输出电压40V、输出功率2000W，某种橡皮绝缘铜芯导线在常温下安全载流量（长时间通电时的最大安全电流）如下表，从安全角度考虑，计算说明应选择哪种导线作为电焊机的输出导线？

（2）焊条熔点为1100℃，比热容为0.4×103J／（kg·℃）。假设电流放出的热量全部被焊条吸收并使焊条升温，电焊机工作4s，可使一根质量为20g的焊条全部熔化吗？
（3）电焊机工作时会对周围的居民或行人的生活造成一定的影响，请指出其中的两点。

[image: image6.png]


6.半导体材判的导电能力介于导体和绝缘体之间．其电阻受温度影响较大．如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图像．根据这种半导体材料电阻的特性，小星和他的同学设计了一个电路（如图乙）．可以测定某一空间的温度使用的器材如下：半导体电阻、电源、电流表（0—0．6A）、开关，定值电阻R0（10Ω）、导线若干．

（1）定值电阻R0的作用是什么？______________                    。
（2）当环境温度为20℃时．电流表的读数为0．2A，求电源的电压。

（3）电流表的读数为0．4A时，当时环境温度是多少？半导体电阻的电功率是多少？
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7.有一种家用电器，设计安装了调节温度的旋钮式多档开关，其内部电路简图如图甲所示，两电阻丝阻值R1=R2＝242Ω，旋转多档开关的旋钮可以改变a、b、c、d四个接线之间的连接情况，从而使家用电器达到所需温度。图乙给出了其中的五种连接方式。则：
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（1）图乙中电路连接不正确的是哪一个？__________
（2）计算图乙中各种电路连接时，家用电器的电功率分别为多大？并简单说明电路的连接情况。备注：第（1）问中电路连接不正确的除外。

8．我们知道，测量时总存在误差，通常将测量值与真实值之差叫做绝对误差．初中电学实验中所用电流表的准确度等级—般是2.5级的．2.5级电流表的含义是，用该电流表测量时的最大绝对误差不超过满刻度值的2.5％．右表给出了用2.5级电流表测量电流时，电流表指针的偏转角度与百分误差(即最大绝对误差与电流表读数之比的百分数)之间的关系．

	电流表指针的偏转角度
	量程为0～0.6A电流表的读数
	百分误差

	满刻度
	0.60A
	2.5%

	满刻度的二分之一
	0.30A
	5.0%

	满刻度三分之一
	0.20A
	7.5%

	满刻度四分之一
	0.15A
	10%

	满刻度十分之一
	0.06A
	25%

	满刻度二十分之一
	0.03A
	


（1）上表中的最后一空处相应的百分误差应是__________％.

（2）从上表中的数据可以看出，该电流表的指针偏转的角度越大，百分误差________(选填“越大”“越小”或“不变”)．

（3）如果用准确度等级是2.5级的电流表进行测量时要求百分误差小于3.75%．则该电流表指针的偏转角度应大于满刻度的_________．
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