课题：电学综合专题复习——（2）
班级           姓名            学号            
1.晚上，婷婷自己在家，她把空调、电视机都开着，厨房里的微波炉正在加热中午剩下的“比萨”饼，“对了！再用电热水壶烧点水喝吧．”婷婷刚一插上电水壶，家里的保险丝就断了，请回答以下问题：

（1）电热水壶是利用电流的         效应工作的，它工作时将电能转化成      能，婷婷家里保险丝断熔断的原因是                        ；

（2）在黑暗中，婷婷想：为什么电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却一点也不热？答：因为电热水壶和导线    联（串/并），通过它们的电流       （相等/不相等），电热水壶的电阻比导线        （大/小），根据公式            可知，当          一定时，电流产生的热量与导体的电阻成正比例，因此电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却一点也不热；

（3）婷婷修好了保险丝，婷婷想知道电热水壶的有关问题，她找出了说明书，数据如下：

	型 号
	额定电压
	额定功率
	加热方式
	壶体容积
	外  形

	LCJ-27
	220V
	600W
	电发热
	800mL
	170×170×195cm3


请帮婷婷计算一下电热水壶正常工作时的电流和电阻，如果烧开一壶水大概要15min，那么烧开一壶水需要消耗              J电能？

2.在一次科技小组的活动中，同学们按照如图所示的电路在AB之间接入一根细铜丝，闭合开关S后，调节滑动变阻器，使电流表的读数保持3A不变，过了一会儿，细铜丝熔断.在 AB之间换接一根同长度的较粗的铜丝，再调节滑动变阻器到某一固定值，经较长时间粗铜丝没有熔断，在此过程中，电流表的读数保持3A不变.小明同学针对所观察到的现象提出了一个问题：造成细铜丝熔断而粗铜丝没有熔断的原因是什么？（设电源电压保持不变）

[image: image1.png]


（1）你认为造成细铜丝熔断而粗铜丝没有熔断的原因是什么？（请简述理由）

答：                                                                          

（2）若粗铜丝电阻为0.01Ω，求：在5s内粗铜丝共产生的热量.

（3）如果你家准备安装一台“220V  1500W”的电热水器，你应该选
用       （较粗/较细）的铜导线作用连接线比较安全.

3．

[image: image2.png]C P




4．小明同学在“测定小灯泡的功率”的实验中，所用小灯泡的额定电压是2.5V ，电路原理图和实物图如图所示．按实验要求，他测出了一组实验数据，并记录了小灯泡亮度的变化情况，结果如下表所示：
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（1）请你用笔画线代替导线，将实物图连接完整．则小灯泡额定功率是      W．
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（2）闭合开关，接通电路后，电流表、电压表工作正常，示数均不为零．移动滑动变阻器滑片，发现电流表和电压表指针不随着发生变化，则可能的原因是                     ．
（3）改正电路后进行实验，测得某次实验结果如图所示，此时电流表的示数为     A ，电压表的示数为      V．

（4）在实验（3）中，你认为该同学的实验操作不妥之处是                         ，改进的办法是                 ．
还可以发现小灯泡的电阻随温度的升高而          ．

（5）小明完成实验整理好器材离开后，他的伙伴小刚接着做同样的实验，小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，但闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想有下面几种可能：
 A．可能是灯丝断了 B．可能是变阻器断路 C．可能是小灯泡短路 D．可能是电流表断路
根据小刚的猜想，借助电流表和电压表验证小刚的猜想，将电压表、电流表示数情况填入下表．

	猜想
	电流表的读数将
	电压表的读数将

	如果A成立
	
	

	如果C成立
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（6）小刚解决疑问后，忽然发现电压表0～3V档量程已损坏，小刚仍想测出小灯泡的额定功率．他仔细观察电路，发现电源电压为6V，请你帮小刚设计一个电路，把电路图画在虚线框内．按照新设计的电路图，在测定小灯泡的额定功率时，应调节滑动变阻器，使电压表读数为        V．

5.资料1：电热淋浴器分为储水式和无水箱式两种．储水式淋浴器要用较长时间把水箱中的水加热，待水温达到要求后用水箱中的热水淋浴；无水箱式淋浴器是使冷水流过电热器就达到需要的温度，立即从喷头喷出供淋浴．

资料2：通常情况下，自来水的温度为16℃左右，淋浴所需热水温度为38℃左右，淋浴所需热水流量约4×103m3/min．比热容c水＝4.2×103J／(kg·℃），家庭电路设计通过的最大电流一般不超过10A．
请根据以上资料通过计算说明，家庭中不宜使用无水箱式电热淋浴器．
5.如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由a端移动到b端时，测得电阻R两端的电压U与通过电阻R的电流I的变化关系如图所示．求：

（1）电源的电压．  （2）变阻器的最大阻值．   （3）电压表V1示数的变化范围. 

（4）通过计算分析变阻器的滑片P由a端移到b端的过程中，滑动变阻器消耗电功率变化范围.
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6．据报道：08年9月28日，世界领先的中国新一代人造太阳实验装置——热核聚变装置EAST 首次成功完成了放电实验．

    预计将要建成的实验反应堆，可以在1min内产生9×1010J的热量．据媒体报道：1L海水提取的氢的同位素，在完全聚变反应中释放的能量，相当于300L汽油完全燃烧所放出的热量．请根据数据进行估算，并回答以下问题：

    (1)若汽油的密度为0．7×103kg／m3，300L汽油的质量是多少?

    (2)若汽油的热值为5×107J／kg，300L汽油完全燃烧能释放多少热量?

    (3)需要从多少升海水中提取氢的同位素，在聚变时才能产生9×1010J的热量?若这些

热量转化为电能的效率为50％，则它可以供给一台功率是2kW的空调正常工作多少小时?
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