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一、选择题（每小题只有一个正确答案，每题3分，共42分）

1. 如图所示的四种用电器中，利用电流热效应工作的是（     ）
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2. 用铝壶在天然气灶上烧水的过程中（     ）
A. 水的温度越高，水分子运动越剧烈           B. 是通过做功的方式改变水的内能
C. 铝的比热容比水小，铝的吸热能力比水强     D. 天然气燃烧越充分，热值越大
3. 下列说法正确的是（    ）
   A．一个物体吸收热量时，温度不一定升高。

   B．物质的比热容与物体吸收的热量、物体的质量及物体温度的变化有关。

   C．内燃机的压缩冲程，主要是用热传递的方法增加了气缸内物质的内能

   D．热量总是从内能高的物体传递给内能低的物体。

4. 下列说法正确的是（    ）[image: image2.png]b 22 2R (ZXXK.COM)





   A. 磁感线是磁场中实际存在的曲线        

   B. 指南针指南北是因为地球周围存在磁场

   C. 条形磁铁周围的磁感线是从南极出发指向北极的  

   D. 静止的小磁针的北极指向地理的南极

5. 某家庭电路的组成如图所示，下列说法不正确的是（       ）
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A. 图中的四个插座是并联的
B. 控制灯泡的开关要接在火线和灯

  之间
C. 彩灯接入电[image: image3.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




路后都不亮，是由于
其中的一个小彩灯短路
D. 有金属外壳的家用电器应使用三孔插[image: image4.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




座
6. 如图是关于电磁现象的四个实验，下列说法正确的是（       ）
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A. 图甲是研究发电机工作原理的实验装置    B. 图乙实验说明通电导体周围存在磁场
C. 图丙是探究电磁铁磁性强弱的实验装置    D. 图丁是探究电磁感应现象的实验装置
7. 标有“12 V  12 W”、“12 V  6 W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），串联在12 V的电源上，两灯都发光，下列说法正确的是（     ）
A. 通过灯L1和L2的电流之比为2︰1           B. 两灯都能正常发光
C. 灯L2比灯L1亮                            D. 通过灯L2的电流为0.5A  
[image: image19.jpg]


8. 如图所示，在四个相同水槽中盛有质量和温度都相同的纯水，现将阻值为R1、R2的电阻丝（R1<R2），分别按下图的四种方式连接放入水槽，并接入相同电[image: image5.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




源。通电相同时间后，水温最高的是（     ）      
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9. 如图所示是一种水位自动报警器的原理图，水位到达A[image: image6.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




时该报警器自动报警，此时（    ）
A．红灯亮              B．绿灯亮 

C．红、绿灯同时亮     [image: image7.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




 D．红、绿灯都不亮 [image: image8.png]b 22 2R (ZXXK.COM)
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10. 如图所示的[image: image9.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




电路图中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R2的滑片P向左滑动，下列说法正确的是（     ）
A. 电流表A的示数变小，电压表Vl的示数变大


B. 电压表Vl与电压表V2的示数之和变大
C. 电流表A的示数变小，电压[image: image10.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




表V2的示数不变
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D. 电压表V2与电流表A的示数之比变小
11. 如图所示电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻，当开关闭合时，标有“6V，2W”的小灯泡L刚好正常发光；若保持R不变，将L换成另一只标有“6V，3W”的小灯泡，闭合开关后，小灯泡消耗的实际功率为（   ）
A. 大于3
16. 如图所示的电路中，闭合开关S，电流表A1的示数为2 A，电流表A2的示数为1.2 A，则电阻R1和R2之比为        ，时间t内电阻R1和R2产生的热量Q1和Q2之比为        。  

[image: image23.jpg]



17. 如图所示的电路中，电源电压不变，移动滑动变阻器R1
的滑片P，当电流表的示数变化范围为1A～1.3A时，电压表

的示数变化了3V，则该定值电阻R2的阻值为        Ω，

定值电阻R2所消耗功率的变化量为          W。
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18. 如图甲所示的电路中，R0为定值电阻，R1为滑动变阻器。图乙是滑动变阻器的电功率与电流关系的图象。则滑动变阻器的最大阻值是           Ω；电源电压
是           V。
三、实验探究题（每空2分，共24分）
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19. 在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明用相同的漆包线和铁钉绕制成电磁铁A和B，电磁铁A的线圈匝数[image: image11.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




为200匝，电磁铁B的线圈匝数为50匝，并连接成所示的电路。
⑴电磁铁B的上端是         极；
⑵当闭合开关S后，两个电磁铁吸引大头针的情形如图所示，由此可以得出的结论是：                                   ；    
⑶若要让B铁钉再多吸一些大头针，[image: image12.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




滑动变阻器的滑片应
向      端移动(选填“左”或“右”)。                                        
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20. 在做“电流通[image: image13.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时，小于采用了如图甲、乙所示的实验装置。两个透明的容器中密闭了等量的空气，U型管中液面变化反映了密闭空气温度的变化。
⑴甲实验是为了研究电流产生的热量与
                 的关系； 
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⑵如图乙所示的实验装置，若通电时间相同，
[image: image29.jpg]


两支玻璃管内液面上升较高的是    （选填
“A”或“B”），这表明：在        和通电
时间相同的情况下，通过导体的          越大，产生的热量越多。
21. 在“测定小灯泡的额定功率”试验中，小雨同学用一个电压表、一个电流表、一个开关，电压为3V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡和一个标有“20Ω 1.5A”的滑动变阻器。
⑴在图甲中连接一根导线（用笔画线代替），使得闭合开关后，滑动变阻器滑片向左移动时小灯泡变亮；

⑵闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数。发生故障的原因可能是_____。
A．灯泡断路       B．灯泡短路       C．滑动变阻器断路    D．滑动[image: image14.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




变阻器短路

[image: image30.jpg]


⑶小强排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器滑片P到某处，电压表的示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向        端滑动（选填“左”或“右”）。

⑷乙图是根据实验数据绘成的U-I图像，小灯泡的额定功率是_    __W； x_k_b_1
⑸小亮利用该电路探究电流跟电阻的关系，他将小灯泡换成多个定值电阻R，保持电压表示数始终为2V，多次更换阻值不同的定值电阻R，并记录各次电流表的示数，若不更换其他器材，为了能够完成实验，更换的电阻阻值不能够大于      Ω。
四、综合题（4+6+8  共18分）
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22. 如图所示的电路叫热电偶电路。将铜丝与铁丝的两个接头分别放在温度不同的环境中，例如冰水混合物中和酒精灯的火焰上，此时会发现电流表有读数。课外小组的同学研究了这个电路中电流与温度差的关系，他们得到的数据如下表：
①课外小组的同学可以得到这样的结论：两金属接点的温度差越______，电流大。
②这样的热电偶电路可以用在电路中作为          使用．它将______能转化为      能。
23. 电热水器原理的简易示意图如图所示，它的铭牌如表所示。通过开关S可以使热水器处于加热或保温状态。若电阻阻值不随温度的变化而变化，求
	额定电压
	220V

	额定功率
	4400W

	装水质量
	10kg

	频率
	50Hz


（1）闭合开关S时，热水器处于        状态。（选填“加热”或“保温”）
（2）电热水器正常工作时，电阻R1的阻值是多大？
（3）热水器的蓄水桶中装满水后，把这些水由28℃加热到50℃需多长时间？
（不计热损失，c水＝ 4.2×103J/kg·℃）
24. 如图所示，电源电压恒定，R1是一个定值电阻，R2是滑动变阻器，小灯泡L的额定电压为6 V，图乙是通过小灯泡L的电流随两端电压变化的曲线。当开关S1闭合，S2断开，滑动变阻器的滑片P滑至最左端时，小灯泡L恰好正常发光；滑动变阻器的滑片P滑至最右端时，电压表的示数为5V。当开关S1、S2都闭合，滑动变阻器的滑片P滑至最左端时，电流表的示数为0.8A[image: image15.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




。求：

⑴小灯泡的额定功率PL；

⑵滑动变阻器的最大阻值R2；

⑶求电路的最大电功率和最小电功率。x§k§b 1
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