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八年级物理上册期末试题参考答案

1、 选择题：1.B[image: image5.png]


  2.D  3.D  4.B  5.D  6.D  7.B  8.A  9.D  10.B  11.B  12.C 

2、 填空题：

 13. 响度大；14.折射、  反射    15.放大  、投影仪 16.内侧 、凝华   17.不变 、1m3的食用油的质量为0.8×103kg[image: image6.png]


  
3、 作图
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18.                                   [image: image7.png]
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四、实验探究[image: image8.png]


：

20. (1)像的位置  (2)大小  (3)不点燃  重合  (4) 虚  (5)10

21. 3.80cm    5min37.5s（或337.5s）    40    -5℃
22. （1）平[image: image9.png]


衡螺母 （2）32 （3）14 （4）[image: image10.png]


2.29（或2.3）（5）偏小
五、计算题：

23.解：（1）空心部分有体积无质[image: image11.png]


量，故实心部分的质量为：m1=3.6kg，
该[image: image12.png]


砖块的总体积V=20cm×15cm×10cm=3000cm3=3×10-3m3，
∵砖的实心部分占总体积的60%，
∴实心部分的体积为：V1=60%•V=60%[image: image13.png]


×3×10-3m3=1.8×10-3m3，）
材料的密度
[image: image14.wmf]33
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（3分

（2）同规格实心砖的质量为：m=ρV=2×103kg/m3×3×10-3m3=6kg，
可节省的材料为：m2[image: image16.png]


=[image: image17.png]


m-m1=6kg-3.6kg=[image: image18.png]


2.4kg．（3分
（3）一，节约能源，保护土地。二，房子的质量更小，更安全（合理可得分）（3分

答：该砖块材料的密度是2×103kg/[image: image19.png]


m3．
生产每块空心砖比同[image: image20.png]


规格的实心砖可节省材料2.4kg．
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