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德惠三中九年级月考试卷    物理
2015.12.5

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

 1、关于内能、温度、热量三者的关系，下列说法正确的是                       （　　）

A．物体吸收热量，温度一定升高             B．物体温度升高，一定吸收了热量

C．物体温度不变，没有吸热和放热           D．物体温度升高，内能增加

 2、在通常情况下，下列选项中全部属于绝缘体的是                             （    ）

A．陶瓷碗、干木棒    B. 金属、橡胶     C. 塑料棒、大地     D. 橡皮、铅笔芯
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3、如图是简化了的玩具警车的电路图，以下说法中正确的是                      （    ）

    A、开关S1控制整个电路

    B、电动机与小灯泡工作时互不影响
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    C、电动机与小灯泡工作时两端的电压不相等

    D、开关S1、S2都闭合时电动机与小灯泡是串联的

4、图（a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为                                                  （　　）

A．8V  2V
        B．10V  2V        
C．2V  8V      D．2V   10V
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5、如图所示，电源电压不变，R1、R2为定值电阻，开关S1、S2都闭合时，电流表A与电压表V1、V2均有示数。当开关S2由闭合到断开时，下列说法正确的是               （    ）

    A、电压表V1示数不变             B、电压表V1示数与电流表A示数的比值不变

    C、电流表A示数不[image: image27.png]


变              D、电压表V2示数与电流表A示数的比值不变

6、如图所示的电路，闭合开关后，当滑片P向左移动时，下列说法正确的是       （　　）
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A．灯泡L变亮
         [image: image2.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




         B．电压表示数变大

C．电流表A1示数变小
          D．电路消耗的总功率变大

 7、标有“6V，6W”和“6V，3W”的两盏灯L1和L2，串联接[image: image3.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




在某电源上，灯丝的电阻不变，则（　　）

A．通过两灯的电流之比为1：2            

B．两灯两端的电压之比为2：1

C．电源电压为9V时，只有L2能正常发光 

D．电源电压为12V时，两灯恰好都能正常发光

8、甲、乙两用电器电功率之比为1:2，通电时间之比为3:4，则消耗电能之比为      (    )
A. 1:2           B. 3:8          C. 3:4            D. 2:3

9、原来室内电灯正常发光，在台灯开关断开的情况下，当把台灯的插头插入插座时，室内电灯全部熄灭，保险丝熔断，发生这一现象的原因可能是                      （     ）

A、台灯功率过大                     B、台灯的插头处有短路
C、台灯灯座处有短路                 D、插座处有短路
10、在图甲所示的电路中，当滑片P由b移到a的过程中，电压表示数U及滑动变阻器接入电路的电阻R2的变化情况如图乙所示．下列说法正确的是 （　　）
A．电阻R1的阻值为20Ω            

B．滑片P移到b端时，R2两端的电压为6V
C．滑片P移到a端时，R1消耗的功率为0.2]
（1）她在连接如图甲所示电路时，导线M的另一端应接在电压表　　　　V（选填“3”或“15”）接线柱上．

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到　　　　　（选填“a”或“b”）端．

（3）电路正确连接后。闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数，接下来应进行的操作是                                                          。

（4）继续移动滑片，小灯泡突然熄灭，此时电流表示数为0，而电压表有示数，那么发生的故障是                   ，此时电压表示数为         V。

（5）在实验过程中，她根据实验数据绘制了如图乙所示的I﹣U图像，根据图像可知，当电流表示数如图丙所示时，小灯泡的电阻是　　　Ω．小灯泡的额定功率是　 　W．

23、（4分）小明同学在做“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时，采用了如图所示实验装置．甲、乙、丙三个透明容器中分别放有a、b、c三根电阻丝，且密封着等量的空气．三个容器中的电阻丝串联起来接到电源两端，其中在丙容器的外部，将一个电阻和这个容器内的电阻并联．
（1）在实验中电流通过电阻产生热量的多少是通过观察　　　     　　　来比较的．

（2）图甲、乙可探究电流产生的热量与　　  　 的关系，图甲、丙可探究电流产生的热量与　　　　　　的关系．

（3）图丙中右侧盒外连接的5Ω电阻，[image: image4.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




它的作用是　　　　　　．

24、（4分）酒后驾车害人害己，酒精测试仪可以检测驾驶员是否酒后驾车。如图是小明设计的酒精测试仪[image: image5.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




原理图，图中R[image: image6.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




0是定值电阻，酒精气体传感器Rm的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小。

（1）R0与Rm的连接方式是_______联。

（2）驾驶员吹出的酒精气体浓度越大，电压表的示数越_______。

（3）小红认为小明的设计有待改进，因为此测试仪长久使用电池电压降低时，会使测出的酒精浓度偏_______，而且测量前电压表指针不指在酒精浓度的0刻线处。若把R0换成滑动变阻器，当电池电压降低时，测量前闭合开关，调节滑片就可以使指针指在酒精浓度的0刻线处，这时滑动变阻器接入电路的阻值_______（选填“大于”、“小于”[image: image7.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




或“等于”）R0的阻值。

参考答案

1、D  2、A   3、B   4、A   5、B   6、D  7、C  8、B   9、B   10、D

11、220   不高于36

12、小于   等于

13、20   0.6   20

14、40   18

15、串  低温

16、2

17、解：（1）
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       （2）
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18、解：（1）
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       （2）小灯泡发光最暗时，电路中电流最小，电阻最大，即滑动变阻器接入电路的阻值最大，即
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  电路中的最小电流为：
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            小灯泡消耗的电能为：
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19、（1）大  吸  （2）热传递

20、（1）①电流与电阻成反比 ②右   2.5 （3）20 

21、（1）断开   


（2）Rx断路
（3）0.1  10

（4）
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22、（1）3

   （2）b

   （3）移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光[image: image19.png]Sk B 2 FLP(ZXXK.COM)




[来源:Zxxk.Com]
   （4）小灯泡断路   3

   （5）7.5   0.625

23、（1）U形管液面高度差

   （2）电阻   电流

   （3）使通过金属丝a、c的电流不同

24、（1）串  （2）大   （3）低    大于

学校：               班级：           姓名：             考场：        考号：
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