第1节 电能 练习题
1．（丽水市中考题）在“建设节约型社会”的今天，下列做法不符合这种精神的是（    ）

A．电视机只用遥控器关机而未断开电源

B．使用高效节能型的用电设备

C．离开房间时，随手关灯

D．夏季用空调时，把设定温度适当提高
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2．1千瓦时等于        焦，图1为某同学家8月25日和10月25日电能表的示数，在这段时间他家用电       千瓦时。
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3．电能表是测量________的仪器，从图2中可获取到以下信息：电能表此时的读数是_________；应该在____的电路中使用；额定电流是______；应在______Hz的交流电路中使用； 每消耗1千瓦时的电能，电能表的转盘会转______转.
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下列装置在正常工作时,可将电能转化为机械能的是 (     )
A.白炽灯 　　　　B.电炉 　　　C.发电机 　　　D.电风扇
5．完成下列单位换算：

（1）3.6kW·h=______________J=____________度    （2）7.2×105J=____________kW·h 
第1节 电能 答案：
1．A     2．3.6×106    54.9      3．电能；1205.3 ；220V ；3A ； 50 ；1800  

4．D     5．（1）1.296×108 ；3.6    （2）0.2  
第二节 电功率 练习题

1．1度电可以供一个标有“220V，25W”的灯泡正常发光的时间是       h。
2．[image: image4.jpg]AR
kWh

Ulelolel
BRg

220V 3A 50 Hz




小华家阳台的电灯坏了，妈妈叫小华放学后到商场买一个25W的，商场里有如下图所示四种铭牌的灯泡，他应选购的是 (     )
3．某家用电器正常工作时的功率约为300W，则它可能是 （   ）
A.空调机

B.白炽灯

C.洗衣机

D.语言复读机

4．（福州中考题）一天强强安装好一只３Ｗ的节能灯，告诉爷爷：“这盏节能灯让它通宵亮着，这样您夜间常起床就方便安全了。”爷爷听了直摇头说：“这样太浪费了。”强强说：“不会的，１ＫＷ•ｈ的电费是0.24元，如果每晚灯亮10ｈ，一个月（30天计）只要多用电费          元。
5（桂林中考题）手机已经越来越成为人们日常生活中必须的通讯工具。某品牌手机的充电电池上标有“电压：３.６Ｖ；容量：７２０ｍＡｈ；充电限制电压：４.２ Ｖ”三个技术参数，由此可知该手机的工作电压为        Ｖ，此充电电池所能储存的电能为          Ｊ。

第2节 电功率 答案

1．40   2．A  3．C  4．0.216  5．3.6 ；9331.2
第3节 测量小灯泡的电功率 练习题

1．测量小灯泡的电功率，可以用________表和______表分别测出小灯泡工作时的______和_____，再根据公式______，就可以计算出来。

2．如图测定小灯泡的功率，电源为三节新的干电池，灯泡额定电压3.8V，灯丝电阻约25Ω，标有“10Ω1A”的滑动变阻器，电路开关闭合时，电路可能出现的不正常现象见下表，请你参考下列选项，把表中空白部分补充完整(填代号)[image: image5.png]22220 {22201 236-4 2
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A、电路ef间断路

B、电路ef间短路
C、滑动变阻器连入电路的电阻太小
	
	电路中出现的不正常现象

	
	电灯亮暗
	电流表示数/A
	电压表示数/V
	原因

	甲
	不亮
	0
	4.5
	

	乙
	很亮
	0.12
	4.2
	

	丙
	不亮
	0.45
	0
	


3．如图所示，是测定额定电压为3V的小灯泡的额定功率实验的电路图。

（1） 请你根据电路图连接实物图。
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（2）实验时发现电压表读数为2V，为了测量小灯泡的额定功率应使滑动变阻器的滑片P向        端移动，使电压表的读数为           V。

（3）有一名同学在连接好电路后，当闭合开关S的一瞬间，就看到电流表的指针迅速摆动到最大刻度，其原因可能是                                 。
（4）另一名同学在连接好电路后，闭合开关以后发现电流表几乎不动，小灯泡不亮，电压表的读数几乎为电源电压，其原因是                                        。

（5）还有一名同学在连接好电路后，闭合开关，小灯泡很亮，且移动滑片P时，电流表、电压表读数无变化，其原因是                                 。
（6）完成下表的数据：

	
	电压U/V
	电流I/A
	小灯泡的额定功率P/W

	1
	
	0.15
	

	2
	3
	0.3
	


（7）此小灯泡的电阻为            。（不考虑温度影响）

4．将一只“220V、100瓦”的灯L1和一只“110伏、40瓦”的灯L2，先后接入110伏的电路中，则（   ）

A．L2较亮         B．L1较亮      C．一样亮         D．无法确定

第三节 测量小灯泡的电功率 答案
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1．电压；电流；电压；电流；P=IU
2．A、C、B 
3．（1）如右图（2）左  3

（3）电流表量程选小了

（4）电压表与小灯泡串联

（5）滑动变阻器接到金属杆两端

	
	电压U/V
	电流I/A
	小灯泡的额定功率P/W

	1
	1.5
	0.15
	0.9

	2
	3
	0.3
	


（6）
（7）10Ω

4．A 

第四节 电与热 练习题

1．下列电器设备中，利用电流热效应的是 (     )
　Ａ．电动机　　　　Ｂ．电饭锅      　Ｃ．电风扇　　　　Ｄ．电视机
2．电风扇、白炽灯、电烙铁三个用电器上都标有“220V，60W”字样，正常工作时，相同的时间产生的热量    （   ）
A.电风扇最多

B.白炽灯最多

C.电烙铁最多

D.三者一样多 

3．在验证焦耳定律的实验中，为了比较电流通过两根不同的电阻丝产生的热量跟电阻的关系，实验时应同时保持相同的物理量是 （     ）
A.通过它们的电流和加在它们两端的电压
B.通过它们的电流和它们的电阻
C.通过它们的电流和通电时间
D.通过它们的电流、加在它们两端的电压和通电时间
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如图所示是一电饭煲的电路图，R1、R2是电阻丝，S是温控开关.当S闭合时，电饭煲处于_____状态(选填“加热”、“保温”) .
第四节 电与热 答案

1．B    2．C   3．C   4．加热 
第五节 电功率和安全用电 练习题
1．在安装家庭电路时，发现开关一闭合保险丝立即熔断，电灯不亮，其原因可能是（     ）
A.灯泡的灯丝断了    B.电键接触不良
C.零线与火线短路    D.电路没有接通

2． 家庭电路中使用的用电器越多，则电路的   （    ）
A.总电阻越大；    B.总电压越大；
C.总电流越大；    D.以上说法都不对；
3． 保险丝的主要作用是 （    ）
A．保证电路的电压不变。
B．保证电路的电流不变。
C．保护人体的安全。
D．在电流强度超过规定值时自动切断电路。

4． 小红家的电能表的规格为“220V 10A”，他家用电器的功率如下表，这些用电器能不能同时使用？如果同时使用，可能出现什么现象？
	微波炉
	电熨斗
	电视机
	电冰箱
	洗衣机
	电炉

	800W
	500W
	120W
	100W
	500W
	800W


第五节 电功率和安全用电 答案

1．C   2．C  3．D  4．不能 ；空气开关“跳闸”或保险丝熔断切断电路
第八章 电功率 单元测试题
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1．对于右图中的各种数据，说法不正确的是（    ）

A．电能表正常工作时的电压一定为220V，电流一定为10A

B．每消耗1kWh的电能，电能表的转盘转3000转

C．同时使用的用电器总功率不能超过2200W

D．电能表读数的单位是kWh

2．电功和电功率的单位分别是（    ）

A．千瓦时和焦耳     B．千瓦和瓦特     C．焦耳和瓦特     D．千瓦和千瓦时

3．照明电路中一定不能用铜丝或铁丝代替保险丝，这是因为（    ）

A．铜丝、铁丝的电阻比保险丝小              B．铜丝、铁丝消耗的电能比保险丝多

C．铜丝、铁丝在有过大电流流过时，不易熔断  D．铜丝、铁丝比保险丝贵

4．两个电阻并联在电压为U的电源上，其功率之比P1：P2＝9：25，若将这两个电阻器串联在同一电源上，其功率之比为（    ）

A．9：25     B．25：9    C．5：3    D．3：5

5．用一个电压恒定的电源和两个相同的电阻连成一个闭合电路，则（    ）

A．只把一个电阻接入电路，电路中消耗的总功率最大

B．两个电阻串联，电路中消耗的总功率最大

C．只把一个电阻接入电路，电路中消耗的总功率最小

D．两个电阻并联，电路中消耗的总功率最大

6．家庭电路的电压是220V，小工厂的动力电压是380V。现有两只灯泡分别标有“220V  15W”和“220V  100W”，如果将它们串联接在电压为380V的电源上，则（    ）

A．100W灯泡烧坏，15W灯泡完好    B．15W灯泡烧坏，100W灯泡完好

C．两只灯泡均烧坏                  D．两只灯泡均完好

7．通过甲乙两个电熨斗的电流之比为2：1，电阻之比为3：2，那么电能转化为内能时的功率之比为（    ）

A．2：1     B．6：1    C．3：1    D．条件不足，无法判断

8．将两电阻丝R1，R2串联起来，如图接在电路中，若R1> R2，则先被点燃的火柴是（    ）
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A．R1上的火柴 

B．R2上的火柴 

C．同时点燃 

D．无法确定
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9．如图所示电路对额定电压为3.8V的小灯泡进行实验，测得5组实验数据，并记录在表中，同时记录了小灯泡亮度变化情况。请你仔细分析实验数据和实验现象，回答以下问题：[image: image12.jpg]
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(1)小灯泡的额定功率是___________________。
(2)小灯泡亮度变化规律是___________________。
(3)除了表格中列出的数据和实验现象外，你还能发现的问题是_____________________。
	次数
	1
	2
	3
	4
	5

	U/V
	3.0
	3.5
	3.8
	4.0
	4.5

	I/A
	0.28
	0.30
	0.31
	0.32
	0.34

	亮度

	增加


10．如图所示，L为标有“12V  6W”的小灯泡，滑动变阻器连入电路中的电阻为6Ω，电源电压为12V，求：

（1）小灯泡的阻值；
（2）开关S闭合时，电流表、电压表的读数及小灯泡L的实际功率。

（3）1min内电流通过小灯泡发光产生的热量是多少？

11．很多家用电器都有待机功能，比如电视可以用遥控器关机而不必断开电源.这一功能虽给人们带来了方便，但电器在待机状态下仍有能量损耗.下表是小明家两台电器的数据统计.这两台电器每天待机共耗电______kW.h.若能及时断开电源，他家每月可以节约电费______元.(设电费是0.45元/kW.h，每月按30天计算)
	家用电器
	待机功率(P/kW)
	每天平均待机时间(t/h)

	彩色电视
	0.008
	20


12．如下图所示，在可移动插座上连接这么多用电器合适吗？试用学过的知识进行分析。


第八章 电功率 单元测试题 参考答案

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	C
	B
	D
	B
	B
	A


9．1.178W；电压增大，亮度增加；亮度增大，电阻增加

10．（1）24Ω ；（2）0.4A  9..6V  3.84W ；（3）230.4J 
11．0.16  2.16
12．这样做不合适。连入家庭电路的用电器越多，家庭电路的总功率就会越大，根据I=P/U，当家庭电路的电压一定时，总功率越大，电流也会越大，可移动插座无法承受那么大的电流。
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