第九章  机械与人
第二节  滑轮及其应用
学校           班级         姓名               座号       
[image: image1.wmf]¢

F

１．在升旗仪式时，我们可以看到旗杆的顶端有一个滑轮，请问这个滑轮是＿＿滑轮（“动”或“定”），它的作用是__________________________。

2．如图1，利用定滑轮匀速提升重物G，需要拉力F或[image: image12.png]
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大小的关系是F
         [image: image3.wmf]¢

F

（填大于、小于、等于）。

[image: image4.bmp]3．如图2所示，用一根结实的绳子在两根光滑木棒上绕几圈，一小朋友用力一拉，两位大力士竟撞在一起了。这幅漫画了                       。
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４.一辆汽车不小心陷入了泥潭中，司机按图３所示的甲乙两种方式可将汽车从泥潭中拉出，其中省力的是            图。

５.如图４所示，动滑轮重为50 N，绳重和摩擦不计，人对绳子的拉力是260N，则物重是      N；若重物上升的高度是0.2m，则绳子自由端下降              m。

[image: image10.bmp]6.如图5所示，当物体A在滑轮作用下沿水平面匀

[image: image11.bmp]速运动时，弹簧测力计甲示数为30N，则测力计乙示数

为        N，A受到的摩擦力为         N（测力计

及滑轮重不计）。

7.在水平桌面上放一个200N的重物，现用如图6所示装置将物体匀速拉动，物体与桌面的摩擦力是48N，不考虑滑轮重力和滑轮与绳间摩擦，水平拉力F为______N。若绳子自由端移动速度为0.6m/s，则物体移动速度为             。

8.某同学研究定滑轮的使用特点，他每次都匀速提起钩码，

研究过程如图7所示，请仔细观察图中的操作和测量结果，然后归纳得出初步结论。比较(a)、(b)两图可知：______________________________________。



9、如图8有一动滑轮提升重物，要求在图中标明支点O，画出F1和F2的力臂L1和L2。

10.如图9所示，每个滑轮（不分大小）重为5N，要提升的重物重为120N，用来串绕滑轮组的绳子能承受的最大拉力是30N。画出能安全提升重物的滑轮组的绕法。

11.电气化铁路的高压输电线，无论在严冬还是盛夏都要绷直，才能使高压线与列车的电极接触良好，这就必须对高压线施加恒定的拉力。为此，工程师设计了如图10所示的恒拉力系统，其简化原理图如图11所示。实际测量得到每个水泥块的体积为1.5×10-2m3，共悬挂20个水泥块。已知水泥块的密度为2.6×103kg/m3，g取10N/kg。

（1）请指出图中的动滑轮、定滑轮；

（2）每个水泥块的重力是多少？

（3）滑轮组对高压线的拉力是多大？
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